Załącznik nr 3c do SIWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 3**

**Dostawa sprzętu AGD dla DS Jowita w Poznaniu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Przedmiot zamówienia** | **miejsce dostawy** | **ilość**  **(szt.)** |
| 1 | **Lodówka:**   * Wys. 80-85 cm * Klasa energetyczna A+ lub lepsza * Poziom hałasu 40dB * zamrażalnik | Dom Studencki Jowita  Ul. Zwierzyniecka 7 60-813Poznań | 10 |
| **2** | **Pralka automatyczna:**   * nie może być otwierana zawiasem mechanicznym, * Pralka ładowana od frontu * Wolnostojąca * Wsad 7 kg * Poziom hałasu podczas prania [dB] do 56 * Poziom hałasu podczas wirowania [dB] do 78 * Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]   1200   * Zastosowane technologie * Głębokość 55-60 cm * Klasa energetyczna A+++ * Klasa efektywności wirowania B * Sterowanie - Elektroniczne , Pokrętło * Komunikacja * Równomierne rozłożenie ładunku   Powyższe wymagania spełnia np. model Bosch WAN 2417FPL | Dom Studencki Jowita  Ul. Zwierzyniecka 7 60-813Poznań | 2 |
| **3** | **Odkurzacz:**   * Moc wejściowa min. 890 W * Poziom hałasu do 80 dB * Filtr tekstylny * Pojemność worka/pojemnika 3,5 litra * Regulacja mocy ssania - suwak * Zasięg pracy 8-9 m * Klasa energetyczna C * Roczne zużycie energii do 40 kWh * odkurzania podłóg twardych C * Klasa reemisji kurzu A * Wymiary (gł. x szer. x wys.) 38 x 32 x 30 cm (+/- 5 cm )     Powyższe wymagania spełnia np. model Zelmer Odyssey ZVC305ST | Dom Studencki Jowita  Ul. Zwierzyniecka 7 60-813Poznań | 2 |
| **4** | **Suszarka do włosów:**   * moc min. 2000W, | Dom Studencki Jowita  Ul. Zwierzyniecka 7 60-813Poznań | 8 |
| **5** | **Żelazko:**   * Moc 3200W * Automatyczne wyłączenie żelazka * Automatyczny dobór temperatury i pary * Wyprofilowany czubek stopy * Sygnał dźwiękowy osiągnięcia temperatury, Wskaźnik automatycznego wyłącznika * Prasowanie w pionie * Funkcja samooczyszczania * System antywapienny * Możliwość użycia wody kranowe * Spryskiwacz * 3-stopniowa regulacja pary * Silne uderzenie pary - min. 220g/min * Pionowe uderzenie pary * Blokada kapania * Zbiornik na wodę * Pojemność zbiornika na wodę [l] * Podłączenie przewodu kulowe * Miejsce na nawinięcie przewodu   Powyższe wymagania spełnia np. model BOSCH TDI903231H | Dom Studencki Jowita  Ul. Zwierzyniecka 7 60-813Poznań | 1 |