Pismo: KC-zp.272-163/18 Kraków, 2018-04-23

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (3)

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2018-04-18** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest  **Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

*Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie plików dwg dotyczących rzutu fundamentów, piwnic i przekrojów, które będą stanowić pomoc przy wycenie kosztów realizacji ściany szczelinowej*

**Odp.:**Na prośbę Wykonawcy Zamawiający zamieścił dokumentację w wersji dwg na serwerze AGH w katalogu pn.: ”DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA” <dok.dwg>

[*http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/DOKUMENTACJA\_UZUPELNIAJACA.zip*](http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/DOKUMENTACJA_UZUPELNIAJACA.zip)

*Pytanie nr 2: Proszę o określenie zakresu wykonania dwóch otworów do celów naukowych z poziomu piwnic o śred. fi 244mm i 612mm. Czy należy uwzględnić w wycenie. Brak pozycji w obmiarach.*

**Odp.:** Zamawiający uzupełnia dokumentację dot. odwiertów, zamieszcza na serwerze AGH w katalogu pn.: ”DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA”

<odwierty-uzupełnienie>

<http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/DOKUMENTACJA_UZUPELNIAJACA.zip>

Zamawiający przypomina, że zgodnie z punktem XIII.3 SIWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym, a podane w nich ilości należy

traktować jako orientacyjne.

W związku z tym Wykonawca może dopisać brakujące pozycje w rozdziale dot. <instalacje ciepła technologicznego > kosztorysu ofertowego

*Pytanie nr 3*: *Proszę o określenie wymagań dotyczących płytek elewacyjnych:*

*- grubości,*


*- struktury*

*- płytki ze żłobieniami (wielkość żłobień lub przykładowy wzór płytki ).*

**Odp.:** Do wyceny należy przyjąćpłytki elewacyjne o:

grubości – zgodnie z rys. detalu W.D.9.2 – 26mm

strukturze – gładkie i żłobkowane wg rys. W.D.7



płytki ze żłobieniami – zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym