Poznań, dnia 03-10-2018 r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego skanera do digitalizacji arkuszy zielnikowych z wyposażeniem, nr przetargu 907/PN/38/18

**Szanowni Państwo,**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej pytania i dotyczące ich odpowiedzi:

**Pytanie 1.**  Nazwa prowadzonego postępowania jednoznacznie wskazuje, że celem Zamawiającego jest zakup specjalistycznego skanera do skanowania arkuszy zielnikowych. Uprzejmie proszę o wskazanie w OPZ wymagań, stawianych urządzeniu, świadczących o jego **specjalistycznym** przeznaczeniu do skanowania **arkuszy zielnikowych**.

**Odpowiedź:**

Wszystkie parametry skanera w Opisie przedmiotu zamówienia świadczą o jego przeznaczeniu tj. skanowaniu głównie arkuszy zielnikowych ale także innych zbiorów. Ponadto, nie jest to typowy skaner kupowany przez Zamawiającego.

**Pytanie 2.**  Dlaczego w opisie specjalistycznego skanera do skanowania arkuszy zielnikowych Zamawiający zamieścił tak wiele parametrów opisujących skaner służący do skanowania zbiorów innych niż zielniki ?

**Odpowiedź:**

Parametry zamieszczone w Opisie przedmiotu zamówienia maja gwarantować Zamawiającemu zakup wysokiej klasy urządzenia do digitalizacji różnego rodzaju zbiorów nie tylko arkuszy zielnikowych.

**Pytane 3**.  Do czego w specjalistycznym skanerze do skanowania arkuszy zielników potrzebne są Zamawiającemu poniższe elementy wyposażenia:

* 1. *„Dodatkowe uchwyty i kołyski.   
     Skaner musi mieć możliwość wyposażenia w dodatkowe kołyski umożliwiające przynajmniej:   
     - skanowanie zbiorów przy kącie rozwarcia 140-90°   
     - skanowanie zasobów formatu A1 pod kątem 90°”*
  2. *„Stół roboczy.   
     O wielkości nie mniejszej niż format A2 z ruchomymi szalkami dostosowującymi się do grubości skanowanego obiektu z regulacją rozsuwania w poziomie i pionie…”*
  3. *„Płyta dociskowa.   
     Szklana płyta dociskająca równomiernie skanowany obiekt, z funkcjami:  
     - automatycznego podnoszenia do kąta minimum 45 stopni   
     - z możliwością regulacji kąta automatycznego otwarcia po wykonanym skanie  
     - automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie  
     - automatycznego rozpoczęcia skanowania po zamknięciu szyby”*  
     W przypadku specjalistycznego skanera do skanowania arkuszy zielnikowych powyższe funkcjonalności wydają się zbędne. Proszę o usunięcie powyższych zapisów z OPZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający jest świadomy tego, iż zakup tak specjalistycznego skanera wiąże się nie tylko ze skanowaniem zielników ale też w przyszłości z digitalizacją innego typu zbiorów. Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów z OPZ.

**Pytanie 4.** Z jakiego powodu Zamawiający wymaga wyposażenia specjalistycznego skanera do skanowania arkuszy zielnikowych w „*źródło światła …, pozwalające na skanowanie głęboko zszytych dokumentów*…”?  
Czy przeznaczone do digitalizacji arkusze zielnikowe mają postać zbiorów głęboko zszytych?

**Odpowiedź:**

Zbiory przeznaczone do skanowania przez Zamawiającego mają różną postać. Są to m.in. zbiory głęboko zszyte.

**Pytanie 5.** W OPZ, w Zamawiający umieścił wymóg określający szybkości skanowania w odniesieniu do rozdzielczości optycznej urządzenia.

*„Szybkość skanowania  
Maksymalnie 4 sekundy przy formacie A2, z rozdzielczością optyczną 400 dpi x 400 dpi…”*  
Ponadto przy okazji definicji wymagania minimalnych dla parametru rozdzielczość optyczna Zamawiający zapisał:

*„Rozdzielczość optyczna  
Maksymalna rozdzielczość optyczna, nieinterpolowana, niemniejsza niż 600dpi x 600dpi na całym obszarze skanowania formatu A2”,*

Jeżeli urządzenie ma charakteryzować się wskazaną przez Zamawiającego rozdzielczością optyczną 400x400 dpi, to uprzejmie proszę o zdefiniowanie pojęcia –„ *Maksymalna rozdzielczość optyczna”* lub usunięcie pozycji „*Rozdzielczość optyczna*” z OPZ*.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zawarł w Opisie przedmiotu zamówienia parametry którymi musi się cechować wymagane urządzenie. Jest to m.in. Szybkość skanowania oraz Rozdzielczość  optyczna. Szybkość skanowania została określona dla rozdzielczości optycznej 400 dpi x 400 dpi, natomiast rozdzielczość optyczna urządzenia powinna spełniać zapis zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zmienia zapisów w Opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 6.** Czy zdaniem Zamawiającego specjalistyczny skaner do skanowania arkuszy zielnikowych musi pochodzić z Suchego Lasu? Zamieszczony w OPZ opis urządzenia odpowiada jednemu skanerowi - Zeutschel OS16000A2. Tak określony zestaw cech ogranicza uczciwą konkurencję, co jest niezgodne z wymaganiami ustawy Pzp.

**Odpowiedź:**

Nie jest rolą Zamawiającego wskazywanie miejsca pochodzenia skanera oraz jego marki i modelu. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia spełniają skanery więcej niż 1 producenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyjaśnienia do SIWZ nie powodują konieczności dokonywania zmian SIWZ ani nie wymagaj przedłużenia terminu na składanie ofert.

**Terminy składani i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

mgr Janusz Brzeziński