Załącznik F do SIWZ

**CZĘŚĆ 6**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa ekspresów ciśnieniowych dla jednostek organizacyjnych UAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot zamówienia | ilość  (szt.) |
|  | **Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89/91, Poznań** |  |
| 1 | **Ekspres ciśnieniowy**  - zbiornik na kawę ziarnistą o pojemności min 1 kg  - zbiornik na wodę o pojemności min 4 l  - zbiornik na fusy 40 porcji  - taca ociekowa o pojemności 1 l  - system One-Touch cappuccino  - możliwość przygotowywania 2 napojów równocześnie  - wylewka gorącej wody i pary  - dodatkowa podstawa  - stalowa obudowa  - podwójna pompa oraz podwójny bojler  - wbudowany moduł Pinless Wonder Cappuccinatore  - możliwość podłączenia do wody (wersja Saeco Aulka Top HSC RI)  Kolor srebrny/ czarny  Dodatkowa podstawa ze zbiornikiem fusów di serie  Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą min 1 kg  Pojemność zbiornika na wodę min 4 l  Pojemność zbiornika na fusy min 40  Graficzny cyfrowy wyświetlacz TAK  System One touch cappuccino / latte macchiato TAK  ***Powyższe parametry spełnia ekspres ciśnieniowy* Saeco Aulika High Speed Capupuccino Ri** | 1 |
|  | **Główny Specjalista ds. rewizji , ul. Wieniawskiego 1, Poznań** |  |
| 2 | **Ekspres ciśnieniowy**  Pojemność: min 1.8 l  Moc: min 1850 W  Rodzaj kawy : mielona, ziarna  Głębokość: 42 cm  Wysokość: 33 cm  Sterowanie: elektroniczne  Mielenie: tak  Kolor: czarny  Opis   * przyrządzenie ulubionego cappuccino za jednym dotknięciem, * parzenie 3 wariantów kawy -System Easy Cappuccino -Czarny Gorące espresso, kawa i cappuccino * funkcja 2x. Wytrzymałe, ceramiczne młynki żarnowe zapewniają jakość na długi czas * szybki bojler * funkcja AROMA PLUS * funkcja MEMO * regulowane ustawienia mielenia - 5 stopni mielenia kawy. * zbiornik wody o objętości 1,8 l, pojemnik na 250 g ziaren kawy i pojemnik na odpady z maksymalnie 15 porcji. * regulowany kranik kawy * funkcja MILK CLEAN * Wyjmowany blok zaparzający * Samoczynny cykl czyszczenia i program usuwania kamienia * Interfejs użytkownika ze wskaźnikami LED informuje konieczność usunięcia kamienia. * zewnętrzny pojemnik na mleko.   ***Powyższe parametry spełnia ekspres ciśnieniowy Philips HD 8829*** | 1 |