Załącznik F do SIWZ

**CZĘŚĆ 6**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa ekspresów ciśnieniowych dla jednostek organizacyjnych UAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot zamówienia | ilość(szt.) |
|  | **Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89/91, Poznań**  |  |
| 1 | **Ekspres ciśnieniowy** - zbiornik na kawę ziarnistą o pojemności min 1 kg- zbiornik na wodę o pojemności min 4 l- zbiornik na fusy 40 porcji- taca ociekowa o pojemności 1 l- system One-Touch cappuccino- możliwość przygotowywania 2 napojów równocześnie- wylewka gorącej wody i pary- dodatkowa podstawa- stalowa obudowa- podwójna pompa oraz podwójny bojler- wbudowany moduł Pinless Wonder Cappuccinatore- możliwość podłączenia do wody (wersja Saeco Aulka Top HSC RI)Kolor srebrny/ czarnyDodatkowa podstawa ze zbiornikiem fusów di seriePojemność pojemnika na kawę ziarnistą min 1 kgPojemność zbiornika na wodę min 4 lPojemność zbiornika na fusy min 40Graficzny cyfrowy wyświetlacz TAKSystem One touch cappuccino / latte macchiato TAK***Powyższe parametry spełnia ekspres ciśnieniowy* Saeco Aulika High Speed Capupuccino Ri** | 1 |
|  | **Główny Specjalista ds. rewizji , ul. Wieniawskiego 1, Poznań** |  |
| 2 | **Ekspres ciśnieniowy**  Pojemność: min 1.8 l Moc: min 1850 W Rodzaj kawy : mielona, ziarna  Głębokość: 42 cm Wysokość: 33 cm Sterowanie: elektroniczne  Mielenie: tak  Kolor: czarny Opis* przyrządzenie ulubionego cappuccino za jednym dotknięciem,
* parzenie 3 wariantów kawy -System Easy Cappuccino -Czarny Gorące espresso, kawa i cappuccino
* funkcja 2x. Wytrzymałe, ceramiczne młynki żarnowe zapewniają jakość na długi czas
* szybki bojler
* funkcja AROMA PLUS
* funkcja MEMO
* regulowane ustawienia mielenia - 5 stopni mielenia kawy.
* zbiornik wody o objętości 1,8 l, pojemnik na 250 g ziaren kawy i pojemnik na odpady z maksymalnie 15 porcji.
* regulowany kranik kawy
* funkcja MILK CLEAN
* Wyjmowany blok zaparzający
* Samoczynny cykl czyszczenia i program usuwania kamienia
* Interfejs użytkownika ze wskaźnikami LED informuje konieczność usunięcia kamienia.
* zewnętrzny pojemnik na mleko.

***Powyższe parametry spełnia ekspres ciśnieniowy Philips HD 8829*** | 1 |