Pismo: KC-zp.272-210/19 Kraków, 2019-05-06

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 5

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-04-25** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Czy Zamawiający akceptuje limity odpowiedzialności dla wskazanych w zakresie polisy OC rozszerzeń. Jeżeli tak to w jakiej powinny być wysokości.

**Odp.: Zamawiający w punkcie 15.8 SIWZ określił wymagania w zakresie polisy OC. Limit wskazano dla czystych strat finansowych.**

1. Brak w zestawieniach konstrukcji Sw5, Sw6, Sw7, Sw8, Sw9. Prosimy o dostarczenie zestawień dla tych elementów z podaniem ich parametrów technicznych tj. rodzaj materiału, rodzaj wypełnienia, wyposażenie, kolorystyka itp. Zestawienie „18\_1\_zest\_slus\_wewn” dubluje się z zestawieniem „18\_2\_zest\_slus\_wewn”. Prosimy o poprawne zamieszczenie zestawienia z elementami Sw5 do Sw9.

**Odp.:** **Zestawienie powyższej ślusarki Zamawiający zamieszcza pod linkiem:**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/**](http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/)

1. Czy fasady mają być standardowe z listwami maskującymi czy półstrukturalne z fugą silikonową?

**Odp.:** **Fasady zostały zaprojektowane jako słupowo-ryglowe z listwami maskującymi, rodzaj listwy do dobrania w ramach nadzoru autorskiego.**

4. Jaki system okien należy zastosować w fasadach? Na detalu obróbki szpalet pokazane jest okno strukturalne otwierane na zewnątrz. Z zestawienia i opisu ślusarki wynika, że okna mają być standardowe otwierane do wewnątrz. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.: Należy zastosować okna otwierane do wewnątrz z ukrytym skrzydłem.**

5. Czy fasady Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym czy prostym? – prosimy o wyjaśnienie.

**Odp.: Fasady Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym zgodnie z opisem na rysunkach dotyczących zestawienie ślusarki zewnętrznej – uwaga słupki i rygle o tej samej szerokości i głębokości.**

6. Czy testy HST dla szyb należy ująć w ofercie? – jeśli tak to prosimy o wyjaśnienie czy należy je wykonać dla szyb wewnętrznych oraz zewnętrznych czy tylko dla zewnętrznych.

**Odp.: Weryfikację szyb hartowanych w procesie HST należy wykonać dla szyb wewnętrznych i zewnętrznych.**