Załącznik 1.28

# **Akcesoria do usuwania elektrod**

Parametry graniczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | Odpowiedzi oferenta: |
| Koszulki dylatacyjne, cieniodajne w promieniach rtg, do usuwania elektrod wykonane z politetrafluoroetylenu(PTFE),  Dostępne w co najmniej 4 średnicach wewnętrznych (8.5F, 10F,11.5F,13F) i dwóch rozmiarach długości (43/33cm i 51/41cm), | 15 szt | tak |
| Rączka do chwytania koszulek dylatacyjnych | 5 szt | tak |
| Mandryn blokujący do usuwania elektrod.   1. Blokujący się na całej długości roboczej,.   2. Dostosowany do wewnętrznej średnicy elektorod o długości 65 cm i średnicy od 0,015” do 0,032”oraz o długości 85cm i średnicy od 0,015’’ do 0,023’’. | 10 szt | tak |
| Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod - średnice koszulek wewnętrznych: 9F,11F i 13F | 2 szt | tak |
| Balon do zamykania uszkodzonych naczyń | 5 szt | tak |
| Parametry oceniane | | |
| Koszulki dylatacyjne, cieniodajne w promieniach rtg, do usuwania elektrod wykonane z politetrafluoroetylenu(PTFE)- każda średnica oznakowana innym kolorem | 20 pkt |  |
| Mandryn blokujący do usuwania elektrod-możliwość odblokowania i repozycji mandrynu | 20 pkt |  |