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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 7

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1) Proszę o wyjaśnienie, czy zapisy w STWiORze dot. wykładzin PVC są obowiązujące:

Wykładzina PVC powinna posiadać:
- ścieralność wg Stuttgart'a nie mniej niż 0,03 mm
- wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 15 Mpa
- trwałość barwy nie mniej niż 59,0x107 J/m2
- taśma miedziana do posadzki przewodzącej

"Pod posadzkę przewodzącą do podłoża przykleić klejem przewodzącym taśmę miedzianą, którą połączyć przewodem DY 4 mm2 z uziemieniem ogólnym budynku." - nie zaznaczono tego na żadnym rysunku.

Głównie chodzi o zastosowanie taśmy miedzianej. Z opisu wykonawczego architektury oraz rzutów nic takiego nie wynika.

Odpowiedź: Należy posługiwać się również opisem architektonicznym fragment poniżej (strona 9):
Wymagania techniczne dla wykładziny PVC homogeniczna montaż i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta [kolorystykę przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym]
· 	klasyfikacja (EN 685)- do użytku komercyjnego 34,
· 	grubość całkowita (EN 428 )- min.  2 mm,
· 	grupa ścieralności- grupa T,
· 	oddziaływanie kółek krzeseł (EN 425) - odporna,
· 	ochrona przeciw bakteriom (ISO 846: część C- nie sprzyja rozwojowi bakterii,
· 	antypoślizgowość (DIN 51130)- R9
na piętrze IV nie występują posadzki przewodzące w związku z tym taśma miedziana również nie występuje układ posadzek na korytarzach określono na rys. nr A-09, ponadto Zamawiający oczekuje powielenie wzorów miejscowych jak obecnie na oddziale ( kilka w obrębie korytarza). W innych pomieszczeniach Zamawiającego zastosowana jest wykładzina typu Tarket.

2)   Proszę o wyjaśnienie poz. 123 i poz. 134 z przedmiaru robót budowlanych dot. rolet okiennych. Czy pozycje te nie są powielone? Jeśli tak, to którą zostawić to wyceny?
Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W materiałach pomocniczych wskazano do wyceny poz. 123.

3)  Proszę o podanie nazwy producenta wind , w których należy wymienić drzwi szybowe.

Odpowiedź: Producent: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolęcinie, Bolęcin 41, 09-110 Sochocin. Typ dźwigu : ESA-1600-T3/T3-N.
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