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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 12

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1. Czy demontaż i utylizacja istniejących mechanizmów wind osobowych objęty jest przedmiotem postępowania? 
Odpowiedź: Tak, jest objęty przedmiotem zamówienia.

2. Prosimy o określenie dokładnego zakresu (obmiar, rodzaj prac) renowacji podmurówki 
i ogrodzenia.
Odpowiedź: Należy przewidzieć renowację podmurówki w ilości 120 mb. Wys. 50 cm – naprawa tynków cementowych, oczyszczenie przęseł ogrodzenia i malowanie. 

3. Prosimy o potwierdzenie, ze roboty dot. naprawy tunelu komunikacyjnego nie są objęte przedmiotem postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Ściany niektórych pomieszczeń należy wykończyć płytami ściennymi akrylowymi. Prosimy o podanie szczegółów w/w materiału: wymiary, grubość, kolorystyka, etc.
Odpowiedź: Jasny popiel, grubość 3mm. Wymiary dostosować do wysokości ścian.

5. [bookmark: _GoBack]Poz. kosztorysowa nr 196 Roboty budowlane "Brama systemowa rozwierana szer. 8,0 m" - prosimy o informację jakiego rodzaju bramę należy ująć w wycenie w w/w pozycji.
Odpowiedź: Należy wycenić bramę przesuwną (w kierunku Domu Seniora) 
w wysokości istniejącego ogrodzenia tj. około 200cm, szerokości – światło przejazdu  6 mb, brama ma być wykonana z płaskowników (jak sąsiednie ogrodzenie), zasilanie elektryczne wykonać równocześnie z doprowadzeniem instalacji do zapory drogowej. Bramę wyposażyć w automatykę ze zdalnym sterowaniem przy użyciu pilota. Standardowy zestaw wyposażony w siłownik, centralę sterującą, pilot dwukanałowy, fotokomórki (listwę zębatą dla bram przesuwnych) z wyłącznikiem kluczykowym, lampą ostrzegawczą oraz anteną zwiększającą zasięg działania pilotów. Istniejącą furtkę wymienić na nową ręcznie otwieraną o tych samych parametrach co istniejąca wraz z wymianą słupków. Wymiary istniejącej furtki 
i rozstaw pomiędzy słupkami do których należy przymocować furtkę: (szer x wys) 116x200 cm i rozstaw pomiędzy słupkami do których należy przymocować furtkę: 135cmx 215 cm. Uwaga wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem.

6. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób odprowadzana będzie woda opadowa z rur spustowych - brak opracowania dot. wykonania/podłączenia do kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź:  należy wykorzystać istniejące podejścia kanalizacji deszczowej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej oraz instalacja co jest już wprowadzona do obiektu i w zakresie prac dot. wewnętrznych instalacji sanitarnych należy tylko wykonać podłączenie do w/w instalacji.
       Odpowiedź: Patrz rys. 2 i 3 instalacje sanitarne.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, pomocniczy charakter przedmiarów, oraz wielobranżowy przedmiot postępowania, prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert o min. 5 dni roboczych, umożliwiających rzetelną wycenę. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.
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