Znak Sprawy : ZP/2635/D/20

Załącznik nr A do SIWZ
Część 1

	Lp 
	Opis 
	Zdjęcie 
	Ilość 

	Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

	1
	Krzesło szkolne

Krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii. Siedzisko oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy z nakładką tapicerowana w kolorze czarnym. Nakładka -100%  Poliester. W tylnej części siedzisko posiada miejsce do chwytu. Nogi krzesła wykonano z profilu metalowego 30x15x1,5 mm pomalowanego farbą proszkową. Antypoślizgowe stopki stelaża wykonane z tworzywa sztucznego. 
Krzesło posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej. Siedzisko posiada Atest Higieniczny. Rozmiar krzesła 6. 

Siedzisko dostępne w kolorze: pomarańczowym, fioletowym, żółtym, zielonym, czerwonym, niebieskim, czarnym, szarym.
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	2
	Stolik 2 osobowy standard nr 6 (130x60) 

Stoły zostały wykonane z rury o profilu kwadratowym 25x25x1,5 mm pomalowany farbą proszkową zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, numer stolika oznaczony jest kolorem zatyczki lub całego stelaża. Blaty stolików wykonane są z płyty laminowanej (standard kolor buk) wykończone obrzeżem Pcv 2 mm w kolorze blatu jak również w kolorze stelaża odpowiednio do rozmiaru. Konstrukcja stołu umożliwia składanie go, dlatego podczas transportu towar nie zajmuje dużej powierzchni załadunkowej i magazynowej. Stolik uczniowski standard posiada certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego wydany przez BBC-Cobrabid w Warszawie
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	Stolik komputerowy 1osob. 
Stoły zostały wykonane z rury o profilu kwadratowym 25x25x1,5 mm pomalowany farbą proszkową zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Blaty stolików o wymiarze 50x70cm wykonane są z płyty laminowanej (standard kolor buk) wykończone obrzeżem Pcv 1 mm w kolorze blatu jak również w kolorze stelaża odpowiednio do rozmiaru. Stół jest spawany w całość. Stolik komputerowy standard posiada certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego wydany przez BBC-Cobrabid w Warszawie.
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	 Regał otwarty o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 220 cm, głębokość 35cm . Regał na całej swojej wysokości podzielony w połowi swojej szerokości przegrodą pionowa na dwie równe części.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy są wsuwane w nafrezowane boki regału. Regał posiada 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych, z czego jedna montowana na stałe, półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 30 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Mocowany bokiem do szafy. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia 


	Przykładowe rozwiązanie
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa ściany regałami  z 4 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  260x45x220h. Wnętrze podzielone trzema przegrodami pionowymi. Wnętrze podzielone półkami grubości 18mm na przestrzenie o wysokości 40cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.
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	Krzesło  obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary: 

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Szerokość siedziska:  460 mm,

•
Głębokość siedziska: 420-470 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

•
Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

•
Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie:  960 mm. do max. 1160 mm

•
Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

•
Szerokość zagłówka 250mm

•
Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

•
Siedzisko i zagłówek tapicerowane

•
Oparcie siatkowe

•
Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

•
Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

•
Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

•
Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

•
Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

•
Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

•
Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

•
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie.

•
Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

•
Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

•
Podłokietniki 3D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°.

•
Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

•
Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej .

•
Kółka o średnicy fi 65-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura: min. 360 g/m2

•
Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

•
Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

•
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
	   [image: image8.emf]
	2szt

	Instytut Etnolingwistyki 

	7
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x80 cm, wysokość  74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.

Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie  melaminowanej.

O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Fotel  pracowniczy, obrotowy na kółkach, o wymiarach:

o Szerokość siedziska 500 mm 

o Głębokość siedziska 430 mm

o Szerokość oparcia 465 mm 

o Wysokość siedziska regulowana od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm

o Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 455mm – wynosi 970 mm.

o Średnica pięcioramiennej podstawy 645 mm

Krzesło  posiada:

• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. Siedzisko- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o gr.10,5mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona siedziska  w kolorze czarnym wykonana z polipropylenu. Oparcie- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o grubości 9mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu. Na oparciu od strony użytkownika występuje poprzeczne żebrowanie na całej wysokości, umożliwiające cyrkulację powietrza pomiędzy plecami użytkownika a oparciem. Element łączący oparcie i siedzisko, całkowicie zamaskowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym (obudowa identyczna jak osłony oparcia i siedziska  Podstawę pięcioramienną, nylonową czarną. Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości, z osłoną tworzywową.

Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska  w stosunku 2:1, umożliwiający swobodne kołysanie się. Maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19st.przy 8st. odchylenia siedziska. Regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Blokada siedziska i oparcia w 5-ciu pozycjach. Regulacja wysokości oparcia (10 zapadek, 6cm). Funkcja anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.Kółka fi 50 mm. 

Krzesło tapicerowane tkaniną BONDAI o parametrach: 

• Ścieralność:150 000 cykli Martindale

• Trudnopalność: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapałka)

• Skład: 100% Poliester,

• Gramatura: 260 g/m2

Atesty:

• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022  
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	 Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 480mm, wysokość: 600 mm. Kontener  jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.  Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

Kontener  posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Na froncie każdej szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm, mocowany na 2 śrubach.Top górny nachodzi na szuflady i licuje z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad jest montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady.Prowadnice rolkowe.Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 posiadają hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki 
Wymagane dokumenty:                                                    Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,             Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)           
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 400 mm, wysokość 1850mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.                       Badania:
o atest / certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)               
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	Stół drewniany o wymiarze 160x75x75cm h                  Stół  posiada blat o grubości 28mm wykonane z płyty wiórowej pokrytej okleiną naturalną w kolorze dopasowanym do krzeseł. Blat stołu na całym obwodzie  zaokrąglony i wykończony  doklejką z litego drewna. Nogi stołu drewniane , proste dopasowane kształtem i wysokością do krzeseł Nogi stolika montowane są do oskrzyni wykonanej z litego drewna  znajdującej się pod blatem.  Do barwienia zastosowano bejce nitro podkreślające rysunek drewna  wg katalogu SOPUR.
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	Biurko o wymiarach 140x70 x75h wyposażone w 2 szafki . Każda szafka składa się z szuflady pod którą znajduje się przestrzeń z jedna pólka zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem.
Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, korpus z płyty 18mm. Gęstość płyty tej grubości wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczności E1. Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty; dolne naroża stelaża zaopatrzone w plastikowe osłony zabezpieczające przed uszkodzeniami narożników i stopki do regulacji poziomu ~15mm,nogi połączone płytową blendą za pomocą mimośrodów
	[image: image14.emf]
	3szt

	13
	Krzesło drewniane

1.wyrób – krzesło , 

2. mebel szkieletowy

3.dane użytkowe

3.1.wysokość –  95 cm

3.2.wysokość w siedzisku 46 cm

3.3 szerokość w siedzisku od 45 do 50 cm w zależności od przeznaczenia

4.przeznaczenie – krzesło o podwyższonej odporności na czynniki użytkowe, przeznaczone do pomieszczeń o znacznym natężeniu ruchu.

5.odporność mechaniczna – 50.000. cykli 

6.konstrukcja- szkieletowa , z łączyną boczną i dolną , posiada wzmocnienia oskrzyń, oparcie z graniaka wpasowane w oskrzynię siedziska

7.materiał wykonawczy

7.1. stelaż – drewno bukowe, klasa I, w przekroju 40x40 mm, noga zbieżysta

7.2 pokrycie siedziska – materiał tapicerski Fargotex , 50.000 do 60.000  cykli

7.3.pokrycie lakiernicze stelaża -  lakier poliuretanowy dwuskładnikowy-podkład i nawierzchnia.

UWAGA: Kolorystyka wybarwienia krzeseł zostanie dopasowana do istniejących mebli przed przystąpieniem do realizacji i w uzgodnieniu z Użytkownikiem
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	Stolik komputerowy o wymiarach 76,5x50x74cm h. Stolik posiada blat górny oraz dwie półki na prowadnicach rolkowych.   

· Blaty: zarówno blat górny, dolny jak i półka na klawiaturę wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Podstawa: nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 30x18mm mm. Posadowione na 4 kółkach rolkowych skrętnych , z czego dwa muszą posiadać hamulec. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
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	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami posiada wymiary:

• Szerokość siedziska 490 mm

• Głębokość siedziska 450 mm

• Szerokość oparcia 490 mm

• Wysokość siedziska regulowana od poziomu 430mm w zakresie +135mm

• Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 430mm – wynosi  1160mm.

• Średnica pięcioramiennej podstawy 700 mm

• Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie +75mm

Krzesło posiada:

• Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. Siedzisko-szkielet wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony formatką gąbki o gęstości 40kg/m3-grubość 60mm.

Oparcie- szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12mm i obłożony gąbką o gęstości 25 kg/m3-grubości 45mm z przodu i 9mm w tylnej części.

 • Oparcie schodzące poniżej poziomu siedziska.

• Podłokietniki z nakładkami PU z regulacją wysokości 75mm, ruch obrotowy nakładki+/-30 st. Korpus metalowy chromowany. Głowica podłokietnika poliamidowa, wzmacniana włóknem szklanym. Nakładka czarna poliuretanowa.

• Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, wykonana z jednego elementu, niespawana .

• Poduszka siedziska zaokrąglona.

• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany, z tworzywową osłoną.

• Mechanizm synchroniczny o funkcjach:

-oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 2:1

-kąt pochylenia oparcia 20 st. zsynchronizowany z siedziskiem 11st.

-możliwość swobodnego kołysania się

-możliwość  blokady oparcia w 5-ciu pozycjach

-regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

-Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

• Kółka fi 65 mm do podłóg twardych 

•  Kolorystyka: skóra naturalna - do wyboru 16 kolorów z wzornika producenta. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane skórą barwioną na wskroś.

Atesty:

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335; EN 1022  
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	Regał  z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80, głębokość 38cm, wysokość 189cm

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa do wysokości 115cm (3OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Dwie górne przestrzenie segregatorowe otwarte.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolor do uzgodnienia z zamawiającym dobrany pod już istniejące meble.
	[image: image18.emf]
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	Wielofunkcyjny stolik/regał biurowy 

· Stolik/regał mobilny na 4 kółkach, posiada 2 hamulce

· Bardzo stabilny

· Wyposażony w 2 półki o gł. min. 400mm, w tym jedna z regulowaną wysokością, półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu
· Przeznaczony na różnego rodzaju dokumenty i segregatory formatu A4
· Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1
· Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 2mm, dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, półki i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, blat o gr. 25mm
· Plecy wykonane z płyty hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Blat i korpus mają być ze sobą skręcone
· Odporny na wszelkie zarysowania

· Wymiary wys.790mm, szer.670mm, gł. 480 mm

· Kolor do uzgodnienia z zamawiającym dobrany pod już istniejące meble
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	Regał otwarty  o wymiarach: wysokość 222,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.

Regał  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .Korpus, wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm,  Dla pleców płyta grubości12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Regał posiada  5 półek (6 przestrzeni na segregatory). Regał na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm.  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Wieszak ubraniowy z miską na parasole w kolorze czarnym

• Stalowa konstrukcja wieszaka składa się z: 

- podstawy wieszaka wykonanej z rury fi22x1.5 mm

- stojak główny wykonany jest z rury fi35 x1.2 mm

- ramiona długie wieszaka wykonane są z rury fi 18 x1.5 

- ramię krótkie wieszaka wykonane jest z rury fi 12x1.0 mm

- obręcz stalowa wykonana jest z pręta fi8 mm

- miska na parasole wykonana jest z tworzywa sztucznego

•  Stopki i zaślepki z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary:

• Całkowita wysokość: ok. 186 cm

• Średnica podstawy:  fi 60 cm
	                     [image: image21.png]
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	Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5.

Krzesło wyposażone w specjalne filcowe stopki do powierzchni twardych

Wymiary:

Wysokość nie mniejsza niż 830 mm, szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 500 mm, wysokość oparcia nie mniejsza niż 350 mm, wysokość od podłoża do siedziska 480 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 460 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 450mm.

Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 6 szt.

Tapicerowane tkaniną o następujących parametrach

Skład – 100% poliester Trevira CS

Gramatura – 260 g/m2

Odporność na ścieranie – 70 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 

Trudnozapalność – papieros i zapałka – według EN 1021 P1&2

Tapicerka musi być identyczna pod względem jakości tapicerki i kolorystyki z tapicerką krzeseł będących w posiadaniu Użytkownika (krzesła stanowią uzupełnienie krzeseł)
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	Tablica magnetyczna suchościeralna  biała o powierzchni lakierowanej .  Wymiar 60 x 90 cm.  Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Dodatkowo produkt wyposażony jest w wygodną półkę, która zmieści niezbędne przybory. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895 mm, 
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm,  wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, montowany pod półką. Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi .Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.                                                      

Posiadane dokumenty:                                  

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2               Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)                            
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	Stolik o wymiarach 130x50x75h 

Stół  prostokątny ramowy o wymiarach 130x50 cm, wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi28mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15mm. Rama o przekroju  30x10 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3cm o krańca blatu, spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 430 mm, głębokość 480 mm, wysokość: 600 mm, z Kontener wykonany  jest z drewna olchowego i naturalnej okleiny z czereśni amerykańskiej barwionej na kolor  – orzech lub  koniak. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener  posiada  1 szufladę o wkładach płytowych i szafkę z drzwiami skrzydłowymi. Na froncie  szuflady i drzwi szafki znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny nachodzi na szufladę i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem drzwi. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek  z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie szuflady oraz na froncie drzwi. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w 4 stopki z możliwością poziomowania.  Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
	      [image: image28.emf]
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	Lustro o parametrach:

· Lustro o wymiarach 40x120cm

· Szlifowane krawędzie bez ramy.

Lustro bezpiecznie klejone do ściany lub boku szafy
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	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to 120 x 40/50 x 250 cm h. Wnętrze podzielone na dwie przestrzenie  przegrodą pionową.  Wszystkie  przestrzenie  wewnętrzne  wyposażone w minimum 5 półek/ 6przestrzeni półkowych 

Zabudowa zamykana 2 drzwiami suwanymi typu Komandor z zamkami do drzwi suwanych. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie.
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	Regał aktowy o wymiarach: 

szerokość 800 mm, głębokość 400 mm, wysokość 1900mm 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. 

· Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. 


· Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. 
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	Biurko prostokątne o wymiarach 120x60 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 8 cm, od. krańca biurka. 
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	Szafa kancelaryjna 800x445x1895mm

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa  posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa jest wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową
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	Regał metalowy malowany  popielaty 2000x900x600 , wtykowo zaciskowy z udźwigiem półki minimum 100kg

Regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni.

Słupy wykonane z kątownika 38x38mm z perforacją co 78mm, z nośnością 1250kg na regał 

Posiada5 półek wykonanych z blachy grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg.,  z podwójnym zagięciem i otworem kompatybilnym z zaczepem słupa nośnego.

Słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny.

Wymagane dokumenty:

Dokument potwierdzający udźwig półki na podstawie przeprowadzonej próby obciążeniowej zgodnie z Polską Normą PN-88/M/78321
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	Regał metalowy malowany  popielaty 2000x900x300 , wtykowo zaciskowy z udźwigiem półki minimum 100kg

Regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni.

Słupy wykonane z kątownika 38x38mm z perforacją co 78mm, z nośnością 1250kg na regał 

Posiada5 półek wykonanych z blachy grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg.,  z podwójnym zagięciem i otworem kompatybilnym z zaczepem słupa nośnego.

Słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny.

Wymagane dokumenty:

Dokument potwierdzający udźwig półki na podstawie przeprowadzonej próby obciążeniowej zgodnie z Polską Normą PN-88/M/78321
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	Krzesło konferencyjne z pulpitem dla osób leworęcznych:

Wymiary krzesła

· szerokość siedziska równa szerokości oparcia: 410 mm

· wysokość siedziska: 450 mm

· całkowita wysokość krzesła: 850mm

· głębokość siedziska: 420 mm

· całkowita szerokość krzesła: 550 mm [z pulpitem]

· całkowita głębokość krzesła: 770 [z pulpitem]

· szerokość pulpitu: 250 mm

· długość pulpitu: 560 mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej  siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

· Pulpit uchylny, umieszczony z  lewej strony krzesła, montowany do ramy krzesła, składający się z rury stalowej o fi min. 20 mm i blatu wykonanego ze sklejki bukowej o grubości min.10 mm

· Elementy drewniane pokryte przyjaznymi dla środowiska lakierami wodnymi. Dostępne w 15 kolorach drewna.

· Konstrukcja wykonana z rury fi 22 mm, kolor RAL 9006. 

· Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą  krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Podstawa w kształcie odwróconej litery V.

· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.

· Możliwość sztaplowania do 10 sztuk w słupku

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139

· Atest higieniczny na całą linię krzeseł             
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	Biurko narożne  o wymiarach 140/70x120/50 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko z jednej strony blatu roboczego wsparte na szafce zamykanej drzwiami skrzydłowymi z zamkiem . Wewnątrz  wyposażonej w dwie półki. Od strony blatu pomocniczego wsparta na szafce   z 3 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę oraz przelotkę na okablowanie
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	Biurko narożne  o wymiarach 160/70x140/60 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko z jednej strony blatu roboczego wsparte na szafce zamykanej drzwiami skrzydłowymi z zamkiem . Wewnątrz  wyposażonej w dwie półki. Od strony blatu pomocniczego wsparta na szafce   z 3 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę oraz przelotkę na okablowanie
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	Biurko proste o wymiarach 140 x 60 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko z jednej strony blatu roboczego wsparte na szafce z 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę oraz przelotkę na okablowanie
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 

Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Fotel obrotowy konferencyjny, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 

Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 800 mm, wysokość 740 mm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga ma być montowana do blatu na min. 4 ramionach. 

Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
• Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5.

Krzesło wyposażone w specjalne filcowe stopki do powierzchni twardych

Wymiary:

Wysokość nie mniejsza niż 830 mm, szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 500 mm, wysokość oparcia nie mniejsza niż 350 mm, wysokość od podłoża do siedziska 480 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 460 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 450mm.

Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 6 szt.

Tapicerowane tkaniną o następujących parametrach

Skład – 100% poliester Trevira CS

Gramatura – 260 g/m2

Odporność na ścieranie – 70 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 

Trudnozapalność – papieros i zapałka – według EN 1021 P1&2

Tapicerka musi być identyczna pod względem jakości tapicerki i kolorystyki z tapicerką krzeseł będących w posiadaniu Użytkownika (krzesła stanowią uzupełnienie krzeseł)
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 300 mm, wysokość 2250mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 260 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek. Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.                       
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	Szafa „słupek” o wymiarach 600x300x2225mm

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 260 mm, 

Szafa podzielona w połowi swojej wysokości na dwie części z 2 półkami wewnątrz każda  i zamykana drzwiami skrzydłowymi. Szafa jest wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 300 mm, wysokość 2225mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 260 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek. Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.                       
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	Wieszak w całości wykonany został z naturalnego drewna bukowego, wolnego od alergenów, a następnie zabezpieczonego hipoalergiczną emulsją wodną. Posiada zapobiegające zsuwaniu się ubrań uchwyty, rozmieszczone na dwóch różnych wysokościach. Funkcjonalnym dodatkiem jest także stojak na parasole. Wymiary: wysokość całkowita: 188 cm, średnica podstawy: 49 cm.
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener  posiada  1 szufladę o wkładach plastikowych i szafkę z drzwiami skrzydłowymi. Na froncie  szuflady i drzwi szafki znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny nachodzi na szufladę i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem drzwi. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek  z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie szuflady oraz na froncie drzwi. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 25cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Szafa aktowa o wymiarach  800x445x1895mm

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa  posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa jest wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1895 mm, 
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm,  wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 550 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa wyposażona w chromowany drążek , montowany do boków korpusu pod półką. Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.                                                      

Posiadane dokumenty:                                  

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2               Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)                            
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 6x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę.

Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 

Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.

Szafa musi posiadać dokumenty: 

o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)       
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	Krzesło drewniane 

Tapicerowane siedzisko i wygodny kąt oparcia sprawiają, że krzesło jest idealne na długie kolacje. Pokrycie można wygodnie zdjąć, wyprać w pralce i założyć ponownie. Rama z litego drewna sprawia, że konstrukcja krzesła jest trwała i bardzo wytrzymała.  Wymiary:                        

Szerokość: 45 cm

Głębokość: 51 cm

Wysokość: 95 cm

Szerokość siedziska: 45 cm

Głębokość siedziska: 39 cm

Wysokość siedziska: 48 cm                                Dopuszczalne obciążenie 110 kg
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	Przedłużany stół jadalniany z dodatkowym blatem dla 4-6 osób; rozmiar stołu można dopasować do potrzeb. Dzięki ukrytej funkcji zamykania nie ma odstępu między blatem głównym a dodatkowym; blat dodatkowy pozostaje na właściwym miejscu. Pokrytą bezbarwnym lakierem powierzchnię łatwo wytrzeć do czysta. Szybko i wygodnie można zmienić rozmiar stołu dostosowując go do swoich potrzeb. Dodatkowy blat schowany pod blatem pozwoli powiększyć stół, aby pomieścił od 4 do 6 osób. Zalecane jedynie do użytku w pomieszczeniu. 1 blat przedłużający w komplecie. Maksymalna długość: 166 cm

Wysokość: 74 cm, Średnica: 115 cm
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	Modułowe siedzisko 2-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w zestawy,  o wymiarach: 

· szerokość całkowita 1520 mm, 

· głębokość całkowita 500 mm 

· wysokość siedziska 440 mm

Wymagania:

· Siedzisko bez oparcia.

· Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm.

· Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. 

· Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny.

Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Ścieralność: 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność: wg.  EN 1021-1, EN 1021-2

· Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft

· Gramatura: 650 g/m2
Posiadane dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 700 mm, głębokość 300 mm, wysokość 1895mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 260 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki / 5 przestrzeni odkładczych. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.                       
	                  [image: image66.emf]
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	Stolik na laptop, czarny, 100x36 cm  Biurku wykonane z  metalu i litego drewna, które zmieści się w małej przestrzeni.` Stolik wsparty na nogach metalowych z których dwie wyposażone są w stopki a dwie pozostałe w kółka .Kółka pozwalają wygodnie przemieszczać stolik na laptop i korzystać z niego w dowolnym miejscu. Regulowane stopki zapewnia stabilność na nierównej podłodze. Pod blatem stolik wyposażony w półkę podwieszana. Wymiary : Szerokość: 100 cm

Głębokość: 36 cm, Wysokość: 75 cm
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 25cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Regał otwarty na książki  o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 300 mm, wysokość 2250mm Regał jest  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus,  top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców zastosowano  płytę HDF . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są  ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 260 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek. Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.                       
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	Lustro w ramie  zawieszane w pionie na specjalnych zawieszkach umożliwiających poziomowanie lustra oraz jego łatwy montaż i demontaż. Rama szerokości 7cm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebli.  Szerokość 46cm, wys.136cm
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	Lustro w ramie  zawieszane w pionie na specjalnych zawieszkach umożliwiających poziomowanie lustra oraz jego łatwy montaż i demontaż. Rama szerokości 7cm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebli.  Szerokość 91cm, wys.130cm
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	Szafa z 4 szufladami na teczki wiszące, o wymiarach szerokość 43 cm, wysokość 154,5 cm głębokość 60cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 16mm . Szafa wyposażona w przeciwwage, zabezpieczającą szafę przed przewróceniem. Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, z funkcją Stop Control, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami. Prowadnice kulkowe, metalowe z pełnym wysuwem – ramy na teczki – metalowe. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
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	Biurko prostokątne, na nogach w kształcie litery „T”, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 620mm do 1280mm. Blat:   wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu . Biurko wyposażone w ramę, do której mocowane są nogi w kształcie litery „T”.  Noga składa się ze stopy i kolumny pionowej. Stopa (element poziomy dolny) wykonany z profilu o przekroju 80x30 mm i długości 740mm. Na końcach zaślepiona zaślepkami z tworzywa sztucznego, w dolnej ściance posiada gniazda do montażu stopek poziomujących. Stopki z możliwością regulacji poziomu +10mm. Kolumna pionowa nogi z elektryczną regulacją wysokości ma być wykonana z sekcji 3 profili o przekroju kwadratowym, zmniejszającym się ku górze, z których zewnętrzny ma wymiar 70x70mm. Kolumna wewnątrz wyposażona w elektryczny mechanizm regulacji wysokości, który zapewnia płynną regulację . Dopuszczalne obciążenie biurka 100 kg. Przycisk regulacji wysokości łatwo dostępny – zamontowany pod blatem. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta Podstawa malowana proszkowo - do wyboru 2 kolory z wzornika producenta w tym alu i czarna . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Biurko wyposażone w tworzywowa przelotkę na okablowanie.

Powyższe parametry spełnia np. biurko E-model firmy BNOS
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	Fotel obrotowy gabinetowy z wysokim wyprofilowanym oparciem, regulowanym zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami – posiada wymiary: Wysokość całkowita regulowana - 1195 mm – 1350 mm Wysokość siedziska regulowana-  405 mm -490 mm Głębokość siedziska – 460mm  Szerokość  siedziska - 510mm 

Fotel posiada:

Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, pokryte pianką ciętą w całości tapicerowane.  Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania . Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany. Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium fi.700mm, wykonaną w formie jednolitego odlewu. Kółka o średnicy fi.65 mm . Podłokietniki regulowane  z tapicerowanymi nakładkami.  Możliwość swobodnego kołysania się. Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie w stosunku 2:1. Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Płynna regulacja wysokości krzesła. Dopuszczalne maksymalne obciążenie krzesła – do 150 kg. Kolorystyka: skóra naturalna barwiona na wskroś - do wyboru 9 kolorów ze wzornika producenta.    
Fotel posiada atest zgodności z normą PN-EN 1335: PN-EN 1022 
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	KOSZ NA ŚMIECI BIUROWY

Kosz o rozmiarach ok. 30 cm. x 30 cm. i wysokości 35 cm, metalowy, siatkowy, malowany proszkowo, w kolorze srebrnym
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	Biała magnetyczna tablica  projekcyjna i do pisania mastervision,   Tablica o wymiarze 180x120cm                             kolorowa, aluminiowa rama , całkowita grubość tablicy 20mm , łatwy montaż do ściany można powiesić poziomo lub pionowo

Częścią zestawu jest półka do odkładania markerów oraz elementy montażowe 
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	Krzesło  obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary: 

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Szerokość siedziska:  460 mm,

•
Głębokość siedziska: 420-470 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

•
Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

•
Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie:  960 mm. do max. 1160 mm

•
Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

•
Szerokość zagłówka 250mm

•
Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

•
Siedzisko i zagłówek tapicerowane

•
Oparcie siatkowe

•
Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

•
Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

•
Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

•
Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

•
Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

•
Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

•
Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

•
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie.

•
Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

•
Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

•
Podłokietniki 3D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°.

•
Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

•
Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej .

•
Kółka o średnicy fi 65-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura: min. 360 g/m2

•
Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

•
Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

•
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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	Biurko kancelaryjne   prostokątne na 4 nogach, szer. 160cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. 

Wymiary panelu: szerokość 460mm, wysokość 340 mm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi
Mebel musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973)
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm

· Wysokość oparcia: 520mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
	[image: image78.jpg]


 [image: image79.jpg]




	2szt

	68
	Regał na korespondencję o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału. Do wysokości 80cm regał zamykany drzwiami skrzydłowymi z zamkiem,  powyżej przestrzeń otwarta podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 36 przegródek. Każda z nich o wymiarach 11cm szerokości i 28cm wysokości (w świetle). Przegrody są wyposażone w listewki szerokości 4cm na których będzie można oznaczyć Użytkownika. Regał posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał powinien posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty- szafa winna posiadać:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1895 mm, 
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm,  wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 550 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa wyposażona w chromowany drążek , montowany do boków korpusu pod półką. Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.                                                      

Posiadane dokumenty:                                  

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2               Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)                            

Powyższe parametry spełnia np. szafa ubraniowa z systemu Easy Space firmy BNOS

Na froncie szafy naklejone lustro o wymiarze 50x130cm
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	Przedłużany stół jadalniany z dodatkowym blatem dla 2-4osób , rozmiar stołu można dopasować do potrzeb. Dzięki ukrytej funkcji zamykania nie ma odstępu między blatem głównym a dodatkowym; blat dodatkowy pozostaje na właściwym miejscu. Pokrytą bezbarwnym lakierem powierzchnię łatwo wytrzeć do czysta. Szybko i wygodnie można zmienić rozmiar stołu dostosowując go do swoich potrzeb. Dodatkowy blat schowany pod blatem pozwoli powiększyć stół, aby pomieścił od 2 do 4 osób. Zalecane jedynie do użytku w pomieszczeniu. 1 blat przedłużający w komplecie. Maksymalne wymiary po rozłożeniu: 90x90 cm,  po złożeniu 50x90cm , Wysokość: 74 cm, 
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	Krzesło drewniane 

Tapicerowane siedzisko i wygodny kąt oparcia sprawiają, że krzesło jest idealne na długie kolacje. Pokrycie można wygodnie zdjąć, wyprać w pralce i założyć ponownie. Rama z litego drewna sprawia, że konstrukcja krzesła jest trwała i bardzo wytrzymała.  Wymiary:                        

Szerokość: 45 cm

Głębokość: 51 cm

Wysokość: 95 cm

Szerokość siedziska: 45 cm

Głębokość siedziska: 39 cm

Wysokość siedziska: 48 cm                                Dopuszczalne obciążenie 110 kg
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 25cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
	[image: image86.jpg]



	2szt

	Meble dla BOW

	74
	Szafa aktowa o wymiarach  800x445x2225mm

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa  posiada 5 półek / 6 przestrzeni segregatorowych.

Szafa jest wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową
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	Krzesło  obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary: 

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Szerokość siedziska:  460 mm,

•
Głębokość siedziska: 420-470 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

•
Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

•
Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie:  960 mm. do max. 1160 mm

•
Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

•
Szerokość zagłówka 250mm

•
Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

•
Siedzisko i zagłówek tapicerowane

•
Oparcie siatkowe

•
Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

•
Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

•
Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

•
Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

•
Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

•
Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

•
Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

•
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie.

•
Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

•
Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

•
Podłokietniki 3D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°.

•
Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

•
Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej .

•
Kółka o średnicy fi 65-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura: min. 360 g/m2

•
Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

•
Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

•
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Powyższe wymagania spełnia np. fotel FST HRUA BA LU2  R35K3 GLSTD ST44-POL  ESHH FOAM-I PACK-L firmy Nowy Styl
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	Krzesło konferencyjne stacjonarne na 4 nogach o wymiarach:

-szerokość siedziska: 475mm mierzona w najszerszym miejscu.

-całkowita wysokość: krzesła 820mm

-głębokość siedziska: 415mm

-wysokość oparcia: 350mm

-możliwość składowania w stosie max. 10 szt.

· Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

· Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm.  Rama pokryta farbą proszkowa w kolorze czarnym.

·  Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego.

· Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.

Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

Skład: 100% poliester

Gramatura: 250g/m2

Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: wg.EN 1021 1&2

Krzesło powinno posiadać następujące atesty i certyfikaty które należy dołączyć do oferty:

- Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022

- Protokół oceny ergonomicznej
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
	[image: image90.png]



	2szt

	Instytut Etnolingwistyki

	78
	Biurko kancelaryjne   prostokątne na 4 nogach, szer. 140cm gł. 60cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. 

Wymiary panelu: szerokość 460mm, wysokość 340 mm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi
Mebel musi posiadać dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973)
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	Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5.

Krzesło wyposażone w specjalne filcowe stopki do powierzchni twardych

Wymiary:

Wysokość nie mniejsza niż 830 mm, szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 500 mm, wysokość oparcia nie mniejsza niż 350 mm, wysokość od podłoża do siedziska 480 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 460 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 450mm.

Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 6 szt.

Tapicerowane tkaniną o następujących parametrach

Skład – 100% poliester Trevira CS

Gramatura – 260 g/m2

Odporność na ścieranie – 70 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 

Trudnozapalność – papieros i zapałka – według EN 1021 P1&2

Tapicerka musi być identyczna pod względem jakości tapicerki i kolorystyki z tapicerką krzeseł będących w posiadaniu Użytkownika (krzesła stanowią uzupełnienie krzeseł)
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	Biurko jednoszafkowe 
Biurka wykonane są z płyty wiórowej laminowanej, której wąskie płaszczyzny są wykończone obrzeżem Pcv 22x0,6 mm (blat PCV 1 mm). Korpusy mebla montowane są w jedną całość śrubami typu konfirmat maskowanymi zatyczkami. Drzwi są zamontowane za pomocą zawias puszkowych i są wyposażone w zamek patentowy i uchwyty metalowe chrom o rozstawie 96 mm. 

Wymiary: 1200 x 500 x 750 mm
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	Szafa przeszklona z drzwiczkami o wymiarach 90x40x185cm
 Szafy wykonane są z płyty wiórowej laminowanej, której wąskie płaszczyzny są wykończone obrzeżem PCV  22x0,6 mm. Korpusy mebla montowane są w jedną całość śrubami typu konfirmat maskowanymi zatyczkami. Drzwi są dzielone gdzie górna część jest przeszklona (drzwi w ramce), a dolna drzwi pełne, zamontowane za pomocą zawias puszkowych i są wyposażone w zamek patentowy oraz na indywidualne życzenie klienta są stosowane uchwyty metalowe chrom o rozstawie 96 mm. Szafy wyposażone są w stopki z możliwością poziomowania
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	T A B L I C A   S U C H O Ś C I E R A L N A                M A G N E T Y C Z N A   B I A Ł A  o wymiarze 240x120cm Tablica suchościeralna magnetyczna, biała, lakierowana w ramie aluminiowej anodowanej EXPO, wykonana z wysokiej jakości blachy produkcji niemieckiej zgodnej z normą EN 10204 2.2. Rama tablicy łączona jest przy pomocy plastikowych narożników. 

W zestawie elementy do montażu oraz półka na akcesoriaA L
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	T A B L I C A   S U C H O Ś C I E R A L N A                M A G N E T Y C Z N A   B I A Ł A  o wymiarze 120x100cm Tablica suchościeralna magnetyczna, biała, lakierowana w ramie aluminiowej anodowanej EXPO, wykonana z wysokiej jakości blachy produkcji niemieckiej zgodnej z normą EN 10204 2.2. Rama tablicy łączona jest przy pomocy plastikowych narożników. 

W zestawie elementy do montażu oraz półka na akcesoriaA L
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	Flipchart suchościeralno-magnetyczny 100x70 cm Flipchart na trójnogu z powierzchnią suchościeralną magnetyczną z ramionami na arkusze papieru. Arkusze papieru przytwierdza się do ramion za pomocą magnesów, które nie są dołączane do flipchartu.

Regulowana wysokość, magnetyczno-suchościeralna powierzchnia oraz nowoczesne wzornictwo sprawią, że Twoja prezentacja będzie atrakcyjna.

Najważniejsze cechy flipcharta FL1R:

· rozmiar powierzchni: 100x70 cm

· powierzchnia suchościeralno-magnetyczna

· dwa ramiona na arkusze papieru

· regulowana wysokość

· regulowany rozstaw uchwytów na arkusze papieru umożliwia stosowanie różnych formatów materiałów prezentacyjnych

· półka na pisaki
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	Ekran projekcyjny ręczny POP jest łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Manualny ekran projekcyjny wyposażono w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym, a płótno zwijane jest do specjalnej kasety, która zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, gdy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa wpływa na wyjątkową wytrzymałość konstrukcji i czyni ją odporną na długotrwałą eksploatację.                                               Dane techniczne 
Format

4:3

Przekątna

84"

Powierzchnia projekcyjna

165x122 cm

Powierzchnia całkowita

171x128 cm
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	Ekran projekcyjny ręczny POP jest łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Manualny ekran projekcyjny wyposażono w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym, a płótno zwijane jest do specjalnej kasety, która zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, gdy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa wpływa na wyjątkową wytrzymałość konstrukcji i czyni ją odporną na długotrwałą eksploatację.

Dane techniczne 

Format

4:3

Przekątna

75"

Powierzchnia projekcyjna

147x108 cm

Powierzchnia całkowita

153x114 cm
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	Filologia Germańska - sale wykładowe
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	Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikiem ze składanym pulpitem. 

Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama  pokryta  farbą proszkową w kolorze Alu.  Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. 

Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm, oklejony formatka gąbki o gęst. 21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.  Podłokietnik: gięty pręt stalowy fi 12mm, wykończony poliuretanem 

Pulpit wykonany jest tworzywa sztucznego w kolorze czarnym , opcjonalnie dla prawo lub  leworęcznych

Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni 

 Podstawowe wymiary: 

Całkowita  wysokość :820 mm 

Wysokość siedziska: 470mm 

Szerokość siedziska: 475 mm 

Głębokość siedziska: 415 mm 

Wymiary pulpitu: 355x283 mm 

Krzesło posada :

Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 
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	Stół trapezowy o wymiarach 1400x62x76cm 

Stoły zostały wykonane z rury o profilu kwadratowym 25x25x1,5 mm pomalowany farbą proszkową zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Blaty stolików wykonane są z płyty laminowanej (standard kolor buk) wykończone obrzeżem PCV 2mm w kolorze blatu jak również w kolorze stelaża odpowiednio do rozmiaru. Konstrukcja stołu umożliwia składanie go, dlatego podczas transportu towar nie zajmuje dużej powierzchni załadunkowej i magazynowej.
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	Krzesło konferencyjne 

Krzesło konferencyjne stacjonarne na 4 nogach o wymiarach:

-szerokość siedziska: 475mm mierzona w najszerszym miejscu.

-całkowita wysokość: krzesła 820mm

-głębokość siedziska: 415mm

-wysokość oparcia: 350mm

-możliwość składowania w stosie max. 10 szt.

· Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

· Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm.  Rama pokryta farbą proszkowa w kolorze czarnym.

·  Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego.

· Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.

Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

Parametry tkaniny obiciowej:

Skład: 100% polyester
Gramatura: 270 g/m2
Odporność na ścieranie: 90 000 cykli Martindale

Krzesło powinno posiadać następujące atesty i certyfikaty 

- Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022

- Protokół oceny ergonomicznej
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	Szafa nieoszklona z drzwiczkami 2000x800

Szafy wykonane są z płyty wiórowej laminowanej, której wąskie płaszczyzny są wykończone obrzeżem Pcv 22x0,6mm 

 Korpusy mebla montowane są w jedną całość śrubami typu konfirmat maskowanymi zatyczkami. Szafa wyposażona w 4 półki / 5 przestrzeni segregatorowych. Drzwi są zamontowane za pomocą zawias puszkowych i są wyposażone w zamek patentowy oraz na indywidualne życzenie klienta są stosowane uchwyty metalowe chrom o rozstawie 96 mm. Szafy wyposażone są w stopki z możliwością poziomowania.
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	Szafa przeszklona z drzwiczkami 
 Szafy wykonane są z płyty wiórowej laminowanej, której wąskie płaszczyzny są wykończone obrzeżem PCV  22x0,6 mm. Korpusy mebla montowane są w jedną całość śrubami typu konfirmat maskowanymi zatyczkami. Drzwi są dzielone gdzie górna część jest przeszklona (drzwi w ramce), a dolna drzwi pełne, zamontowane za pomocą zawias puszkowych i są wyposażone w zamek patentowy oraz na indywidualne życzenie klienta są stosowane uchwyty metalowe chrom o rozstawie 96 mm. Szafy wyposażone są w stopki z możliwością poziomowania
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	Stolik 2 osobowy standard nr 6 (130x60) 

Stoły zostały wykonane z rury o profilu kwadratowym 25x25x1,5 mm pomalowany farbą proszkową zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, numer stolika oznaczony jest kolorem zatyczki lub całego stelaża. Blaty stolików wykonane są z płyty laminowanej (standard kolor buk) wykończone obrzeżem Pcv 2 mm w kolorze blatu jak również w kolorze stelaża odpowiednio do rozmiaru. Konstrukcja stołu umożliwia składanie go, dlatego podczas transportu towar nie zajmuje dużej powierzchni załadunkowej i magazynowej. Stolik uczniowski standard posiada certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego wydany przez BBC-Cobrabid w Warszawie
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	Biurko jednoszafkowe 
Biurka wykonane są z płyty wiórowej laminowanej, której wąskie płaszczyzny są wykończone obrzeżem Pcv 22x0,6 mm (blat PCV 1 mm). Korpusy mebla montowane są w jedną całość śrubami typu konfirmat maskowanymi zatyczkami. Drzwi są zamontowane za pomocą zawias puszkowych i są wyposażone w zamek patentowy i uchwyty metalowe chrom o rozstawie 96 mm. 

Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm
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	Tablica suchościeralna, 3-częściowa, 1800x600 mm

3-skrzydłowa tablica suchościeralna z pięcioma powierzchniami do pisania na dwustronnych bocznych panelach. Powierzchnia do pisania wykonana z wytrzymałego, odpornego na otarcia szkliwa, łatwego w czyszczeniu. Rama tablicy wykonana z aluminium, wyposażona w półkę na pisaki i uchwyty do montażu na ścianie. Powierzchnia magnetyczna umożliwia zawieszanie wiadomości oraz notatek. 

Wysokość: 
600 mm

Szerokość: 
900 mm

Maksymalna szerokość: 
1800 mm

Materiał ramy: 
Aluminium
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	Stolik komputerowy 1osob. 
Stoły zostały wykonane z rury o profilu kwadratowym 25x25x1,5 mm pomalowany farbą proszkową zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Blaty stolików o wymiarze 50x70cm wykonane są z płyty laminowanej (standard kolor buk) wykończone obrzeżem Pcv 1 mm w kolorze blatu jak również w kolorze stelaża odpowiednio do rozmiaru. Stół jest spawany w całość. Stolik komputerowy standard posiada certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego wydany przez BBC-Cobrabid w Warszawie.
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	Krzesło wielorozmiarowe typ Z 
opis: Krzesła wykonujemy z profilu kwadratowego 35x35 i 30x30 i 20x20mm, a stopa wykonana jest z profilu owalnego 15x30mm. Stelaż pomalowany farbą proszkową zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane są ze sklejki liściastej pomalowanej trzy krotnie lakierem bezbarwnym. Zamontowane są do stelaża za pomocą nitów zrywalnych fi 5x18 mm. Istnieje możliwość pomalowania siedziska i oparcia krzesła na dowolny kolor wg. wzornika RAL. Krzesła posiadają CERTYFIKAT dopuszczający do użytku szkolnego wydany przez BBC-Cobrabid w Warszawie
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