Znak Sprawy : ZP/2635/D/20


Załącznik nr B do SIWZ
Część 2
	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Sekcja Zakupów, ul. Wieniawskiego 1, Poznań,

Pokoje 09, 08 B
	

	1
	Szafka niska z jednymi drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 50 cm, wysokość: 60 cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone.

· Szafka podzielona na dwie równe części, jena część zamykana drzwiami uchylnymi, druga część otwarty regał  

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, satyna, minimalna długość uchwytu 160mm, mocowany na 2 śrubach o rozstawie min. 128mm 

· Szafa wyposażona w zamek  z 2 kluczami łamanymi z logo producenta szafy. 

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 40 cm.

· Szafka jest doposażeniem do już istniejących mebli, wybarwienie oraz styl uchwytu jak najbardziej zbliżona do istniejących

· Szafa na nóżkach zgodnych ze zdjęciem, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość:  140cm, głębokość: 70cm, wysokość: 74cm

· Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

· Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi 50mm z możliwością regulacji w zakresie 15mm. 

· Dostawka jest doposażeniem do już istniejących biurek, wybarwienie jak najbardziej zbliżone do istniejących mebli
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	Fotel obrotowy o parametrach:
· Fotel obrotowy z mechanizmem Epron Synchron Plus.

· Oparcie wykonane z wysokogatunkowej czarnej siatki.

· Miękkie, tapicerowane siedzisko, o wymiarach: szerokość 485 mm, głębokość 420 mm.

· Możliwość swobodnego kołysania się.

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.

· Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.

· Regulacja siły oporu oparcia. Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.

· Regulowana głębokość siedziska

· Regulowana wysokość krzesła.

· Regulowana wysokość podparcia lędźwi.

· Regulowane (góra-dół) podłokietniki z regulowanymi (przód-tył) miękkimi nakładkami.

· Podstawa z polerowanego aluminium.

· Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.

· Elementy metalowe chromowane.

· Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.

· Wymiary zgodne z załączonym rysunkiem technicznym

· Kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura min. 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2
Wymagane dokumenty: 

· protokół oceny ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 

· atest wytrzymałościowy
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	Krzesło konferencyjne o parametrach:

· Krzesło na metalowej chromowanej ramie z podłokietnikami zintegrowanymi z nią, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

· Podłokietniki posiadają nakładki z tworzywa sztucznego (PP) Stelaż ramy chromowany. 

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm.  

· Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3. 

· Siedzisko posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

· Oparcie wykonane z wysokogatunkowej czarnej siatki.

· Nogi wyposażone w stopki plastikowe. 

· Kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym

Podstawowe wymiary krzesła:

· Wysokość całkowita: 820 mm
· Wysokość siedziska: 470 mm
· Wysokość oparcia: 300 mm
· Szerokość całkowita: 525 mm
· Szerokość siedziska: 440 mm
· Głębokość całkowita: 530 mm
· Głębokość siedziska: 450 mm
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura min. 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2
Wymagane dokumenty:

· protokół oceny ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 

· atest wytrzymałościowy
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	Biurko kątowe  (2 x prawe i 2 x lewe) o wymiarach 160/60x140/60 cm, wysokość 72 cm. 

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 
· Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

· W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości 160cm oraz 140cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm

[image: image13.emf]
Półka na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik
[image: image14.emf]

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
certyfikat wytrzymałości wg normy EN 527-1; EN 527-2.
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi  pod drukarkę , o wymiarach: szerokość 50 cm, gł. 50 cm, wysokość 72 cm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 40 cm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 95 cm, głębokość 44.5 cm, wysokość 189,5 cm

 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półka  konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona obrzeżem ABS o gr. 2mm, z każdej strony. 

· Wewnątrz szafy  (do wysokości półki konstrukcyjnej min. 163cm) podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część o szer. min.580 mm przeznaczona na garderobę i wyposażona w drążek typu puzon na wieszaki, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. trzy półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach co min. 32mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60 cm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 85cm

· Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki

· Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 95cm, głębokość 44,5cm, wysokość 85cm

· Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki.

· Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Lustro prostokątne szlifowane z montażem o parametrach:
· Szerokość (w cm): 40 

· Wysokość (w cm): 120 

· Grubość samego lustra min. 3mm
· Montaż lustra na wewnętrznej stronie drzwi szafy garderobianej
	1
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 80 cm, głębokość 40cm

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. 

· Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. 

· Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. 

· Szafa wyposażona w jedna półkę z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 32 cm, półka oklejona z każdej strony.

· Żaluzja wyposażona w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
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	Blenda ścienna z montażem o parametrach:
· Wymiar 80x30cm wykonana z płyty wiórowej o gr. 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor mebli.
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	Biurko kątowe prawe o wymiarach 180x140/60 cm, wysokość regulowana w zakresie 73-75  cm, 

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” z regulacja wysokości , nogi okrągłej fi 50 z regulatorem wysokości 73-75 cm oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm.

Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. 

· Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

· Kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym.

· W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik ) 

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Przykładowe rysunki podstaw i belki łączącej. 

[image: image32.emf][image: image33.png]
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi do nóg z regulacja wysokości wykonanymi z plastiku

[image: image35.emf]
Biurko na boku o długości 180cm i 140cm wyposażone w panel frontowy dolny 
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Półka na komputer, podwieszana pod blat biurka
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Krzesło obrotowe o parametrach: 
Podstawowe wymiary:

•
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1155-1250 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445-538 mm

•
Szerokość siedziska: 495 mm 

•
Głębokość siedziska: 465 mm

•
Fotel biurowy z mechanizmem typu EPRON SYNCRO

Mechanizm EPRON SYNCRO podstawowe funkcje:

•
możliwość swobodnego kołysania się 

•
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

•
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

•
płynna regulacja wysokości krzesła

•
Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika.

•
 Regulowane (góra – dół) podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi i regulowanymi  (przód – tył) nakładkami

•
Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstw. o gr.10.5mm, obłożony formatkami gąbki o     gęst.40kg/m3 – gr.50 i 10 m, oraz gąbką o gęst.             35kg/m3 – gr.20mm

•
Oparcie z zintegrowanym zagłówkiem: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 8 warstw. o gr. 12 mm, obłożony  formatkami gąbki o gęst.40kg/m3 – gr.20 i 15 mm, oraz gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.30 i 10mm. Zagłówek wycięty z bloku gąbki o gęst.70kg.m3.

•
Regulowane podłokietniki

•
Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych.      

Krzesło tapicerowane o parametrach:

•
 Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)

•
Atest wytrzymałościowy
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	Odbojnica 30x100 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolor dostosowany do istniejących mebli.
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	Szafa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Wymagane dokumenty:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa z częścią żaluzjową o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 189,5 cm

· Szafa do wysokości 90cm zamykana drzwiami skrzydłowymi, drzwi wyposażone w metalowe uchwyty, zabezpieczone galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi

· Powyżej nadstawka o gł. 44,5cm z 2 półkami, zamykana żaluzją z zamkiem

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w miejscach widocznych i 1mm w miejscach niewidocznych, dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony ABS o gr. 2mm.

· W tylnej płycie części górnej należy przewidzieć otwory i zaślepki na kable

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Rysunek poglądowy:
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 74cm

· Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę

· Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi

· Wymagane dokumenty:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi  pod drukarkę , o wymiarach: szerokość 50 cm, gł. 50 cm, wysokość 74 cm 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 40 cm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafka żaluzjowa, wisząca segregatorowa z półkami, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 40 cm, głębokość jak najmniejsza dostosowana do segregatora. 

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. 

· Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. 

· Górne narożniki boków szafki zaokrąglone zgodnie z łukiem żaluzji, wieniec górny cofnięty względem frontu umożliwiając tym samym pełniejsze otwarcie żaluzji. 

· Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy. Elementy żaluzji szerokości 15 mm. 
· Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach, .

· Szafka w środku podzielona na dwie części: jedna część segregatorowa, druga część z dwiema półkami o szer. 25cm

· Umiejscowienie półek wskaże zamawiający

Wygląd jak na rysunku poglądowym:  
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	Stół prostokątny o parametrach:
· Wymiar szerokość 100x60 cm wysokość w przedziale 72/74cm.

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

· Nogi wykonane z profilu metalowego o przekroju kwadratowym max. 30x30mm  montowane stabilnie do blatu.
[image: image55.emf]
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:

· Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

· Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

· Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

· Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

· Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 

· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
Podstawowe wymiary krzesła

· Wysokość całkowita: 820 mm
· Wysokość siedziska: 470 mm
· Wysokość oparcia: 300 mm
· Szerokość całkowita: 525 mm
· Szerokość siedziska: 440 mm
· Głębokość całkowita: 530 mm
· Głębokość siedziska: 450 mm
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
[image: image104.emf]Powyższe wymagania spełnia np. krzesło INTRATA model, V-31-FL ALU-NA-SF-BN 
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę o parametrach:

· Panel wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 , grubość 18mm. Boki oklejone obrzeżem o gr. 2mm

· Wym. panelu - szerokość 60cm, wys.150 cm. 

· Panel wyposażony w 5 podwójnych metalowych haczyków na ubrania mocowane około 10 cm od górnej krawędzi.  
Zdjęcie poglądowe:
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	Lustro prostokątne szlifowane z montażem o parametrach:
· Szerokość (w cm): 45 

· Wysokość (w cm): 120 

· Grubość samego lustra (w mm): 3
· Umiejscowienie lustra uzgodnić z Zamawiającym
[image: image57.jpg]
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	Biurko prostokątne o parametrach:

· Wymiarach 160x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. 

· Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. 

· Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. 

· Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. 

· Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). 

· Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

· W blacie biurka należy zamontować przelotki kablowe  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik)

· Wymagane dokumenty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Przykładowe zdjęcia biurka. 
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Biurko wyposażone w panel frontowy dolny 
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Półka na komputer, podwieszana pod blat biurka
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku
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	Panel górny do biurek, dwustronnie tapicerowany o parametrach:

· Wymiary: szerokość 160cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm. 

· Montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 

· Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Dostawka półokrągła do biurek o wymiarach: szerokość:  126 cm, głębokość: 60 cm, wysokość dostosowana do biurek 

· Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

· Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo na kolor czarny, okrągła fi 50mm, z możliwością regulacji w zakresie 15mm. 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Krzesło obrotowe o parametrach: 
Podstawowe wymiary:

•
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1155-1250 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445-538 mm

•
Szerokość siedziska: 495 mm 

•
Głębokość siedziska: 465 mm

•
Fotel biurowy z mechanizmem typu EPRON SYNCRO

Mechanizm EPRON SYNCRO podstawowe funkcje:

•
możliwość swobodnego kołysania się 

•
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

•
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

•
płynna regulacja wysokości krzesła

•
Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika.

•
 Regulowane (góra – dół) podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi i regulowanymi  (przód – tył) nakładkami

•
Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstw. o gr.10.5mm, obłożony formatkami gąbki o     gęst.40kg/m3 – gr.50 i 10 m, oraz gąbką o gęst.             35kg/m3 – gr.20mm

•
Oparcie z zintegrowanym zagłówkiem: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 8 warstw. o gr. 12 mm, obłożony  formatkami gąbki o gęst.40kg/m3 – gr.20 i 15 mm, oraz gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.30 i 10mm. Zagłówek wycięty z bloku gąbki o gęst.70kg.m3.

•
Regulowane podłokietniki

•
Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych.      

Krzesło tapicerowane o parametrach:

•
 Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)

•
Atest wytrzymałościowy
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:

· Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

· Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

· Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

· Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

· Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 

· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

· Wysokość całkowita: 820 mm
· Wysokość siedziska: 470 mm
· Wysokość oparcia: 300 mm
· Szerokość całkowita: 525 mm
· Szerokość siedziska: 440 mm
· Głębokość całkowita: 530 mm
· Głębokość siedziska: 450 mm
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
Powyższe wymagania spełnia krzesło INTRATA model, V-31
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi  pod drukarkę , o wymiarach: szerokość 50 cm, gł. 50 cm, wysokość 74 cm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 40 cm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Szafa z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Wymagane dokumenty:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 74cm

· Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę

· Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi

· Wymagane dokumenty:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Szafa gospodarcza do zabudowy chłodziarki z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60/44,5cm,  wysokość 189,5cm

· Szafa do wysokości 90cm o głębokości 60cm przykryta blatem o gr. 25mm, zamykana drzwiami skrzydłowymi 60cm (część pod chłodziarkę), pozostała część to regał z jedną półką.

· Powyżej nadstawka o gł. 44,5cm z 3 półkami zamykana żaluzją z zamkiem jednopunktowym i dwoma łamanymi kluczami.

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w miejscach widocznych i 1mm w miejscach niewidocznych, dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony ABS o gr. 2mm.

· Drzwi oraz żaluzja wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· W tylnej płycie części górnej należy przewidzieć otwory na kable

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.
Rysunek poglądowy:
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	Szafka żaluzjowa, wisząca segregatorowa z półkami, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 40 cm, głębokość jak najmniejsza dostosowana do segregatora. 

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. 

· Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. 

· Górne narożniki boków szafki zaokrąglone zgodnie z łukiem żaluzji, wieniec górny cofnięty względem frontu umożliwiając tym samym pełniejsze otwarcie żaluzji. 

· Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy. Elementy żaluzji szerokości 15 mm. 
· Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji, uchwyt zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Szafka w środku podzielona na dwie części: jedna część segregatorowa, druga część z dwiema półkami o szer. 25cm

· Umiejscowienie półek wskaże zamawiający

Wygląd jak na rysunku poglądowym:  
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . 

· Panel wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 , grubość 18mm. Boki oklejone obrzeżem o gr. 2mm

· Wym. panelu - szerokość 30 cm, wys. 150 cm

· Panel wyposażony w 2 podwójne metalowe haczyki na ubrania, mocowane około 10 cm od górnej krawędzi.             

Zdjęcie poglądowe:                                                                       
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	Zabudowa wnęki w półki – 6 sztuk

· Półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 , grubość 18mm. Boki oklejone obrzeżem o gr. 2mm, wysokość między półkami na wys. segregatora

· Orientacyjne wymiary półki wg rysunku poniżej 

· Mocowanie dostosowane do obciążenia ( wnęka będzie służyć jako podręczne archiwum na segregatory z dokumentami) jeśli zajdzie taka potrzeba dopuszcza się zastosowanie pionowej przegrody celem ustabilizowania półek.

Rysunek poglądowy:
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	Chłodziarka z zamrażalnikiem do zabudowy o parametrach:

· Wymiary min. - wysokość [cm] 82, szerokość [cm] 56, głębokość [cm] 55

· Położenie zamrażalnika - wewnętrzna komora 

· Poziom hałasu [dB] - max 39 

· Zdolność utrzymywania temp. [h] - min 12 

· Oświetlenie wnętrza - tak  

· Klasa energetyczna  min A+ 

· Sterowanie  - mechaniczne 

· Pojemność chłodziarki netto [l] -  min 95 

· Rozmrażanie  - automatyczne 

· Ilość półek  - min 2 

· Rodzaj półek  - szklane 

· Pojemniki / komory  - 2 pojemniki na warzywa i owoce  

· Min. 3 balkoniki na drzwiach 

· Zdolność zamrażania [kg/24h] - min 1,8 
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	Biurko komputerowe wykładowcy o wymiarach 100x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Kolorystyka: dopasowana do istniejących mebli, do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko winno posiadać:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Przykładowe zdjęcia biurka. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku
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Półkę pod klawiaturę wykonaną z płyty o grubości 18 mm w dekorze blatu na prowadnicach metalowych
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	Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 

Wymiar dostosowany do komputera o wym.: 20x45h50cm – włącznik na górze obudowy

Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Tył wózka niezabudowany aby bezproblemowo można było podłączać kable.

Wygląd zbliżony do rysunku poglądowego: 
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	Regał metalowy malowany  popielaty 91x55x170cm, wtykowo zaciskowy z udźwigiem półki minimum 100kg

Regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni. Słupy wykonane z kątownika 38x38mm z perforacją co 78mm, z nośnością 1250kg na regał Posiada5 półek wykonanych z blachy grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg.,  z podwójnym zagięciem i otworem kompatybilnym z zaczepem słupa nośnego. Słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny. Każda przestrzeń półkowa wyposażona w dwa ograniczniki boczne oraz ogranicznik tylni umożliwiający oparcie książki

   [image: image88.emf]
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	Biurko w kształcie litery „L” o wymiarach 140x120/ 60x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C”, 1 nogi wykonanej z rury o przekroju Ø 50 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006 oraz 2 belek łączących, które jednocześnie pełnią rolę kanału kablowego. Nogi w kształcie litery „C” wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona zaślepkami z tworzywa w kolorze stelaża, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie +15 mm. Belka pozioma musi być montowana do blatu biurka oraz od strony nogi „C” bezpośrednio do nogi. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi  zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. Biurko wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi „C”, kanał wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany na całej wysokości, dopasowany kolorystycznie do stelaża. Kanał poziomy musi być łatwo demontowany w całości. 

Przykładowe zdjęcia biurka, podstaw i belki łączącej. 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Wymagane dokumenty- kontener winien posiadać:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Fotel z ergonomicznie wyprofilowanym wysokim oparciem:

Siedzisko oraz oparcie (obustronnie) są tapicerowana tkaniną  Oban (EF002), tkanina wykonana w 100% z włókna poliolefinowego. Posiada Atest Trudnopalności, materiał o wysokiej odporności na ścieralność (40.000 cykli Martindala).

Regulowane podłokietniki umożliwiają ergonomiczne ułożenia przedramienia (90 stopni względem tułowia) 

Aluminiowa, lekka, stabilna podstawa jezdna w kolorze chrome  (błyszczącym).  

Kółka   do powierzchni twardych (parkiet, panele). 

Krzesło wyposażone jest w ergonomiczny  mechanizm  Epron  Syncron, w  którym  oparcie  wychyla  się  synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady kąta wychylenia w kilku pozycjach. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady wybranej pozycji. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. 
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	Fotel gamingowy

Fotel posiada mechanizm umożliwiający swobodne odchylenie oparcia (dźwignia po prawej stronie) oraz blokadę w dowolnie odchylonej pozycji. 

Funkcja tilt umożliwia odchylanie całego fotela (funkcja kołyski) z możliwością blokady w pozycji do pracy. 

Obrotowe, wyraźnie profilowane siedzisko regulowane góra-dół w zakresie 10 cm za pomocą podnośnika pneumatycznego. 
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Regulacja podłokietników: góra-dół pozwala na ich ergonomiczne dopasowanie do wzrostu każdego Użytkownika; odpowiednie ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia) odciąża mięśnie pleców podczas wielogodzinnej pracy. 

Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 7,5 cm.

Fotel posiada poduszkę przy zagłówku, którą można zdjąć, a także dodatkową poduszkę na lędźwie - regulowaną i również z opcją zdejmowania.
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Fotel wykonany jest z trwałej ekoskóry w kolorystyce: czarno-szarym,  Wszystkie kolory 

Czarna nylonowa podstawa jezdna wyposażona jest w kółka MIĘKKIE (do powierzchni typu parkiet, panele) z kolorowymi wstawkami dobranymi do koloru ekoskóry.
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	Fotel obrotowy
Cechy

· Fotel skórzany do gabinetu

· Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą naturalną

· Tył oparcia tapicerowany skórą ekologiczną o identycznej, jak przód strukturze

· Wypełnienie stanowi pianka tapicerska, dzięki której fotel jest miękki

· Zaokrąglone, tapicerowane podłokietniki, z lakierowanego drewna 

· Wygodne siedzisko

· Drewniana podstawa z lakierowanego litego drewna sosnowego na metalowym stelażu

· Kółka wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku

· Subtelny, klasyczny design

Wymiary

· Szerokość całkowita: 65 cm

· Głębokość całkowita: 78 cm

· Wysokość całkowita: 110 - 116 cm

· Wysokość oparcia: 67 cm

· Szerokość siedziska: 51 cm

· Głębokość siedziska: 50 cm

· Wysokość siedziska (od podłoża): 48 - 54 cm

· Wysokość podłokietników (od podłoża): 66 - 72 cm

Funkcje

· Regulowana wysokość siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego

· Mechanizm Tilt, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie. Funkcja odchylania umożliwia wyregulowanie siły oporu, jaki stawia fotel

· Siedzisko obrotowe

· Stabilna podstawa na kółkach
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	Fotel obrotowy

Ergonomiczny fotel biurowy z mechanizmem synchro z siatkowym oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami. 
• Siedzisko: szkielet z tworzywa pokryty siatką mesh oraz tkaniną w kolorze czarnym. 
• Oparcie: o regulowanej wysokości, tapicerowane oddychającą siatką mesh o wysokiej odporności na ścieralność (100 tys. cykli Martindalea) w kolorze czarnym. Elastyczny profil lędźwiowy o regulowanej wysokości. 
• Polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposażona w kółka do powierzchni miękkich. • Zagłówek pokryty siatką mesh w kolorze czarnym, o regulowanej wysokości góra - dół (zakres 50 mm) oraz regulacją kąta położenia nakładki pod głowę. 
• Podłokietniki 4D regulowane w zakresie: wysokości 65 mm; nakładka podłokietnika przesuwana przód-tył 40mm i na boki 20mm oraz kąta położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. 
Mechanizm ruchowy synchro, regulacja za pomocą joysticka: 
• Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dając jednocześnie możliwość blokady w 4 płaszczyznach, 
• Kąt pochylenia oparcia 105 - 130 stopni 
• Kat pochylenia siedziska 0 – 17 stopni 
• Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła 
• Regulacja wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego (zakres 90 mm). • Regulacja głębokości siedziska 
• Regulacja wysokości podparcia lędźwi w 4 pozycjach 
Wymiary: 
• Całkowita wysokość: 1160-1295 mm 
• Wysokość siedziska: 470-560 mm 
• Szerokość siedziska: 505 mm 
• Głębokość siedziska: 365-430 mm 
• Regulacja wysokości podłokietników: 175-240 mm 
• Średnica podstawy 690 mm 
Fotel posiada  dokumenty: Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania zgodnie z: PN-EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009; PN-EN 1335-3:2009; PN-EN 1022:2007.
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	Fotel obrotowy

Ergonomiczny fotel biurowy z mechanizmem Synchro z siatkowym oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami.
(Siedzisko: szkielet z tworzywa sztucznego, pianka w technologii wylewania , gęstość pianki 65 kg/m3 (w kolorze czarnym).
(Oparcie: o regulowanej wysokości, tapicerowane oddychającą siatką Mesh o wysokiej odporności na ścieralność (o k. 100 tys. cykli Martindalea) w kolorze czarnym. Elastyczny profil lędźwiowy o regulowanej wysokości.
(Polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposażona w kółka miękkie (fi 11, 60 mm).
(Ela sty czarny zagłówek pokryty siatką Mesh w kolorze czarnym o regulowanej wysokości (zakres 80mm), naśladujący ruch głowy.
(Podłokietnik i 4D regulowany w zakresie : wysokości 70mm; nakładka podłokietnik a przesuwana przód-tył 40mm i na boki 20mm ora z kąta położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni .
Mechanizm ruchowy Synchro, regulacja za pomocą joystica: 
(Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dając jednocześnie możliwość blokady w 4 płaszczyznach,
(Kąt pochylenia oparcia 108-133 stopni,
(Kat pochylenia siedziska 0-14 stopni,
(Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
(Regulacja wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego (zakres 85 mm),
(Regulacja głębokości siedziska,
(Regulacja wysokości podparcia lędźwi w 3 pozycjach.
Wymiary:
(Całkowita wysokość: 1145-1315 mm,
(Wysokość siedziska: 485-570 mm,
(Szerokość siedziska: 500 mm,
(Głębokość siedziska: 400-445 mm,
(Regulacja wysokości podłokietników: 150-220 mm.
Fotel posiada dokumenty: Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania zgodnie z: PN-EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009; PN-EN 1335-3:2009; PN-EN 1022:2007.
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