***Instrukcja Taraflex***

**Czyszczenie, konserwacja, sportowej podłogi Taraflex**

**TARAFLEX** to syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa, której wierzchnia warstwa o strukturze „skórki pomarańczy” wykonana jest z czystego winylu, środek wzmocniony siatką z włókna szklanego, a warstwa spodnia (sprężysta) z pianki PVC.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nawierzchni oraz “ruchom” podłogi spowodowanych wilgocią, jak również dla utrzymania wymaganej estetyki, bezpieczeństwa i higieny posadzki należy stosować się do poniższych zasad:

Zastosowane środki powinny uwzględniać:

1. Posiadać pH neutralne,
2. Być dedykowane do nawierzchni syntetycznej

Czyszczenie i konserwacja

* pierwsze czyszczenie mechaniczne przy użyciu białego lub kremowego dysku lub ręczne. W obu przypadkach zaleca **się zastosowanie neutralnego detergentu**. Zwracać szczególną uwagę i ostrożność na miejsca zamontowania dekli i innych otworów, aby płyn nie dostał się do przestrzeni pod podłogowej. Wszelkie “kałuże” w ich okolicach należy usunąć.
* codzienne czyszczenie - usunięcie zanieczyszczeń poprzez odkurzanie, starcie szczotką lub szmatą antystatyczną na sucho. W razie konieczności ewentualne czyszczenie na wilgotno wykonywać przy użyciu wody lub **roztworu neutralnego detergentu /o zasadowości 7-8 pH**/, aplikatory powinny być dobrze wykręcone, a zastoiska wody na powierzchni powinny być usunięte. Szczególną uwagę i ostrożność należy zwracać przy czyszczeniu nawierzchni w miejscach zamontowania dekli i innych otworów, aby płyn nie dostał się do przestrzeni pod podłogowej.
* doczyszczanie - ślady pozostawione przez obuwie sportowców muszą być regularnie usuwane /nie rzadziej niż raz na tydzień przy pomocy specjalnego środka do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń pochodzenia gumowego oraz do usuwania żywicy.

Do punktowego czyszczenia powierzchni wykładzin producent zaleca aerozol “TARACLEAN”.

Do usuwania żywicy ( pozostałych po treningach piłki ręcznej) producent zaleca „TRIMONA TN2 – Środek do usuwania kleju handballwax”.

Usuwanie śladów obuwia musi być wykonywane z jednoczesnym czyszczeniem na mokro całej powierzchni wykładziny.

* czyszczenie konserwujące - należy wykonać raz w roku, w okresie wakacyjnym (lipiec), najlepiej środkiem, który zabezpieczy powierzchnie wykładziny przed wchłanianiem zabrudzeń oraz zaimpregnuje środkiem przeciw pleśniowym, przeciw bakteryjnym i antystatycznym. Producent rekomenduje produkt „ SANOSOL”.

Uwaga !

Przed zastosowaniem środków chemicznych zalecane jest wykonanie próby. Niedozwolone jest stosowanie silnych środków czyszczących. Szczególną uwagę i ostrożność należy zwracać przy czyszczeniu nawierzchni w miejscach zamontowania dekli i innych otworów. Wszelkie “kałuże” w ich okolicach należy usunąć. Zabrania się używania gumowych dysków przy czyszczeniu mechanicznym. Należy unikać długotrwałego kontaktu powierzchni wykładzin w elementami wykonanymi z gumy (podkładki pod meble, kółka krzeseł itp.).