Załącznik nr 9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja miejscowości Baruchowo”    

Uwagi ogólne:
1. Nieodłącznym elementem poniższego formularza jest projekt budowlany.
2. W cenie należy uwzględnić kompletne wykonanie 4-torowej kręgielni wraz z montażem i pełnym mechanizmem. 

I. [bookmark: _Hlk51673902]Wycena kompletnej 4-torowej kręgielni wraz z montażem i pełnym mechanizmem:
                                                                                           
	[bookmark: _Hlk51674134]L.p 
	Przedmiot zamówienia 
Parametry techniczne- wymagane
	Ilość  
	Nazwa handlowa- typ - producent oferowanego sprzętu
	Cena jedn. netto/szt.
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	1
	Automatyczne urządzenie do stawiania kręgli – konstrukcja bezsznurowa
	4 szt.
	
	
	
	

	2
	Podbudowa toru na konstrukcji z ramy stalowej. 

	4 kpl.
	
	
	
	

	3
	Maszynownia + hamownia kul 
	4 szt.
	
	
	
	

	4
	Konstrukcja podkładowa torów z płyty wiórowej
	4 szt.
	
	
	
	

	5
	Bandy toru – zabudowa toru
	4 szt.
	
	
	
	

	6
	Tory syntetyczne HPL 12 mm wraz z rozbiegiem  odporne na ścieranie, laminatowe wykończenie torów, powierzchnia imitująca drewno GLOW Profil (UV),
Ponadto tory muszą być zbudowane zgodnie z ogólnie przyjętymi parametrami gry w bowling. 
Nawierzchnia torów musi spełniać obowiązujące normy pożarowe, tj. posiadać klasę B-s1, d0, która odpowiada określeniom:
- niezapalne,
- niekapiące,
- nierozprzestrzeniające ogień
Ponadto wszystkie użyte materiały muszą posiadać atest higieniczny PZH, który zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

	4 kpl.
	
	
	
	

	7
	System powrotu kul pod powierzchnią torów wraz z elewatorem kul
	2 kpl.
	
	
	
	

	8
	Kurtyna (baner) zasłaniająca kręgle w momencie ich podnoszenia – dla dwóch torów 
	2 kpl
	
	
	
	

	9
	Zasobnik na min. 10 kul
	2 szt.
	
	
	
	

	10
	Podajnik kul
	2 kpl.
	
	
	
	

	11
	Rynny rzutu błędnego
	4 kpl.
	
	
	
	

	12
	Jednostka sterująca maszynownią
	4 kpl.
	
	
	
	

	13
	Komputerowy system rejestracji i wyświetlania przebiegu gry (4 sztuki PC stacjonarne, programowanie gier, wpisywanie imion zawodników – min. 8 zawodników, animacje, Strike, Gutter, Spare, wraz z instruktażem dla drugiego rzutu, pakiet dodatkowych gier dla dzieci –minimum 3 gry, pomiar prędkości kul, wybór wersji językowych). System zgodny z międzynarodowymi obowiązującymi zasadami 
i parametrami gry w bowling.
Procesor min. dwurdzeniowy, min. 8 GB RAM, min. 240 SSD, grafika, 
Wyjścia min.: gniazdo słuchawkowe, LAN, HDMI, VGA, 2 x USB x USB 3.0, Klawiatura, mysz.
System operacyjny z oprogramowaniem do sterowania parą torów, liczenia punktów i wyświetlania wyników. Funkcje programu: m.in. animacja dopasowana do zdarzeń na torze.
	1 zestaw
	
	
	
	

	14. 
	System do zarządzania kręgielnią (laptop lub PC stacjonarny + drukarka), obsługa torów z poziomu recepcji, logowanie pracowników, prowadzenie rezerwacji, zarzadzanie taryfami, prowadzenie statystyk, dodawanie reklam, wybór wersji językowej). 
Laptop o parametrach minimalnych: 
· Przekątna ekranu 17,3", Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
· Procesor min. dwurdzeniowy, 4GB RAM, min. 240 SSD,  grafika, 
· Rodzaje wejść/wyjść: gniazdo słuchawkowe, LAN, HDMI, 2 x USB 3.0,
· Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa
· Kamera internetowa: min. 1.0 Mpix
Łączność:
· LAN 10/100 Mbps
· Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
· Moduł Bluetooth
· Kolor dominujący: Czarny
· System operacyjny, Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
PC o parametrach minimalnych: 
· Procesor min. dwurdzeniowy, 8 GB RAM, min. 240 SSD, grafika, 
· Wyjścia min.: gniazdo słuchawkowe, LAN, HDMI, VGA, 4 x USB, 1 x USB 3.0,
· Monitor: ekran o rozmiarze min. 21", wejścia: HDMI, VGA.
· Klawiatura, mysz.
· System operacyjny z oprogramowaniem do uruchamiania i rozliczeń kręgielni, timer przeliczający czas gry, ustawianie taryf, cen za grę w zależności od godziny, prowadzenie statystyk, dodawanie reklam, prowadzenie rezerwacji.

Drukarka laser kolor o parametrach minimalnych:
· Format papieru: A4. Wydruk dwustronny (duplex), LAN (wejście RJ45)
· Funkcje: kopiarka, drukarka, skaner.
· Drukowanie w czerni - min. 20 str./minutę
· Drukowanie w kolorze - min. 20 str./minutę
· Czas pierwszej kopii - wydruku w czerni: 11 sek.
· Czas pierwszej kopii - wydruku w kolorze: 13.0 sek.
· Skanowanie w czerni i w kolorze. 
· Rozdzielczość skanowania (dpi)  Maks.: 600 x 600 dpi
· Tryby skanowania: skan do email, skan do FTP, skan do SMB, skan do dysku twardego.
· Formaty plików:  JPEG, TIFF, PDF, 
· Automatyczny podajnik dokumentów   do 50 oryginałów
· Gramatura papieru (g/m²): 60-210 g/m²
	1 zestaw
	
	
	
	

	15
	Telewizor montowane nad torami, o parametrach minimalnych:
· Przekątna ekranu: 43”
· Technologia obrazu: Full HD
· Interfejsy wyjścia/wejścia: HDMI, USB, RJ45, Złącze antenowe, Common Interface
· Tuner TV: DVB-C - cyfrowy kablowy, DVB-S/S2 - cyfrowy satelitarny, DVB-T/T2 - cyfrowy naziemny,
· Smart TV: TAK
· Głośniki: 2x10W
· Obsługa sieci bezprzewodowej: WiFi, Bluetooth
wraz z konstrukcjami do podwieszenia pod sufitem,
	4 szt.
	
	
	
	

	16
	System automatycznego podnoszenia rynien rzutu błędnego BAMPER SYSTEM – dla najmłodszych graczy. System uruchamiany automatycznie elektrycznie z zasilaniem bezpiecznym poniżej 27 V 
i jest wpięty w system kręgielni.
	4 kpl.
	
	
	
	

	17
	Podkładki wibroizolacyjne pod całą konstrukcje
	1 kpl.
	
	
	
	

	18
	Fotokomórka
	2 szt.
	
	
	
	

	20
	Czujnik rzutów spalonych
	2 szt.
	
	
	
	

	21
	Kule w rożnych kolorach i rozmiarach 
	20 szt.
	
	
	
	

	22
	Kręgle 
	40 szt.
	
	
	
	

	23
	Komplet części zapasowych i zamiennych: 
	1 kpl. 
	
	
	
	

	28
	Montaż kręgielni  i uruchomienie           
	1 kpl. 
	
	
	
	

	29
	Przeszkolenia pracownika z zasad obsługi i konserwacji kręgielni       
	-
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk51673881]30
	Ścianka gr. 125 mm  - maskownica oddzielająca maszynownię od torów
(stelaż UA75, wypełniona watą mineralną, zabudowana  obustronnie płytą meblową gr. 25 mm).

	1 kpl.
	
	
	
	

	
RAZEM:

	NETTO:
	BRUTTO:

	WARUNKI GWARANCJI (wymagane) : 
- min. 20  m-cy - na urządzenia kręgielni,
- min. 50 m-cy - na podłoże syntetyczne torów,
- 3 dni - max.  czas reakcji serwisu na  zgłoszone usterki lub wady,
- 14 dni - max. czas na usunięcie zgłoszonych usterek lub wad, 
-   2   bezpłatne  przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji,  
-  telefoniczny dostęp do serwisanta  w celu zapewnienia bieżących konsultacji związanych z naprawą drobnych usterek- w okresie 5 lat od dnia uruchomienia 
i odbioru urządzeń. Serwisant dostępny codziennie w godz. od 8:00 do 22:00. 




II. Wycena podejść technologicznych:

	L.p 
	Przedmiot zamówienia 
Parametry techniczne- wymagane
	Ilość  
	Nazwa handlowa- typ - producent oferowanego sprzętu
	Cena jedn. netto/szt.
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	1.
	Wykonanie podejść technologicznych (instalacja elektryczna, komputerowa, itp.) niezbędnych do montażu kręgielni.
	1 kpl.
	
	
	
	






  
      																	...................................................................                                                                                        ………………………………………………………………………………….            
                    (miejscowość i data) 	                                                                                            czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
                                                                                                osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
                                                                                                                                                                                                                                     reprezentowania wykonawcy
