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Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt pt. „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC – LabNet)”  umowa nr POIR.04.02.00-02-A007/16

Zał. nr 2 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych oraz mebli laboratoryjnych do Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.”
Zad nr 1 Dostawa mebli i foteli do laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej
Laboratorium EMC
	LP.
	NAZWA/OPIS
	WYMIARY
	ILOŚĆ

	1.
	Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 16 mm – prawa strona pokryta folią PVC w kolorze grafit (ciemny popiel), lewa strona pokryta białym laminatem. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być montowane między bokami szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy puszkowe niklowane, renomowanego producenta, o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, o kącie rozwarcia do 110 stopni, z funkcją samodomyku i dożywotnią gwarancją. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z 2 kluczami, mający możliwość zastosowania klucza „matki”. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne  ( 6 półek – 7 przestrzenie aktowych) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 60 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Kolor płyty jasny popiel np. U112. Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym.


Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	2.
	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 16 mm – prawa strona pokryta folią PVC w kolorze grafit (ciemny popiel), lewa strona pokryta białym laminatem. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być montowane między bokami szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy puszkowe niklowane, renomowanego producenta, o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, o kącie rozwarcia do 110 stopni, z funkcją samodomyku i dożywotnią gwarancją. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z 2 kluczami, mający możliwość zastosowania klucza „matki”. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne  (2 półki) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm oraz metalowy drążek na wieszaki. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 60 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Kolor płyty jasny popiel np. U112. Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	3.
	Nadstawka aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 16 mm – prawa strona pokryta folią PVC w kolorze grafit (ciemny popiel), lewa strona pokryta białym laminatem. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być montowane między bokami szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane, renomowanego producenta, o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, o kącie rozwarcia do 110 stopni, z funkcją samodomyku i dożywotnią gwarancją. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z 2 kluczami, mający możliwość zastosowania klucza „matki”. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną  ( 1 półka – 2 przestrzenie aktowe) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 60 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Kolor płyty jasny popiel np. U112. Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	4.
	Fotel obrotowy z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, na pięcioramiennej, wykonanej z polerowanego aluminium podstawie jezdnej wyposażonej w samohamowne kółka fi50 do powierzchni twardych. Stałe podłokietniki wykonane ze stali chromowanej z nakładkami tapicerowanymi. Fotel wyposażony w mechanizm z możliwością swobodnego bujania się, blokadą siedziska i oparcia w 5 pozycjach, kąta wychylenia oparcia + 16 ° (wraz z siedziskiem), regulacją siły oporu oparcia za pomocą pokrętła oraz systemem Anti-Shock – zabezpieczającym przed uderzeniem oparcia w plecy. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Front oparcia i siedziska oraz nakładki podłokietników tapicerowane skórą SD w kolorze czarnym o następujących parametrach:
Skład:
miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona
Trudnozapalność:  EN 1021 –1, EN 1021 – 2
Tył tapicerowany imitacją skóry w kolorze dobranym do skóry, o następujących parametrach:
Skład: 100 % poliester pokryty warstwą PCV
Gramatura: 460 g / m2
Odporność na ścieranie:  > 30 000 cykli Martindale
Trudnozapalność: *N oznacza niepalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, BS 5852 –1
Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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Układ szaf po zmontowaniu w laboratorium EMC
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Laboratorium RFID
	LP.
	NAZWA/OPIS
	WYMIARY
	ILOŚĆ

	1.
	Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 16 mm – prawa strona pokryta folią PVC w kolorze grafit (ciemny popiel), lewa strona pokryta białym laminatem. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być montowane między bokami szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy puszkowe niklowane, renomowanego producenta, o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, o kącie rozwarcia do 110 stopni, z funkcją samodomyku i dożywotnią gwarancją. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z 2 kluczami, mający możliwość zastosowania klucza „matki”. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne ( 6 półek – 7 przestrzenie aktowych) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 60 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Kolor płyty jasny popiel np. U112. Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym.


Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[bookmark: _GoBack]
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	2.
	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 16 mm – prawa strona pokryta folią PVC w kolorze grafit (ciemny popiel), lewa strona pokryta białym laminatem. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być montowane między bokami szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy puszkowe niklowane, renomowanego producenta,  o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, o kącie rozwarcia do 110 stopni, z funkcją samodomyku i dożywotnią gwarancją. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z 2 kluczami, mający możliwość zastosowania klucza „matki”. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne  (2 półki) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm oraz metalowy drążek na wieszaki. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 60 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Kolor płyty jasny popiel np. U112. Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	3.
	Nadstawka aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 16 mm – prawa strona pokryta folią PVC w kolorze grafit (ciemny popiel), lewa strona pokryta białym laminatem. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być montowane między bokami szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane, renomowanego producenta, o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, o kącie rozwarcia do 110 stopni, z funkcją samodomyku i dożywotnią gwarancją. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z 2 kluczami, mający możliwość zastosowania klucza „matki”. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną  ( 1 półka – 2 przestrzenie aktowe) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 60 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Kolor płyty jasny popiel np. U112. Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Układ szaf po zmontowaniu w laboratorium RFID
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Zad 2 Dostawa, montaż i ustawienie  stołów do laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej
	LP.
	NAZWA/OPIS	
	WYMIARY
	ILOŚĆ

	1.
	Stół sosnowy z drewna sezonowanego z metalową powierzchnią. Stół drewniany sosnowy (z drewna klejonego bez sęków) umożliwiający przeniesienie obciążeń statycznych o wartości 200 kg. Wszystkie elementy stołu wykonane z drewna i połączone bez jakichkolwiek elementów metalowych. Grubość blatu, półki oraz nóg dostosowana do dopuszczalnej obciążalności stołu. Powierzchnia stołu zabezpieczona olejem (lakierem) bezbarwnym, wysokiej jakości odpornym na ścieranie. 
Wyposażenie każdego stołu: blacha aluminiowa 1800x1000 mm, grubość 2 mm.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	2.
	Stół rozsuwany sosnowy z drewna sezonowanego o rozmiarach z metalową powierzchnią. Stół drewniany sosnowy            (z drewna klejonego bez sęków) umożliwiający przeniesienie obciążeń statycznych o wartości 100 kg. Grubość blatu, półki oraz nóg dostosowana do dopuszczalnej obciążalności stołu. Powierzchnia stołu zabezpieczona olejem (lakierem) bezbarwnym, wysokiej jakości odpornym na ścieranie. W stole jest dopuszczalne wykorzystanie prowadnic metalowych ułatwiających jego składanie.  
Wyposażenie: blacha aluminiowa 1600x1000 mm, grubość 2 mm ilość: 2 szt. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

Stół rozłożony – rozmiary:
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Sposób składania stołu:
[image: ]

Stół złożony:
[image: ]	
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	3.
	Stojak wykonany z sosnowego drewna sezonowanego, klejonego bez sęków o wysokości 2000 mm Umożliwiający umiejscowienie pionowej płaszczyzny wyładowczej VCP w 9 pozycjach co 250 mm.  

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	4.
	Renowacja stołu znajdującego się na wyposażeniu laboratorium 1600x1000x800

Przeszlifowanie blatu i pomalowanie całego stołu. 

	a)
	b)
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 a) fotografia stołu do renowacji,                                                          b) stan powierzchni blatu. 


	 
	1



Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli
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