Niepołomice dnia: 2020-11-26

**GMINA NIEPOŁOMICE**

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo:ZP.271.19.2020.12

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach**”– znak sprawy **ZP.271.19.2020.**

Zamawiający, **GMINA NIEPOŁOMICE**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ oraz ich załączników w nawiązaniu do przedmiotowego przetargu nieograniczonego:  1. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma być obrzeżona nawierzchnia mineralno-epoksydowa? W opisie projektu budowlanego mają być to obrzeża wykonane z kostki granitowej 8x8x8 cm w kolorze rudo-brązowym, natomiast na rysunku Niepolomice\_P\_Norm-Wydruk-000 jest wrysowane obrzeże stalowe.  2. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma być obrzeżona nawierzchnia jezdna wzmocniona wykonana z betonu asfaltowego? W opisie projektu budowlanego mają być to obrzeża wykonane z obrzeży betonowych, natomiast na rysunku Niepolomice\_P\_Norm-Wydruk-000 jest wrysowane obrzeże stalowe.  Prosimy również o weryfikację jednostki w Niepolomine\_PB\_D\_opis techniczny, gdzie obrzeża dla nawierzchni EkoWay podane są w m2. Prosimy o potwierdzenie, że jest to błąd w pisowni jednostki i powinno być m.  3. W bilansie nawierzchni w projekcie nawierzchnia mineralno-epoksydowa ma 936,2 m2, natomiast w opisie projektu 805,00 m2. Proszę o weryfikację i podanie właściwego obmiaru nawierzchni mineralno-epoksydowej do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.  4. W bilansie nawierzchni w projekcie nawierzchnia betonowa piesza ma 5 604,8 m2, natomiast w opisie projektu 5392,0 m2. Proszę o weryfikację i podanie właściwego obmiaru nawierzchni betonowej pieszej do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.  5. W opisie projektu Tom 2 przy nawierzchniach z betonu jest napisane, że mają być wykonane z betonu asfaltowego, natomiast w projekcie drogowym jest opis, że maja cyc wykonane z betonu cementowego. Jest to znacząca różnica technologiczna, są to dwa różne rodzaje nawierzchni.  Prosimy o dokładne określenie jakiego rodzaju nawierzchnia ma zostać wykonana?  Jeśli ma to być nawierzchnia z betonu asfaltowego prosimy o podanie uziarnienia?  Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadana przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: "...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...").  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Ad.1) Należy zastosować kostkę granitową łupaną o wymiarach 8x8x8 w kolorze rudo brązowym.  Ad.2) Obrzeża nawierzchni jezdnej wzmocnionej mają być wykonane z obrzeża stalowego - zgodnie z rysunkami i opisem Tom 2 (Projekt drogowy). Zamawiający potwierdza, że jest to błąd pisowni jednostki – powinno być 676mb.  Ad.3) Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy obmiar nawierzchni mineralno-epoksydowej wynosi 936,20 zgodnie z rys PZT.  Ad.4) Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy obmiar nawierzchni betonowej pieszej wynosi 5604,80 zgodnie z rys PZT.  Ad.5) Zamawiający wyjaśnia, że zarówno nawierzchnia piesza jak i jezdna powinna być wykonana z betonu cementowego barwionego w masie na kolor ciemnoszary (nawierzchnia jezdna) kolor jasnoszary (nawierzchnia pieszo- jezdna). |

…………………………………