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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/153/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.
Wspólny Słownik Zamówień: 

34930000-5 - Urządzenia wodne,

43324100-1 - Urządzenia do basenów kąpielowych, 

37412000-9 - Sprzęt do uprawiania sportów wodnych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
36 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

48 m-cy– 20 pkt

60 m-cy – 40 pkt
Termin dostawy: 28.02.2021r.
	Dostawa basenu do badań hydroakustycznych wraz z montażem i posadowieniem. 

Zamówienie musi zostać wykonane wg projektu architektonicznego, budowlanego i sanitarnego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ:

1.
Projekt wykonawczy remontu pomieszczeń P31 i 32 - Architektura i konstrukcje 

2.
Projekt wykonawczy remontu pomieszczeń P31 i 32 - Instalacje sanitarne

Specyfikacja basenu:

1. Materiał: polipropylen o grubości ścian co najmniej 12 mm

 wzmocniony profilem stalowym w ocynku ogniowym lub ze stali nierdzewnej

Wymiary wewnętrzne: 3,78 x 1,75 x 1,80 [m] z tolerancja do ±0,05 m.

2. Basem ma być przykrywany za pomocą rolety z PCV zwijanej korbą ręczną.

3. Instalacja technologiczna: skimer, dysze tłoczne ABS (co najmniej 4 sztuki), dysza ssąca denna ABS co najmniej 1 sztuka.

4. Pompa zanurzeniowa o mocy powyżej 0,5kW

5. Instalacja uzdatniania wody: 

· filtr ciśnieniowy z dnem kolektorowym o średnicy co najmniej d450 ze złożem filtracyjnym piaskowym;

· pompa obiegowa z wbudowanym prefiltrem o mocy co najmniej 0,4 kW;

· urządzenie kontrolno-pomiarowe do pomiaru pH i temperatury i Rx zapewniające dozowanie podchlorynu sodu;

6. Kuwety do przechowywania środków chemicznych 2 sztuki

7. Środki chemiczne:

· stabilizowany podchloryn sodu w ilości co najmniej 35 kg;

· korektor pH minus w ilości co najmniej 35 kg.


W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
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