Załącznik Nr 1a do oferty

**WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ**

(dokument składany wraz z ofertą i stanowiący jej integralną całość)

Tabela 1

Sprzęt komputerowy, monitory i sprzęt sieciowy w sprawie których Zamawiający, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.), będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p**. | **Wymagane w SIWZ urządzenie i ich parametry** | **Ilość** | **Oferowane urządzenie**  **(Opis: nazwa, model, producent, parametry itp.) \*)** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena netto** |
| 1 | **Switch Typ 1**:  Patrz załącznik nr 5 poz. 9 | 2 komplety |  |  |  |
| 2 | **Switch Typ2:**  Patrz załącznik nr 5 poz. 10 | 1  komplety |  |  |  |
| 3 | **Switch Typ3:**  Patrz załącznik nr 5 poz. 11 | 1  komplet |  |  |  |
| 4 | **Switch przemysłowy Typ4**  Patrz załącznik nr 5 poz. 12 | 4  komplety |  |  |  |
| 5 | **Mediakonwerter**  Niezarządzalny gibabitowy media konwerter z wbudowanym wolnym slоtem SFP.  - porty 1xSPF: 100/1000 Mb/s  - porty 1xRJ45: 10/100/1000 Mb/s  - zasilanie: 230V AC  Wkładka MiniGbic SM  np. LO-MC-1000DMS | 3  komplety |  |  |  |
| 6 | **Managment Serwer**  Patrz załącznik nr 5 poz. 7 | 1  komplet |  |  |  |
| 7 | **Recording Serwer**  Patrz załącznik nr 5 poz. 8 | 2 komplety |  |  |  |
| 8 | **Stacja robocza wraz z OS (Windows 10 Pro)**  Patrz załącznik nr 5 poz. 13 | 2 komplety |  |  |  |
| 9 | **Monitor min. 55 cali** + wieszaki kablowe  Kable do monitorów 5 kpl  Np. QM-55 2xHDMI/VGA/DVI-D | 2 komplety |  |  |  |
| 10 | **Router LTE**  Specyfikacja routera LTE:  1. Obsługa 4G LTE/ TDD 4G LTE/ 3G WCDMA/2G GSM, region europejski  2. Dwa sloty na kartę SIM.  3. Porty 1x WAN (10/100Base-TX) + 3x LAN (10/100Base-TX UTP) RJ45  4. Obsługa protokołów VPN: OpenVPN, IPSec (3DES, AES128, AES196, AES256, MD5, SHA-1, SHA256)  5. Obsługa DHCP server and client, PPPoE, Static IP, SNTP, DNS Proxy, DDNS, QoS, Virtual Com, UPnP  6. Temperatura pracy: -20 ~ 75°C, ochrona IP30  7. Obsługa SNMP, konfiguracja przez Web oraz Telnet  np. ICR-4103 | 1 komplet |  |  |  |
| 11 | **Punkt dostępu**  Standardy:  - 802.11 b/g/n (2.4 GHz), 802.11 a/n/ac (5 GHz) - Prędkość transmisji: 2.4 GHz: min 300 Mb/s, 5 GHz: min 600 Mb/s - Maks. liczba klientów bezprzewodowych: 128 dla każdej częstotliwości - obsługa min 4 SSID dla każdej częstotliwości - Bezpieczeństwo sieci: WEP, WEP-802.1x, WPA-PSK, WPA-802.1x, WPA2-PSK, WPA2-802.1x, Ukryte SSID, Izolacja klientów, Kontrola dostępu dla każdego SSID, WPS - Konfiguracja: Interfejs Web: HTTP, HTTPS, Interfejs CLI: Telnet, SNMP v2, v2c, v3 - porty: 1 port LAN 10/100/1000Base-T RJ-45, PoE In, 1 port LAN 10/100/1000Base-T RJ-45, PoE Out - 2 odłączalne anteny – złącze N, Wzmocnienie anten min: 2.4 GHz: 3,5 dBi / 5 GHz：6 dBi - Zasilanie: PoE 802.3af - Warunki pracy: temperatura -40°C ~ 70°C, wilgotność: 5% ~ 95% (bez kondensacji) - wymiary nie większe niż: Wymiary (S x G x W): 160 x 80 x 255 mm  np. Vigor AP920RP | 1 komplet |  |  |  |
| 1. **RAZEM (cena netto)** | | | | |  |
| **CENA BRUTTO (VAT 23%)** | | | | |  |

**\*) Jeżeli opis nie jest wyczerpujący należy dostarczyć np. karty katalogowe**

Tabela 2

innych elementy zamówienia (sprzęt, materiały, licencje, robocizna) objęte stawką podstawową VAT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Wymagane w SIWZ**  **materiały/urządzenia/licencje** | **ilość** | **Materiały/urządzenia/licencje oferowane**  **(Opis: nazwa, model, producent parametry itp.) \*)** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena netto** |
| 1 | Koryta BAKS + rurki PCV | 220 m |  |  |  |
| 2 | Peszel Stalowy | 20 m |  |  |  |
| 3 | Kabel SecurityNET F/UTP kat. 6, zewnętrzny, żelowany; 2600 m | 2600 m |  |  |  |
| 4 | Kabel zasilający 230 VAC YKY 3x2,5; 60 m | 60 m |  |  |  |
| 5 | Wkładki MiniGbic MM do switcha Cisco | 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Wkładki MiniGbic SM do switcha Edge-Core | 18 szt. |  |  |  |
| 7 | Szafka hermetyczna 400x300x150 IP 65 SRN4315K | 3 szt. |  |  |  |
| 8 | Wyposażenie szafki wraz z uchwytem montażowym (zugi, szyna TH35, itp) | 3 szt. |  |  |  |
| 9 | Zasilacz 48VDC SDR-240-48 | 3 szt. |  |  |  |
| 10 | 3 letnie wsparcie Milestone CARE Plus dla licencji kanałowej | 35 szt. |  |  |  |
| 11 | 3 letnie wsparcie Milestone opt in CARE Plus dla licencji bazowej | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | 3 letnie wsparcie Milestone opt in CARE Plus dla licencji kanałowej | 168 szt. |  |  |  |
| 13 | Kamera stałopozycyjna tubowa TYP1 – np. AXIS P1448-LE | 4 szt. |  |  |  |
| 14 | Kamera stałopozycyjna tubowa TYP2 – np. AXIS P1445-LE | 22 szt. |  |  |  |
| 15 | Kamera PTZ TYP3 – np. AXIS Q6155-E | 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Kamera PTZ + 360 st. TYP4 – np. AXIS Q6000-E Mk II + Axis Q6155-E | 1 szt. |  |  |  |
| 17 | Kamera 360 st. TYP5 – np. AXIS P3717-PE | 1 szt. |  |  |  |
| 18 | Głośnik IP – np. AXIS C3003-E | 4 szt. |  |  |  |
| 19 | Uchwyt na słup | 16 szt. |  |  |  |
| 20 | Puszka systemowa | 13 szt. |  |  |  |
| 21 | Uchwyt Kamera PTZ Typ3 | 1 szt. |  |  |  |
| 22 | Uchwyt Kamera PTZ +360 st Typ4 | 1 szt. |  |  |  |
| 23 | Uchwyt Kamera 360 st Typ5 | 1 szt. |  |  |  |
| 24 | Midspan 30 W 1-portowy np. Axis T8133 | 11 szt. |  |  |  |
| 25 | Midspan Industrail 60 W Industrial np. Axis T8144 | 1 szt. |  |  |  |
| 26 | Midspan 60 W np. Axis T8125 | 1 szt. |  |  |  |
| 27 | Extender PoE | 4 szt. |  |  |  |
| 28 | Patchcord Światłowodowy MM SC/LC 2m | 10 szt. |  |  |  |
| 29 | Patchcord Światłowodowy MM SC/LC 3m | 10 szt. |  |  |  |
| 30 | Patchcord Światłowodowy MM SC/LC 5m | 10 szt. |  |  |  |
| 31 | Patchcord Światłowodowy SM SC/LC 2m | 10 szt. |  |  |  |
| 32 | Patchcord Światłowodowy SM LC/LC 3m ring | 40 szt. |  |  |  |
| 33 | Patchcord Światłowodowy SM SC/LC 5m | 10 szt. |  |  |  |
| 34 | Patchcord Światłowodowy MM OM1 10 m | 10 szt. |  |  |  |
| 35 | Patchcord RJ45 1m | 10 szt. |  |  |  |
| 36 | Patchcord RJ45 2m | 10 szt. |  |  |  |
| 37 | Patchcord RJ45 3m | 10 szt. |  |  |  |
| 38 | Patchcord RJ45 5m | 10 szt. |  |  |  |
| 39 | Kamera np. Axis M2025-LE | 1 szt. |  |  |  |
| 40 | Kamera np. Axis P1445-LE | 1 szt. |  |  |  |
| 41 | Zasilacz 24 VDC | 1 szt. |  |  |  |
| 42 | Zasilacz 48VDC | 1 szt. |  |  |  |
| 43 | Zestaw obciążników | 1 szt. |  |  |  |
| 44 | Maszt kamerowy | 1 szt. |  |  |  |
| 45 | Statyw przenośny | 1 szt. |  |  |  |
| 46 | Uchwyt do kamer | 1 szt. |  |  |  |
| 47 | Szafka hermetyczna | 1 szt. |  |  |  |
| 48 | Licencja kanałowa Milestone Expert | 2 szt. |  |  |  |
| 49 | Karta SD 32 GB | 1 szt. |  |  |  |
| 50 | Robocizna, narzuty, szkloenia | 1 komplet |  |  |  |
| 1. **RAZEM (cena netto)** | | | | |  |
| **CENA BRUTTO (VAT 23%)** | | | | |  |

**\*) Jeżeli opis nie jest wyczerpujący należy dostarczyć np. karty katalogowe**

Zamawiający informuje, iż brak wskazania przez Wykonawcę modelu i Producenta oferowanego urządzenia będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.