**Załącznik Nr 1c do SWZ**

**ZMODYFIKOWANY**

**ARKUSZE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH będące przedmiotem oceny kryterium pn.:**

**PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSAŻENIA SZPITALNEGO**

**Zamówienie częściowe Nr 3: Dostawa drukarek**

**Eb6 (drukarka A4 cz-b) -108 Szt.**

Nazwa producenta ..............................................................

Nazwa i typ ..............................................................

Kraj pochodzenia ..............................................................

Rok produkcji (min. 2021) ..............................................................

| **L.p.** | **Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia** | **Wymagana wartość (parametry)** | **Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE \*** | **Sposób oceny** | **Potwierdzenie w materiałach** **(Rodzaj i strona dokumentu potwierdzającego parametry)\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy | TAK |  |  |  |
|  | Format druku: A4, A5, A6, koperty (B5, B6), DL | TAK |  |  |  |
| 1. 1
 | Prędkość druku: Min. 30 str./min | TAK |  |  |  |
| 1. 2
 | Maksymalne miesięczne obciążenie: Min. 50 000 str. | TAK |  |  |  |
| 1. 3
 | Procesor: Min. 0,5 GHz | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: Min. 256 MB | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,6 lub wyższa | TAK |  |  |  |
| 1. 4
 | Czas wydruku pierwszej strony: Max. 8 sek. | TAK |  |  |  |
|  | Min. 2 podajniki papieru, w tym co najmniej jeden w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4 | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność podajnika papieru w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4: Min. 300 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru: 60-162 g/m2 | TAK |  |  |  |
|  | Duplex Automatyczny | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia: Max. 14,5 kg | TAK |  |  |  |
|  | Łączność: port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, | TAK |  |  |  |
|  | Włączanie/wyłączanie portów, SNMPv3, 802.1X, Zabezpieczenie przed instalacją złośliwego oprogramowania. Moduł TPM Trusted Platform Module | TAK |  |  |  |
|  | Język opisu strony: PCL 6, emulacja Postscript 3 | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa tonera pozwalającego na wydruk co najmniej 5000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752. | TAK |  |  |  |
| **Wymogi formalne:** |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | TAK |  |  |  |
|  | W zestawie dołączony kabel sieciowy RJ45, min. CAT 6A, dlugość min. 3 m, w kolorze szarym | TAK |  |  |  |
|  | Tonery muszą być być oryginalnymi tonerami producenta urządzenia lub rekomendowanymi przez producenta urządzenia, nowe i nieużywane | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu: max. 72h | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 24 miesięce.  | TAK |  |  |  |
|  | Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu.  | TAK |  |  |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ~~certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać~~ autoryzacje producenta urządzenia ~~(dokumenty potwierdzające załączyć do oferty)~~.  | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |  |  |

**Eb6 Druk A4 cz-b dużej wydajności - 10 Szt.**

Nazwa producenta ..............................................................

Nazwa i typ ..............................................................

Kraj pochodzenia ..............................................................

Rok produkcji (min. 2021) ..............................................................

| **L.p.** | **Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia** | **Wymagana wartość (parametry)** | **Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE \*** | **Sposób oceny** | **Potwierdzenie w materiałach** **(Rodzaj i strona dokumentu potwierdzającego parametry)\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy | TAK |  |  |  |
|  | Format druku: A4, A5, A6, koperty (B5, B6), DL | TAK |  |  |  |
| 1. 1
 | Prędkość druku : Min. 40 str./min | TAK |  |  |  |
| 1. 2
 | Rozdzielczość optyczna druku: 1200x1200 dpi | TAK |  |  |  |
| 1. 3
 | Maksymalne miesięczne obciążenie: Min. 150 000 str. | TAK |  |  |  |
| 1. 4
 | Procesor: Min. 0,5 GHz | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: Min. 512 MB | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,6 lub wyższa | TAK |  |  |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony: Max. 6 sek. | TAK |  |  |  |
|  | Min. 2 podajniki papieru, w tym co najmniej jeden w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4 | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność podajnika papieru w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4: Min. 500 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru: 60- 199 g/m2 | TAK |  |  |  |
|  | Duplex Automatyczny | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia: Max. 24 kg | TAK |  |  |  |
|  | Łączność: port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T | TAK |  |  |  |
|  | Włączanie/wyłączanie portów, SNMPv3, 802.1X, Zabezpieczenie przed instalacją złośliwego oprogramowania. Moduł TPM Trusted Platform Module | TAK |  |  |  |
|  | Język opisu strony: PCL 6, emulacja Postscript 3 | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa tonera pozwalającego na wydruk co najmniej 20 000 stron zgodnie z normą n ISO/IEC 19752. | TAK |  |  |  |
| **Wymogi formalne:** |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | TAK |  |  |  |
|  | W zestawie dołączony kabel sieciowy RJ45, min. CAT 6A, dlugość min. 3 m, w kolorze szarym | TAK |  |  |  |
|  | Tonery muszą być być oryginalnymi tonerami producenta urządzenia lub rekomendowanymi przez producenta urządzenia, nowe i nieużywane | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu: max. 72h | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 24 miesięce.  | TAK |  |  |  |
|  | Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu.  | TAK |  |  |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ~~certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać~~ autoryzacje producenta urządzenia ~~(dokumenty potwierdzające załączyć do oferty)~~.  | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |  |  |

**Eb6 (Drukarka A4 cz-b z funkcją skanera) - 7 Szt.**

Nazwa producenta ..............................................................

Nazwa i typ ..............................................................

Kraj pochodzenia ..............................................................

Rok produkcji (min. 2021) ..............................................................

| **L.p.** | **Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia** | **Wymagana wartość (parametry)** | **Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE \*** | **Sposób oceny** | **Potwierdzenie w materiałach** **(Rodzaj i strona dokumentu potwierdzającego parametry)\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy | TAK |  |  |  |
|  | Format druku: A4, A5, A6 | TAK |  |  |  |
| 1. 1
 | Prędkość druku: Min. 40 str./min | TAK |  |  |  |
| 1. 2
 | Maksymalne miesięczne obciążenie: Min. 200 000 str. | TAK |  |  |  |
| 1. 3
 | Rozdzielczość optyczna druku: 1200x1200 dpi | TAK |  |  |  |
| 1. 4
 | Podajnik skanera: Dwustronny jednoprzebiegowy | TAK |  |  |  |
|  | Procesor: Min. 1,0 GHz | TAK |  |  |  |
| 1. f
 | Pamięć RAM: Min. 1,0 GB z możliwością rozbudowy | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,6 lub wyższa | TAK |  |  |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony: Max. 6,5 sek. | TAK |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy: Min. 8 cali | TAK |  |  |  |
|  | Min. 2 podajniki papieru, w tym co najmniej jeden w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4 | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność podajnika papieru w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4: Min. 500 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowania co najmniej o jeden kolejny podajnik papieru: Min. 500 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru: 60-199 g/m2 | TAK |  |  |  |
|  | Duplex Automatyczny | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia: Max. 35 kg | TAK |  |  |  |
|  | Włączanie/wyłączanie portów, SNMPv3, 802.1X, Zabezpieczenie przed instalacją złośliwego oprogramowania. Moduł TPM Trusted Platform Module | TAK |  |  |  |
|  | 2 porty USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T | TAK |  |  |  |
|  | Język opisu strony: PCL 6, emulacja Postscript 3 | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa tonera pozwalającego na wydruk co najmniej 20 000 stron zgodnie z normą n ISO/IEC 19752. | TAK |  |  |  |
| **Wymogi formalne:** |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | TAK |  |  |  |
|  | W zestawie dołączony kabel sieciowy RJ45, min. CAT 6A, dlugość min. 3 m, w kolorze szarym | TAK |  |  |  |
|  | Tonery muszą być być oryginalnymi tonerami producenta urządzenia lub rekomendowanymi przez producenta urządzenia, nowe i nieużywane | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72h. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość montażu czytnika kart zbliżeniowych w dedykowanym miejscu obudowy urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z oprogramowaniem firm trzecich poprzez wgranie do urządzenia klienta oprogramowania. W standardzie urządzenie ma być przygotowane do instalacji oprogramowania m.in. do obsługi systemu wydruku podążającego. | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 24 miesięce.  | TAK |  |  |  |
|  | Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu.  | TAK |  |  |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ~~certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać~~ autoryzacje producenta urządzenia ~~(dokumenty potwierdzające załączyć do oferty)~~.  | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |  |  |

**Eb6 (Drukarka A4 cz-b z funkcją skanera z czytnikiem) - 20 SZT**

Nazwa producenta ..............................................................

Nazwa i typ ..............................................................

Kraj pochodzenia ..............................................................

Rok produkcji (min. 2021) ..............................................................

| **L.p.** | **Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia** | **Wymagana wartość (parametry)** | **Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE \*** | **Sposób oceny** | **Potwierdzenie w materiałach** **(Rodzaj i strona dokumentu potwierdzającego parametry)\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy | TAK |  |  |  |
|  | Format druku: A4, A5, A6 | TAK |  |  |  |
| 1. 1
 | Prędkość druku: Min. 40 str./min | TAK |  |  |  |
| 1. 2
 | Maksymalne miesięczne obciążenie: Min. 200 000 str. | TAK |  |  |  |
| 1. 3
 | Rozdzielczość optyczna druku: 1200x1200 dpi | TAK |  |  |  |
| 1. 4
 | Podajnik skanera: Dwustronny jednoprzebiegowy | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość kopiowania: Min. 20 stron A4/min. | TAK |  |  |  |
|  | Procesor: Min. 1,0 GHz | TAK |  |  |  |
| 1. f
 | Pamięć RAM: Min. 1,0 GB z możliwością rozbudowy | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,6 lub wyższa | TAK |  |  |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony: Max. 6,5 sek. | TAK |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy: Min. 8 cali | TAK |  |  |  |
|  | Min. 2 podajniki papieru, w tym co najmniej jeden w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4 | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność podajnika papieru w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4: Min. 500 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowania co najmniej o jeden kolejny podajnik papieru: Min. 500 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru: 60-199 g/m2 | TAK |  |  |  |
|  | Duplex Automatyczny | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia: Max. 38 kg | TAK |  |  |  |
|  | Włączanie/wyłączanie portów, SNMPv3, 802.1X, Zabezpieczenie przed instalacją złośliwego oprogramowania. Moduł TPM Trusted Platform Module | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych w standardach MIFARE DESFire oraz NFC | TAK |  |  |  |
|  | 2 porty USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T | TAK |  |  |  |
|  | Język opisu strony: PCL 6, emulacja Postscript 3 | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa tonera pozwalającego na wydruk co najmniej 20 000 stron zgodnie z normą n ISO/IEC 19752. | TAK |  |  |  |
| **Wymogi formalne:** |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | TAK |  |  |  |
|  | W zestawie dołączony kabel sieciowy RJ45, min. CAT 6A, dlugość min. 3 m, w kolorze szarym | TAK |  |  |  |
|  | Tonery muszą być być oryginalnymi tonerami producenta urządzenia lub rekomendowanymi przez producenta urządzenia, nowe i nieużywane | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max 72h. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z oprogramowaniem firm trzecich poprzez wgranie do urządzenia klienta oprogramowania. W standardzie urządzenie ma być przygotowane do instalacji oprogramowania m.in. do obsługi systemu wydruku podążającego. | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 24 miesięce.  | TAK |  |  |  |
|  | Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu.  | TAK |  |  |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ~~certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać~~ autoryzacje producenta urządzenia ~~(dokumenty potwierdzające załączyć do oferty)~~.  | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |  |  |

**Eb2 (drukarka A4 kolor z funkcją skanera) - 14 SZT**

Nazwa producenta ..............................................................

Nazwa i typ ..............................................................

Kraj pochodzenia ..............................................................

Rok produkcji (min. 2021) ..............................................................

| **L.p.** | **Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia** | **Wymagana wartość (parametry)** | **Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE \*** | **Sposób oceny** | **Potwierdzenie w materiałach** **(Rodzaj i strona dokumentu potwierdzającego parametry)\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Technologia druku: Kolorowy druk Laserowy | TAK |  |  |  |
|  | Format druku: A4, A5, A6 | TAK |  |  |  |
| 1. 1
 | Prędkość druku: Min. 35 str./min | TAK |  |  |  |
| 1. 2
 | Maksymalne miesięczne obciążenie: Min. 100 000 str. | TAK |  |  |  |
| 1. 3
 | Rozdzielczość optyczna druku: 1200x1200 dpi | TAK |  |  |  |
| 1. 4
 | Podajnik skanera: Dwustronny jednoprzebiegowy o pojemności min. 100 arkuszy | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość kopiowania dla pełnego koloru: Min. 20 stron A4/min. | TAK |  |  |  |
|  | Procesor: Min. 1,0 GHz | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: Min. 1,0 GB | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,6 lub wyższa | TAK |  |  |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony w trybie kolorowym: Max. 7,5 sek. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy: Min. 8 cali | TAK |  |  |  |
|  | Min. 2 podajniki papieru, w tym co najmniej jeden w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4 | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność podajnika papieru w formie zamkniętej kasety dla arkuszy A4: Min. 500 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowania co najmniej o jeden kolejny podajnik papieru: Min. 500 arkuszy (80g/m2) | TAK |  |  |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru: 60-199 g/m2 | TAK |  |  |  |
|  | Duplex Automatyczny | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia: Max. 42kg. | TAK |  |  |  |
|  | Włączanie/wyłączanie portów, SNMPv3, 802.1X, Zabezpieczenie przed instalacją złośliwego oprogramowania. Moduł TPM Trusted Platform Module | TAK |  |  |  |
|  | 2 porty USB 2.0/USB 3.0, Ethernet 10/100/1000Base-T | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa tonera pozwalającego na wydruk co najmniej 14 000 stron czarno-białych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 oraz 12 000 stron w kolorze, zgodnie z normą ISO/IEC 19798. | TAK |  |  |  |
| **Wymogi formalne:** |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | TAK |  |  |  |
|  | W zestawie dołączony kabel sieciowy RJ45, min. CAT 6A, dlugość min. 3 m, w kolorze szarym | TAK |  |  |  |
|  | Tonery muszą być być oryginalnymi tonerami producenta urządzenia lub rekomendowanymi przez producenta urządzenia, nowe i nieużywane | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72h. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z oprogramowaniem firm trzecich poprzez wgranie do urządzenia klienta oprogramowania. W standardzie urządzenie ma być przygotowane do instalacji oprogramowania m.in. do obsługi systemu wydruku podążającego. | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 24 miesięce.  | TAK |  |  |  |
|  | Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu.  | TAK |  |  |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ~~certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać~~ autoryzacje producenta urządzenia ~~(dokumenty potwierdzające załączyć do oferty)~~.  | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK |  |  |  |

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków dla wszystkich urządzeń spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie dla wszystkich urządzeń, aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

\* W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje odpowiedzi binarnej: Tak
– w przypadku spełnienia warunku, Nie - w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający interpretuje fakt jako niespełnienia warunku koniecznego, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

W przypadku, gdy w wymagających tego rubrykach Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego asortymentu, a jedynie zamieścił odpowiedź Tak lub max/min, Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego.

\*\* W kolumnie „Potwierdzenie w materiałach .....” zaleca się wskazanie dokumentu i strony, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

**UWAGA!!!**

**Arkusz parametrów technicznych stanowi integralną część oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 czy 128 ust. 1 ustawy PZP. Oferty, które nie będą zawierały przedmiotowego dokumentu podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.**

POUCZENIE:

Art. 297  § 1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.