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1. [bookmark: _bookmark0]Wymagania ogólne
1.1. [bookmark: _bookmark1]Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont wejścia głównego i bocznego do budynku ZKP ( Zespół Krytych Pływalni )” w zakresie prac remontowych i wykończeniowych, tj.: remont schodów zewnętrznych głównych i bocznych, demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych Specyfikacja zgodna z wytycznymi Inwestora.

1.2. [bookmark: _bookmark2]Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. [bookmark: _bookmark3]Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją następujących robót:
· Wykończenie nawierzchni schodów zewnętrznych z płyt kamiennych.
· Demontaż i ponowny montaż istniejących balustrad stalowych.
· Wykończenie boków schodni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują:
· wymagania wykonawcze,
· wymagania materiałowe,
· technologię montażu,
· transport i rozładunek,
· składowanie materiałów,
· nadzór i odbiory.

1.4. [bookmark: _bookmark4]Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia, przedmiarem robót i specyfikacja techniczną. Zastosowanie do wykonania innych materiałów i osprzętu niż wymienione w przedmiarze robót jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych materiałów lub podwyższenia wcześniej przewidywanych.

1.5. [bookmark: _bookmark5]Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6. [bookmark: _bookmark6]Prowadzenie robót
Obiekt jest w trakcie użytkowania i pozostanie podczas realizacji zadania.

1.7. [bookmark: _bookmark7]Odbiór miejsca inwestycji
Realizacja obejmuje fragment budynku. Przed rozpoczęciem robót remontowych i wykończeniowych Wykonawca powinien zapoznać się z całym budynkiem.

[bookmark: _bookmark8]1.8 Koordynacja robót instalacji systemu z innymi robotami
Koordynacja robót montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu inwestycji. Koordynacją należy objąć projekt organizacji, szczegółowy harmonogram robót remontowych i wykończeniowych oraz pomocnicze roboty.

2. [bookmark: _bookmark9]MATERIAŁY
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w przedmiarze i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz odpowiednim przepisom.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:
· 	Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, świadectwo dopuszczenia (CNBOP) wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.
· 	Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
· 	Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

2.1. [bookmark: _bookmark10]Materiały podstawowe
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w przedmiarze  i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN).

2.2. [bookmark: _bookmark11]Odbiór materiałów
· 	Dostarczone na miejsce inwestycji materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru należy potwierdzić pisemnie.
· 	W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robót.

2.3. [bookmark: _bookmark12]Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy

zastosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie. Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki środowiskowe (wilgotność, temperatura), w jakich składowane są materiały.

3. [bookmark: _bookmark13]SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane w trakcie wykonywania zadania, powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4. [bookmark: _bookmark14]ŚRODKI TRANSPORTU
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów systemu i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta.

5. [bookmark: _bookmark15]WYKONANIE ROBÓT
5.1. Projekt i harmonogram robót
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty remontowe i wykończeniowe.
5.2. Wykończenie nawierzchni schodów zewnętrznych z płyt kamiennych.
Płyty kamienne z demontażu o grubości około 2,0 cm. Z płyt zostanie usunięta stara zaprawa w sposób który ich nie uszkodzi i będą się nadawać do ponownego montażu. Schodnia zostanie przeszlifowana  i podszpachlowana a następnie zostanie na niej wykonana hydroizolacja. Następnie zostanie dokonany ponowny montaż płyt na kleju. Płyty kamienne wykonane z granitu szarego i czarnego.
Faktura powierzchni licowej płomieniowana – antypoślizgowa.
Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego akceptację czarnych płyt kamiennych przed ich zakupem. Płyty powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-86/6747-06.
Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06:
	Lp.
	Cechy
	Płyty kamienne z granitu

	1
	Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą, MPa, nie mniej niż
	100

	2
	Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności, MPa, nie mniej niż
	80

	3
	Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie nasycenia wodą, cm, nie więcej niż
	0,75

	4
	Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż
	0,5

	5
	Odporność na zamrażanie, w cyklach, nie więcej niż
	25

	6
	Odporność na niszczące działanie atmosfery przemysłowej w środowisku o zawartości SO2, w mg/m3
	od 10 do
200



Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06
	Lp.
	Nazwa wady
	Faktura płyty płomieniowana

	1
	Skrzywienie wichrowatość powierzchni licowej, mm
	2

	2
	Odchyłki kątowe powierzchni bocznych (stykowych), mm/m
	± 2

	3
	Dopuszczalne zmiany materiałowe wg normy BN-84/6716-03 p.
3.1 jak dla gatunków bloków z płyt surowych
	III

	4
	Występowanie rdzawych plam
	dopuszcza się na powierzchni do 10%
płyty

	5
	Szczerby na krawędziach ograniczających powierzchnię licową – liczba na każde 100 cm długości:
· krawędzi płyty
· długość, mm, dla płyty
· głębokość, mm, dla płyty
	


3
5
3



Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym.
Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami.
Płyty należy układać zgodnie z istniejącym układem
Płyty w większości będą  zdemontowane i ułożone ponownie. Przed ułożeniem należy usunąć stare zaprawy klejące w taki sposób aby nie uszkodzić płyt.

5.3. Demontaż i ponowny montaż balustrad przyschodowych stalowych ocynkowanych lakierowanych.
Istniejącą balustradę należy zdemontować przed przystąpieniem do prac kamieniarskich. Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia okładziny kamiennej w miejscu mocowania balustrada -  płyta kamienna. Uszkodzone płyty bezwzględnie należy wymienić. Balustrady osadzono prawdopodobnie na trzpieniach wklejanych. Po odtworzeniu schodów balustrady należy zamontować w sposób analogiczny z poprzednim wykonaniem

5.4. Odtworzenie strefy cokołowej z płyt trawertytowych.
Powierzchnie boczne schodów pokryte obecnie płytami trawertytowymi należy w przypadku odspojenia usunąć i odtworzyć poprzez ich ponownie przyklejenie. W przypadku uszkodzenia płyt podczas demontażu należy wykonać uzupełnienie z płyt trawertytowych.

5.5 Wykonanie robót elektrycznych
Roboty elektryczne polegające na wymianie starych opraw podświetleniowych w podstopnicach  schodowych oraz zasilaczy mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponadto po zakończenie prac wykonawca wykona pomiary elektryczne i dostarczy je Zamawiającemu 
Materiały do wykonania prac elektrycznych zostaną zgłoszone do akceptacji Zamawiającemu przed ich wbudowaniem.



6. [bookmark: _bookmark16]KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z OPZ, ST, harmonogramem robót oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Polecenia Inspektora / Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli Inspektora. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych.
Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz badania wykonanych instalacji.
Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protokołach oraz w dzienniku budowy (jeśli będzie wymagany). Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy ( jeśli będzie wymagany). Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty.

7. [bookmark: _bookmark17]OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.
W przypadku podpisania umowy ryczałtowej obmiar robót nie będzie wykonywany.

8. [bookmark: _bookmark18]ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiorowi częściowemu,
· odbiorowi wstępnemu,
· odbiorowi końcowemu.

8.1. [bookmark: _bookmark19]Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia mailowo i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie certyfikatów, atestów, w konfrontacji z OPZ’tem, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. [bookmark: _bookmark20]Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor.

8.3. [bookmark: _bookmark21]Odbiór wstępny robót
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem emailem  o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie 3 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ( jeśli konieczne), oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z OPZ’tem i specyfikacjami technicznymi.
W toku  odbioru  wstępnego robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.

8.4. [bookmark: _bookmark22]Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
· Ustalenia technologiczne,
· Dokumenty: atesty i certyfikaty
· Rejestry obmiarów (oryginały jeśli konieczne),
· 	Wyniki pomiarów kontrolnych (przewodów elektrycznych, natężenia oświetlenia), prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
· 	Deklaracje	zgodności	lub	certyfikaty	zgodności	wbudowanych	materiałów	zgodnie z specyfikacjami technicznymi,

· 	Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
· 	Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
· Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. [bookmark: _bookmark23]Odbiór końcowy
Odbiór końcowy – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych.

9. [bookmark: _bookmark24]ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczanie robót określa umowa.

10. [bookmark: _bookmark25]DOKUMENTY ODNIESIENIA
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn.zm.),
· 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225 z późn. zm.),
· Obowiązujące pozostałe normy i przepisy.
· Instrukcje montażu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń.

11. [bookmark: _bookmark26]DOKUMENTY ZWIĄZANE
· Opis Przedmiotu Zamówienia
· Przedmiar robót.
