Wykaz oferowanych urządzeń
Dostawa systemu kamer i niezbędnej infrastruktury monitoringu wraz z instalacją na statku szkoleniowym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - Horyzont II
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	Urządzenia
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	Wymagane parametry urządzenia
	Opis oferowanego urządzenia przez Wykonawcę

	1
	Centralny serwer rejestrujący
	1 kpl
	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej jako serwer monitoringu i rejestrator kamer IP. Minimalne wymagania: wykonanie rack 19’’, min 2 zatoki SATA przeznaczone dla dysków HDD/SDD, pamięć operacyjna typu ECC, min 4 rdzeniowa platforma 64-bit, min 2 porty Gigabit Ethernet. Możliwość sprzętowej i programowej obsługi co najmniej 24 kamer IP, obsługa H.264 i H.265, obsługa kamer o rozdzielczości 4K, centralne zarządzanie kamerami, rejestracją, użytkownikami, uprawnieniami, podglądem, archiwum, AI: perymetryka /detekcja oraz rozpoznawanie twarzy. Możliwość późniejszej rozbudowy pojemności pamięci masowej bez wymiany centralnego serwera.
Pamięć masowa – o pojemności min 16 TB przeznaczona do ciągłej pracy w systemie monitoringu. Zastosowane nośniki powinny pracować w systemie SATA, min 6 Gb/s.
Serwer ma być wyposażony w zasilanie awaryjne min. UPS600.
	

	2
	Infrastruktura sieciowa
	1 kpl
	System należy oprzeć na zarządzalnych switchach Ethernet warstwy L2 (w ilości min 3 sztuki). Wymagane są urządzenia wyposażone w porty Gigabit Ethernet z PoE, porty uplink Gigabit Ethernet i/lub SFP, funkcje zarządzania warstwy L2, możliwość logicznej separacji ruchu CCTV, możliwość monitorowania poszczególnych portów i urządzeń.
	

	3
	Sieciowa Kamera IP z uchwytem do zastosowań morskich, offshore i przemysłowych 
	12 kpl
	Przeznaczone do pracy na otwartych pokładach. Parametry: rozdzielczość min 6MP/4K możliwość pracy z szybkością do 30kl/s, kompresja H.265+, H.265, H.264; min 30 x powiększenie optyczne. Obsługa ONVIF i RTSP. Stopień ochrony min. IP68. Przednia szyba wykonana ze szkła hartowanego z powłoką hydrofobową i antyrefleksyjną. Zakres temperatur pracy -30 stopni C do 50 stopni C. Zasilanie PoE oraz możliwość zasilania 24V DC. Możliwość zastosowania obiektywu zmiennoogniskowego z automatycznym ustawieniem ostrości. Konstrukcja modułowa i serwisowalna umożliwiająca zmianę konfiguracji oraz późniejszą rozbudowę urządzenia. Fabryczny przewód przyłączeniowy o długości min 5m, umożliwiający umieszczenie punktu terminacji poza miejscem instalacji kamery. Powinny posiadać system ogrzewania przeciw kondensacyjnego i   odszraniania przeznaczony do ograniczenia kondensacji wilgoci i oblodzenia elementów kamery. Kamera powinna posiadać funkcje widzenia w nocy oraz posiadać oświetlacz IR o zasięgu do min 50m.
Materiał obudowy kamery:
Stal nierdzewna AISI 316L klasy morskiej
Przednia szyba kamery:
Szkło hartowane z powłoką hydrofobową i antyrefleksyjną

	

	4
	Kamera IP 
	10 kpl
	Przeznaczone do monitoringu pomieszczeń wewnętrznych jednostki. Wymagane parametry:
Rozdzielczość min 4MP/4K, możliwość pracy z szybkością do 30kl/s, kompresja H.265+, H.265, H.264; Przetwornik klasy min 1/2 .8” CMOS, Obsługa ONVIF i RTSP. Ethernet min. 100Mb/s, PoE IEEE 802.3af, Podświetlenie IR do 40m, Detekcja ruchu, Stopień ochrony min IP66, przednia szyba z powłoką antyrefleksyjną.
	

	5
	Centralna szafa teleinformatyczna 
	1 kpl
	Główne urządzenie systemu należy zabudować w zamykanej szafie rack 19’’wysokości 16U i wymiarach 600x 600 mm. W szafie powinien znaleźć się centralny serwer, urządzenia sieciowe, patchpanele, UPS, listwa zasilająca, organizery kablowe, elementy prowadzenia przewodów oraz system wentylacji z termostatem. Szafa powinna posiadać odpowiednią ilość miejsca umożliwiającą późniejszą rozbudowę systemu,
	

	6
	Lokalne stanowisko operatorskie na mostku 

	 1 kpl  
	Stanowisko powinno być wyposażone w dedykowaną sprzętową jednostkę podglądu systemu, niewymagającą klasycznej stacji PC do bieżącej obsługi monitoringu.
Jednostka powinna posiadać:
Ethernet min. 1 Gb/s;
Wyjście HDMI;
obsługę rozdzielczości wyjściowej do 3840 × 2160;
sprzętowe dekodowanie H.264 i H.265;
możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 22 strumieni z wykorzystaniem strumieni pomocniczych;
dostęp do podglądu na żywo oraz materiału archiwalnego;
obsługę funkcji PTZ, snapshot oraz logów systemowych.
Stanowisko należy wyposażyć w monitor o przekątnej min. 27", matrycę IPS lub równoważną oraz uchwyt umożliwiający trwały montaż monitora do sufitu.
Obsługa stanowiska powinna odbywać się za pomocą przewodowej klawiatury ze zintegrowanym trackballem, bez konieczności stosowania oddzielnej myszy.

	

	7
	Lokalne stanowisko operatorskie w CMK 
	1 kpl
	Wymagania analogiczne jak dla stanowiska na mostku, obejmujące dedykowaną jednostkę podglądu, monitor min. 27" zamontowany do sufitu oraz przewodową klawiaturę ze zintegrowanym trackballem.
	

	8
	Zdalne stanowisko monitoring (biuro/Ląd) 
	2 kpl 
	System powinien umożliwiać zdalny dostęp do centralnego systemu z dedykowanego stanowiska operatorskiego zlokalizowanego poza jednostką.
Stanowisko powinno obejmować dedykowaną jednostkę komputerową przeznaczoną do obsługi systemu, wyposażoną co najmniej w:
min. 16 GB RAM;
min. 1 TB SSD;
dedykowany układ graficzny ze sprzętowym dekodowaniem H.264/H.265;
możliwość jednoczesnej obsługi min. dwóch niezależnych wyjść 4K;
przewodowy interfejs Ethernet min. 1 Gb/s.
Każde stanowisko należy wyposażyć monitor o przekątnej min. 55".
Monitory powinny być przeznaczone do pracy ciągłej 24/7/365 i zamontowane na systemie mocowania ściennego.
Stanowisko powinno umożliwiać podgląd obrazu na żywo oraz dostęp do materiału archiwalnego zgodnie z uprawnieniami użytkownika.
	

	9
	Zasilanie gwarantowane

	1 kpl
	Wszystkie elementy systemu powinny zostać objęte zasilaniem gwarantowanym UPS.
Centralny UPS powinien być urządzeniem typu online, przeznaczonym do zabudowy rack 19", o mocy min. 1500 VA i zapewniać podtrzymanie co najmniej centralnego serwera oraz aktywnych urządzeń sieciowych.
Lokalne stanowiska operatorskie oraz zdalne stanowisko monitoringu powinny posiadać niezależne zasilanie gwarantowane o parametrach odpowiednich dla zastosowanych urządzeń.
	

	10
	Materiały podłączeniowe: 
	1 komplet
	Należy zastosować patchpanele 19’’, min. Cat 6A o pojemności 24 portów każdy. Okablowanie kamer należy wykonać ekranowanym przewodem min. Cat 6A w wykonaniu przeznaczonym do zastosowań morskich, posiadającym odpowiednie dopuszczenie lub certyfikacje morską (cert. tow. klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS).
Wszystkie materiały podłączeniowe i instalacyjne należy uwzględnić w cenie między innymi:
przedłużacze USB, pendrive min 128GB, Kabel UTP CAT 6A morski, opaski metalowe i plastikowe, certyfikowane przepusty kablowe, kable VGA i HDMI, puszki przyłączeniowe zewnętrzne i wewnętrzne.
	




