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PRZEDMIAR ROBÓT

Aktualizacja – marzec 2021 r

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA POWIATOWA NR 1211 O NA ODCINKU GOŚCIĘCIN - KARCHÓW

	kategoria obiektu 
	XXV

	adres 
	

	jednostka ewidencyjna 
	160304_2 Pawłowiczki 

	obręb ewidencyjny 
	0045 KARCHÓW, 0049 GOŚCIĘCIN

	numer(y) działek 
	51 i 205

	

	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Karchów

	

	INWESTOR 

	instytucja
	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

	adres 
	Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-Koźle


NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

a) DZIAŁ ROBÓT :  - 45000000 - 7 Roboty budowlane

b) GRUPY ROBÓT:  - 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów budowlanych lub ich  

                                                                   części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

c) KLASY ROBÓT:   - 45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i  

                                                                    elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie terenu     

         d)     KATEGORIA ROBÓT:   -  45233223-8 – Wymiana nawierzchni drogowej 

	OPRACOWAŁ:  
	mgr inż. Mirosław Sieja upr. nr 29/95/Op
	


Przedmiar robót

	L.p.
	Podstawa opisu
	Opis / Przedmiar
	Ilość
	Jedn.

	1 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY POMIAROWE

	1.1 
	KNR 0201 0119-0300 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. trasa dróg w terenie równinnym.

Krotność: 1,0000
	0,9170
	km 

	1.2 
	KNR AT03 0102-0400 
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km

17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5

+117*(5+5,5)*0,5+7,8*3,5+3,5*3,5*2-(PI()*6*6*70,3/360+PI()*6*6*69,3/360)

Krotność: 1,0000
	5136,5684
	m2 

	1.3 
	KNR AT03 0107-0100 
	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki - z wywozem na odległość do 1 km

Krotność: 1,0000
	725,0000
	m 

	1.4 
	KNR 0231 0814-0200 
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

725-9-6

Krotność: 1,0000
	710,0000
	m 

	1.5 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km

725*0,08*0,3+710*1,5*0,08

Krotność: 1,0000
	102,6000
	m3 

	1.6 
	KNR 0404 0104-0100 
	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego powyżej terenu na zaprawie cementowo wapiennej w budynkach o wysokości do 9m (do2 kondygnacji) - analogia rozebranie murowanej wiaty przystankowej

(1,5+1,5+4)*2,0*0,25

Krotność: 1,0000
	3,5000
	m3 

	1.7 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z rozbiórki wiaty przystankowej przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km

725*0,08*0,3+710*1,5*0,08

Krotność: 1,0000
	102,6000
	m3 

	2 
	 
	POSZERZENIE JEZDNI

	2.1 
	KNR 0231 0102-0100 
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 1,0000
	914,5687
	m2 

	2.2 
	KNR 0231 0102-0200 
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV - pogłębienie koryta o dalsze 35 cm

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 7,0000
	914,5687
	m2 

	2.3 
	KNR 0231 0106-0300 
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 1,0000
	914,5687
	m2 

	2.4 
	KNR 0231 0106-0400 
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. dodatek za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 4 cm grubości

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 4,0000
	914,5687
	m2 

	2.5 
	KNR AT03 0202-0100 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 1,0000
	914,5687
	m2 

	2.6 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego. warstwa dolna. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 1,0000
	914,5687
	m2 

	2.7 
	KNR 0231 0114-0600 
	Podbudowy z kruszywa łamanego. warstwa dolna. dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - za dalsze 5 cm grubości

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 5,0000
	914,5687
	m2 

	2.8 
	KNR 0231 0114-0700 
	Podbudowy z kruszywa łamanego. warstwa górna. grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 1,0000
	914,5687
	m2 

	2.9 
	KNR 0231 0114-0800 
	Podbudowy z kruszywa łamanego. warstwa górna. dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - za dalsze 2 cm grubości

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0

+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 2,0000
	914,5687
	m2 

	2.10 
	KNR 0231 0110-0100 
	Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincowo żwirowych. mieszanki o lepiszczu asfaltowym. grubość warstwy po zagęszczeniu4 cm

(17,5*(8,5+6,0)*0,5+917-27,5-17,5)*6,05-(17,5*(8,5+6,0)*0,5+300*6,0+150*(6+5,5)*0,5+300*(6,0+5,5)*0,5+117*(5+5,5)*0,5)

Krotność: 1,0000
	914,5687
	m2 

	3 
	 
	CHODNIK

	3.1 
	KNR 0231 0102-0100 
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV

(593-7)*2,25+5,0*(0,75+2,0+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2)+15*1,0*1,0*0,5*2

Krotność: 1,0000
	1663,2500
	m2 

	3.2 
	KNR 0231 0102-0200 
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV - pogłębienie koryta o dalsze 10 cm

(593-7)*2,25+5,0*(0,75+2,0+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2)+15*1,0*1,0*0,5*2

Krotność: 2,0000
	1663,2500
	m2 

	3.3 
	KNR 0231 0106-0300 
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm

(593-7)*2,25+5,0*(0,75+2,0+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2)+15*1,0*1,0*0,5*2

Krotność: 1,0000
	1663,2500
	m2 

	3.4 
	KNR 0231 0106-0400 
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. dodatek za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 4 cm grubości

(593-7)*2,25+5,0*(0,75+2,0+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2)+15*1,0*1,0*0,5*2

Krotność: 4,0000
	1663,2500
	m2 

	3.5 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego. warstwa dolna. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

(593-7)*2,25+5,0*(0,75+2,0+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2)+15*1,0*1,0*0,5*2

Krotność: 1,0000
	1663,2500
	m2 

	3.6 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem

(593+127-7+5+15*7)*(0,3*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	55,5525
	m3 

	3.7 
	KNR 0231 0403-0300 
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i krawężniki najazdowe na podsypce cementowo piaskowej

593-7+5+15*7+127

Krotność: 1,0000
	823,0000
	m 

	3.8 
	KNR 0231 0402-0300 
	Ławy betonowe pod obrzeża

(593-7+5+15*7+2*(0,75+2+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2))*0,15*0,15

Krotność: 1,0000
	18,6278
	m3 

	3.9 
	KNR 0231 0407-0300 
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

593-7+5+15*7+2*(0,75+2+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2)

Krotność: 1,0000
	827,9000
	m 

	3.10 
	KNR 0231 0002-0100 
	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt5/94) -nawierzchnia chodnika i zjazdów

(593-7)*2,0+5,0*(0,75+2,0+1,4+3,9+4,5+5,2+5,0+0,6+0,5+3,8+3,7+4,0+2,8

+4,0+3,8+3,2+3,2+3,0+3,8+3,6+3,2)+15*1,0*1,0*0,5*2

Krotność: 1,0000
	1516,7500
	m2 

	4 
	 
	NAWIERZCHNIA JEZDNI

	4.1 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

(917-27,5)*6,05+7,8*3,5+3,5*3,5*2,0-(PI()*6*6*70,3/360-PI()*6*6*69,3/360)

+(7+3,6)*4,0*0,5

Krotność: 1,0000
	5454,1608
	m2 

	4.2 
	KNR AT03 0203-0100 
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne

(917-27,5)*6,05+7,8*3,5+3,5*3,5*2,0-(PI()*6*6*70,3/360-PI()*6*6*69,3/360)+(7+3,6)*4,0*0,5

Krotność: 1,0000
	5454,1608
	m2 

	4.3 
	KNR AT03 0301-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(917-27,5)*6,05+7,8*3,5+3,5*3,5*2,0-(PI()*6*6*70,3/360-PI()*6*6*69,3/360)+(7+3,6)*4,0*0,5


Krotność: 1,0000
	5454,1608
	m2 

	4.4 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

(917-27,5)*6,05+7,8*3,5+3,5*3,5*2,0-(PI()*6*6*70,3/360-PI()*6*6*69,3/360)

+(7+3,6)*4,0*0,5

Krotność: 1,0000
	5454,1608
	m2 

	4.5 
	KNR AT03 0302-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(917-27,5)*6,0+7,8*3,5+3,5*3,5*2,0-(PI()*6*6*70,3/360-PI()*6*6*69,3/360)

+(7+3,6)*4,0*0,5

Krotność: 1,0000
	5409,6858
	m2 

	5 
	 
	WYRÓWNANIE POBOCZY , ODWODNIENIE I ROBOTY TOWARZYSZACE

	5.1 
	KNR 0231 1401-0200 
	Wyrównanie poboczy destruktem z frezowania nawierzchni i kruszywem kamiennym - średnia grubość wyrównania 10 cm

(917*2-696-27,5-15*6-15,5-9,5)*1,0*0,10

Krotność: 1,0000
	99,5500
	m3 

	5.2 
	KNR 0201 0217-0400 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) -wykop pod wpusty i przykanaliki

4*1,0*1,0*1,5+(14+7+7+7)*1,0*1,0

Krotność: 1,0000
	41,0000
	m3 

	5.3 
	KNR 0218 0625-0200 
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Krotność: 1,0000
	4,0000
	szt. 

	5.4 
	KNR 0228 0506-0300 
	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200mm

7+7+7+14

Krotność: 1,0000
	35,0000
	m 

	5.5 
	KNR 0405 0410-0600 
	Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej

Krotność: 1,0000
	1,0000
	kpl 

	5.6 
	KNR 0218 0621-0300 
	Ustawienie płyty żelbetowej ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi na studniach kanalizacyjnych

Krotność: 1,0000
	1,0000
	kpl 

	5.7 
	KNR 0231 1406-0200 
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kratki ściekowe uliczne

Krotność: 1,0000
	3,0000
	szt. 

	5.8 
	KNR 0231 1406-0300 
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włazy kanałowe

Krotność: 1,0000
	9,0000
	szt. 

	5.9 
	KNR 0231 1406-0400 
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe

Krotność: 1,0000
	10,0000
	szt. 

	5.10 
	KNR 0201 0520-0100 
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi.

190*1,0

Krotność: 1,0000
	190,0000
	m2 

	6 
	 
	OZNAKOWANIE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I PRACE KOŃCOWE

	6.1 
	KNR AT04 0204-0100 
	Oznakowanie gładkie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno , grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

(19+2,5+10+20+20+20+9,5+6+6,5+8,5+4+13+10)*0,24

+((917-27,5)*2-593+7-12*3-13-25-37)*0,04+(6*3+5+5)*0,12+(12*3+25+13)*0,12

+(18+13)*0,2625+(3+3)*0,375+(4*6)*1,5+(917-(12*3+25+13)+123)*0,24

Krotność: 1,0000
	369,5075
	m2 

	6.2 
	KNR 0231 0818-0800 
	Rozebranie słupków do znaków

Krotność: 1,0000
	16,0000
	szt. 

	6.3 
	KNR 0231 0703-0300 
	Zdjęcie tablic znaków drogowych znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne

Krotność: 1,0000
	14,0000
	szt. 

	6.4 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	18,0000
	szt. 

	6.5 
	KNR 0231 0703-0200 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2

Krotność: 1,0000
	16,0000
	szt. 

	6.6 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	2,0000
	szt. 

	6.7 
	KNR 0231 0703-0500 
	Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2

Krotność: 1,0000
	2,0000
	szt. 

	6.8 
	KNR AT04 0210-0200 
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe PEO najezdniowe osadzone w gniazdach z trzpieniem, klejone - PEO przed przejściem dla pieszych

Krotność: 1,0000
	6,0000
	szt. 

	6.9 
	Analiza własna: 
	Latarnie solarne doświetlające przejście dla pieszych

Krotność: 1,0000
	2,0000
	kpl 

	6.10 
	Analiza własna: 
	Przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Krotność: 1,0000
	1,0000
	kpl 

	7 
	 
	REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI NA ODCINKU OD KM 0+917 DO KM 0+977

	7.1 
	KNR AT03 0102-0400 
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km

60,0*6,0

Krotność: 1,0000
	360,0000
	m2 

	7.2 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

60,0*6,0

Krotność: 1,0000
	360,0000
	m2 

	7.3 
	KNR AT03 0203-0100 
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne

60,0*6,0

Krotność: 1,0000
	360,0000
	m2 

	7.4 
	KNR AT03 0301-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

60,0*6,0

Krotność: 1,0000
	360,0000
	m2 

	7.5 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

60,0*6,0

Krotność: 1,0000
	360,0000
	m2 

	7.6 
	KNR AT03 0302-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

60,0*6,0

Krotność: 1,0000
	360,0000
	m2 
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