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1. Mirosław Sieja

oświadczam , że projekt budowlany pt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Karchów” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

1. ....................................................

Kędzierzyn-Koźle 20 sierpnia 2020 r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin – Karchów.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje: 

· Przebudowę nawierzchni jezdni – poszerzenie jej do 6,0 m.

· Przebudowę i rozbudowę istniejącego chodnika – poszerzenie do 2,23m.

1.3 Lokalizacja

Województwo Opolskie, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, gmina Pawłowiczki, miejscowości Karchów i Gościęcin – droga powiatowa nr 1211 O.

1.4 Działki objęte opracowaniem
Dane dotyczące działek (nr, obręb):

	Lp
	Nr działki
	Obręb
	Włściciel

	1
	51
	Karchów
	Powiat Kędzierzyńso-Kozielski

	2
	205
	Gościęcin
	Powiat Kędzierzyńso-Kozielski


2. Podstawa opracowania
· Umowa z Inwestorem.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r. , tekst jednolity Dziennik ustaw z 2016 r poz. 124) (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).
· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 868, z późniejszymi zmianami. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1064 ze zm.).

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 725.

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm. ).

· Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 797 ze zm.).

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040, z późniejszymi zmianami. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935. 

· Mapa sytuacyjno-wysokościowej aktualnej.
· Wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-oględziny i pomiary z natury
3. Opis stanu istniejącego
3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
· Droga powiatowa 1211 O jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 5,0-5,5 m . Jest to droga klasy Z.

· Przy drodze w miejscowości Karchów oraz częściowo w Gościęcinie zlokalizowany jest chodnik (z kostki betonowej w Karchowie i bitumiczny w Gościęcinie).

Zabudowana infrastruktura techniczna: 

· Kanalizacja deszczowa

· Kanalizacja sanitarna

· Napowietrzne linie energetyczne

· Linia telekomunikacyjna

· Wodociąg

4. Zagospodarowanie terenu
4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O polegać będzie na:

· Poszerzeniu jezdni do 6,0 m

· Rozbudowie chodnika i poszerzeniu go szerokości 2,23 m

· Wykonaniu pobocza o szerokości 1 m

· Wykonaniu 4 wpustów ulicznych i podłaczeniu ich do istniejącej kanalizacji deszczowej przykanalikami D=200 mm

4.2 Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze to geodezyjne wytyczenie zakresu przebudowy drogi 

Roboty rozbiórkowe:

· Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni

· Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika

Roboty ziemne , to wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni i wykop pod wpusty uliczne

4.3 Ukształtowanie terenu i zieleń 
Teren, na którym zlokalizowana jest droga powiatowa 1211 O, to teren płaski.

Podłużny spadek jezdni (profil) waha się w granicach od 0,0% do ok. 4,1 %.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy nie występują drzewa i krzewy kolidujące 

z planowaną inwestycją
4.4 Stan własności prawnej

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w pasie istniejącej drogi , na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielski

5. Część architektoniczno-budowlana 

· Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych planowaną inwestycję zalicza się do kategorii geotechnicznej I]. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania – proste. 

· Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – na opisywanym terenie eksploatacja górnicza nie występuje.
5.1 Część drogowa

5.1.1 Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O polegać będzie na:

· Wytyczeniu obiektu

· Rozebraniu istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni i chodników.

· Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne , jezdni (na poszerzeniu) i chodnika , oraz zjazdów do posesji.

· Wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

· Wykonaniu dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 30 cm (warstwa dolna z kruszywa 0/63 mm , warstwa górna  z kruszywa 0/31,5 mm 
o grubości 10 cm).
· Ustawieniu wystającego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem (beton C12/16 , odsłonięcie krawężnika 6 cm). 
· Ustawieniu obrzeża betonowego na ławie betonowej.
· Wykonaniu nawierzchni jezdni mieszanki mineralno-asfltowej.
· Wykonaniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o  grubości 8 cm.
· Wykonaniu nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm.

· Wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy.

· Przebudowie istniejących oraz wykonaniu nowych wpustów ulicznych.

· Remoncie istniejących studni rewizyjnych.

· Umocnieniu betonowymi płytami otworowymi , skarpy przy chodniku na o odcinku od km 0+074 do km 0+260.

Długość przebudowywanego odcinka 917 m

Szerokość jezdni 6,0 m

Szerokość chodnika 2,23 m

5.1.2 Zapotrzebowanie mediów

Nie dotyczy

5.1.3 Opis zaprojektowanego rozwiązania

Projekt przebudowy ulicy Mickiewicza Głównej przewiduje:

· Wytyczeniu obiektu.

· Rozebraniu istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni i chodników.

· Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne , jezdni (na poszerzeniu) i chodnika , oraz zjazdów do posesji.

· Wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

· Wykonaniu dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 30 cm (warstwa dolna z kruszywa 0/63 mm , warstwa górna  z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 10 cm).
· Ustawieniu wystającego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem (beton C12/16 , odsłonięcie krawężnika 6 cm ).
· Ustawieniu obrzeża betonowego na ławie betonowej.
· Wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej.
· Wykonaniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o o grubości 8 cm..
· Wykonaniu nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm 

· Wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy Przebudowie istniejących oraz wykonaniu nowych wpustów ulicznych.

· Remoncie istniejących studni rewizyjnych.

· Umocnieniu betonowymi płytami otworowymi, skarpy przy chodniku na o odcinku od km 0+074 do km 0+260.

6. Informacja o obszarze oddziaływania 

Obszar oddziaływania zaprojektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1211O ogranicza się do pasa drogowego tej drogi i obejmuje działki: 51 – obręb Karchów i 205 –obręb Gościęcin.

7. Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O jest obojętna dla środowiska. 

Inwestycja nie wymaga pozyskania  się nowych terenów , nie jest też konieczna wycinka drzew czy krzewów.

Teren wzdłuż drogi to zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza oraz użytki rolne. 

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego oraz transport. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin. Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Zastosowanie nowoczesnych i szybkich w montażu materiałów przewidzianych do budowy znacznie skróci okres budowy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- wody opadowe będą odprowadzane, tak, jak dotychczas do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do istniejących rowów przydrożnych,

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – Przebudowa drogi nie powoduje emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – podczas wykonywania robót powstanie gruz z rozbiórki nawierzchni chodników , destrukt z frezowania nawierzchni jezdni oraz kruszywo z rozbiórki podbudowy. Materiały te będą wykorzystane do wzmocnienia podłoża oraz do wyrównania poboczy,

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - projekt nie przewiduje realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też  pole elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie powoduje zwiększenia emisji wibracji i hałasu,

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,

wody powierzchniowe i podziemne -  realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew i krzewów,

Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektów, które mogłyby , zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe ziemi lub glebę.

f) oraz wykazania, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami –Przewidziane w projekcie roboty dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1211 O, a także roboty towarzyszące nie są robotami uciążliwymi dla środowiska. Nie jest tez planowana zmiana przeznaczenia gruntów- droga zlokalizowana będzie na działkach przeznaczonych do tego celu. 

8. Dane o ochronie zabytków

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków                          Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków

Oddział Opole celem sprawowania nadzoru.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona i stanowi ona załącznik do niniejszego opracowania.

10. Uwagi końcowe

Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z  zatwierdzonym przez właściwy organ ,  projektem organizacji ruchu na czas robót. 

Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami 

określonymi w specyfikacjach technicznych.
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