


Kraków dnia: 2021-05-26
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-189/21 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę zestawów komputerowych typu Tower dla wszystkich Jednostek AGH” – znak sprawy KC-zp.272-189/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:
Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:
1. Dotyczy monitorów - poz. 39-41. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora wyposażonego w dołączone w monitorze dedykowane przez producenta monitora głośniki?
2. Dotyczy Pozycji 40 Monitor 24 16x9. Czy zamawiający dopuści monitor o rozdzielczości 1920x1080 pix? Jest to typowa rozdzielczość dla monitorów w formacie 16x9 i jest to najbardziej powszechna obecnie rozdzielczość oraz proporcja?
3. Dotyczy Obudowy w pozycji nr 31. Czy Zamawiający dopuści obudowę z możliwością zamontowania chłodzenia procesora o wysokości 170mm przy czym żadne z zaoferowanych chłodzeń z pozycji 10 i 11 nie będzie wyższe niż 170mm?
4. Dotyczy płyty głównej w pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści płytę główną, która nie posiada przycisku 1x BIOS Flashback Button na tylnym panelu?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1 Zamawiający wymagał w poz. 39-41 monitora z możliwością podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora, więc zaoferowanie monitora wraz z takimi głośnikami jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego w SWZ. Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie monitora wyposażonego w dołączane do monitora dedykowane 
przez producenta głośniki.


Ad. 2 Zamawiający w pozycji 40 dopuszcza monitor o minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pix (co zwiększy liczbę potencjalnych modeli dostępnych na rynku).

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obudowy w pozycji 31 z możliwością zamontowania chłodzenia procesora o wysokości 170mm, przy zachowaniu kompatybilności z oferowanymi chłodzeniami w pozycjach 10 i 11.


Ad. 4 Zamawiający w pozycji 1 dopuszcza płytę główną z przyciskiem Flashback Button w innym miejscu niż w jej tylnym panelu.


W związku z udzielona odpowiedzią,  Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

Poz.1, kolumna 2:
- przed zmianą: 
Typ gniazda procesora - pasujący do procesora z pozycji 5
Złącza na dyski: 10x SATA3 6.0 Gb/s; 3x M.2
Obsługa pamięci operacyjnej 4200+(OC), min. 8 złącz pamięci operacyjnej, maksymalnie co najmniej 256GB; co najmniej 4 złącza PCIe 3.0 x16,
Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1; 2x karta sieciowa zintegrowana (wymagane), WiFI, Bluetooth, 
Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu -minimum: 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2x2 20Gb/s Type-C, 2x złącze anteny, 1x złącze optyczne, 1x BIOS Flashback Button, 1x Clear CMOS Button
- po zmianie:
Typ gniazda procesora - pasujący do procesora z pozycji 5
Złącza na dyski: 10x SATA3 6.0 Gb/s; 3x M.2
Obsługa pamięci operacyjnej 4200+(OC), min. 8 złącz pamięci operacyjnej, maksymalnie co najmniej 256GB; co najmniej 4 złącza PCIe 3.0 x16,
Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1; 2x karta sieciowa zintegrowana (wymagane), WiFI, Bluetooth, 1x BIOS Flashback Button
Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu -minimum: 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2x2 20Gb/s Type-C, 2x złącze anteny, 1x złącze optyczne, 1x Clear CMOS Button
Poz.31, kolumna 2:
- przed zmianą:
Z możliwością zainstalowania płyty głównej w formacie E-ATX,  co najmniej 9 slotów PCI, 3 kieszenie zewnętrzne 5,25", 6 kieszeni wewnętrzne 3,5", 10 kieszenie wewnętrzne 2,5", możliwość zamontowania chłodzenia procesora o wysokości 180mm oraz karty graficznej o długości 390mm, zasilacz montowany na spodzie obudowy, wyposażona w dwa złącza USB 3.0 oraz 2x USB 2.0, montaż beznarzędziowy, zainstalowane 4 wentylatory co najmniej 120mm
- po zmianie:
Z możliwością zainstalowania płyty głównej w formacie E-ATX,  co najmniej 9 slotów PCI, 3 kieszenie zewnętrzne 5,25", 6 kieszeni wewnętrzne 3,5", 10 kieszenie wewnętrzne 2,5", możliwość zamontowania chłodzenia procesora o wysokości 170mm oraz karty graficznej o długości 390mm, zasilacz montowany na spodzie obudowy, wyposażona w dwa złącza USB 3.0 oraz 2x USB 2.0, montaż bez narzędziowy, zainstalowane 4 wentylatory co najmniej 120mm
Poz.40, kolumna 2:
- przed zmianą: 
TFT IPS, LED, 1920x1200 pikseli, 5 ms, 250 cd/m2, D-Sub, HDMI, DP, 4x USB, Pivot, możliwość regulacji wysokości, Zużycie energii Typowo 18W, maksymalne 42W, czarny, mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora, 
                            przewód HDMI w komplecie
- po zmianie: 
TFT IPS, LED, min. 1920x1080 pikseli, 5 ms, 250 cd/m2, D-Sub, HDMI, DP, 4x USB, Pivot, możliwość regulacji wysokości, Zużycie energii Typowo 18W, maksymalne 42W, czarny, możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora, 
                            przewód HDMI w komplecie

Treść niniejszego pisma staje się integralna części SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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