Szerzyny dnia: 2021-06-11

**Gmina Szerzyny**

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.9.2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna”**Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Szerzyny**”– znak sprawy **FER.271.9.2021.**

 Zamawiający, **Gmina Szerzyny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1:**W specyfikacji technicznej D.05.03.05.A nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna wg PN-EN. w dziale Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną zapisane jest, że "Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 6 cm zgodnie z dokumentacją Projektową" . W przedmiarach robót natomiast zapisano, że warstwa ścieralna jest grubości 4 cm. Jaka jest prawidłowa grubość warstwy ścieralnej?**Pytanie nr 2:**Prosimy o zamieszczenie SST D.05.03.05.B "Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej". **Pytanie nr 3:**Prosimy o podanie kategorii ruchu dróg.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Odp. 1. Prawidłowa grubość to 4 cm.Odp. 2.W załączniku specyfikacja.Odp. 3. Kategoria KR1 |