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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                   oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.
          Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 3
DOTYCZY : FER.271.13.222 ,,BUDOWA BUDYNKU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W SZERZYNACH” II ETAP
1. Czy docieplenie i izolacja dachu poz 1.1.1 pkt od 1-3 przedmiaru tj.  izolacja z folii paroszczelnej i izolacja cieplna  2x wełna  mineralna gr 100 mm w ilości 500 m2 jest potrzebna? Wykonanie tej izolacji prawdopodobnie dotyczy izolacji dachu skośnego w części nieużytkowej. 
Odp.: Należy pominąć tę pozycję. Izolacja była brana pod uwagę w wariancie adaptacji poddasza
2. Czy projektant posiada wyliczenia na okładziny i malowanie ścian?  
· wykładzina heterogeniczna
· okładzina z płyty meblowej z okleiną laminat w kolorze stolarki dąb naturalny
· malowanie ścian - w rozbiciu na poszczególne kolory 
Odp.: Nie posiada.

3. Brak określenia okładziny pomiędzy słupami w osi 9.
Odp.: Jeśli chodzi o ścianę antresoli od strony hallu głównego jest ona pokazana na ścianie wschodnie rys. 02 projektu wnętrz. Ściana jest malowana i dekorowana okładziną drewnianą, która jest przedłużeniem balustrady antresoli. Pionowe elementy drewniane 4/4cm strugane i lakierowane w odległości 4 cm. dł. 240cm. Do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru.

4. Sufit ozdobny nad holem. Proszę o sprecyzowanie z czego ma być wykonany, jaka kolorystyka ?
Odp.  Przykłady:
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle/ 

Sufit może być też wykonany z tynkowanych płyt styropianowych z wewnetrzną konstrukcją dla zawiesi. Elementy okrągłe o śr. 80cm i 120 cm. Kolor sufitu malowany w kolorze niebieskim wg kolorystyki na rysunku 02.
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