


Szerzyny dnia: 2023-09-22
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
	ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)



	Dotyczy:
	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie cz.2)” – znak sprawy FER.271.15.2023.


Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:
Zmienia sie punkt 4.1 SWZ na następujący: 
4.1.	Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie cz.2)
Wspólny Słownik Zamówień: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45243510-0 - Budowa nasypów, 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, 45316211-7 - Instalowanie podświetlanych znaków drogowych, 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy drogi gminnej będącej łącznikiem dróg powiatowych w Szerzynach.
Zakres robót obejmuje wszystkie roboty które nie zostały wykonane w poprzednim zamówieniu zgodnie z dokumentacją projektową a w szczególności :
1. Dokończenie robót związanych z zabezpieczeniem skarp
2. Dokończenie robót związanych z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego-korytka ściekowe
3. Montaż barier drogowych
4. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.
Zamawiający udostępnia w ogłoszeniu całą dokumentację projektową, przedmiar w którym  określił  roboty do wykonania w ramach  tego zamówienia. Na przedmiarze zaznaczone są czerwoną linią z liczbą określającą jaki procent przedmiaru należy uwzględnić w ofercie. Informuje się że przedmiary są pomocniczym dokumentem który ma ułatwić sporządzenie oferty.
W ofercie nie należy uwzględniać wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej pomimo zaznaczenia tych robót w przedmiarze linią czerwoną- pozycje przedmiaru :
5.4,  5.5,  5.6,  5.7. Roboty opisane w tych pozycjach są przedmiotem innego postępowania o udzielenia zamówienia.
W ofercie należy uwzględnić roboty naprawcze w odniesieniu  do robót wykonanych w poprzednim zamówieniu.
1. 	Uzupełnienie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego-pospółka o grubości średnio 10 cm na całej powierzchni. Po zagęszczeniu należy wykonać badanie nośności   i zagęszczenia - metoda VSS
2. Zmiana poziomu przepustu po zjazdem nr 7- obniżenie o  około 20 cm.
3. Rozebranie i ponowne ułożenie kostki na chodniku  pow 12 m2
4. Poprawa montażu barierek przy chodniku typu U- poprawa obsadzenie w gruncie-wykonanie obetonowania w gruncie 5 miejsc.
5. Odnowienie tymczasowej organizacji ruchu poprzez odnowienie znaków.
6. Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich w obrębie głębokich wykopów.
Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania uprzątnie teren przyległy do placu budowy z naddatku urobku ziemi powstałego podczas budowy poprzez wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 400 m od placu budowy oraz wyrówna teren
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy sporządzi kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót uwzględniający dwie płatności: pierwsza po wykonaniu co najmniej 50% zamówienia i druga po wykonaniu całego zakresu robót.
Składanie ofert równoważnych 
Przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Pod pojęciem "równoważności" rozumie się oferowanie materiałów urządzeń posiadających co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe) 
i parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).
Każdy wykonawca składający ofertę równoważną w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-użytkowe określone w SWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.
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