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Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja na dostawę drukarki 3D w technologii DIW                       (Direct Ink Writing) z modułem UV oraz ogrzewanym kartridżem
· Technologia wydruku: DIW (Direct Ink Writing).

· Konstrukcja: urządzenie z zamkniętą komorą roboczą.

· Wymiary wydruku (pole robocze) w mm (szer. x gł. x wys.): co najmniej: 230 x 150 x 150 mm.

· Głowica drukarki: jedna drukująca. W zestawie dwie wymienne, pozwalające na:

a) druk z kartridży o pojemności 30ml oraz 55ml,

b) druk z kartridży o pojemności 10ml z podgrzewaną do 60°C głowicą.

· System dozowania materiału: ekstruzja pneumatyczna przez dysze montowane w głowicy drukarki.

· System magazynowania materiału: kartridże o objętości 10ml, 30ml oraz 55ml.

· Średnica dysz: możliwość stosowania wymiennych dysz w systemie Luer Lock o rozmiarach w zakresie co najmniej od 0,2mm do 1,5mm.

· Rodzaje stosowanego materiału do druku: otwarty system materiałowy, pozwalający na stosowanie materiałów od różnych producentów. Materiały o strukturze pasty oraz półpłynnej: silikony, pasty ceramiczne, pasty przewodzące, materiały fotoutwardzalne, hydrożele.

· Stół roboczy: szklany, podgrzewany do 120°C.

· Moduł UV: zamontowany wewnątrz drukarki o długości fali 405 oraz 365nm, pozwalający na utwardzanie każdej z drukowanych warstw.
· Wymiary drukarki w mm (szer. x gł. x wys.): max: 530 x 360 x 410.
· Waga: max: 30kg.
· Komunikacja: przewodowa: Ethernet, USB i SD (dołączona karta pamięci o pojemności min. 4 GB).
· Interfejs: wbudowany monochromatyczny panel LCD o przekątnej nie mniejszej niż 3” z przyciskami sterującymi.
· Oprogramowanie: oprogramowanie do tworzenia g-code i umożliwiające sterowanie panelem LED UV i grzaną głowicą, kompatybilne z dostępnymi na rynku slicerami takimi jak: Simplify, Flashprint, PrusaSlicer czy Slic3r.
· Obsługiwane typy plików: przynajmniej: .fgcode.
· Sposób kalibracji: ręczny.
· Dokładność w trybach drukowania: ±0.2mm.
· Język: polski i angielski.
· Obsługiwana przez system operacyjny:
a) Windows 7 bądź nowszy,

· b) Mac OSX 1.08 bądź nowszy.
· Wymagania sprzętowe (nie wyższe niż): PC X86 32/64-bit z min. 4GB RAM oraz Apple Mac 64-bitowych x86 z min. 4GB RAM.
· Zasilanie: 230V, 50Hz, typ: C, E, E/F.
· Uwagi:
a) drukarka ma być złożona i gotowa do użytku,

b) zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

c) dostawa, instalacja oraz szkolenie przeprowadzone w miejscu dostawy.
· Gwarancja: min. 24 miesiące.
· Elementy dodatkowe - wraz z drukarką ma być dostarczony:

a) kompresor pozwalający na generowania ciśnienia roboczego min. 4bar wraz z regulatorem ciśnienia, pozwalającym na płynne dostosowanie wartości ciśnienia podczas procesu druku,

b) okablowanie: kabel sieciowy RJ45 oraz kabel USB,

c)  elementy eksploatacyjne:

- kartridże: min. 20 szt. dla 10ml; min. 30 szt. dla 30ml; min. 30 szt. dla 55ml,

- tłoki do kartridży: min. 20 szt. dla 10ml; min. 30 szt. dla 30ml; min. 30 szt. dla 55ml,

- dysze polietylenowe z dodatkiem blokującym promieniowanie UV - min. 10 szt. dla każdej średnicy: 0,3mm, 0,4mm, 0,6mm, 0,8mm, 1,2mm, 1,5mm

- dysze ze stali nierdzewnej - min. 10 szt. dla każdej średnicy: 0,2mm, 0,4mm, 0,6mm, 0,8mm, 1,2mm, 1,5mm

- dysza teflonowa - min. 10 szt. o średnicy 0,3mm

- uszczelka zamykające część kartridża od strony dyszy na czas magazynowania materiału: min. 50 szt. dla kartridża o objętości 10ml/30ml/55ml,

- uszczelka zamykające część kartridża od strony tłoka na czas magazynowania materiału: min. 20 szt. dla 10ml; min. 40 szt. dla 30ml/55ml.
Gwarancja min 24 miesiące
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