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Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

1. Zastosowane skróty i pojęcia

Pojemność dysków twardych – oznaczana jako wielokrotności bajtów należy przyjąć zgodnie z systemem przedrostków SI:

	1 MB
	10^6 B

	1 GB
	10^9 B

	1 TB
	10^12 B

	1 PB
	10^15 B


Pojemność przestrzeni użytecznej – należy przyjąć zgodnie z systemem przedrostków IEC:

	1 MiB
	2^20 B

	1 GiB
	2^30 B

	1 TiB
	2^40 B

	1 PiB
	2^50 B


Przestrzeń użyteczna - przestrzeń dostępna do wykorzystania przez użytkownika po odjęciu  przestrzeni dyskowej wykorzystywanej do zapewnienia redundancji danych, dysków SPARE oraz przestrzeni wykorzystywanej na wewnętrzne potrzeby organizacji pracy klastra pamięci masowej.

Nie jest dopuszczalne podawanie powierzchni użytecznej z zastosowaniem kompresji lub mechanizmów deduplikacji danych.

Klaster pamięci masowej – infrastruktura pamięci masowej składająca się z min. 2 węzłów, tworząca logiczną całość i wspierająca m.in. replikację synchroniczną.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa posiadanego serwera pamięci masowej typu All-flash o 2 dodatkowe serwery (węzły) rozszerzające przestrzeń dyskową o minimum 150 TiB (dostępna przestrzeń użyteczna) i tworzące  infrastrukturę klastra pamięci masowej. 

W ramach tego postępowania oczekiwana jest funkcjonalność klastra pamięci masowej utworzonego z dodatkowych 2 serwerów (węzłów). Natomiast rozbudowa ma umożliwiać w przyszłości dołączenie posiadanego serwera pamięci masowej do utworzonego klastra pamięci masowej (po rozszerzeniu odpowiednich licencji i powiększeniu liczby dysków – po stronie Zamawiającego)  w taki sposób, że zarówno aktualny serwer pamięci masowej jak i dostarczone urządzenia będą stanowiły jeden logiczny serwer pamięci masowej, zarządzany z jednej konsoli zarządzającej.
Zamawiający posiada serwer pamięci masowej typu All-flash OceanStor Dorado 5000 V6, wyposażony w 2 kontrolery i porty dostępowe z 4 interfejsami 40 GE, dostarczający na chwilę obecną 44 TiB dostępnej przestrzeni użytecznej. 

Serwery stanowiące przedmiot zamówienia (węzły) muszą być jednakowe o minimalnych parametrach wyspecyfikowanych poniżej – parametry dotyczą pojedynczego serwera:

1st Obudowa:

· Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów.

2nd Kontrolery dyskowe:

· serwer wyposażony w co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie active/active.

· Możliwość rozbudowy do co najmniej 4 kontrolerów dyskowych tworzących jeden logiczny serwer pamięci masowej bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów.

· Rozbudowa nie może odbywać się poprzez wirtualizację (podłączanie kilku serwerów przez wirtualizator zasobów dyskowych) ani poprzez zastosowanie przełączników, jedynie poprzez bezpośrednie połączenie kontrolerów.

· Kontrolery muszą komunikować się z dyskami protokołem NVMe.

3rd Procesory:
· Kontrolery muszą być wyposażone w procesory o architekturze wielordzeniowej.

4th Wymagana przestrzeń:
· Serwer musi posiadać zainstalowane dyski NVMe SSD SED w ilości potrzebnej do zapewnienia minimum (przy czym nie mniej niż 12 dysków) 150 TiB dostępnej pojemności użytecznej dostarczanej w infrastrukturze klastrowej
· Nie dopuszcza się mieszania dysków o różnej pojemności do osiągnięcia wymaganej pojemności roboczej serwera pamięci masowej.

5th Możliwości rozbudowy:
· Rozbudowa oferowanego serwera, do co najmniej 200 szt. oferowanego typu napędów dyskowych, bez wymiany kontrolerów macierzowych (tylko poprzez dodawanie półek i napędów dyskowych).

· Wymagany jednolity typ napędów dyskowych w ramach całego serwera pamięci masowej.

6th Pamięć Cache:
· Co najmniej 256GB pamięci cache. 

· Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin. 

· Możliwość rozbudowy pamięci cache do minimum 512 GB. Rozbudowa nie może odbywać się z użyciem pamięci (nośników) typu FLASH/SSD.

7th Zabezpieczenia dyskami SPARE:
· Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.

8th Dostępne interfejsy:
· Razem kontrolery muszą udostępniać minimum 4 interfejsy 100Gb/s (QSFP28) Ethernet do podłączenia hostów.

9th Obsługiwane protokoły:
· FC

· iSCSI

· NFS - dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

· CIFS - dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

10th Zarządzanie:
· Zarządzanie serwerem (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego.

· Wymagane jest stałe monitorowanie stanu serwera pamięci masowej (w tym monitorowanie wydajności), kolekcjonowania historycznych statystyk oraz możliwość konfigurowania jej zasobów.

· Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD. Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalności na zainstalowaną przestrzeń dyskową.

11st Obsługiwane typy zabezpieczenia RAID:
· Kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomów RAID: RAID 5, RAID 6. Zabezpieczenia RAID realizowane za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu, z możliwością ich kombinacji w/w typów w ramach oferowanego serwera.

· Dodatkowo wymagana konfiguracja RAID, która pozwoli tolerować jednoczesną awarię 3 dysków bez utraty danych.

12nd Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (ang. Thin Provisioning):
· Wymagana funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. Thin Provisioning). 

· Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation).

13rd Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową.

14th Kopie wewnątrz serwera pamięci masowej:
· Tworzenie na żądanie w trybie ROW (ang. Redirect-on-Write) tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach serwera do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów systemów komputerowych. Wymagana minimalna liczba snapshotów 8000. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania na całą przestrzeń dyskową.

· Tworzenie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach serwera za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wymagana jest możliwość kopiowania pomiędzy obszarami danych zabezpieczonych różnymi poziomami RAID - dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

15th Deduplikacja / kompresja:
· Serwer pamięci masowej musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

16th Replikacja danych:

· Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do serwerów tej samej rodziny w trybie co najmniej asynchronicznym. Funkcjonalność ta nie może wpływać na obciążenie serwerów podłączonych do serwera pamięci masowej. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

· Serwer pamięci masowej musi wspierać zdalną replikację synchroniczną bez użycia oprogramowania firm trzecich lub dodatkowego sprzętu. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

17th Szyfrowanie danych:

· Serwer musi umożliwiać szyfrowanie danych zapisywanych na dostarczonych dyskach. Szyfrowanie musi być realizowane przez zasoby sprzętowe kontrolerów.

· Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji – należy je dostarczyć.

18th Migracja danych:
· Wymagana funkcjonalność migracji danych ze źródłowego LUNa do docelowego LUNa bezprzerwowo dla hostów. 

· Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

19th Priorytety zadań:
· Serwer musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

20th Klaster serwerów pamięci masowej:
· Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster).

· Serwer musi dostarczać funkcjonalność klastra klasy "wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po protokołach NFS lub CIFS pomiędzy 2 serwerami pamięci masowej. Pod użytym pojęciem "wysoka dostępność zasobów dyskowych" należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do serwera pamięci masowej (serwer preferowany) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tym serwerem bądź awarii samego serwera powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów serwera preferowanego. Funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" pozwala na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z serwera preferowanego na niepreferowanego w przypadku awarii serwera preferowanego (tzw. automated failover).

· Wymagany jest również automatyczny failover z serwera niepreferowanego na preferowany. Niedopuszczalne jest osiągnięcie tej funkcjonalności przy zastosowaniu dodatkowego oprogramowania lub wirtualizatora lub gateway’a.

· Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

21st Serwisowalność:
· Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów serwera bez przerywania dostępu do danych.

· Serwer przystosowany do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jego wyłączania.

· Serwer musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii, z możliwością automatycznego zakładania ticketów serwisowych w systemie producenta serwera pamięci masowej.

22nd Gwarancja:
· Minimum 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub firmy serwisującej. 

· Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

· Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

· Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia.

· Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniem oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.

· Gwarancja realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego.
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