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Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawu komputerowego do symulacji procesów spawalniczych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej
	Nazwa komponentu


	Parametry wymagane

	Procesor


	Minimalna liczba rdzeni fizycznych: 24 

Typy rdzeni: 

Minimum 8 rdzeni Performance

Minimum 16 rdzeni Efficient

Minimalna liczba wątków: 32 wątki

Odblokowany mnożnik Tak

Pamięć podręczna minimum 36 MB

Zintegrowany układ graficzny Tak

Model układu graficznego: wydajność minimum 1879 pkt. w teście  wydajności Passmark https://www.passmark.com/ dostęp w dniu 24.07.2024
Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, od ogłoszenia postępowania do dnia otwarcia ofert, co najmniej wynik 60625 punktów

	Płyta główna
	Chipset dedykowany do pracy z oferowanym procesorem obsługujący pamięci minimum 4 x DIMM DDR5 7200+(OC) , PCIe 5.0, Ethernet  2,5 Gb, minimum 1 x USB 3.2 Gen Gen2x2 Type-C, minimum 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C do panelu przedniego, obsługa złącza Thunderbolt™ USB4, minimum 3 gniazda M.2 PCIe 4.0

	Pamięć RAM
	min. 4 x DDR5 32GB min 5200MHz będąca na liście kompatybilności z płytą główną i procesorem

	Chłodzenie
	Technologia chłodzenie powietrzem

Liczba wentylatorów: minimum 2;

Zakres mocy CPU (TDP)
280.0 W

Typ łożyska
FDB

Poziom hałasu maksymalnie 23.7 dB

	Pamięć Masowa
	1x minimum 2TB  M.2 PCIe Gen4.0 NVMe 7400/6800 MB/s

1x minimum 6TB SATA rozmiar bufora dysku pamięci 256 MB

	Karta grafiki
	Pamięć karty: min 16 GB DDR6
Rodzaj złącza: PCIe 4.0, Taktowanie rdzenia minimum 2580 MHz, Złącza minimum 1x HDMI, 3 x DisplayPort
Wydajność minimum 19590 pkt. w teście  https://www.passmark.com/ dostęp w dniu 24.07.2024

	Obudowa
	Typu Midi Tower (do pracy w pozycji pionowej), ATX, 

Minimum 2 złącza USB 3.0 na froncie obudowy, HD Audio, zainstalowane minimum 2 wentylatory, mieszcząca wentylator CPU o wysokości 190 mm

	Zasilacz
	o mocy min 850W w klasie 80 Plus Gold gwarantującej prawidłową pracę przy pełnym obciążeniu procesora oraz karty graficznej 
 Standard: ATX 3.0
Sprawność 80 PLUS Gold (do 93,4%)
 Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe;

- zabezpieczenie nadnapięciowe;

- zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem;

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe;

- zabezpieczenie przed przegrzaniem zasilacza;

- zabezpieczenie przed prądami udarowymi;
Maksymalna głośność do 30.7 dB

	Klawiatura
	Typ klawiatury: niskoprofilowa, przewodowa
Klawisze numeryczne, konstrukcja odporna na płyny
Wytrzymałe, odchylane składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni

	Mysz
	Komfortowa mysz plug-and-play, 3 przyciski, 800dpi

Profil myszy dla lewo- i praworęcznych

	System operacyjny
	MS WINDOWS 11 PRO 64bit*

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


Uzasadnienie* Zamawiający wymaga systemu MS WINDOWS z uwagi na posiadane oprogramowanie specjalistyczne, tj. oprogramowanie Simufact Welding, które wymaga  środowiska MS WINDOWS.
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