Gnojnik dnia: 2026-02-03
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
	ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku.

	Numer referencyjny:
	RIiD.271.1.2026


Zamawiający, Gmina Gnojnik, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:
W załączniku nr 10 do SWZ Program funkcjonalno – użytkowy punkt 1.7.7 Wymagania w stosunku do ciągnika (traktora) komunalnego wraz z przyczepą otrzymuje brzmienie:
Minimalne wymagania dla parametrów technicznych ciągnika komunalnego przedstawiono poniżej:
Ciągnik fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż  w 2025r.
Silnik:
Pojemność(cm3) – min. 1800 max 2000
Liczba cylindrów –  3
Moc (KM) od 38 do 43
Obroty nominalne (U/min) – min. 2600 max 2650
Minimalny moment obrotowy 120 Nm

Układ Napędowy: 
Przekładnia – Hydrostat
Sterowanie – Jeden pedał
Rewers – Elektro-hydrauliczny
Ilość przełożeń reduktora –  min. 3 max 4
Maks. prędkość (km/h) od 32,0 do 36,0 

Układ Hamulcowy i Kierowniczy:
Wydajność pompy wspomagania kierownicy (Litr/min) – min. 12,00
Wydajność pompy hydrauliki roboczej (Litr/min) – min. 28,00

Wały odbioru mocy (WOM):
Prędkość wałka międzyosiowego (U/min) –  min. 2000
Prędkość wałka tylnego (U/min) – min. 540/750 (540E)
Podnośnik tylny: 
Kategoria – Kat. 1
Udźwig na końcówkach (kg) – min. 1200

Wymiary / Masy:
Długość (mm) – min. 3000 max. 3100
Szerokość (mm) – min.120 max. 1500 
Wysokość (mm) – min. 2100 max. 2300 
Masa (kg) – min. 1500

Dodatkowe Informacje:
-Ogrzewana tylna szyba
-Kabina homologowana – oryginalna z klimatyzacja 
-TUZ przedni kat 1
-WOM przedni
-WOM międzyosiowy min. 2000obr/min 
-Ładowacz czołowy 3 sekcyjny z łyżką 
-Regulacja prędkości ruszania ciągnika
-Szerokość na kołach rolniczych – Jodełka min. 130 cm 
- dodatkowe oświetlenie tył, min 2 lampy LED, moc min. 50 Wat
- dodatkowe oświetlenie przód, 2 lampy LED,  moc min. 50 Wat
- belka oświetleniowa przód LED, dalekosiężna, szerokokątna, szerokość min 60 cm, moc min.  100 Wat  
- lampa ostrzegawcza mrugająca w kolorze pomarańczowym (kogut)

Ponadto wymaga się następujących minimalnych parametrów przyczepy:
- Prędkość transportowa (max.) [km/h]: 40
- DMC [kg]: 2350
- Ładowność marketingowa: 2,5t
- Ładowność homologacyjna [kg]: 2460-2690
- Masa własna [kg]: 750 -1000
- Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg]: 500
- Pojemność skrzyni ładunkowej [m3]: 2,6
- Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]: 2960 / 1740 /500
- Hamulec postojowy
- Hamulec pneumatyczny
- Ogumienie standardowe: 10.0/80-12 10PR

Punkt 7.2, Lp. 2, ppkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu nawierzchnią betonową, wykonaną metodą betonu lanego na mokro, o powierzchni każdego zamówienia nie mniejszej niż 1500m2

Punkt 15.2. SWZ otrzymuje brzmienie: Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2026-02-09 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 98).

Punkt 16.1.SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-03-10.

Punkt 18.SWZ otrzymuje brzmienie: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia                         2026-02-09 do godz. 10:00.

Punkt 19.1.SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-02-09 o godz. 10:15, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
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