Znak sprawy K-2.381/04/2026

Załącznik nr 1 do SWZ
Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Pawilonu Socjalnego - etap I Termomodernizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.; Przebudowa i termomodernizacja budynku Pawilonu Dydaktycznego (Socjalnego).
Zakres  prac  do  przetargu:
ROBOTY BUDOWLANE w tym:

ROBOTY BUDOWLANE
1. Demontaże i wyburzenia   - łącznik  podziemny  pomiędzy  budynkiem głównym  
a Pawilonem  Socjalnym
a) Demontaż  parapetów  okiennych  zewnętrznych

b) Demontaż  cokołu pod ogrodzeniem   na łączniku

c) Skucie  tynków  na elewacji i schodach zewnetrznych

d) Demontaż  starych izolacji  bitumicznych na ścianach fundamentowych  i stropie  łącznika

e) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

f) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

2. Demontaże  i wyburzenia  cz  A,B,C,D
a) Wyburzenie  dawnej czerpni  powietrza

b) Wyburzenie  schodów  żelbetowych  zewnętrznych

c) Demontaż  schodów  zewnętrznych stalowych

d) Demontaż  werandy aluminiowej w  klubie

e) Rozbiórka  schodów  wewnętrznych  w  cz A

f) Rozbiórka  posadzki i warstw podposadzkowych  (  poz -2,99 cz A )

g) Wykucie  otworów  okiennych  i  drzwiowych

h) Rozbiórka  ścian murowanych

i) Rozbiórka  wiat  stalowych oraz krat  ściennych

j) Demontaż  komina z dawnej kotłowni

k) Demontaż  starych rzygaczy dachowych

l) Rozbiórka  balkonu  w osi  H poz 0

m) Rozbiórka  okładziny  kamiennej na elewacji

n) Rozbiórka  donic  przy stacji  trafo

o) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

p) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

3. Ocieplenie  ściany  przyziemia poniżej gruntu - polistyren ekstrudowany   gr. 20 cm  wraz z  hydroizolacją  ścian fundamentowych  - łacznika  podziemnego
a) Wykop dla  robót  hydroizolacyjnych ścian zewnętrznych

b) Zabezpieczenie  kabla  NN przy  fundamencie  budynku

c) Zabezpieczenie  wykopu

d) Przygotowanie  podłoża  dla robót  hydroizolacyjnych

e) Hydroizolacja i termoizolacja  ścian fundamentowych

f) Zasyp  fundamentów

g) Wywóz  nadmiaru  ziemi po robotach hydroizolacyjnych

4. Ocieplenie  ściany  przyziemia poniżej gruntu - polistyren ekstrudowany   gr. 20 cm  wraz z  hydroizolacją  ścian fundamentowych - cz A,B,C,D

a) Wykop  ręczny  w  patio

b) Odwóz  nadmiaru  ziemi  z  patio

c) Wykop dla  robót  hydroizolacyjnych ścian zewnętrznych

d) Przygotowanie  podłoża  dla robót  hydroizolacyjnych

e) Hydroizolacja i termoizolacja  ścian fundamentowych

f) Zasyp  fundamentów

g) Wywóz  nadmiaru  ziemi po robotach hydroizolacyjnych

5. Hydroizolacja  stropu nad  podziemnym   łacznikiem   pomiędzy  budynkiem głównym  a Pawilonem  Socjalnym

a) Wykop dla  robót  hydroizolacyjnych  stropu

b) Przygotowanie  podłoża  dla robót  hydroizolacyjnych

c) Paroizolacja  stropodachu

d) Termoizolacja  stropu

e) Hydroizolacja   stropodachu nad  łacznikiem

f) Warstwa  drenażowa +geowłóknina + substrat

g) Wywóz  nadmiaru  ziemi po robotach hydroizolacyjnych
6. Docieplenie ścian zewnętrznych

a) Naprawa  miejscowa  uszkodzonych tynków  elewacyjnych cem-wap

b) Ocieplenie  elewacji  wraz  z  tynkiem  cienkowarstwowym -styropian gr. 20  cm styropian  lambda = 0,035 W/mK   mocowanie  termodyblami

7. Okładzina  kamienna  na cokole

a) Termoizolacja pod okładzinę kamienną  z polistyrenu ekstrudowanego XPS    gr 20 cm

b) Ruszt  dla  okładziny kamiennej

c) Okładzina  kamienna

d) Listwa dylatacyjna na styku kamień- tynk cienkowarstwowy

8. Tynk cienkowarstwowy   bez  ocieplenia

a) Tynk cienkowarstwowy  na murach oporowych

b) Hydroizolacja w donicach murów  oporowych

c) Tynk cienkowarstwowy  na spodach tarasów  i  schodów  zewnętrznych

9. Posadzka  na  poz -2,99    cz A

a) Podbudowa

b) Warstwy podposadzkowe

c) Posadzka kamienna

10. Posadzka  wejścia  głównego

a) Skucie  okładziny  schodów

b) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

c) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

d) Replofilacja  schodów

e) Hydroizolacja

f) Hydroizolacja w donicach

g) Tynk cienkowarstwowy  na  donicach i bokach wejścia

h) Posadzka  lastrico

11. Posadzki na schodach zewnętrznych

a) Skucie  okładziny  schodów

b) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

c) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

d) Hydroizolacja

e) Posadzka  lastrico na schodach

12. Nawierzchnia  w patio

a) Demontaże

b) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

c) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

d) Replofilacja  schodów

e) Podbudowa

f) Warstwy podposadzkowe

g) Posadzka kamienna

13. Roboty  murowe oraz  betonowe

a) Zamurowania  otworów

b) Ściany  oddzielenia pożarowego

c) Kraty wentylacyjne na elewacji  w stacji trafo

d) Murowanie  ścianki attykowej oraz przy fasadzie  cz A  - I pietro

e) Wieniec  na murze pod ścianke fasadową

f) Wieniec  na murze pod attykę  przy  zadaszeniu patio

14. Roboty tynkarskie

a) Wyprawienie otworów  okiennych po wybiciach w scianach

b) Izolacja  od  wewnątrz  stropu cz C  - garaże

c) Wyrównanie  elewacji po demontażu  okładziny kamiennej

d) Wyrównanie  ościeży  okiennych  i drzwiowych dla montażu  ślusarki oraz  stolarki okiennej

e) Tynk na zamurowanych otworach

15. Roboty żelbetowe w patio

a) Podbijanie  fundamentów

b) Wykop  ręczny pod podbetonkę

c) Podbetonka

d) Fundamenty

e) Ściany  fundamentowe windy oraz  korytarza  w patio

f) Strop

g) Zbrojenie

16. Schody  zewnętrzne  i wewnętrzne

a) Podbetonka

b) Fundament schodów

c) Schody

d) Zbrojenie

17. Balkon w poz O  oś  H

a) Podbetonka

b) Fundament schodów

c) Schody

d) Zbrojenie

18. Wzmocnienia  konstrukcji  budynku

a) Wzmocnienie stropu W-1

b) Wzmocnienie  otworów  okiennych 01 02

c) Okucie  sciany/słupa

d) Uzupełnienie  stropu P6

19. Obudowy  i ścianki  z płyt  g-k  korytarza  na  poz -2,99

a) Ścianki  z  płyt  gipsowo-kartonowych

b) Obudowy  z  płyt  gipsowo-kartonowych

20. Roboty  budowlane  wewnątrz  budynku  po  wymianie  okien i  wykonaniu kanalizacji deszczowej

a) Naprawa tynków  po  wymianie okien  i  drzwi

b) Roboty  malarskie

c) Ścianki  działowe murowane

d) Ścianki  z  płyt  gipsowo-kartonowych

e) Obudowy  z  płyt  gipsowo-kartonowych

21. Stropodach  cz A,B,D  - demontaż  warstw  dachowych

a) Zabezpieczenie  połaci  dachowej  w  trakcie  robót

b) Rozbiórka  pokrycia  dachowego

c) Demontaż  szlichty cementowej na płytach korytkowych

d) Demontaż  płyt  dachowych korytkowych

e) Rozbiórka ścianek  ażurowych pod płytami dachowymi

f) Rozbiórka  wierzchnich warstw  na stropodachu  cz C

g) Rozbiórka  ścian attyki w patio

h) Demontaż  starej wełny mineralnej

i) Demontaz  paroizolacji na stropie

j) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

k) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

22. Stropodach  cz A,B,D

a) Wyrównanie  stropodachu

b) Wieniec  na murze  attyki

c) Blacha trapezowa na szybie windowym

d) Paroizolacja  stropodachu

e) Termoizolacja  stropodachu

f) Hydroizolacja   stropodachu

g) Obróbki  blacharskie dachu

h) Rynny  i  rury spustowe

i) Remont  tynków  kominów

j) Klapa  dymowa  cz A

k) Wyłaz  dachowy  cz D

l) System asekuracyjny na dachu

23. Stropodach  cz C

a) Wyrównanie  stropodachu

b) Paroizolacja

c) Wylewka  spadkowa

d) Hydroizolacja

e) Posadzka  lastrico na tarasie

f) Obróbki blacharskie  stropodachu

g) Rynny  i  rury spustowe

24. Stropodach na tarasie  I  kondygnacji  cz A

a) Rozbiórka  pokrycia  dachowego

b) Demontaż  warstw  posadzkowych

c) Naprawa   tynku  na  elewacji

d) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

e) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

f) Wyrównanie  stropodachu  tarasu

g) Paroizolacja  stropodachu  tarasu

h) Termoizolacja  stropodachu  tarasu

i) Hydroizolacja   stropodachu  tarasu

j) Obróbki  blacharskie stropodachu  tarasu

k) Rury spustowe z tarasu

25. Remont zadaszenia  nad wejściem   do  budynku

a) Rozbiórka  warstw  dachowych

b) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

c) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

d) Malowanie konstrukcji  stalowej zadaszenia

e) Malowanie  farbami  ognioochronnymi konstrukcji  zadaszenia

f) Warstwy  zadaszenia

g) Izolacja  cieplna

h) Membrana  dachowa PVC

i) Obróbki  blacharskie zadaszenia

j) Rynny  i  rury spustowe

k) Sufit  podwieszany

26. Balustrady

a) Demontaż  balustrad

b) Wywóz  materiałów  z rozbiórki na odl. 20 km

c) Opłata  za  składowanie i utylizacje  gruzu

d) Montaż balustrad

e) Montaż ram stalowych z siatka  na rośliny pnące

f) Tynk  cienkowarstwowy  bez  docieplenia na balustradach balkonowych pełnych

27. Wycieraczki i zadaszenia nad wejściami

a) Zadaszenia nad wejściami  do budynku

b) Wycieraczki

28. Zadaszenie  patio

a) Podkonstrukcja  stalowa

b) Malowanie konstrukcji stalowej  świetlika  oraz  windy

c) Świetlik fasadowo-aluminiowo szklany dwuspadowy

29. Stolarka  drzwiowa  zewnętrzna

a) Demontaż  bram garażowych oraz  stolarki  drzwiowej

b) Utylizacja  zdemontowanych bram garażowych i stolarki drzwiowej

c) Montaż bram  garazowych

d) Drzwi  aluminiowe  zewnętrzne

30. Stolarka  okienna  zewnętrza

a) Demontaż  stolarki okiennej

b) Demontaż  parapetów  okiennych  zewnętrznych

c) Utylizacja  zdemontowanej  stolarki  okiennej

d) Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

e) Witryny   aluminiowe

f) Ocieplenie  pasów   nieprzeziernych  w  witrynach  aluminiowych

g) Obudowa  szybu  windowego

h) Parapety  okienne  zewnętrzne

i) Parapety okienne  wewnetrzne

j) Montaż  windy

ROBOTY  ELEKTRYCZNE:
1. Modernizacja głównej rozdzielni NN  wraz z przyległymi pomieszczeniami stacji trafo ST-1

a) Tymczasowe zasilanie na okres modernizacji stacji.

b) Przełączenie zasilania tymczasowego na zasilanie docelowe.

c) Demontaż transformatorów.

d) Demontaż kabli SN do transformatorów.

e) Demontaż rozdzielnicy RGNN sekcja 1 wraz z mostem szynowym NN.

f) Demontaż rozdzielnicy RGNN sekcja 2 wraz z mostem szynowym NN.

g) Demontaż mostu szynowego łączącego sekcje rozdzielnicy RGNN.

h) Demontaz subliczników wraz z okablowaniem.

i) Demontaż tablicy RA-54 wraz z okablowaniem.

j) Demontaż osprzętu elektrycznego.

k) Demontaż instalacji uziemiającej.

l) Wywóz  i  utylizacja  zdemontowanego  osprzetu  elektrycznego  oraz  transformatorów  i  płynów

m) Montaż instalacji uziemiającej.

n) Montaż kabli z rozdzielnicy RGSN do transformatorów.

o) Przejście  szczelne przez fundament  stacji trafo

p) Montaż transformatorów.

q) Montaż rozdzielnicy RGNN sekcja 1 wraz z kablami NN.

r) Montaż rozdzielnicy RGNN sekcja 2 wraz z kablami NN.

s) Montaż mostu szynowego łączącego sekcje.

t) Montaż aktywnych kompensatorów.

u) Montaż tablicy potrzeb własnych  RA-54 wraz z okablowaniem.

v) Montaż osprzętu elektrycznego.

w) Przebudowa tablicy licznikowej TL.

x) Wykonanie systemu monitorowania sieci wraz z dostawą licencji

y) Wyposażenie  BHP  stacji  trafo

z) Roboty  budowlane  wewnatrz  stacji  ST-1

aa) Pomiary kontrolne.
2. Instalacja  odgromowa

a) Wykonanie demontażu istniejącej instalacji odgromowej.

b) Wykonanie uziomu otokowego.

c) Wykonanie połączeń wyrównawczych. 

d) Wykonanie instalacji odgromowej. W warstwie ocieplenia stosować rury odgromowe. W miejscach kolizji z instalacjami stosować przewody wysokonapięciowe
e) Złącze  kontrolne

f) Rury  instalacyjne

g) Pręt odgromowy

h) Maszty  odgromowe

i) Pomiary

3. Instalacje  elektryczne

a) Oprawy  oświetleniowe  na  elewacji

b) Oprawy  oświetlenia  ewakuacyjnego na elewacji

c) Zestaw gniazd  prądowych na elewacji

d) Przewody  elektryczne

e) Rury  instalacyjne

ROBOTY  SANITARNE:
1. Instalacja  kanalizacji sanitarnej

a) Wywiewki kanalizacyjne

2. Kanalizacja  opadowa

a) Roboty rozbiórkowe kanalizacji   deszczowej

b) Wywóz  złomu stalowego  z  rozbiórki  instalacji  sanitarnej

c) Rury wywiewne instalacji kanalizacji sanitarnej

d) Piony i poziomy  kanalizacyjne  deszczowe

e) Wpusty dachowe

f) Izolacja akustyczna rurociągów kanalizacji  deszczowej

g) Poziomy  kanalizacyjne

h) Przebicia  dla  instalacji  deszczowej   stropach i scianach

i) Wyburzenia  dla  pionów  instalacji opadowej

j) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

3. Demontaż  i ponowny montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na dachu  cz A

a) Demontaż  jednostek  klimatyzacyjnych

b) Montaż  jednostek zewnetrznych

c) Wymiana  rur  miedzianych  wyeksploatowanych do jednostek klimatyzacyjnych

d) Uruchomienie  jednostek klimatyzacyjnych

ROBOTY  ZEWNĘTRZNE:
1. Demontaż  istniejącej nawierzchni  drogowej

a) Demontaż  istniejacej  nawierzchni  drogowej  betonowej

b) Rozbiórka  krawężnika  betonowego

c) Rozbiórka  chodników

d) Wywóz   gruzu  z  rozbiórki  istniejącej  nawierzchni  na  odl. 20 km

e) Wywóz  gruzu  na  odl. 20 km z  rozbiórki

f) Opłata  za  składowanie  i  utylizacja   gruzu

2. Opaska  żwirowa  przy  budynku

a) Obrzeże  chodnikowe

b) Korytowanie  pod opaskę

c) Podbudowa  pod opaske  żwirowa    przy budynku

d) Opaska  żwirowa

3. Nawierzchnia  dróg z kostki betonowej  ( odtworzenie  drogi  pożarowej  dla  budynków  domów  studenckich) 

a) Obsługa  geodezyjna

b) Korytowanie pod podbudowę

c) Podbudowa

d) Krawężnik  betonowy

e) Nawierzchnia z  kostki  betonowej  gr. 8 cm

4. Chodniki  (w zakresie   umożliwienia   komunikacji  pieszej  przy budynku)

a) Obsługa  geodezyjna

b) Korytowanie pod chodnik

c) Podbudowa  pod chodnik

d) Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr. 6 i 8  cm

5. Cokół  pod ogrodzeniem nad  łącznikiem  podziemnym pomiędzy  budynkiem głównym a Pawilonem Socjalnym

a) Słupki żelbetowe

b) Nakrywa  żelbetowa  słupków

c) Hydrofobizacja  elementów  betonowych

6. Wykonanie  przyłączy kanalizacji opadowej   do istniejacej  kanalizacji  zewnętrznej  
( bez  wykonywania nowych instalacji  zewnętrznych  kanalizacji deszczowej)

a) Obsługa  geodezyjna

b) Wykop  pod  kanalizację

c) Odwóz  nadmiaru  ziemi  na  odl. 10 km

d) Rurociagi  kanalizacyjne  lite  z  PVC-U  ( SN 4 , klasa  N)

e) Próby  szczelności  sieci  kanalizacyjnej

f) Studnie  kanalizacyjne

7. Demontaż  odcinkowy istniejącego kabla  NN  do budynku  głównego dla przebudowy  odcinka

a) Tyczenie  geodezyjne

b) Wykop

c) Demontaz kabla  XAKXS 4×240mm2

d) Zasyp  wykopu

8. Przebudowa   odcinka  kablowego  NN  do budynku  głównego  YAKXS 4x240mm2  w jednym wykopie  ( z uwagi na kolizję  z budowanymi nowymi schodami w osi H)

a) Tyczenie  geodezyjne

b) Wykop

c) Układanie  kabla

d) Podłączenie  kabli

e) Rura osłonowa AROT DVK

f) Mufa kablowa

9. Zieleń – wycinka

a) Ścinanie  drzew  i krzewów

b) Zabezpieczenie  drzew

INNE PRACE I USŁUGI WCHODZĄCE W ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Prace projektowe – prowadzenie na bieżąco aktualizacji Projektów Technicznych 
(w wersji elektronicznej) wszystkich branż o wprowadzone zmiany (po zatwierdzeniu zmian przez Zamawiającego i Projektanta br. architektura pełniącego nadzór autorski)

2. Prace geodezyjne – prowadzenie na bieżąco aktualizacji Projektu Zagospodarowania Terenu w zakresie odkrytych i istniejących, jak również projektowanych 
i wykonanych sieci, przyłączy, instalacji zewnętrznych, urządzeń i budowli podziemnych i nadziemnych
Uwagi;

1.Zakres zamówienia przedstawiony jest na rysunkach projektu wykonawczego będących załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Na załącznik składają się następujące katalogi z dokumentacja rysunkową;

1. TERMOMODERNIZACJA (oznaczenia - ETAP I)

2. PATIO I WINDA (oznaczenia ETAP I A) 

3. Modernizacja rozdzielni nn i stacji ST-1

2.Pomocniczo załączono również cały Projekt Budowlany inwestycji.
3. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią również: przedmiary, STWiOR, odstępstwa, opinie, audyty, oświadczenia.
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