Kraków dnia: 2026-03-27
AKF w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Pawilonu Socjalnego - etap I Termomodernizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.; Przebudowa i termomodernizacja budynku Pawilonu Dydaktycznego (Socjalnego)..

	Numer referencyjny:
	K-2.381/04/2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2026 r.


Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:
	Pytania z dnia 17.03.2026 roku (4 seria pytań)



1. Czy w ramach realizacji Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji wykonawczej, warsztatowej lub projektów zamiennych?

Odpowiedź Zamawiającego:
 Zamawiający w OPZ wskazał cel dysponowania przez Wykonawcę zespołem projektowym, w następującej frazie:
INNE PRACE I USŁUGI WCHODZĄCE W ZAKRES ZAMÓWIENIA:
 Prace projektowe – prowadzenie na bieżąco aktualizacji Projektów Technicznych (w wersji elektronicznej) wszystkich branż o wprowadzone zmiany (po zatwierdzeniu zmian przez Zamawiającego i Projektanta br. architektura pełniącego nadzór autorski)
 
Zamawiający wskazał w projekcie umowy w § 6, ust. 6, 7, 8, 9:
 6. Wykonawca zapewni nadzór nad projektami technicznymi następujących projektantów branżowych;
1) Projektant – branża architektura, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
2) Projektant – branża konstrukcyjna, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3) Projektant – branża instalacji elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4) Projektant – branża instalacji sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
7. Wymienieni w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy projektanci, zatrudnieni przez Wykonawcę prac budowlanych, zobowiązani są do;
1) prowadzenia na bieżąco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji elektronicznej – rysunek i opis) tj. Projektów Technicznych wszystkich branż o wprowadzone odstąpienia od istniejącej dokumentacji projektowej;
2) sporządzania rysunków warsztatowych wszelkich elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji stalowej, konstrukcji ścian osłonowych).
Wprowadzenie w/w aktualizacji Projektu Budowlanego możliwe jest jedynie w przypadku uznania przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, że odstąpienie jest nieistotne oraz otrzymania pisemnej zgody i zatwierdzenia Zamawiającego na jej wprowadzenie.
8. Nadzór autorski nad realizacją prac ze strony Zamawiającego pełni: mgr. arch. Mateusz Manecki, zwany w dalszej części umowy- Projektantem. Nadzór autorski w zakresie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji nn i ST-1 pełni inż. Leszek Szarski.
9. Projektant pełniący nadzór autorski pełni go w następującym zakresie:
1) dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu budowlanego i wyraża na nie zgodę,
2) zatwierdza rozwiązania techniczne i karty materiałowe przedstawione przez Wykonawcę,
3) uczestniczy w naradach koordynacyjnych na budowie.
Powyższe, wynika z obecnie obowiązujących wymagań, zawartych w Ustawie Prawo Budowlane, a co za tym idzie,   Nadzoru Budowlanego, dotyczących prowadzenia bieżącej aktualizacji projektów technicznych na budowie, w zakresie każdej branży.

Ponadto, Zamawiający wskazał w projekcie umowy w § 7 ust. 1 pkt 5):
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: (…)
5) Wykonanie dokumentacji w zakresie: 
a) prowadzenia na bieżąco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji elektronicznej – rysunek i opis) wszystkich branż o wprowadzone odstąpienia od istniejącej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy, 
b) rysunków warsztatowych wszelkich elementów konstrukcyjnych (np. konstrukcji stalowej, konstrukcji ścian osłonowych), 
c) projektu powykonawczego w 2 egzemplarzach na nośniku papierowym (wydruki) i nośniku cyfrowym (pliki elektroniczne), 
d) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy, sieci i instalacji zewn. odkrytych w trakcie prac budowlanych 

2. Prosimy o określenie ograniczeń organizacyjnych (np. wyłączenia pomieszczeń, ograniczenia godzinowe, zakazy hałasu, dostęp do mediów).

Odpowiedź Zamawiającego:
Wytyczne dotyczące ograniczeń organizacyjnych podane są w zał. Nr 1 do projektu umowy pn. Harmonogram przekazania terenu budowy.
Ponadto, Zamawiający wskazał w;
- projekcie umowy w § 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY
- Opisie przedmiotu zamówienia cz. Dotycząca; ROBOTY  ELEKTRYCZNE:
1. Modernizacja głównej rozdzielni NN  wraz z przyległymi pomieszczeniami stacji trafo ST-1
a) Tymczasowe zasilanie na okres modernizacji stacji.
b) Przełączenie zasilania tymczasowego na zasilanie docelowe.
Dodatkowo w związku z bezpośrednio sąsiadującymi budynkami mieszkalnymi Zamawiający zabrania wykonywania robót głośnych i uciążliwych;
- w niedziele i święta
- w soboty po godz. 15.00
- w dni robocze od godz. 20.00 do godz. 7.00
Zamawiający nie przewiduje poza powyższe ograniczeń związanych z zakazem hałasu oraz godzin pracy na częściach budynku, które po przekazaniu stają się terenem budowy 
Wszystkie media potrzebne do organizacji placu budowy są dostępne na terenie AKF lub przebudowywanym budynku.

3. Czy wymiana/wykonanie rozdzielnicy NN obejmuje również modernizację przyłącza, zabezpieczeń głównych i współpracę z TAURON Dystrybucja?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zakres prac określa dokumentacja wykonawcza. Należy wymienić transformatory wraz z zasilaniem po stronie SN. Nie przewiduje się przebudowy istniejących pól transformatorowych nr 1 i 14 w rozdzielnicy SN. 
Granica stron znajduje się po stronie SN – Stacja SN zawiera część Tauron Dystrybucja i część Odbiorcy. Pola SN nr 1 i 14 znajdują się po stronie AKF. 
Aktualizacja instrukcji współpracy z Tauron Dystrybucja po stronie AKF po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej.

4. [bookmark: _Hlk225170161]Czy dokumentacja dotycząca rozdzielnicy NN została uzgodniona z operatorem sieci? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Granica stron znajduje się po stronie SN – Stacja SN zawiera część Tauron Dystrybucja i część Odbiorcy. 
W zakresie projektu wykonawczego jest demontaż obudowy układu pomiarowego oraz ponowny montaż w nowej obudowie. Ze względu na brak zmian (jedynie zmianę obudowy) projekt na tym etapie nie został uzgodniony z Tauron.  Całość prac związanych ze zmianą obudowy układu pomiarowego należy prowadzić pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A.

5. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje funkcję koordynatora branżowego po swojej stronie, czy obowiązek prowadzenia pełnej koordynacji międzybranżowej spoczywa na Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zarówno dla robót budowlanych jak i dla prac projektowych objętych zamówieniem, Zamawiający przewiduje iż obowiązek prowadzenia pełnej koordynacji międzybranżowej spoczywa na Wykonawcy.

6. Czy przewidziano szczegółowy projekt naprawy zarysowań i degradacji betonu (schody zewnętrzne segmentów A i B), o których mowa w opisie? Jeśli tak – prosimy o udostępnienie technologii napraw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, nie przewidziano szczegółowego projektu naprawy zarysowań i degradacji betonu (schody zewnętrzne segmentów A i B), o których mowa w opisie. Proszę przyjąć technologie napraw firmy MAPEI (lub równoważną) wg załączonego przedmiaru robót –- Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE– Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1


7. Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie projektu wykonawczego dachu zielonego na łączniku – warstwy, profile, drenaż, roślinność? Opis odnosi się do mat drenażowych, ale brak szczegółów projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwy dachu zielonego na łączniku posiadają oznaczenie:  D04. Warstwy zostały opisane na rysunku A1-001.

[image: ]
Roślinność – przewiduje się roślinność trawiastą – analogiczną do trawników przylegających do dachu łącznika.
Substrat intensywny:
Obszary zastosowania
-Warstwa nośna pod roślinność dla intensywnych dachów zielonych w konstrukcji wielowarstwowej do układania darni rolowanej i do obsiewania trawników
-W przypadku wysiewu zaleca się zastosowanie ok. 20 litrów/m² piasku, mieszanki piasku i drobnego kompostu lub piaszczystego podłoża na substrat darniowy
Materiał:
- Główne składniki: Łupek ekspandowany, glina ekspandowana, lawa, pumeks, wióry ceglane i kompost z odpadów zielonych

Geowłóknina filtracyjna – opisana w punkcie 1.3.3.5. Geowłóknina filtracyjna
Mata drenażowa – opisana w punkcie 1.3.3.6. Mata drenażowa
Geowłóknina ochronna – opisana w punkcie 1.3.3.4. Geowłóknina
Hydroizolacja – opisana w punkcie 1.3.2.2.2
Termoizolacja XPS – opisana w punkcie 1.3.4.4.1.
Parozizolacja - opisana w punkcie 1.3.3.1. Folia PE

Uwaga: W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru wykonania stropodachu zielonego w innym systemie, musi być on zaakceptowany przez projektanta a ostateczny układ warstw należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy kompletnego systemu.

8. Czy obiekt podczas robót jest czynny i czy obowiązują ograniczenia dotyczące hałasu lub pracy ciężkiego sprzętu?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wytyczne dotyczące ograniczeń organizacyjnych podane są w zał. Nr 1 do projektu umowy pn. Harmonogram przekazania terenu budowy.
Ponadto, Zamawiający wskazał w;
- projekcie umowy w § 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY
- Opisie przedmiotu zamówienia cz. Dotycząca; ROBOTY  ELEKTRYCZNE pkt. 2:
Modernizacja głównej rozdzielni NN  wraz z przyległymi pomieszczeniami stacji trafo ST-1
c) Tymczasowe zasilanie na okres modernizacji stacji.
d) Przełączenie zasilania tymczasowego na zasilanie docelowe.

9. W opisie zaznaczono, że przy demontażu stropów/połaci ściany zewnętrzne mogą wymagać montażowego podparcia. Czy istnieją wytyczne projektanta konstrukcji dla rodzaju i schematów podpór tymczasowych?

Odpowiedź Zamawiającego:
W zakresie objętym I etapem prac nie przewiduje się demontażu stropów, które mogą wymagać montażowego podparcia ścian zewnętrznych.

10. Prosimy o wymagania dot. zabezpieczenia ciągów pieszych, tymczasowych ogrodzeń i organizacji ruchu w sąsiedztwie akademików i obiektów dydaktycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Wytyczne dotyczące ograniczeń organizacyjnych podane są w zał. Nr 1 do projektu umowy pn. Harmonogram przekazania terenu budowy.
Ponadto, Zamawiający wskazał w;
- projekcie umowy w § 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z TERENEM BUDOWY

11. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które odcinki mają być usunięte, a które pozostawione jako umartwione (zamulone). W dokumencie nie wskazano listy konkretnych rurociągów – prosimy o rysunek z zakresem. 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zdecydował o likwidacji wszystkich wyjść KD z budynku zgodnie z PZT i kanalizacji pod nowo projektowanymi schodami w narożniku południowo zachodnim budynku . 
Do celów wyceny proszę przyjąć;
- usunięcie studni z kręgów betonowych fi 1000 – 3 szt.
- usunięcie studzienek ściekowych ulicznych fi 500 – 4szt.
- usunięcie rura fi 200 - 118,6 mb
Zamawiający dołącza do postepowania: Przedmiar robót ROBOTY ZEWNĘRZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1

12. Jaką technologię „zamulania” przewiduje Zamawiający (piasek, mieszanka płynna, zaprawa cementowa)? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z odp. na pytanie nr 11

ROZSZERZENIE ZAMÓWIENIA O ROBOTY ELEKTRYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający zdecydował o konieczności wykonania zasilania dźwigu i w związku z tym dołącza do postepowania: Przedmiar robót ROBOTY ELEKTRYCZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1 oraz nadzór autorski 
Załączniki;
- Przedmiar robót ROBOTY ELEKTRYCZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1
- Przedmiar robót ROBOTY ZEWNĘRZNE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1
- Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE – Przebudowa budynku Pawilonu Socjalnego – etap I termomodernizacja, przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie – rewizja nr 1


Zamawiający

Kanclerz

mgr Paweł Potoczek
2

image1.png




