Kraków dnia: 2026-03-27
AKF w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Pawilonu Socjalnego - etap I Termomodernizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.; Przebudowa i termomodernizacja budynku Pawilonu Dydaktycznego (Socjalnego)..

	Numer referencyjny:
	K-2.381/04/2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2026 r.


Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania z dnia 17.03.2026 roku (5 seria pytań)



1. Czy w związku z przeszklonym szybem windy, Zamawiający wymaga przeszklenia drzwi
przystankowych i kabinowych (szkło w ramach stal nierdzewna/ lub stal malowana proszkowo) oraz przeszklenia ścian kabiny (1, 2, 3 czy 4 strony)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przeszklić drzwi przystankowe i kabinowe. 4 strony kabiny przeszklone.

2. Proszę o doprecyzowanie rodzaju wykończenia stali (np. stal nierdzewna szlifowana, strukturalna "płótno" czy malowana proszkowo wg RAL) dla ścian kabiny, ościeżnic i skrzydeł drzwi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stal nierdzewna szczotkowana

3. Czy ze względu na charakter obiektu (uczelnia wyższa), osprzęt taki jak panele sterowania (COP), kasety wezwań (LOP) oraz sufit kabiny muszą posiadać certyfikowaną odporność antywandalową (zgodnie z normą PN-EN 81-71)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

4. Czy należy wycenić kamerę IP wewnątrz kabiny zintegrowaną z systemem BMS budynku? Wymagane jest dostarczenie kamery z rejestratorem - czy jedynie kamery i doprowadzenia sygnału z niej do maszynowni dźwigu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się kamery wewnątrz kabiny.

5. Czy winda ma być zintegrowana z systemem kart dostępowych uczelni (czytniki w kasetach/panelu), czy ma pracować w trybie ogólnodostępnym? Czy też posiadać własny - osobny system kontroli dostępu. Proszę o podanie, gdzie mają zostać zainstalowane czytniki - panel sterowania w kabinie, kasety wezwań na piętrach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tryb ogólnodostępny.
Kaseta wezwań na ościeżnicy drzwi. Oś kasety na wysokości 105 cm. Oś kasety odsunięta od krawędzi ościeżnicy o 6cm.
Panel sterowania należy montować na wysokości 80-110 cm w odległości równej od przodu i tyłu kabiny. 
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