Kraków dnia: 2026-03-27
AKF w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Pawilonu Socjalnego - etap I Termomodernizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.; Przebudowa i termomodernizacja budynku Pawilonu Dydaktycznego (Socjalnego)..

	Numer referencyjny:
	K-2.381/04/2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Odpowiedzi na pytania z dnia 24.03.2026 r.


Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:
	Pytania z dnia 24.03.2026 roku (6 seria pytań)



1. [bookmark: _Hlk225415070]Dot. Zapisów umownych Prosimy o zmianę zapisu umownego w § 16 ust. 6 “Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia.” Na: “Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin potwierdzić drogą elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia”. Prośba uzasadniona jest tym, że pracownik odpowiedzialny za przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości w czasie nadejścia zgłoszenia może z powodów służbowych (jak np. przegląd okresowy) przebywać poza biurem bez dostępu do poczty elektronicznej.


Odpowiedź Zamawiającego:
	Zamawiający zmienia brzmienie zapisu umownego w § 16 ust. 6 na: 
„Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godzin potwierdzić drogą elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia – w przypadku jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane w czasie pracy serwisu. Jeżeli zostanie ono dokonane poza godzinami pracy serwisu - niezwłocznie 
w następnym dniu pracy serwisu, nie później jednak niż do 4 godzin licząc od początku pracy serwisu dnia następnego. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których serwis gwarancyjny Wykonawcy będzie przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.”

2. Dot. przegrody z lameli aluminiowych Na rzucie przyziemia, rysunek A1-101, w osiach C-D/13-14 przy elewacji E6 przewidziana jest przegroda z lameli aluminiowych. Jednak pozostała dokumentacja nie wskazuje parametrów przedmiotowej przegrody lub wcale nie przewiduje jej - np. na rysunku elewacji E6 A1-302. Prosimy o informację, czy przegroda z lameli aluminiowych przy elewacji E6 jest w zakresie zadania? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymagań dla przegrody.

Odpowiedź Zamawiającego:
Poza zakresem zamówienia.
3. Dot. stropodachu zielonego Stropodach zielony w dokumentacji oznakowano symbolem D04. Taki stropodach zaznaczono tylko na przekroju D-D, którego to przekroju nie wskazano na rzutach. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy on łącznika w części terenu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy, naniesiono przekrój D-D na rzut. – rys. A1-105.
4. Dot. łącznika Prosimy o potwierdzenie, że stropodach łącznika w części terenu należy wykonać jako zielony, natomiast pod schodami strefy wejściowej zgodnie z legendą stropodachu D06.
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
5. Dot. balustrady BLW14 Prosimy o informację, czy balustrada BLW14 z rysunku A1-402 należy do przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie Przedmiaru robót.
Odpowiedź Zamawiającego:
Balustrada BLW14 – realizowana będzie podczas II etapu. 
6. Dot. okien Prosimy o informację, czy okna należy wyceniać zgodnie z ilością wskazaną w Zestawieniu okien zewnętrznych A1-401, czy zgodnie z Projektem wykonawczym?


Odpowiedź Zamawiającego:
Ilość okien podana w zestawieniu A1-401 odpowiada ilości okien w projekcie. Potencjalna rozbieżność wystąpiła w zakresie ilości oznaczeń O7 (jeden moduł nie został oznaczony na rzucie projektu wykonawczego) jednak sumaryczna ilość okien w zestawieniu jest zgodna 
z rzutami etapu I. Okno O9 na rzucie A1-101 miało wpisaną szerokość 450, w zestawieniu 300 cm. Prawidłowa wartość 300 cm – zgodnie z zestawieniem. Poprawiono na rzucie. Zwracamy również uwagę że na rzutach nie są widoczne (natomiast występują 
w zestawieniach) okna O10 które są montowane w dachach szedowych. Ponad to wszystkie okna O10, zgodnie z opisem w osi 9 na przekroju A-A  rys. A1-201 powinny być wyposażone 
w siłowniki umożliwiające otwarcie kwater uchylnych. Uszczegóławia się informację że chodzi o siłowniki elektryczne. Naniesiono zapis na zestawienie- A1-401.
7. Dot. wykończenia posadzek Prosimy o potwierdzenie, że schody widoczne na rysunku W1-102 w osiach G-H/7-8 należy wykonać z lastriko ciemnoszarego z elementami jasnymi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
8. Dot. prac wykończeniowych Prosimy o informację, czy zaznaczony zakres z rysunku W1-101 w osiach C-F/2-3 jest w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy jest w zakresie niniejszego zamówienia.
9. Dot. prac wykończeniowych Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia w osiach E-F/3-4 oraz E-G/17-18 na rysunku W1-101 jest poza zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Pomieszczenia w osiach E-F/3-4 – Potwierdzamy.
Pomieszczenia w osiach E-G/17-18:
- pomieszczenia D-1.06, D-1.07, D-1.08, D-1.09 objęte zakresem zamówienia (modernizacja 
rozdzielni nn i St-1)
- pomieszczenie D-1.10 poza zakresem zamówienia
10. Dot. pielęgnacji zieleni W opisie “Projektu zagospodarowania terenu” w punkcie 1.4.1. na stronie 33 znajduje się zapis: “Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu)(...)”. Prosimy o informację, czy spisany w opisie zakres w przytoczonym punkcie należy wykonywać do końca pierwszego roku okresu gwarancyjnego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie – Pielęgnację należy wykonywać do końca okresu gwarancyjnego.
11.  Dot. muru oporowego Prosimy o szczegółowy zakres do remontu w obrębie murów oporowych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Remont muru oporowego:
W zakres remontu muru oporowego wchodzi skucie istniejącego wykończenia i wykonanie nowego przy pomocy tynku zewnętrznego – kolor analogiczny do koloru tynku ścian zewnętrznych budynku. Ze względu na lokalizację przy gruncie należy stosować tynki przeznaczone do strefy cokołowej. Występujące ubytki należy uzupełnić masami renowacyjnymi. 
W zakres remontu wchodzi również wykonanie hydroizolacji od strony terenu. Mur oporowy należy odsłonić, osuszyć, ewentualne ubytki uzupełnić a następnie wykonać hydroizolację do poziomu terenu. Po wykonaniu hydroizolacji należy zabezpieczyć ją folia kubełkową. 
Donica przy murze oporowym
Ubytki w donicy należy uzupełnić masami renowacyjnymi. Istniejącą warstwę substratu należy wybrać. Środek wyczyścić, ubytki uzupełnić. Następnie zabezpieczyć warstwą hydroizolacji, geowłókniny ochronnej, wnętrze donicy wypełnić substratem intensywnym. 
Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
12. Dot. rolet wewnętrznych Zgodnie z przekrojem A-A na rysunku A1-201 w osi 9 w zakresie zadania przewiduje się rolety wewnętrzne sterowane elektrycznie. Natomiast w Projekcie wykonawczym w punkcie 1.3.13. istnieje zapis: “Ślusarka okienna powinna być przystosowana do montażu rolet na kolejnych etapach realizacji”. Prosimy o jednoznaczne określenie stanowiska w niniejszym zakresie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Rolety będą realizowane w II etapie.  Przed montażem okien w I etapie Zamawiający przeanalizuje możliwości montażu na nich docelowo rolet elektrycznych.
Załączniki z naniesionymi uzupełnieniami zgodnie z odpowiedziami na poszczególne pytania;
- Projekt Umowy
- rys. A1-105 
- rys. A1-401 
- rys. A1-101
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