Znak Sprawy: ZP3/8874/26			Załącznik D do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia 
Część 4 
	L.p.
	Opis
	Ilość

	
	Centrum Ius Commune, al. Niepodległości  53, Poznań 
	

	1. 
	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1400x800 mm, wys. 750 mm 
Budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm wykonanym w innym kolorze niż blat biurka.
· Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek.
· Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.
· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulację poziomu w zakresie min. +10 mm.
· W blacie wymagana jest możliwość wyboru min. 1 przelotki na okablowanie. Umiejscowienie ewentualnej przelotki do ustalenia z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). 
Biurko powinno posiadać kanał kablowy poziomy, do biurka o szerokości 1400 mm:
· Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo.
· Długość kanału 870 mm
· Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. 
· Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania.
Wybarwienie: 
· Kolor elementów płytowych – blat: NZ Natural Hickory
· Kolor – obrzeże blatu: MS Slate
· Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9016 Traffic white BI, WT/WTT, W
· Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet black CZ, BL/BLT, Y
· Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9016 Traffic white BI, WT/WTT, W
· Kolor – media, położenie lewe: Biały
· Kolor – media, położenie prawe: Biały
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
· Certyfikat/ Atest zgodności wg normy: PN-EN 14073-2, PN-EN 15372
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973).
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	2. 
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość: 432 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 575 mm
· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 
· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. 
· Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.
· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.  
· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera.
· Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.
· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 
· W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40 mm, 
· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Wybarwienie:
· Kolor – korpus: MP Platinum
· Kolor – front: NZ Natural Hickory
· Kolor – top: MP Platinum
· Kolor – obrzeże topu: MP Platinum / Natural Hickory
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· Szuflady z cichym domykiem.
· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
· Atest EN 5271-1 EN 5271-2
· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	3. 
	Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 
· Szerokość oparcia: 490 mm
· Wysokość oparcia: 600 mm
· Szerokość siedziska:  480 mm,
· Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm.
· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 120 mm
· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1025 mm.
· Szerokość zagłówka: 250 mm
· Wysokość tarczy zagłówka: 150 mm
· Średnica podstawy: 710 mm
Krzesło musi posiadać:
· Siedzisko tapicerowane
· Szkielet i osłona wykonane z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości min. 59 mm i gęstości 55-60 kg / m³.
· Wewnątrz pianki wylewanej, mają być umieszczone sprężyny kieszeniowe
· Oparcie tapicerowane składające się z: ramy wykonanej z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z dwoma warstwami zamocowanymi w rowkach w ramie. Jedna warstwa ma być materiałem wspierającym widocznym z tyłu oparcia (wymagana tkanina z fakturą 3D) – kolor tkaniny ma być dopasowany do koloru ramy.  Od frontu oparcie ma być tapicerowane – wykonane w formie pianki ciętej o grubości 10 mm i gęstości min. 25 kg / m3 pokrytej tapicerką.
· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi, wykonane z termoplastycznego elastomeru w kolorze czarnym.
· Manualna regulacja wysokości podparcia lędźwi w zakresie min. 55 mm 
· Oparcie i zagłówek mają mieć zaoblone kształty – nie dopuszcza się typowo prostokątnych form
· Zagłówek regulowany, tapicerowany z tworzywową osłoną – kształt zagłówka ma być zaoblony 
· Szkielet zagłówka ma być wykonany z polipropylenu pokrytego pianką wylewaną o grubości min. 50 mm – nie dopuszcza się gąbki ciętej 
· Wspornik zagłówka ma być wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
· Wymagana regulacja zagłówka w 3 zakresach – na wysokość min. 90 mm, głębokość min. 20 mm i obrót zagłówka min. 60°
· Mechanizm krzesła ma posiadać funkcje: Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, 
– kąt odchylenia oparcia min. 21 ° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska min. 7 °, 
– możliwość blokady oparcia w min. 4 pozycjach, 
– regulacja głębokości siedziska min. 60 mm, możliwość blokady w 7 pozycjach, 
- regulacja siły oporu oparcia w min. 7 pozycjach za pomocą pokrętła
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, 
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Krzesło powinno posiadać manualne podparcia lędźwi regulowane w zakresie wysokości min. 55 mm w kolorze czarnym, dopasowane kolorystycznie do ramy oparcia  
· Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
· Podłokietniki z regulacją 2D – na wysokość w zakresie min. 80 mm, na szerokość w zakresie min. 70 mm.
· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.
· Kółka o średnicy fi 60 mm do twardych powierzchni. 
Wybarwienie: 
· Grupa cenowa: 4
· Kolor elementów metalowych: CR Chrom
· Gatunek tkaniny tapicerskiej: Synergy
· Gatunek tkaniny tapicerskiej – profil boczny oparcia: Synergy
· Kolor tkaniny tapicerskiej – oparcie: LDS08
· Kolor tkaniny tapicerskiej – siedzisko: LDS08
· Kolor tkaniny tapicerskiej – profil boczny oparcia: LDS08
Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Skład – 100 % Poliester
· Gramatura: min. 320 g/m2
· Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala, 
· Niepalność: wg  EN 1021-1, EN 1021-2
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1. Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335-1; EN 1335-2.
1. Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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	4. 
	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2 mm dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· 1 półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona  obrzeżem ABS z każdej strony z czego przednia widoczna krawędź obrzeżem o gr. 2 mm. Pod półką powinien być zamontowany chromowany wieszak teleskopowy.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.
· Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi
· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 
· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.
· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.
· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. Szafa na stelażu skręcanym stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. 
· Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.
Wybarwienie:
· Kolor – korpus: MP Platinum
· Kolor – drzwi: MP Platinum
· Kolor – top: MP Platinum
· Kolor – półka: MP Platinum
· Kolor – plecy: MP Platinum
· Kolor – uchwyt: 2.D07 Oak
· Kolor – podstawa: RAL 9016 Traffic white BI, WT/WTT, W
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Dokumenty które należy dołączyć do oferty: 
· Atest EN 5271-1 EN 5271-2
· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	5. 
	Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm
· Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2 mm dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona obrzeżem ABS z każdej strony z czego przednia widoczna krawędź obrzeżem o gr. 2 mm. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów.
· Nadstawka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi
· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.
· Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, minimalna długość uchwytu 112 mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.
Wybarwienie:
· Kolor – korpus: MP Platinum
· Kolor – drzwi: MP Platinum
· Kolor – top: MP Platinum
· Kolor – półka: MP Platinum
· Kolor – plecy: MP Platinum
· Kolor – uchwyt: 2.D07 Oak
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
· Atest EN 5271-1 EN 5271-2
· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	6. 
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm,
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2 mm dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona obrzeżem ABS z każdej strony z czego przednia widoczna krawędź obrzeżem o gr. 2 mm. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów
· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi
· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.
· Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi
· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 
· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, minimalna długość uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.
· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi.  Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.
· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.
· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.
Wybarwienie:
· Kolor – korpus: MP Platinum
· Kolor – drzwi: MP Platinum
· Kolor – top: MP Platinum
· Kolor – półka: MP Platinum
· Kolor – plecy: MP Platinum
· Kolor – uchwyt: 2.D07 Oak
· Kolor – podstawa: RAL 9016 Traffic white BI, WT/WTT, W
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Dokumenty które należy dołączyć do oferty: 
· Atest EN 5271-1 EN 5271-2
· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).
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	7. 
	Szafa z drzwiami płytowymi suwanymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm
Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm,
· Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x1 półka.
· Pionowy podział szafy
· Możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów.
· Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.
· Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, minimalna długość uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach 
· Szafa na stelażu skręcanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Dodatkowe funkcje użytkowe: system klucza matki, możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 
· Atest EN 5271-1 EN 5271-2
· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372
· Atest higieniczny na cały mebel.
Wybarwienie:
· Kolor – korpus: MP Platinum
· Kolor – drzwi: MP Platinum
· Kolor – top: MP Platinum
· Kolor – półka: MP Platinum
· Kolor – plecy: MP Platinum
· Kolor – uchwyt: 2.D07 Oak
· Kolor – podstawa: RAL 9016 Traffic white BI, WT/WTT, W
[image: Obraz zawierający szafa, w pomieszczeniu, design
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	8. 
	Regał SQart 800x445 h 1839 mm
Regał o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm
· Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
· 4 Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
· Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm.
· 5 przestrzeni na segregatorowych
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:  
· Atest EN 5271-1 EN 5271-2
· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372
· Atest higieniczny
Wybarwienie:
· Kolor – korpus: MP Platinum
· Kolor – drzwi: MP Platinum
· Kolor – top: MP Platinum
· Kolor – półka: MP Platinum
· Kolor – plecy: MP Platinum
[image: ]
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	9. 
	Stolik miękki kwadrat na podstawie kolumnowej, o wymiarach :
· Wysokość całkowita: 740 mm
· Szerokość i głębokość blatu: 700 mm
Budowa:
· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
· Podstawa kolumnowa – kolumna ma być wykonana ze stalowej rury o przekroju min. Ø80 mm. 
· Tarcza dolna (talerz podstawy) wykonana ze stalowej blachy w kształcie miękkiego kwadratu, nawiązujący kształtem do blatu stolika, talerz o wymiarze 450x450mm.
· Wymaga się, aby wewnątrz kolumny poprzez ewentualną przelotkę w blacie istniała możliwość poprowadzenia okablowania.
· Podstawa malowana proszkowo.
· Wybarwienie - blat: NK Cashmere, obrzeże blatu: NK Cashmere, podstawa: NCS S 2005-Y60R NK Cashmere

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg PN-EN 15372.
[image: ]
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	10. 
	Sofa wolnostojąca, 1-osobowa o parametrach:
Wymiary:
1. Wysokość siedziska: 420 mm
1. Wysokość oparcia: 420 mm (liczona od powierzchni siedziska)
1. Wysokość całkowita: 840 mm
1. Głębokość całkowita: 734 mm
1. Szerokość całkowita: 1026 mm
Budowa: 
1. Wytrzymała metalowo-drewniana konstrukcja obłożona pianką ciętą.
1. Budowa oparcia i siedziska oparta jest na drewnianej konstrukcji z elementami sklejki i płyty pilśniowej.
1. Oparcie jest wykonane z pianki ciętej o grubości 95 mm i gęstości 21 kg / m3 zaokrąglone, zawinięte po bokach na całą głębokość siedziska.
1. Siedzisko wsparte stalowej ramie malowanej proszkowo, wykonanej z profilu 40x30x2,0mm
1. Szkielet siedziska drewniany obłożony jest trzema warstwami pianki ciętej o grubości 95 –130 mm i gęstości 40 kg/m3
1. Sofa posiada 4 nogi o średnicy Ø40 mm, wykonane z drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor czarny
1. Siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane.
1. Siedzisko i oparcie występują jako dwa osobne elementy razem połączone
1. Wymagana możliwość tapicerowania w różnych kolorach dla siedziska i oparcia w obrębie tego samego typu tkaniny.
1. Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Certyfikaty/Atesty:
· Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 16139
Wybarwienie foteli:
· Gatunek tkaniny tapicerskiej: Synergy 
· Kolor tkaniny tapicerskiej - oparcie: LDS73 
· Kolor tkaniny tapicerskiej - siedzisko: LDS73 
· Kolor elementów metalowych - nogi: RAL 9005 Jet Black CZ, BL, Y 
· Kolor elementów drewnianych - nogi: 2.07Y Black
Powyższe parametry spełnia np. sofa Tepee FS1 firmy Nowy Styl
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	11. 
	Przegroda mobilna o wymiarach: szer. 120 cm, wys. 140 cm kolor obicia – szary.
Ściana biurowa mobilna tapicerowana o wymiarach:
· Szerokość całkowita: 1200 mm
· Wysokość całkowita: 1400 mm
· Grubość ścianki: 30 -120 mm
· Głębokość całkowita: 298 mm
Budowa:
· Ściana biurowa mobilna tapicerowana.
· Szkielet wykonany z płyty wiórowej o grubości 10mm, wzmocniony jest w dolnej części dwoma pionowymi, stalowymi płaskownikami, które usztywniają całą konstrukcję. Podstawa o szerokości od 16mm do 110mm i wysokości 40mm o przekroju w kształcie łódki wykonana z litego drewna bukowego. Konstrukcja w całości tapicerowana pokryta jest gąbką ciętą trudnozapalną o grubości od 10mm do 55mm i gęstości 24kg/m3. Naroża górne ściany zaoblone promieniem 60mm
· Boczne krawędzie szkieletu posiadają rurki z tworzywa sztucznego o średnicy 15mm wewnątrz których znajdują się magnesy neodymowe o magnetyzacji diametralnej. Ścianka posiada po 4 magnesy na stronę. Każdy magnes o średnicy fi10mm i długości 50mm. Magnesy obracając się wokół własnej osi, umożliwiając łączenie ścianek. Magnesy rozdzielone są od siebie separatorami wykonanymi z rurek z tworzywa sztucznego o średnicy fi11mm.
· Stopa kompletna składa się uchwytu, wykonanego z płaskownika stalowego o grubości 4.0mm, zbliżonego kształtem do litery ,,U’’ do których zamocowana jest ściana. Każdy uchwyt posiada po obydwu stronach wspawane stalowe łączniki z gniazdami, do których zamocowane są kółka fi50mm. Ściana posiada 4 kółka w tym 2 z hamulcem.
· W widoku bocznym ściana zwęża się stopniowo od dołu ku górze
· Stopa malowana proszkowo na kolor czarny (RAL9005)
· Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
· Raport z badań akustycznych, wystawiony przez niezależną jednostkę, zgodny z normą:  EN ISO 354:2005, EN ISO 20189
· Parametry tapicerki:
· Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu
· Gramatura: 300g/m2
· Odporność na ścieranie: 100 000 cykli
[image: ]
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	Powyższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia i stanowi doposażenie do już istniejących mebli. 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 
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	Biurko prostokątne na 6 nogach o wymiarach: dł. 414cm, szer. 60cm, wys. 74/75cm, składające się z modułu podstawowego i dodatkowego (pokój dwuosobowy).
Moduł podstawowy na 4 nogach o wymiarach: dł. 207cm, szer. 60cm, wys. 74/75cm.
 Budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm. Blat w kolorze dębu.
· W blacie biurka  zamontowana kratka wentylacyjna meblowa, wykonana ze stali szczotkowanej o wymiarze 80 x 480 mm w celu umożliwienia cyrkulacji ciepłego powietrza z grzejników, znajdujących się pod blatem biurka oraz jeden przepust kablowy (przelotka) o średnicy Ø80 mm, w kolorze blatu.
· Stelaż modułu podstawowego składa się z czterech nóg (dwóch mostów) metalowych, połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
· Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50 x 40 mm, malowany proszkowo na kolor czarny
· Jeden z mostów stanowi nogi wspólne (środkowe) dla dwóch odrębnych blatów, most posiada możliwość montażu belek z dwóch stron. 
· UWAGA - w celu ominięcia zamontowanego grzejnika noga wspólna (środkowa) musi być przesunięta w głąb biurka o min. 10 cm od krawędzi blatu, tak aby nie kolidowała z zamontowanym grzejnikiem podokiennym.
· Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. Zdj. poglądowe nr 1.
· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 187,5 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem  w trzech miejscach (każda) za pomocą tworzywowych łączników. 
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm.
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40 mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

Moduł dodatkowy na dwóch nogach o wymiarach: dł. 207cm, szer. 60cm, wys. 74/75cm. 
Budowa:
· Moduł przystosowany do łączenia z modułem podstawowym.
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu, profil krawędzi R 1,5 mm. Blat w kolorze dębu.
· W blacie biurka  zamontowana kratka wentylacyjna meblowa, wykonana ze stali szczotkowanej o wymiarze 80 x 480 mm w celu umożliwienia cyrkulacji ciepłego powietrza z grzejników, znajdujących się pod blatem biurka oraz jeden przepust kablowy (przelotka) o średnicy Ø80 mm, w kolorze blatu.
· Stelaż modułu dodatkowego składa się z dwóch nóg (jednego mostu) metalowego, połączonego z mostem wspólnym (środkowym) za pomocą dwóch belek metalowych.
· Most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50 x 40 mm, malowany proszkowo na kolor czarny.
· Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny Zdj. poglądowe nr 1.
· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 187,5 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem  w trzech miejscach (każda) za pomocą tworzywowych łączników. 
· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm.
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 
· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40 mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm.

Przed realizacją zamówienia należy sprawdzić ostateczną długość biurka oraz stronę wmontowania klatki wentylacyjnej i przelotki.

Przed realizacją zamówienia należy koniecznie sprawdzić umiejscowienie kaloryfera i tak dostosować most wspólny (środkowy) biurka modułowego aby nie kolidowały z nim.

Rysunek poglądowy pokoju 2 osobowego:
[image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\zabudowa\rzut pok 2 os.jpg]
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	Kontener mobilny wraz z nakładką tapicerowaną o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 480 mm, wysokość: 600 mm
Wykonanie
•	Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
•	Płyty boczne, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Całość w kolorze dąb.
•	Kontener  wyposażony w 3 szuflady o wkładach tworzywowych.
•	Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
•	Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach, malowany proszkowo na kolor czarny mat.
•	Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
•	Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady.
•	Szuflady na prowadnicach rolkowych.
•	Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 
•	Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :
•	Atest zgodności wg normy EN 14073-2
•	Atest higieniczny na całą linię meblową

Nakładka tapicerowana mogąca służyć jako siedzisko
O wymiarach:
•	Szerokość: 432 mm
•	Głębokość: 480 mm
•	Grubość: około 34 mm
Pozostałe informacje:
•	Nakładka o wymiarach dopasowanych do topu kontenera, tak, że przykrywa całą jego powierzchnię.
•	Nakładka montowana rozłącznie za pomocą 4 rzepów.
•	Szkielet nakładki wykonany z płyty pilśniowej, pokrytej formatką gąbki ciętej i tapicerowany tkaniną od stron widocznych po nałożeniu na kontener.
•	Kolor tapicerki do uzgodnienia przed realizacją zamówienia z Zamawiającym.
Parametry tkaniny:
•	Skład: 100% poliester
•	Gramatura: 250 g/m
•	Ścieralność: 150 000 cykli Martindale
•	Trudnozapalność:  wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Zdjęcie poglądowe:
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	Szafa ubraniowa do pokoi 2-osobowych
Łączne wymiary szafy: szerokość 100 cm x 60 cm głębokość x 270 cm wysokość (łącznie z cokołem)
Wykonanie
•	Korpusy (płyty boczne, wieniec górny i dolny), fronty, półki, szuflada i cokół wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Szafa w kolorze białym.
•	Ściany tylne szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminiwanej o grubości 12 mm, wpuszczonej w wyfrezowane rowki w bokach zabudowy - w kolorze białym.
•	Półki ruchome wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu lub wyszarpnięciu, z możliwością ich regulacji. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze białym.
•	Drzwi szafy wyposażone w zawiasy puszkowe z samodomykiem o kącie rozwarcia do 110°. Załącznik A1. 
•	Szafa z cokołem o wysokości 4 cm, cokół oklejony od spodu obrzeżem ABS o gr. 2 mm.
•	Szafa wyposażona w stopki zgodne z opisem zawartym w załączniku A1 lub równoważne, dostosowane do wysokości cokołu.

Szafa składa się z 3 części:
1.	Szafka z szufladą:
•	Szafka o wymiarze: szerokość 100 cm x 60 cm głębokość x 23 cm wysokość (27 cm z cokołem).
•	Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach zapewniających samociąg, pełny wysuw oraz  nośność minimum 60 kg. Załącznik A1. 
•	Szuflada winna być wykonana w sposób trwały, dopuszcza się zastosowanie połączeń kołkowych z użyciem kleju, połączeń trzpieniowo-mimośrodowych, śrub konfirmatowych lub kombinacji tych połączeń.
•	Cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm oraz wysokości 4 cm.
•	Uchwyt w szufladzie – uchwyt aluminiowy, kolor czarny mat, przykręcany do frontu, długość 15,8 cm, wysokość ok. 17 mm, grubość 9/12 mm. Uchwyt przymocowany poziomo, centralnie na 1/3 wysokości od górnej krawędzi frontu. Załącznik A1.
2.	Szafa część ubraniowa
•	Szafa w części ubraniowej o wymiarach: szerokość 100 cm x 60 głębokość x 183 cm wysokość.
•	Wewnątrz korpusu szafy – konstrukcyjna pionowa przegroda, dzieląca szafę  na dwie równe części. 
•	W jednej części na wysokości około 30-35 cm licząc od wieńca górnego, półka stała o głębokości 55 cm, zamocowana trwale do korpusu, a pod nią zamocowany drążek metalowy na wieszaki do ubrań. 
•	W drugiej części szafy pięć półek, z możliwością regulacji ich montażu na całej wysokości, stosując wielowiert.
•	Szafa wyposażona w 4 zawiasy puszkowe na jedno skrzydło drzwiowe z samodomykiem, o kącie rozwarcia do 110o. Załącznik A1. 
•	Uchwyty w drzwiach – uchwyt aluminiowy, kolor czarny mat, przykręcany do frontu, długość 15,8 cm, wysokość ok. 17 mm, grubość 9/12 mm. Dolna krawędź uchwytu na wysokości 90 cm od podłogi. Załącznik A1. 
3.	Nadstawka
•	Nadstawka o wymiarze: szerokość 100 cm x 60cm głębokość x 60cm wysokości.
•	Wnętrze podzielone konstrukcyjną pionową przegrodą, dzielącą nadstawkę na dwie równe części. Jedna część bez półek (miejsce np. na przechowywanie torby).
•	Wewnątrz drugiej części – jedna ruchoma półka z system zapobiegającym ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm.
•	Drzwi nadstawki wyposażone w dwa zawiasy puszkowe na jedno skrzydło drzwiowe z samodomykiem. Załącznik A1. 
•	Drzwi bez uchwytów, otwierają się po delikatnym naciśnięciu frontu za pomocą mechanicznego wspomagania otwierania. By je zamknąć wystarczy lekko docisnąć front. Załącznik A1.

Rysunek poglądowy:

 [image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\część I biurka, kontenerek, zabudowy, szafy\szafa wysoka.jpg]
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	Regał otwarty z nadstawką otwartą (PŁ1) – 2 sztuki
· Półka wisząca o wymiarach: szer. 60cm gł. 30cm, wys. 80cm. 
· Półka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm dobranym pod kolor płyty. Półka w kolorze dąb.
· Plecy z laminowanej płyty HDF o gr. min 4mm, montowana w wyfrezowane  rowki w bokach i wieńcu. Plecy powinny być przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów ze śrubami co 10-15cm. Plecy w kolorze białym. 
· Półka zawieszana na listwie montażowej za pomocą zawiesi meblowych o nośności min. 120 kg na parę z możliwością regulacji w pionie i poziomie. Zał. A1.
· Listwa montowana na całej długości regału.
Rysunek poglądowy, wymiary w cm:
[image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\półka pok 2-os 21,12,2021.jpg][image: ]
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	Wieszak ścienny o wym. szerokość 40 cm, wysokość 100 cm
•Wieszak wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem ABS o grubości 2mm. Całość w kolorze dąb. 
•Do płyt przykręcone haczyki na ubrania w ilości 6 sztuk, malowan2e proszkowo w kolorze czarny mat o wymiarach i wyglądzie zgodnym z rysunkiem poglądowym nr 1, typu WP14. 
•Wieszak przykręcony do ściany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w trakcie montażu.

Rysunek poglądowy nr 1
       [image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\część II szafy garderobiane + półki wiszące\wieszak pok 2 os.jpg]        [image: https://gamet.eu/wp-content/uploads/2020/02/WP14.jpg]
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	Zabudowa meblowa przyłóżkowa I
Zabudowa meblowa o wymiarach zewnętrznych: szerokość 120 cm, głębokość 27cm, wysokość 270 cm (łącznie z cokołem).
            Wykonanie
•	Korpusy (płyty boczne, wieniec górny i dolny), półki oraz cokół w zabudowie, wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. 
•	Plecy wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 12 mm, wpuszczonej w wyfrezowane rowki w bokach zabudowy, dopuszcza się plecy klejone. 
•	Półki ruchome wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu, z możliwością regulacji ich położenia w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.
•	Szafki wyposażone w 2 zawiasy puszkowe na jedno skrzydło drzwiowe z samozamykaczem, o kącie rozwarcia do 110. 
•	Zabudowa na cokole w kolorze białym o wysokości 4 cm, cokół oklejony od spodu obrzeżem ABS o gr. 2 mm. 
•	Zabudowa wyposażona w stopki zgodne z opisem zawartym w załączniku A1 lub równoważne, dostosowane do wysokości cokołu.
•	Wszystkie części zabudowy połączone ze sobą tak, aby tworzyły stabilną całość. Załącznik A1.
Zabudowa meblowa składa się z 3 części:
1.	 Część dolna – łączna wysokość z cokołem i blatem wspólnym - 90 cm
•	Obudowa pustki meblowej o wymiarze: szerokość  93 cm x głębokość 27cm x 90 cm wysokość, trwale połączona z regałem otwartym – kolor biały.
•	Regał otwarty o wymiarach: szerokość 27 cm x 27 cm głębokość x 90 cm wysokość, z jedną stałą półką, dzielącą regał na dwie części. Głębokość półki około 25 cm - tak dopasowana, aby półka licowała z frontem regału.
Kolor regału: półka, plecy oraz wieniec dolny w kolorze dębu, front regału oklejony obrzeżem ABS 2 mm w kolorze dębu. Płyty boczne oraz cokół w kolorze białym.
•	Obudowa pustki meblowej oraz regał otwarty, przykryte jednym wspólnym blatem z płyty wiórowej o min. 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, o wymiarze: szerokość 120 cm x głębokość 27 cm  – w kolorze dębu. Wspólny blat stanowi jednocześnie górny wieniec regału otwartego oraz obudowy pustki meblowej. 
2.	Część środkowa
•	Nadstawka – regał otwarty o wymiarach: szerokość 27 cm x 27 cm głębokość x 120 cm wysokość, wyposażona w dwie stałe półki dzielące nadstawkę - regał na trzy równe części. Głębokość półek około 25 cm, dopasowane tak aby licowały z frontem regału.
•	Kolor nadstawki – półki, wieniec górny i dolny oraz plecy – w kolorze dębu, front regału oklejony obrzeżem ABS o gr. 2 mm w kolorze dębu.
•	Płyty boczne w kolorze białym.
•	Wieńce zamontowane pomiędzy płytami bocznymi regału, podobnie jak półki.
•	Nadstawka- regał otwarty, trwale przymocowana, pod kątem 90° do frontu dolnej szafki z drzwiami.
3.	Część górna
•	Szafka wisząca zamykana drzwiami o wymiarach: szerokość 120 x głębokość 27 cm x 60 cm wysokość. Szafka podzielona konstrukcyjną pionową przegrodą na dwie równe części. W obu częściach po jednej półce ruchomej.
•	Szafka zawieszona na trzech zawieszkach meblowych, na listwie montażowej z możliwością poziomowania oraz trwale połączona z nadstawką z części środkowej.
•	Kolor szafek: wieńce dolne szafek – w kolorze dębu. Pozostałe elementy w kolorze białym.
•	Drzwi bez uchwytów, otwierają się po delikatnym naciśnięciu frontu za pomocą mechanicznego wspomagania otwierania. By je zamknąć wystarczy lekko docisnąć front. Załącznik A1. 

Rysunek poglądowy zabudowy
[image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\zabudowa\zabudowa ZM2 ZM2a b kolor.jpg]


[image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\zabudowa\zabudowa ZM2 ZM2a a kolor.jpg]  [image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\zabudowa\zabudowa ZM2 ZM2a c kolor.jpg]
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	Zabudowa meblowa przyłóżkowa II
Zabudowa o wymiarach zewnętrznych: szerokość 194 cm, głębokość 27 cm, wysokość 270cm (łącznie z cokołem).
Wykonanie
· Korpusy (płyty boczne, wieniec górny i dolny), fronty, półki oraz cokół w zabudowie, wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. 
· Plecy wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 12 mm, wpuszczonej w wyfrezowane rowki w bokach zabudowy, dopuszcza się plecy klejone. 
· Półki ruchome wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu, z możliwością regulacji ich położenia w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.
· Szafki wyposażone w 2 zawiasy puszkowe na jedno skrzydło drzwiowe z samozamykaczem, o kącie rozwarcia do 110. 
· Zabudowa na cokole w kolorze białym o wysokości 4 cm, cokół oklejony od spodu obrzeżem ABS o gr. 2 mm. 
· Zabudowa wyposażona w stopki zgodnie z opisem zawartym w załączniku A1 lub równoważne, dostosowane do wysokości cokołu.
· Wszystkie części zabudowy połączone ze sobą tak, aby tworzyły stabilną całość. Załącznik A1.

Zabudowa podzielona na 3 części:
Część dolna - łączna wysokość z cokołem i blatem wspólnym - 90 cm
· Obudowa pustki meblowej o wymiarze: szerokość  93 cm x głębokość 27cm x 90 cm wysokość, trwale połączona z regałem otwartym – kolor biały.
· Regał otwarty o wymiarach: szerokość 27 cm x 27 cm głębokość x 90 cm wysokość, z jedną stałą półką, dzielącą regał na dwie części. Głębokość półki około 25 cm - tak dopasowana, aby półka licowała z frontem regału.
· Kolor regału: półka, plecy oraz wieniec dolny w kolorze dębu, front regału oklejony obrzeżem ABS 2 mm w kolorze dębu. Płyty boczne oraz cokół w kolorze białym.
· Szafka z drzwiami skrzydłowymi o wymiarach: szerokość 74 cm x głębokość 27 cm x 90 cm wysokość, wyposażona w jedną ruchomą półkę. Głębokość półki około 23 cm. Kolor szafki: drzwi, półka, plecy, płyty boczne oraz wieniec dolny - w kolorze białym, wieniec górny w kolorze dąb.
· Uchwyty w drzwiach – uchwyt aluminiowy, kolor czarny mat, przykręcany do frontu, długość 15,8 cm, wysokość ok. 17 mm, grubość 9/12 mm. Załącznik A1. 
· Obudowa pustki meblowej oraz regał otwarty, przykryte jednym wspólnym blatem z płyty wiórowej o min. 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, o wymiarze: szerokość 120 cm x głębokość 27 cm  – w kolorze dębu. Wspólny blat stanowi jednocześnie górny wieniec regału otwartego oraz obudowy pustki meblowej. 
Część środkowa
· [bookmark: Bookmark1]Nadstawka – regał otwarty o wymiarach: szerokość 27 cm x 37 cm głębokość x 120 cm wysokość, wyposażona w dwie stałe półki dzielące nadstawkę - regał na trzy równe części. Głębokość półek około 35 cm, dopasowana tak aby licowały z frontem regału.
· Kolor nadstawki – półki, wieniec górny i dolny oraz plecy – w kolorze dębu, front regału oklejony obrzeżem ABS 2 mm w kolorze dębu.
· Płyty boczne w kolorze białym.
· Wieńce zamontowane pomiędzy płytami bocznymi regału, podobnie jak półki.
· Nadstawka- regał otwarty, trwale przymocowana, pod kątem 90° do frontu dolnej szafki z drzwiami.
· Nadstawka - szafka zamykana drzwiami o wymiarach: szerokość 37 cm x głębokość 27 cm x 120 cm wysokość, wyposażona w dwie ruchome półki dzielące nadstawkę na równe części.
· Kolor nadstawki - szafka zamykana: półki, wieniec dolny i górny, plecy, drzwiczki – w kolorze białym. Płyty boczne szafki – w kolorze dębu.
· Wieńce zamontowane pomiędzy płytami bocznymi szafki, podobnie jak półki.
· Front drzwi nadstawki zamykanej oraz widoczny bok nadstawki - regału otwartego licują się ze sobą. Bok nadstawki - regału tworzy atrapę drzwiczek. 
· Drzwi nadstawki oraz atrapa wyposażone w  uchwyty aluminiowe, kolor czarny mat, przykręcane do frontu, długość 15,8 cm, wysokość ok. 17 mm, grubość 9/12 mm. Załącznik A1.
Część górna
· [bookmark: Bookmark2]Nadstawka zamykana drzwiami o wymiarach szerokość 74 cm x głębokość 27 cm x 60 cm wysokość, wyposażona w jedną ruchomą półkę.  Głębokość półki około 23 cm. Nadstawka trwale przymocowana do nadstawek z części środkowej, szafki obok oraz ściany.
· Szafka wisząca zamykana drzwiami o wymiarach: szerokość 120 x głębokość 27 cm x 60 cm wysokość. Szafka podzielona konstrukcyjną pionową przegrodą na dwie równe części. W obu częściach po jednej półce ruchomej.
· Szafka zawieszona na trzech zawieszkach meblowych, na listwie montażowej z możliwością poziomowania oraz trwale połączona z szafką obok.
· Kolor szafek: wieńce dolne szafek – w kolorze dębu. Pozostałe elementy w kolorze białym.
· Drzwi bez uchwytów, otwierają się po delikatnym naciśnięciu frontu za pomocą mechanicznego wspomagania otwierania. By je zamknąć wystarczy lekko docisnąć front. Załącznik A1. 

Rysunek poglądowy zabudowy ZM1

                                               [image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\zabudowa\zabudowa ZM1 b.jpg]
[image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\zabudowa\zabudowa ZM1 c.jpg][image: C:\Users\artjak\Desktop\meble ds\zabudowa\zabudowa ZM1 a.jpg]
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	Krzesło tapicerowane stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami o parametrach: 
Wymiary: 
•	Wysokość całkowita: 830 mm
•	Wysokość siedziska: 465 mm
•	Szerokość siedziska: 440 mm
•	Szerokość oparcia: 400 mm
•	Głębokość siedziska: 405 mm
•	Całkowita szerokość:  530 mm
•	Głębokość całkowita:  570 mm
•	Wysokość podłokietników od podłoża: 660 mm
Krzesło posiada:
•	Siedzisko i oparcie wykonane w formie jednolitego kubełka, ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.
•	Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka.  
•	Rama krzesła składająca się z 4 nóg, wykonana z rury o przekroju Ø22x2 mm, malowana proszkowo, w tym na czarny mat. 
•	Konstrukcja ramy tzw. Wall protection system – zapobiega rysowaniu ściany poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40mm.
•	Podłokietniki zamknięte, wychodzące z tylnych i przednich nóg krzesła.
•	Nakładki podłokietników wykonane z 10-warstwowej sklejki o grubości 12 mm.
•	Stopki tworzywowe, czarne, z filcem do twardych powierzchni.
•	Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.
•	Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
•	Skład: 100% poliester
•	Gramatura: 366 g/m2
•	Ścieralność: ≥155 000 ± 5 000 cykli Martindala,
•	Niepalność: wg normy EN 1021-1, EN 1021-2 

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
•	Wytrzymałość: wg normy EN 16139
•	Atest higieniczny na całą linię meblową.
 [image: https://p3s/image/28327/big.jpg]

	2

	20
	1. Łóżko z szufladą i blendą ochronną na ścianę

Opis wykonania łóżka.
Łóżko o wymiarach szer. 90 x dł. 200 cm (wewnętrznych), wymiary całkowite: szer. 95 x dł. 205 cm, wysokość łóżka z materacem około 53 cm:
· Rama łóżka (wezgłowie, tył łóżka oraz dwie płyty boczne) wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości minimum 25 mm, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża winny być zaokrąglone R=2 mm (z tolerancją 50%). Kolor ramy oraz obrzeża – dąb.
· Wymiary: Wezgłowie o wysokości 43 cm; tył łóżka o wysokości 43 cm, wysokość płyty bocznej – 20 cm.
· W dolnej krawędzi płyty wezgłowia i płyty tylnej należy zamontować  – ślizgi meblowe, wbijane na dwa gwoździe, o grubości 5 mm (+/- 1mm) i długości minimum 4,5 cm - każdy. Po dwa ślizgi na płytę.
· Ślizgi na całej powierzchni styku z podłożem muszą być płaskie, nie dopuszcza się ślizgów z przetłoczeniem. 
Zdjęcie poglądowe:
[image: Ślizg prostokątny z gwoździem S-19/A - Tulplast.pl]
· Do płyt bocznych, od wewnętrznej strony, przykręcone belki boczne o wymiarze 4 cm x 2,5 cm i długości równej płycie – ok. 200 cm. Każda belka boczna przykręcona 10 śrubami do płyty bocznej. Śruby muszą być tak wkręcone, aby nie były widoczne z zewnątrz, a od środka licowały się z powierzchnią belki na płasko. Belki boczne przykręcone do płyty bocznej na wysokości około 4 cm, licząc od dolnej krawędzi, tak aby po zamontowaniu desek poprzecznych, od góry powstała nisza o głębokości 10 cm na materac – zdjęcie nr 3.
· Belki  i deski wykonane z litego drewna iglastego, heblowanego i szlifowanego na gładko, bez zadziorów i sęków.
· Prostopadle do belek bocznych, w równych odstępach, przykręcone 17  desek o profilu 6 cm x 2 cm i długości 89 cm. Każda deska przykręcona śrubami (po jednej śrubie z każdej strony). Łby śrub muszą być wpuszczone w deski na min. 1mm w wyfrezowane otwory. Nie dopuszcza się śrub wystających i zlicowanych z płaszczyzną desek.
· Wezgłowie z płytą tylną łóżka połączone płytami bocznymi za pomocą dwóch śrub młoteczkowych imbusowych M6 lub M8 x 80 i kołkami drewnianymi oraz belką boczną za pomocą śruby młoteczkowej imbusowej M6 lub M8 x 80 - w  każdym miejscu łączenia. Płyty boczne winny być połączone z wezgłowiem i tyłem łóżka na wysokości ok. 23 cm (krawędź dolna płyty od podłogi), tak aby pod łóżko swobodnie można wsunąć szufladę. 
Opis szuflady
Wymiary szuflady: szerokość 120 cm, głębokość 70 cm, wysokość około 21 cm (łącznie z wysokością kółek).
· Szuflada (rama oraz dno szuflady) wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości
18 mm, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Krawędzie  obrzeża winny być zaokrąglone R=2 mm (z tolerancją 50%). Kolor szuflady – dąb,  wyposażona w system samobieżnych 5-ciu nieskrętnych kółek (jedno kółko na środku szuflady) umożliwiających swobodne wysuwanie szuflady. 
· W panelu przednim szuflady należy przykręcić dwa uchwyty aluminiowe, kolor czarny mat, przykręcane do frontu, długości 15,8 cm, wysokości ok. 17 mm, grubości 9/12 mm. 
  [image: ][image: ]

· Uchwyty przymocowane poziomo, na 1/3 wysokości od górnej krawędzi frontu. Zdjęcie nr 1 przedstawia przykładowa szufladę z zastosowaniem innych uchwytów.	
· W związku z podzieleniem przetargu na części i możliwością wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy, Zamawiający, ze względu na utrzymanie jednolitego charakteru poszczególnych mebli, jest zmuszony do ograniczenia uchwytów do jednego modelu - kod: UA02-0128-RM030-2-SU z firmy GAMET lub równoważny. 
· Zamawiający za równoważny uzna uchwyt o profilu L, wykonany z aluminium, malowany na kolor czarny mat o wym. między 158-160mm długości, 17-19mm wysokości, grubości 12/9mm.

Opis blendy/odbojnicy ściennej
Blenda/odbojnica ścienna o wymiarze 205 x 46cm  wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze białym, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża winny być zaokrąglone R=2 mm (z tolerancją 50%).  w kolorze płyty. Odbojnica przykręcona do ściany za pomocą min. dwóch śrub, śruby zabezpieczone plastikowymi kapturkami, kolor kapturków dobrany pod kolor płyty.
Blenda/odbojnica montowana na ścianie wzdłuż łóżek. 
[image: ] [image: ZAŚLEPKA KAPTUREK ŚRUBY Z PODKŁADKĄ UNIWERSALNY]

Zdjęcia poglądowe:
Zdj. nr 1  - Poglądowy wygląd łóżka oraz szuflady
[image: C:\Users\artjak\Pictures\łóżko i szuflada.jpg]
Zdj. nr 2 - Sposób montażu części czołowych do części bocznych i belek bocznych oraz przykładowa śruba młoteczkowa.
[image: C:\Users\artjak\Desktop\IMG_20211202_092020.jpg]    [image: https://kornikowo.pl/gallery/3/151-110619002455.jpeg]
Zdj. nr 3 - Głębokość niszy na materac oraz szerokość desek.
[image: C:\Users\artjak\Desktop\IMG_20211202_092513.jpg]
[image: C:\Users\artjak\Desktop\IMG_20211202_092100.jpg]
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	Aneks kuchenny w pokoju 2 osobowym
Zabudowa aneksu kuchennego o wymiarach: szerokość 180 cm x głębokość 60 cm x 270 cm wysokość
Zabudowa kuchenna 
Wykonanie:
· Wszystkie szafki (boki, półki, fronty, wieńce) – wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1 i klasie ścieralności B3 w/ normy DIN EN 14322, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze płyty.
· Plecy szafek (z wyłączeniem szafki zlewozmywakowej) wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szafy, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.
· Szafki dolne wyposażone w regulowane nóżki kuchenne oraz cokół PCV w kolorze białym o wysokości 10 cm z uszczelką silikonową. Cokół zamontowany na całej długości dolnych szafek za pomocą klipów cokołowych wpinanych w nóżki. 
· W cokole na wysokości zabudowanej lodówki, należy zamontować  kratkę wentylacyjną ze stali szczotkowanej o wymiarze 80x480mm. 
· Poszczególne szafki połączone ze sobą za pomocą złącz meblowych. Załącznik A1.
· Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, zapewniające kąt otwarcia do 110°. Zał. A1.
· Zawiasy, prowadnice muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.
· Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i samodomykaniem o min. nośności 30kg dla szuflad płytkich oraz 60kg dla szuflad głębokich w szafkach zlewozmywakowych. Zał. A1.
· Blat kuchenny w kolorze dębu o długości 180 cm x głębokości 60 cm x grubości min. 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku środkowej otwartej części zabudowy z blatem kuchennym wykończone silikonem  w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków. 
· W aneksach kuchennych należy zaślepić powstałą szczelinę między górną częścią mebla, a sufitem, o wys. około 5 cm, za pomocą maskownic.
· Maskownice należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm o klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej w kolorze białym, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Zabudowa kuchenna została podzielona na 3 części i w jej skład wchodzą:
1. Szafki dolne wykonane w kolorze białym, blat w kolorze dąb:

· Szafka o wymiarach: szerokość 60cm x  głębokość 53 cm x 76 cm wysokość (90 cm z cokołem i blatem), wyposażona w 1 szufladę o wys. 16 cm na prowadnicach z organizerem na sztućce. Pod szufladą część zamykana drzwiami uchylnymi, z jedną półką ruchomą wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Głębokość półki min. 45 cm – (dopasowana do głębokości szafki).
· Szafka zlewozmywakowa o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 53 cm x 76 cm      wysokość (90 cm z cokołem i blatem), wyposażona w szufladę na kosze do segregacji, opis w zał. nr 2. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy dostosować gł. szafki do zastanych warunków (odpływ kanalizacyjny fi 50mm dla zlewozmywaka wchodzi w podłogę).
· Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu nablatowego zlewozmywaka stalowego jednokomorowego z ociekaczem firmy Deante model SOUL kod: ZEO_011A oraz baterii dostarczonych przez Zamawiającego oraz podłączenie całości do sieci wodno-kanalizacyjnej. 
· W wycenie montażu zlewozmywaków oraz baterii zlewozmywakowych Wykonawca musi uwzględnić zakup i montaż chromowanych zaworków kątowych kulowych, odcinających z gwintem zewnętrznym 1/2" od strony podejścia wody oraz 3/8" od strony wężyków przyłączeniowych baterii zlewozmywakowej, na podejściach wody zimnej i ciepłej. 
· Jeśli dostarczone przez Zamawiającego wężyki baterii lub syfony do zlewozmywaków będą za krótkie, aby prawidłowo podłączyć sprzęt do sieci wod.-kan., Zamawiający zakupi wężyki odpowiedniej długości lub odpowiednie łączniki kanalizacyjne i przekaże je Wykonawcy
· Szafka – o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 53 cm x 76 cm wysokość (90 cm z cokołem i blatem), bez wieńca dolnego, stanowiąca zabudowę lodówki. Prawy bok lodówki należy zasłonić formatką wykonaną z płyty wiórowej o gr. min. 18 mm (zgodną z opisem w SWZ), tak aby w powstałą wnękę, pomiędzy szafką zlewozmywakową, a formatką, można było wsunąć lodówkę. 
· Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu chłodziarko-zamrażarki pod zabudowę, która stanowi część zamówienia (punkt 11).
· Uchwyty w szafkach: uchwyt aluminiowy, kolor czarny mat, przykręcany do frontu, długość 15,8 cm, wysokość ok. 17 mm, grubość  9/12 mm. Zamontowane w drzwiach uchylnych – pionowo, w szufladach poziomo. Zał. A1
· Szafki na nóżkach kuchennych, do regulacji wysokości, przykryte 10 cm cokołem zamontowanym na całej długości dolnych szafek z uszczelką silikonową za pomocą klipów cokołowych wpinanych w nóżki. 
· Wszystkie szafki przykryte blatem kuchennym, blat trwale osadzony i przykręcony do szafek dolnych.

2. Część środkowa wykonana w kolorze dąb:
· Otwarta część zabudowy o wymiarach: szerokość 180 cm x głębokość 60 cm x wysokości 120 cm, osadzona na blacie kuchennym i połączona z szafkami górnymi.
· Boki, wieniec górny zabudowy, półki oraz panel tylny w kolorze dąb, wykonane z płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, klasie ścieralności B3 wg. normy DIN EN 14322, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze dębu.
· W części zabudowy dwie półki o głębokości 35 cm, w równych odległościach, na całej szerokości zabudowy w kolorze dębu. Dolna półka zamontowana na wysokości ok. 57 cm nad blatem kuchennym, górna półka zamontowana tak, aby powstały dwie przestrzenie półkowe w równych odległościach. Półki montowane do panelu tylnego w niewidoczny sposób, tak aby usztywnić i zabezpieczyć półki przed uginaniem się.
· W panelu tylnym należy przeprowadzić przelotki w celu zamontowania włączników oświetlenia oraz gniazd elektrycznych. 
· W wieńcu górnym na całej długości należy wyfrezować miejsce i osadzić w nim profil aluminiowy z wciskanym kloszem o zabarwieniu mlecznym z stopniem ochrony IP-44 z min. dwiema taśmami ledowymi stanowiącymi oświetlenie podszafkowe kuchni. Barwa światła – neutralna biel. Strumień świetlny min. 1200 lm na 1 m oświetlenia podszafkowego.  Montaż oświetlenia po stronie wykonawcy.
3. Szafki górne wykonane w kolorze białym:   
· Dwie szafki-nadstawki o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60cm x wysokość 60 cm. Szafki w kolorze białym.
· Jedna szafka-nadstawka o wymiarach: szerokość 30 cm x głębokość 60 cm x wysokość 60 cm.
· Jedna nadstawka z blendą maskującą o wymiarach: szerokość 30 cm x głębokość 60 cm x wysokość 60 cm. Wykonawca mebli będzie zobowiązany do zakupu i montażu kratki wentylacyjnej firmy Aereco BXC HIGRO w blendzie maskującej. Kratkę należy połączyć z kanałem wentylacyjnym, znajdującym się z boku aneksu, za pomocą rury typu spiro o śr. 125 mm i dł. ok. 500 mm oraz kolanka. Zakup rury typu spiro i kolanka po stronie Wykonawcy.
· Każde skrzydło drzwiowe w szafkach wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°. Zał. A1.
· W każdej szafce jedna półka z system zapobiegającym wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Głębokość półek min. 55 cm.
· Drzwi bez uchwytów, otwierają się po delikatnym naciśnięciu frontu za pomocą mechanicznego wspomagania otwierania. By je zamknąć wystarczy lekko docisnąć front. Zał. A1.
· Szafki zawieszane na zawieszkach meblowych, na listwie montażowej z możliwością  poziomowania. Zał. A1.
Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia.

Rysunek poglądowy aneksu kuchennego
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Podane w opisie wymiary szafek (dolnych oraz górnych) są przybliżone i należy je tak dostosować, aby były zachowane równe proporcje. Przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia.
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	Chłodziarko-zamrażarka, podblatowa do zabudowy
Dane techniczne: 
Wymiary w przedziale: wysokość: 81,8-86 cm, szerokość 59,5-59,8 cm, głębokość 54-56 cm 
Klasa energetyczna – E lub wyższa 
Pojemność całkowita – min. 110 l 
Pojemność chłodziarki netto – 90-95 l 
Pojemność zamrażarki netto - około 15 l 
Poziom hałasu – max. 39 dB 
Automatyczne odszranianie chłodziarki 
Sterowanie – mechaniczne 
Uniwersalne drzwi: L / P 
Ilość półek – min. 2 
Oświetlenie 
Balkoniki drzwiowe – min. 2 szt. 
Warunkiem jest by model był produktem jednego z wiodących producentów sprzętu AGD na rynku, którego części zamienne do produktu są łatwo dostępne (np. w sklepach North.pl, KlinikaAGD.pl i innych). Marka chłodziarki powinna być również serwisowana w ogólnodostępnych serwisach. 
Lodówkę należy zainstalować w zabudowie meblowej o której mowa w punkcie 10.
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	Efekt finalny pokoju
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	W związku z domówieniem mebli do już istniejących w budynku, Zamawiający, ze względu na utrzymanie jednolitego charakteru poszczególnych mebli w pomieszczeniach, jest zmuszony do ograniczenia wybarwienia mebli do konkretnych kolorów i elementów opisanych w załączniku A1.

W związku z wykonaniem mebli na wymiar przed przystąpieniem do zamówienia należy dokonać samodzielnych dokładnych pomiarów pomieszczenia i dostosować do nich poszczególne wymiary. 

	

	
	Ogród Botaniczny, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań
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	Aneks kuchenny
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Zabudowa kuchenna 
Wykonanie:
•	Wszystkie szafki (boki, półki, drzwi, wieńce) – wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm.
•	Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szafy, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.
•	Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne oraz w cokół PCV w kolorze białym 
o wysokości 10 cm, zamontowany na całej długości dolnych szafek z uszczelką silikonową. W cokole na wysokości zabudowanej lodówki, należy zamontować  kratkę wentylacyjną ze stali szczotkowanej o wymiarze 80x480mm.
•	Pod szafkami dolnymi zamontowane oświetlenie led.
•	Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm.  
•	Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°.
•	W wieńcu dolnym szafek wiszących na całej długości zostanie wyfrezowane miejsce i osadzony w nim profil aluminiowy z wciskanym kloszem o zabarwieniu mlecznym z dwiema taśmami ledowymi stanowiącymi oświetlenie podszafkowe kuchni. Barwa światła – neutralna biel.
•	Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i samodomykaniem 
•	Blat kuchenny o długości 240 cm x głębokości 60 cm x grubości min. 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku środkowej otwartej części zabudowy z blatem kuchennym wykończone silikonem  w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków.

W skład zabudowy kuchennej wchodzą:
	

	a)
	Szafka dolna o wymiarach szerokość 40cm, zamykana drzwiami uchylnymi, z jedną półką ruchomą wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.
	

	b)
	Szafka zlewozmywakowa o wymiarach : szerokość 80cm x  głębokość 60 cm
	1

	c)
	Szafka dolna  z szufladą o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm  wyposażona w 1 szufladę o wys. 16cm na prowadnicach kulkowych z organizerem na sztućce. Pod szufladą część zamykana drzwiami uchylnymi, z jedną półką ruchomą wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm
	1

	d)
	Szafka dolna o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm stanowiąca zabudowę lodówki, bez wieńca dolnego
	1

	e)
	Blat kuchenny  o  łącznej długości ok 240 cm 
	1

	
	Szafki górne:
Szafki w kolorze białym. Każde skrzydło drzwiowe w szafce wyposażone w 2 zawiasy puszkowe, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°. W każdej szafce dwie półki z system zapobiegającym wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm. Szafki zawieszane na zawieszkach meblowych, na listwie montażowej z możliwością poziomowania
	

	f)
	Szafka górna o wymiarach: szerokość 80 cm x głębokość 32cm x wysokość 72 cm
	1

	g)
	Szafka górna o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 32cm x wysokość 72 cm
	1

	h)
	Szafka górna z miejscem na mikrofalówkę 60cm x głębokość 32cm x wysokość 72 cm
	1
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	Zlewozmywak stalowy 
- wykończenie: stal, satyna
- materiał: stal 304
- sposób montażu: wpuszczany
- ilość komór zlewozmywaka: 1
- głębokość komory 1: 14,5 cm
- wyposażony w osprzęt
- średnica odpływu: 3.5''
- antybakteryjność
[image: ]
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	Bateria
- wykończenie: chrom
- rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
- sposób montażu: stojący
- rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
- rodzaj wylewki: obrotowa
[image: ]
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	Chłodziarka podblatowa do zabudowy o parametrach 
Dane podstawowe
Rodzaj lodówki: lodówka do zabudowy
Wymiary (wys. x szer. x gł.):  82 x 59,5 x 54,5 cm
Położenie zamrażarki : wewnątrz
Wyposażenie 	2 półki w drzwiach, 3 półki szklane, pojemnik na jajka
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku drzwi tak
sposób montowania frontu  - zawiasy nożycowe
liczba termostatów 1
liczba agregatów 1
Klasa klimatyczna  SN, T
Efektywność energetyczna; E     
Roczne zużycie prądu  145 kWh = 149,35 zł rocznie
Pojemność użytkowa chłodziarki: 92 l
Pojemność użytkowa zamrażarki: 15 l
Poziom hałasu:  37 dB
Klasa poziomu hałasu; C
Powyższe parametry spełnia: Lodówka Beko BU1154HCN 82cm
[image: ]
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	Kuchenka mikrofalowa
Pojemność [l]:  20
Sterowanie:  Mechaniczne
Moc mikrofal:  700
Wymiary (GxSxW) [cm]:  32.6 x 45.5 x 26.1
Sposób otwierania drzwi:  W lewo
Funkcje podstawowe:  Gotowanie, Podgrzewanie, Rozmrażanie
Funkcje:  Oświetlenie wnętrza
Rodzaj: wolnostojąca 
Moc mikrofal:700
Sterowanie: Mechaniczne

Powyższe parametry spełnia: np. Kuchenka mikrofalowa HISENSE H20MOBP1H 700W	
[image: ]
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	Stół prostokątny o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.
Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Stół posiada dokumenty,  które należy dołączyć do oferty::
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
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	Krzesło na 4 nogach z tworzywa sztucznego o wymiarach:
•	Wysokość siedziska: 470 mm
•	Głębokość siedziska: 448 mm
•	Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm
•	Szerokość siedziska: 430 mm
•	Wysokość całkowita: 805 mm
•	Szerokość oparcia: 440 mm
•	Długość oparcia: 310 mm
•	Głębokość całkowita krzesła: 530 mm
•	Szerokość całkowita krzesła: 485 mm

Budowa:  Krzesło na 4 nogach, jednoczęściowe bez podłokietników wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego z polipropylenu (PP),Oparcie, siedzisko i nogi w formie jednolitego monobloku bez połączeń. Siedzisko i oparcie oddzielone od siebie z prześwitem zbliżonym kształtem do prostokąta. Nogi o przekroju rombu, zwężające się od góry ku podłożu. Składowanie w stosie max. 4szt
Krzesło winno posiadać, które należy dołączyć do oferty:  :
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 16139, PN-EN1022, PN-EN1728, DIN457
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	Fotel obrotowy
Cechy i funkcje
Mechanizm: 	FST: Synchroniczny, regulacja głębokości siedziska
Zagłówek: 	Regulowany, tapicerowany
Podparcie lędźwi: LSD2: manualne, regulowane na głębokość za pomocą pokrętła
Oparcie: 	Tapicerowane, wysokie
Siedzisko: 	Tapicerowane
Regulacja wysokości oparcia: 	Tak
Podłokietniki: 	R35K2: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan
Podnośnik: 	Pneumatyczny, standardowy
Podstawa: 	Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid (TS25-BL)
Kółka: 	ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni
Pianka siedziska: 	Standard
Pianka oparcia: 	Standard
Materiały drewniane i drewnopochodne: 	Surowiec – EU Timber regulation, z lasów certyfikowanych, certyfikat FSC – uprawnione spółki
Wymiary;
Wysokość całkowita: 	1115-1320 mm
Wysokość siedziska: 	415-540 mm
Szerokość siedziska: 	460 mm
Głębokość całkowita: 	644 mm

Warunki te spełnia np. Fotel obrotowy  BJARG 
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	Fotel obrotowy 
 Ergonomiczny fotel biurowy tapicerowany z oparciem i siedziskiem tapicerowanym oraz regulowanym tapicerowanym zagłówkiem
Siedzisko: Miękkie pokryte pianką wylewaną do formy, wyprofilowane, tapicerowane wysokiej jakości tkaniną
Oparcie: Miękkie, pokryte pianką wylewaną do formy,wyprofilowane w części lędźwiowej, tapicerowane wysokiej jakości tkaniną regulowane na wysokość
Podparcie lędźwi wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa, regulowane na głębokość przy pomocy pompki pneumatycznej
Zagłówek 3D miękki, pokryty pianką wylewaną do formy, tapicerowany ekoskórą, regulowany na wysokość, głębokość oraz kąt nachylenia. Zagłówek montowany w górnej krawędzi oparcia bez elementów montażowych w tyle oparcia z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji.
Podłokietniki 4D regulowane góra-dół, ruch nakładki przód/tył oraz obrót, regulacja szerokości lub 3D stelaż aluminiowy regulowane góra-dół, ruch nakładki przód/tył oraz obrót. Nakładki miękkie poliuretanowe
Podstawa krzesła sześcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
Samohamowne kółka Ø60 mm do powierzchni twardych
Maksymalne dopuszczalne obciążenie krzesła 150 kg
Podstawowe wymiary:
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1200 -1580 mm
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 540-660 mm
Szerokość siedziska: 585 mm
Głębokość siedziska: 480 mm
Szerokość oparcia: 585 mm
Mechanizm synchroniczny Donati- funkcje:
· Możliwość swobodnego kołysania się
· Blokada kąta odchylenia oparcia w 4 pozycjach
· Regulacja głębokości siedziska
· Zakres kątów ujemnych siedziska
· Regulacja siły oporu oparcia przy pomocy pokrętła z boku
· Płynna regulacja wysokości siedziska
· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy Użytkownika
· Atest wytrzymałościowy wg. normy BS 5459-2:2000+A2:2008
· Atest wytrzymałościowy wg. normy PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2

Wykonawca winien posiadać dokumenty,  które należy dołączyć do oferty:: 
Protokół Oceny Ergonomicznej zgodny z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Warunki te spełnia np. Fotel obrotowy  FALCON DUTY 24/7 
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740 mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo. Kolorystyka jak najbardziej zbliżona do istniejących mebli.   Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

[image: Obraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo. Kolorystyka jak najbardziej zbliżona do istniejących mebli.  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Biurko posiada dokumenty,  które należy dołączyć do oferty:
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

[image: Obraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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	Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem i zagłówkiem, siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami: 

Wymiary:
•	Wysokość siedziska: 430-520 mm
•	Głębokość siedziska: 410-460mm
•	Głębokość powierzchni siedziska: 460mm
•	Szerokość siedziska: 500mm
•	Wysokość całkowita: 1055-1145mm
•	Szerokość oparcia: 465mm
•	Wysokość tarczy oparcia: 605mm
•	Wysokość zagłówka: 125-210mm
•	Szerokość zagłówka: 290mm
•	Wysokość tarczy zagłówka: 150mm
•	Szerokość zewnętrzna podłokietników: 635 – 705 mm
•	Średnica podstawy pięcioramiennej: 700mm
Budowa: 
•	Siedzisko i zagłówek tapicerowane, oparcie siatkowe.
•	Oparcie: szkielet ramowy, wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF), obłożone siatką tapicerską.
•	Siedzisko: szkielet wykonany z tworzywa sztucznego pokryty jest pianką wylewaną trudnopalną o grubości 75mm i gęstości ok.58kg/m3. Osłona siedziska z tworzywa sztucznego kolorze czarnym.
•	Podparcie lędźwi zintegrowane z ramką oparcia. Poduszka podparcia zamocowana na poziomym wsporniku, zintegrowanym z ramką oparcia. Przód poduszki tapicerowany, część tylna zabudowana osłoną z tworzywa sztucznego. Regulacja poduszki góra-dół 50mm.
•	Krzesło posiada regulowany, tapicerowany jednostronnie zagłówek, którego osłona wraz z wspornikiem wykonane są z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF). Część przednia obłożona jest pianką wylewaną o grubości 30mm i gęstości ok. 70kg/m3.
•	Zagłówek posiada regulację na wysokość ok.85mm oraz obrót 120° 
•	Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 4 pozycjach
•	Możliwość swobodnego kołysania się
•	Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. 
•	Regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki po prawej stronie siedziska
•	Regulacja głębokości siedziska – ok.50mm za pomocą uchwytu umieszczonego z prawej strony pod siedziskiem.
•	Kąt odchylenia oparcia 21° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 10°
•	Funkcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny 3°) zsynchronizowany z pochyleniem oparcia 6° 
•	Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady
•	Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
•	Podłokietniki 4D: wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym o wymiarach 260x100mm.  Podłokietniki powinny posiadać regulację wysokości 80mm, ruch nakładki na boki 70mm (łącznie), ruch nakładki przód-tył-40mm oraz obrót nakładki 30°
•	Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA) o średnicy fi 700mm.
•	Kółka o średnicy fi 60 mm do miękkich powierzchni, 
•	Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż (siedzisko, zagłówek):
Skład: 100% poliester
Gramatura: min. 240 g/m2
Odporność na ścieranie: >300 000 cykli Martindale
Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02
Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Odporność na pilling: EN ISO 12945-2
Trudnozapalność: EN 1021-1
Inne: OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :
Deklaracja Zgodności Producenta ze znakiem GS - norma: EN 1335, EN 1728,EN 1022 
Atest wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 1335-1:2020+A1:2023, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012/AC:2013, PN-EN 1022:2024
Atest trudnopalności na siatkę tapicerską zgodny z: EN 1021-1:2014 (tlący się papieros)

[image: Obraz zawierający meble, krzesło

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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	Regał niski dwumodułowy o łącznej szerokość 2900 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 900 mm. 
Regał podzielony na dwa moduły, pierwszy moduł o szer. 1950 mm, drugi o szer. 950 mm.
Pierwszy moduł wyposażony w pionową przegrodę usytułowaną pośrodku.
Moduły wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Dla stabilności, plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. min. 12 mm, plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki korpusu.
Moduły wyposażone w stałą półkę dzielącą przestrzeń odkładczą na dwie równe części.
Cokoły o wys. 7 cm. Moduły wyposażone w stopki z możliwością poziomowania +/- 15 mm. 
Na życzenie Zamawiającego należy przewidzieć możliwość skręcenia modułów ze sobą, tak aby stanowiły jedna stabilną całość.    
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z min. 12 kolorów z wzornika producenta. 
Kolorystyka jak najbardziej zbliżona do istniejących mebli. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

[image: ]
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	Szafa z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1155 mm.
Budowa:
•	Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty.
•	Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. 
•	Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm.
•	Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Szafa posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie.
•	Każda z przestrzeni posiada dwie półki z możliwością ułożenia czterech rzędów segregatorów
•	Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 
•	Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa powinna posiadać po trzy półki w każdej z przestrzeni.
•	Wymagana możliwość ustawienia trzech rzędów segregatorów w każdej przestrzeni.
•	Szafa posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. 
•	Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach.
•	Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
•	Szafa posiada dwoje drzwi.
•	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. 
•	Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty wiórowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 
•	Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie ok. +15mm.
•	Kolorystyka: kolor biały, uchwyty białe
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki.
•	Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty :
Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z: PN-EN 16121
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT,  Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II

[image: ]
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	Nadstawka z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1070 mm.
Budowa:
•	Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty.
•	Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. 
•	Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm.
•	Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Nadstawka posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie.
•	Każda z przestrzeni posiada dwie półki z możliwością ułożenia trzech rzędów segregatorów
•	Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 
•	Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Nadstawka powinna posiadać po jednej półce w każdej z przestrzeni.
•	Wymagana możliwość ustawienia dwóch rzędów segregatorów w każdej przestrzeni.
•	Nadstawka posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. 
•	Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach.
•	Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
•	Nadstawka posiada dwoje drzwi.
•	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. 
•	Kolorystyka: Kolorystyka: kolor biały, uchwyty białe 
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki.
•	Wymagane dokumenty,  które należy dołączyć do oferty::
Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z:  PN-EN 16121
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT,  Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II

[image: ]
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	Krzesło obrotowe
SIEDZISKO I OPARCIE
· siedzisko tapicerowane gąbką o dużej gęstości
· oparcie tapicerowane tkaniną siatkową
· podparcie lędźwiowe
MECHANIZM
· mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w czterech pozycjach
· regulacja wysuwu siedziska
· płynna regulacja wysokości siedziska
ZAGŁÓWEK
· regulowany góra-dół, kąt
PODŁOKIETNIKI
· regulowane 2D (góra-dół, przód-tył) z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami
PODSTAWA I PODNOŚNIK
· stabilna nylonowa
· podnośnik klasy 4
KÓŁKA
· kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych

[image: TREX CZARNY podstawa nylonowa Stema]
Powyższe wymogi spełnia np. krzesło obrotowe TREX CZARNY podstawa nylonowa Stema 
	1

	
	Dom akademicki przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu
	

	39
	Narożnik rozkładany w kolorze czarnym przeznaczonego do wyposażenia adaptowanej przestrzeni klubowej Domu Akademickiego
Narożnik powinien posiadać nowoczesną formę, miękkie linie oraz zaokrąglone boki. 
Powinien być wyposażony w duże poduszki zapewniające komfort podczas codziennego użytkowania i wypoczynku.
Narożnik powinien posiadać funkcję rozkładania oraz pojemnik do przechowywania 
Narożnik powinien posiadać stabilną i trwałą konstrukcję, odpowiednią do intensywnego użytkowania w przestrzeni wspólnej. 
Materiał obiciowy powinien być trwały, estetyczny oraz łatwy do utrzymania w czystości.
Wymagania ogólne:
• wymiary: szerokość 246 cm, wysokość 82 cm, głębokość 145 cm,
• duża odporność tkaniny na ścieranie (min. 100 000 cykli - test Martindale)
• kolor czarny,
• funkcja rozkładania,
• pojemnik do przechowywania pościeli lub innych przedmiotów,
• wygodne siedzisko i oparcie wyposażone w poduszki,
• stabilna i trwała konstrukcja odpowiednia do użytkowania w przestrzeni wspólnej,
• materiał obiciowy trwały i łatwy do utrzymania w czystości,
• kompletne wyposażenie we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego montażu i użytkowania,
• kolorystyka i wygląd zgodne z zamieszczonym zdjęciem lub równoważne pod względem estetycznym i funkcjonalnym,

[image: ]

Powyższe wymagania spełnia narożnik Velmores 4X E53260 marki Elior sprzedawany w sklepie EDINOS
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	Stół i 4 szt. krzeseł (komplet) 
Krzesło wchodzące w skład kompletu powinno posiadać następujące parametry: 
wysokość całkowita 81,5 cm, 
wysokość siedziska 47 cm, 
szerokość całkowita 48 cm 
szerokość siedziska 47 cm. 
Głębokość krzesła wynosi 57 cm, 
głębokość siedziska 43 cm. 
Siedzisko wykonane z polipropylenu z poduszką z ekoskóry. 
Nogi krzesła wykonane z drewna bukowego. 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie 110 kg. 
[image: ]Stół wchodzący w skład kompletu powinien posiadać blat o wymiarach 80 cm × 80 cm oraz wysokość 75 cm. 
Grubość blatu wynosi 1,8 cm, a przestrzeń pomiędzy nogami 57 cm. 
Blat powinien być oklejony okleiną PVC. 
Konstrukcja stołu wykonana z płyty meblowej. 
Wymagania ogólne:
· dostawa 4 kompletów (stół + krzesła),
· wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane,
· kolorystyka i wygląd zgodny z zamieszczonym zdjęciem






Powyższe parametry spełnia komplet mebli z firmy MUFART
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	Regał z pojemnikami, przegroda/jasna sosna bejcowana na biało biały, wymiary: 93x44x91 cm
Materiały
Rama
Lita sosna, Barwiony lakier akrylowy, Barwiony lakier akrylowy
Pojemnik (9 szt.)
Polipropylen (min. 50% z recyklingu)
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	Specjalistyczna zabudowa ściany o łącznej długości 560 cm , głębokości 60cm i wysokości ok 260cm, uwzględniająca krzywizny ściany oraz instalacje poprowadzone po niej. Całość podzielona na pięć segmentów. Cztery z nich posadowione na cokole wysokości 7cm, piąta nie posiada podłogi aby umożliwić wjeżdżanie do niej  mobilnych eksponatów. Segmenty posadowione na cokole składają się z szafki dolnej do wysokości 90cm oraz nadstawki o wysokości ok 150cm. Trzy z nich wyposażone w półkę wewnętrzną z możliwością jej płynnej regulacji zamykane są drzwiami skrzydłowymi płytowymi z zamkiem. Czwarta szafka jest szafką z 4 szufladami z pełnym spodem wykonanym z płyty meblowej na prowadnicach z pełnym wysuwem i samodomykiem. Szafa zamykana na zamek centralny. Na szafach posadowione są nadstawki o wysokości ok 150cm zamykane drzwiami szklanymi ze szkła hartowanego w ramkach aluminiowych z zamkiem punktowym. Każda z nadstawek wyposażona w 3 półki / 4 przestrzenie odkładcze z możliwością ich płynnej regulacji.
W związku z szerokością 110cm i głębokością 60cm aby zapobiec wyginaniu się półek wszystkie szafy i nadstawki posiadają wewnętrzna przegrodę pionową dzielącą ja na dwie równe części.
Piąty segment to szafa szerokości 120cm bez podłogi, do wysokości 190cm zamykana drzwiami szklanymi ze szkła hartowanego w ramkach aluminiowych zamykana na zamek. Szafa wewnątrz pusta umożliwiająca wstawienie mobilnych eksponatów. Nad nią nadstawka zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem wyposażona w wewnętrzną pionową przegrodę oraz półkę.
BUDOWA
•	Wszystkie szafki (boki, półki, drzwi płytowe, wieńce) – wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o min. gr. 18 mm, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o wysokiej odporności na działanie wody, oklejonej obrzeżem ABS gr. 2 mm.
•	Wszystkie szklane drzwi wykonane ze szkła hartowanego w ramkach aluminiowych
•	Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o min. gr. 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szafy, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.
•	Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm.  
•	Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne oraz w cokół o wysokości 7 cm, zamontowany na całej długości dolnych szafek 
•	Każde skrzydło drzwiowe płytowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe, drzwi szklane wyposażone w min 3 zawiasy zapewniające kąt otwarcia do min. 110°. 
•	Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i samodomykaniem 
•	Każda z szafek wyposażona w  półki z możliwością płynnej regulacji dzięki zastosowaniu tzw „wielowiertu”, półki wyposażone w system mocowania zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu.

Kolorystyka płyt meblowych do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy z min. 12 kolorów i wzorów.

Przed przystąpieniem do realizacji wymagana jest wizja lokalna w celu zwymiarowania pomieszczenia i dostosowania wymiarów zabudowy do istniejących warunków.


	1

	43
	Mobilny stół konferencyjny, prostokątny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokość 1500mm, głębokość 700mm, wysokość 750mm
Budowa:
•	Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 25mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2.0 mm.
•	Stelaż stalowy chromowany na 4 kółkach Ø65 mm, z których dwa wyposażone są w hamulec. 
•	Nogi z rury stalowej fi32x2.0mm w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem wykonanym z półowalnej rury 50x25x2.0mm.
•	Wspornik blatu wykonany z rury stalowej fi22x2.5mm
•	Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba, z blokadą pozycji, montowane pod blatem.  
•	Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo do sztaplowania bocznego co ułatwia przechowywanie stołów. 
•	Wymagana możliwość połączenia zestawionych blatów tworzywowymi, uchylnymi łącznikami montowanymi pod blatem w sposób beznarzędziowy.
•	Wymagana możliwość szybkiej rekonfiguracji układu stołów.
•	Komplet 2 łączników wymagany na jedną krawędzi blatu.
•	Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Certyfikaty/Atesty, które należy  dołączyć do oferty::
Atest wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 15372:2016, PN-EN 1730:2013 
Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach o wymiarach:
•	Wysokość siedziska: 455 mm
•	Wysokość całkowita: 830 mm
•	Głębokość siedziska: 420 mm
•	Szerokość siedziska: 430 mm
•	Szerokość oparcia: 440 mm
•	Długość oparcia: 380 mm
•	Głębokość całkowita: 535 mm
•	Szerokość całkowita: 500 mm
Budowa:
•	Rama stalowa, chromowana wykonana z rury fi 18 mm oraz pręta fi11mm
•	Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu (PP)
•	Siedzisko posiada tapicerowaną nakładkę obłożoną pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 i grubości 20mm. Szkielet nakładki i osłona siedziska wykonane są  z polipropylenu (PP)
•	Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi wykonane z polipropylenu (PP)
•	Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami
•	Rama krzesła zakryta od spodu osłoną wykonana z polipropylenu (PP) mocowaną do siedziska. Osłona w takim samym kolorze co oparcie i siedzisko
•	Nogi zakończone stopkami tworzywowymi do miękkich powierzchni w kolorze czarnym
•	Możliwość sztaplowania max. 8szt lub 12 szt. na dedykowanym wózku.
•	Kolorystyka: Polipropylen min. 4 kolory z wzornika producenta, do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż:
Skład: 100 % poliester
Gramatura: 310 g/m²
Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale
Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)
Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)
Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2
Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

•	Certyfikaty/Atesty, które  należy dołączyć do oferty:
            Atest wytrzymałościowy zgodny z normą: PN-EN16139, PN-EN1022, PN-EN1728
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	Krzesło obrotowe z tworzywowym oparciem, miękkim tapicerowanym siedziskiem oraz stałymi podłokietnikami:
Wymiary: 
· Szerokość siedziska:480 mm,
· Szerokość oparcia: 440 mm, 
· Głębokość powierzchni siedziska:480mm,
· Głębokość siedziska: 455 mm,
· Wysokość całkowita: 945 – 1080 mm.
· Wysokość siedziska: 410-530 mm
· Średnica podstawy: 710 mm,
· Wysokość tarczy oparcia: 445 mm,
· Wysokość oparcia: 560 mm.
· Szerokość oparcia: 460 mm 
· Głębokość całkowita: 650 mm
  Budowa krzesła:
· Siedzisko: szkielet wykonany z tworzywa polipropylenu (PP) pokryty pianką wylewaną o grubości 40mm i gęstości 68kg/m3. Osłona siedziska wykonana jest z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF). Osłona jest jednocześnie częścią systemu ruchowego. 
· Oparcie posiada szkielet perforowany z tworzywa sztucznego, wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego kulkami szklanymi (PA+GB) wyprofilowane na całej powierzchni. 
· Mechanizm synchroniczny samoważący, wykorzystujący właściwości zastosowanych tworzyw sztucznych i zapewniający synchroniczny i płynny ruch siedziska i oparcia.
Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem
Kąt odchylenia oparcia 24˚ zsynchronizowany z siedziskiem 5˚.
Możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej
Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika
Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
· Podłokietniki stałe, otwarte do przodu. Ramię podłokietnika wykonane jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym lub jasnoszarym. Nakładki polipropylenowe (PP) w kolorze czarnym lub ciemnoszarym
· Podstawa pięcioramienna o średnicy fi710mm, wykonana z polerowanego aluminium.
· Samohamowne kółka o średnicy Ø60mm, przystosowane do twardych powierzchni 
· Kolorystyka: według aktualnego wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.
Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż:
Skład: 100 % poliester
Gramatura: 310 g/m²
Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale
Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)
Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)
Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2
Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Certyfikaty/Atesty,  które należy dołączyć do oferty:
Certyfikat zgodny z:  EN1335-1, EN1335-2
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