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Opis przedmiotu zamówienia
Część 5
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	Stół składany Flib
Mobilny stół konferencyjny, prostokątny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokość 1800mm, głębokość 800mm, wysokość 750mm

•	Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 25mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2.0 mm.
•	Stelaż stalowy malowany proszkowo / chromowany na 4 kółkach Ø65 mm, z których dwa wyposażone są w hamulec. 
•	Nogi z rury stalowej fi32x2.0mm w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem wykonanym z półowalnej rury 50x25x2.0mm.
•	Wspornik blatu wykonany z rury stalowej fi22x2.5mm
•	Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba, z blokadą pozycji, montowane pod blatem.  
•	Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. 
•	Wymagana możliwość połączenia zestawionych blatów tworzywowymi, uchylnymi łącznikami w sposób beznarzędziowy.
•	Wymagana możliwość szybkiej rekonfiguracji układu stołów.
•	Komplet 2 łączników wymagany na jedną krawędzi blatu.
•	Kolorystyka: płyta meblowa i obrzeża do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą :
Atest wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 15372:2016, PN-EN 1730:2013 
Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)
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	Łącznie 20 szt.

w tym:
12 szt. chromowane
8 szt. malowane proszkowo
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	Krzesło CafeVII
Krzesło stacjonarne na 4 nogach z drewnianym kubełkiem bez podłokietników:
            Podstawowe wymiary mieszczące się w tolerancjach:
•	Wysokość całkowita: 845 ± 7,0 mm 
•	Wysokość siedziska: 465 ±  5,0 mm
•	Głębokość siedziska: 410 ± 3,0 mm
•	Szerokość siedziska: 395 ± 3,0 mm
•	Szerokość oparcia: 320 ± 3,0 mm
•	Szerokość całkowita: 510 ± 10 mm
•	Głębokość całkowita: 500 ± 10 mm
Budowa krzesła:
•	Krzesło kawiarniane na 4 nogach bez podłokietników
•	Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z profilowanej sklejki bukowej z tapicerowanymi nakładkami
•	Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany, bejcowany, wykonany z 8-warstwowej profilowanej sklejki bukowej, grubość 10.5 mm,  z oparciem zwężającym się lekko od dołu ku górze.
•	Krzesło posiada na przedniej części tapicerowane dwie oddzielne nakładki oparcia i siedziska, których szkielet wykonany jest z                               4- warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5mm. Nakładki obłożone są pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 i grubości 10mm.
•	Rama krzesła stalowa, malowana proszkowo / chromowana składa się z 4 nóg, które wykonane są z dwóch oddzielnych giętych elementów z rury o przekroju Ø16x2.0mm zespawanych z płytą podstawy. Płyta z blachy o grubości 3mm, mocowana jest do kostki montażowej wykonanej z 12 mm sklejki pod siedziskiem  Montaż za pomocą śrub do złącz gwintowanych.
•	Rama posiada nasunięte na nogi pod siedziskiem, cztery dystanse z miękkiego tworzywa, które ograniczają uszkodzenie kubełka podczas sztaplowania oraz poprawiają komfort użytkowania.
•	Rama malowana proszkowo / chromowana
•	Wszystkie łączenia estetyczne. 
•	Nogi wyposażone w stopki tworzywowe zakończone filcem do twardych powierzchni.
•	Możliwość sztaplowania max. 4 szt.
•	Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.

Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą:
•	Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: PN-EN 16139
•	Oświadczenie Producenta o zgodności wyrobu z normą: PN- EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728 - przeprowadzone badania są równoważne testom na znak GS i zostały przeprowadzone po konsultacji z TÜV Rheinland.  

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż:
Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer)
Gramatura: 300 g/m2
Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale
Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5)
Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 5 –8)
Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)
Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Calif. Bull. 117E
Inne: EU Ecolabel certificate
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate
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	Łącznie: 125 szt.

w tym: 
80 szt. chromowane
45 szt. malowane proszkowo
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach z drewnianym kubełkiem i podłokietnikami:
Podstawowe wymiary mieszczące się w tolerancjach:

•	Wysokość całkowita: 845 ± 7,0 mm 
•	Wysokość siedziska: 465 ±  5,0 mm
•	Głębokość siedziska: 410 ± 3,0 mm
•	Szerokość siedziska: 395 ± 3,0 mm
•	Szerokość oparcia: 320 ± 3,0 mm
•	Szerokość całkowita: 555 ± 10 mm
•	Głębokość całkowita: 500 ± 10 mm

Budowa krzesła:
•	Krzesło kawiarniane na 4 nogach z podłokietnikami
•	Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z profilowanej sklejki bukowej z tapicerowanymi nakładkami
•	Siedzisko i oparcie: kubełek drewniany, bejcowany, wykonany z 8-warstwowej profilowanej sklejki bukowej, grubość 10.5 mm,  z oparciem zwężającym się lekko od dołu ku górze.
•	Krzesło posiada na przedniej części tapicerowane dwie oddzielne nakładki oparcia i siedziska, których szkielet wykonany jest z                               4- warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5mm. Nakładki obłożone są pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 i grubości 10mm.
•	Rama krzesła stalowa, malowana proszkowo / chromowana składa się z 4 nóg, które wykonane są z dwóch oddzielnych giętych elementów z rury o przekroju Ø16x2.0mm zespawanych z płytą podstawy. Płyta z blachy o grubości 3mm, mocowana jest do kostki montażowej wykonanej z 12 mm sklejki pod siedziskiem  Montaż za pomocą śrub do złącz gwintowanych.
•	Rama posiada nasunięte na nogi pod siedziskiem, cztery dystanse z miękkiego tworzywa, które ograniczają uszkodzenie kubełka podczas sztaplowania oraz poprawiają komfort użytkowania.
•	Krzesło posiada podłokietniki stałe, otwarte do przodu wykonane z rury stalowej, malowanej proszkowo / chromowanej fi18x2,5mm, zintegrowane z ramą. W tylnej części od dołu podłokietniki połączone są poprzeczką wzmacniającą wykonaną ze stalowego pręta fi10mm. Nakładki wykonane z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12mm, barwione na kolor zgodny z obowiązującym wzornikiem. Podłokietniki z możliwością podwieszenia krzesła na blacie biurka, posiadają od spodu zabezpieczenie w postaci ochronnych nakładek z tworzywa sztucznego.
•	Widoczne końce podłokietników zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
•	Wszystkie łączenia estetyczne. 
•	Nogi wyposażone w stopki tworzywowe zakończone filcem do twardych powierzchni.
•	Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.

Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą :
•	Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: PN-EN 16139
•	Oświadczenie Producenta o zgodności wyrobu z normą: PN- EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728 - przeprowadzone badania są równoważne testom na znak GS i zostały przeprowadzone po konsultacji z TÜV Rheinland.  

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż:
Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer)
Gramatura: 300 g/m2
Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale
Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5)
Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 5 –8)
Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)
Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Calif. Bull. 117E
Inne: EU Ecolabel certificate
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate
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	Łącznie: 20 szt.

w tym: 
12 szt. chromowane
8 szt. malowane proszkowo
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	Szafa na wymiar 
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 500cm, głębokość 70cm, wysokość 150cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf .
Szafa składa się z 6 modułów.
1 moduł 1 drzwiowy (z półkami)
2 moduły 2 drzwiowe (brak półek)
1 moduł 2 drzwiowy z półkami
1 moduł regał otwarty
Oraz 1 moduł 1 drzwiowy umożliwiający szybki dostęp do rewizji na ścianie bocznej – wycięcie odpowiedniego otworu w boku szafy (1 lub 2 mobilne półki powyżej rewizji)
Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.
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	1 szt.
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	Biurko prezydialne
•	Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 38 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.
Biurko otoczone wysokimi panelami wystającymi ponad blat biurka. Front panelu ozdobiony lamelami 
Wymiary
Wysokość całkowita: 	850 mm
Szerokość całkowita: 	1500 mm
Głębokość całkowita: 	700 mm
Grubość blatu: 	38 mm
Podstawa: 	Panelowa
Stopki: 	Poziomujące (+10 mm)
Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.
	[image: ]
	1 szt.
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	Biurko prezydialne
•	Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 38 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.
Biurko złożone z 2 blatów po 150cm każdy, na środku noga wspierająca cofnięta od strony użytkownika o około 20cm.
Biurko otoczone wysokimi panelami wystającymi ponad blat biurka. Front panelu ozdobiony lamelami 
Wymiary
Wysokość całkowita: 	850 mm
Szerokość całkowita: 	3000 mm
Głębokość całkowita: 	700 mm
Grubość blatu: 	38 mm
Podstawa: 	Panelowa
Stopki: 	Poziomujące (+10 mm)
Kolorystyka: z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.
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	2 szt.
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	Taboret do pianina
Ława fortepianowa o wyglądzie jasnego dębu
Kolor: jasny dąb (jasny dąb)
Pokrowiec welurowy czarny
Przykręcane nogi
wysokiej jakości mechanizm
regulowana wysokość: 48 - 56 cm
Powierzchnia siedziska: 53 cm X 31 cm

Ława fortepianowa Fame z czarnym welurowym obiciem
Ława z regulacją wysokości jest idealnym wyborem dla pianistów, którzy cenią sobie wygodę, trwałość i design. Obszernie wyściełane siedzisko, pokryte wysokiej jakości, wytrzymałym czarnym welurem, zapewnia przyjemne i wygodne siedzenie nawet podczas długich sesji grania.
Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi regulacji wysokości, wysokość siedziska można łatwo ustawić w zakresie od 48 do 56 cm, umożliwiając muzykom o różnym wzroście znalezienie idealnej pozycji do gry. Przy szerokości siedziska 53 cm i głębokości 31 cm, PB-10C oferuje dużo miejsca i długotrwały komfort.
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	1 szt.

	
	Biuro Obsługi Studenta – pokój nr 103
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	szafa 160cm 4OH
Szafa z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1545 mm.
Budowa:
•	Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty.
•	Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. 
•	Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm.
•	Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Szafa posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie.
•	Każda z przestrzeni posiada trzy półki z możliwością ułożenia czterech rzędów segregatorów
•	Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 
•	Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa powinna posiadać po trzy półki w każdej z przestrzeni.
•	Wymagana możliwość ustawienia czterech rzędów segregatorów w każdej przestrzeni.
•	Szafa posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. 
•	Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach.
•	Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
•	Szafa posiada dwoje drzwi.
•	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. 
•	Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty wiórowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 
•	Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie ok. +15mm.
•	Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki.
•	Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z: PN-EN 16121
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT,  Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II
	[image: Obraz zawierający w pomieszczeniu, design

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
	2 szt.
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	nadstawka 160cm 2OH
Nadstawka z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm.
Budowa:
•	Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty.
•	Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. 
•	Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm.
•	Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Nadstawka posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie.
•	Każda z przestrzeni posiada jedną półkę z możliwością ułożenia dwóch rzędów segregatorów
•	Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 
•	Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Nadstawka powinna posiadać po jednej półce w każdej z przestrzeni.
•	Wymagana możliwość ustawienia dwóch rzędów segregatorów w każdej przestrzeni.
•	Nadstawka posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. 
•	Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach.
•	Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
•	Nadstawka posiada dwoje drzwi.
•	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. 
•	Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki.
•	Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z:  PN-EN 16121
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT,  Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II
	[image: Obraz zawierający urządzenia kuchenne, Urządzenie domowe, lodówka, urządzenie

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
	2 szt.
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	szafa 120cm 4OH
Szafa z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1545 mm.
Budowa:
•	Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty.
•	Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. 
•	Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm.
•	Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Szafa posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie.
•	Każda z przestrzeni posiada trzy półki z możliwością ułożenia czterech rzędów segregatorów
•	Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 
•	Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa powinna posiadać po trzy półki w każdej z przestrzeni.
•	Wymagana możliwość ustawienia czterech rzędów segregatorów w każdej przestrzeni.
•	Szafa posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. 
•	Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach.
•	Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
•	Szafa posiada dwoje drzwi.
•	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. 
•	Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty wiórowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 
•	Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie ok. +15mm.
•	Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki.
•	Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z: PN-EN 16121
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT,  Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II
	[image: Obraz zawierający w pomieszczeniu, design

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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	nadstawka 120cm 2OH
Nadstawka z drzwiami przesuwnymi płytowymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm.
Budowa:
•	Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2,0mm dobrane pod kolor płyty.
•	Korpus, front, ściana działowa i półki powinny być wykonane z płyty grubości 18 mm. 
•	Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy (ściana tylna) wykonane z płyty HDF 2,5mm.
•	Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Nadstawka posiada przegrodę wykonaną z płyty wiórowej (MFC) o grubości 18mm, która tworzy pionowy podział na dwie przestrzenie.
•	Każda z przestrzeni posiada jedną półkę z możliwością ułożenia dwóch rzędów segregatorów
•	Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 
•	Głębokość półek 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Nadstawka powinna posiadać po jednej półce w każdej z przestrzeni.
•	Wymagana możliwość ustawienia dwóch rzędów segregatorów w każdej przestrzeni.
•	Nadstawka posiada drzwi z płyty wiórowej o grubości 18mm z jednopunktowym zamkiem wpuszczanym i dwoma kluczami łamanym. 
•	Każde drzwi powinny być okute rolkami oraz uchwytami z tworzywa sztucznego, które umożliwiają przesuwanie się ich po prowadnicach.
•	Prowadnice drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
•	Nadstawka posiada dwoje drzwi.
•	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu ok.120 mm. Uchwyt mocowany pionowo na 2 śrubach. 
•	Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki.
•	Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Certyfikat Bezpieczeństwa zgodny z:  PN-EN 16121
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT,  Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II
	[image: Obraz zawierający urządzenia kuchenne, Urządzenie domowe, lodówka, urządzenie

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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	szafa aktowo-obraniowa 6OH z lustrem
Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225 mm

•	Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2.0mm dobrane pod kolor płyty.
•	Korpus i front  powinny być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, plecy z płyty 12mm.  Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus powinny być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Szafa posiada jedną półkę o głębokości 350 mm, pod którą przykręcony jest wysuwany metalowy, chromowany wieszak na ubrania.
•	Półka ma możliwość regulacji położenia +/- 32mm.
•	Szafa ma być wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło. Drzwi posiadają kąt rozwarcia do 110st.
•	Jedne drzwi mają być wyposażone w listwę przymykową z tworzywa sztucznego.
•	Drzwi wyposażone w system cichego domyku
•	Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
•	Zamek baskwilowy min. dwupunktowy
•	Korpus szafy posadowiony na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 
•	Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie min. +10mm.
•	Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Na drzwiach od wewnątrz wklejone lustro
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
System klucza matki

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :
•	Certyfikat zgodny z:  PN-EN 16121 
•	Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)
	[image: ]
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	szafka pod drukarkę
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 82,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półki/ 2 przestrzenie segregatorowe.
Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
o certyfikat zgodności wg normy EN 16121  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	[image: ]
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	szafa combi 4OH
Szafa aktowa częściowo otwarta z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1545mm
•	Szafa zamykana drzwiami uchylnymi do wysokości 3OH, powyżej część otwarta, jako regał 1OH, wykonana jako jedna bryła , tak by część otwarta była zintegrowana z częścią zamkniętą.
•	Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2,0mm dobranym pod kolor płyty.
•	Korpus, front i drzwi wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF grubości 2,5 mm.  Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
•	Półki wykonane z płyty grubości min.18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa powinna posiadać łącznie 3 półki, przy czym 1 w przestrzeni otwartej i 2 w zamkniętej mają możliwość regulacji wysokości.
•	Wymagana możliwość ustawienia łącznie 4 rzędów segregatorów.
•	Szafa powinna być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110°
•	Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową z tworzywa sztucznego.
•	Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
•	Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
•	Szafa posadowiona na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 55 mm. 
•	Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie ok. 15mm.
•	Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
       System klucza matki

•	Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Certyfikat zgodny z normą: EN 16121
 Atest Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	[image: ]
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	szafa 60cm
Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 44,5cm, wysokość 82,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półki/ 2 przestrzenie segregatorowe.
Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :
o certyfikat zgodności wg normy EN 16121  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	[image: ]
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	biurko 160x60 z kanałem kablowym z panelem dolnym
Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600mm, głębokość 600 mm, wysokość stała:740 mm + panel dolny.

•	Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
•	Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z belki stalowej o przekroju 20x40 mocowana fabrycznie do blatu. Rama nie spawana.
•	Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50x50 mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na manualną regulację poziomu + 10mm.  Nogi powinny być montowane do ramy za pomocą śrub i odlewanych trójkątnych łączników, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
•	Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Dla podstawy – wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego, alu lub wersji chromowanej. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Biurko wyposażone w panel frontowy dolny.
•	Panel wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC), o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm, w kolorze płyty.
•	Szerokość dopasowana do szerokości biurka. Montaż między nogami i blatem stołu.
•	Wysokość: 340 mm
•	Szerokość całkowita panelu: 1460 mm
•	Panel montowany za pomocą trzech metalowych uchwytów do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka.
•	Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego.
•	Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru min. kolory czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
Zamawiający wymaga, aby biurko miało opcjonalnie możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego. 
•	Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
•	Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
MATERIAL & RECYCLING PRODUCT PASSPORT,  Zgodny z normą EN ISO 14021, Typ II
	[image: ]
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	lada dostawka
Lada recepcyjna moduł prosty o wymiarach: głębokość: 600mm, szerokość: 600mm, wysokość: 1120 mm, wysokość blatu roboczego: 740 mm. 
Budowa:
•	Konstrukcja nośna lady, blat górny i blat roboczy powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25mm i klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2,0 mm dobranym pod kolor płyty. Elementy frontowe powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 12mm i klasie higieniczności E1.
•	Elementy frontowe wpuszczane są w nafrezowane rowki w blacie głównym oraz łączynie dolnej.
•	Na blacie głównym lady znajduje się nadstawka otwarta, zakończona mniejszym blatem, nawiązująca kształtem do bryły modułu.
•	Lada otwarta, niezabudowana od strony wewnętrznej 
•	Poszczególne elementy lady połączone ze sobą za pomocą złącz meblowych.
•	Wymagana możliwość łączenia poszczególnych modułów systemu za pomocą dedykowanych złącz.
•	Możliwość poziomowania w zakresie +10mm
•	Kolorystyka: płyta meblowa,  - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
	[image: ]
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	kontener stacjonarny
Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość 740mm
•	Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  
•	Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
•	Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych.
•	Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
•	Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
•	Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
•	Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
•	Szuflady na prowadnicach rolkowych.
•	Metalowe stopki poziomujące w zakresie min.+15mm
•	Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
•	Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
o	System klucza matki
•	Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
•	Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 16121 
•	Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	[image: Obraz zawierający meble, szuflada, komoda, Szafa kartotekowa

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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	kontener mobilny
Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :
    o Atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	[image: http://pl.nowystylgroup.com/nsd/files/1239]
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	dostawka dla petenta
Blat o wymiarach: szerokość: 1200mm, głębokość 400 mm, wysokość stała:740 mm 
Blat: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Całość wsparta na dwóch nogach metalowyych, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50x50 mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na manualną regulację poziomu + 10mm 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
	[image: ]
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	osłona boczna biurka o wymiarach 55cm x 40cm
wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
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	półka wisząca
wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. O wymiarze 100cm z bokami i tyłem
 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy 
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	Biurko elektryczne 180cm
Wymiary
Wysokość całkowita: 	650-1310 mm
Szerokość całkowita: 	1800 mm
Głębokość całkowita: 	800 mm
Grubość blatu: 	25 mm
Cechy i funkcje
Regulacja wysokości: 	Elektryczna
Kształt blatu: 	Prostokąt
Typ biurka: 	Wolnostojące
Typ blatu: 	Stały
Standard wtyczki: 	Europejski (EU)
Media – położenie lewe: 	Plastikowa przelotka Ø80
Media – położenie środkowe: 	Brak
Media – położenie prawe: 	Brak
Regulacja wysokości za pomocą: 	Panel sterowania z wyświetlaczem, panelem dotykowym i funkcją pamięci (4 pozycje)
Podstawa: 	Typu T, ramowa
Kształt kolumny: 	Kwadratowy
Stopa podstawy: 	EM2 – Prostokątna
Kółka: 	Brak
Stopki: 	Poziomujące
Antykolizja: 	Tak
Poziomy kanał kablowy: 	Uchylny jednostronny, stalowy
Pionowy kanał kablowy: 	Brak
Panel: 	Brak
Maskownica okablowania: 	Brak
Montaż: 	Rozmontowany, opakowanie z kartonu
Wykończenia
Materiał elementów płytowych – blat: 	Melamina (MFC)
Materiał elementów metalowych – podstawa: 	Stal malowana proszkowo
Obrzeże blatu: 	2 mm – klejone
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Biurko elektryczne 200cm
Wymiary
Wysokość całkowita: 	650-1310 mm
Szerokość całkowita: 	2000 mm
Głębokość całkowita: 	800 mm
Grubość blatu: 	25 mm
Cechy i funkcje
Regulacja wysokości: 	Elektryczna
Kształt blatu: 	Prostokąt
Typ biurka: 	Wolnostojące
Typ blatu: 	Stały
Standard wtyczki: 	Europejski (EU)
Media – położenie lewe: 	Plastikowa przelotka Ø80
Media – położenie środkowe: 	Brak
Media – położenie prawe: 	Brak
Regulacja wysokości za pomocą: 	Panel sterowania z wyświetlaczem, panelem dotykowym i funkcją pamięci (4 pozycje)
Podstawa: 	Typu T, ramowa
Kształt kolumny: 	Kwadratowy
Stopa podstawy: 	EM2 – Prostokątna
Kółka: 	Brak
Stopki: 	Poziomujące
Antykolizja: 	Tak
Poziomy kanał kablowy: 	Uchylny jednostronny, stalowy
Pionowy kanał kablowy: 	Brak
Panel: 	Dolny, melaminowy, wysokość 340 mm, narożniki prostokątne
Maskownica okablowania: 	Brak
Montaż: 	Rozmontowany, opakowanie z kartonu
Wykończenia
Materiał elementów płytowych – blat: 	Melamina (MFC)
Materiał elementów metalowych – podstawa: 	Stal malowana proszkowo
Obrzeże blatu: 	2 mm – klejone
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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