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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia
Wykonanie instalacji teletechnicznych i towarzyszących robót budowlanych w budynku A Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, obejmujących w szczególności: instalację LAN w 3 pracowniach komputerowych, instalację kontroli dostępu (KD), instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz prace odtworzeniowe.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji okablowania strukturalnego LAN w 3 pracowniach komputerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalacji kontroli dostępu (KD) oraz instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w budynku A Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę materiałów, montaż urządzeń, wykonanie tras kablowych, uruchomienie instalacji, wykonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych po zakończeniu prac instalacyjnych.
3. Zakres rzeczowy zamówienia
3.1. Instalacja LAN dla 3 pracowni komputerowych na II piętrze
W ramach zamówienia należy wykonać instalację LAN dla 3 klas komputerowych zlokalizowanych na II piętrze budynku A.
Zakres prac dla każdej z 3 pracowni komputerowych obejmuje:
wykonanie kompletnego okablowania strukturalnego LAN,
montaż lokalnej szafy rack 12U,
wyposażenie każdej szafy rack w pełny osprzęt zgodnie z dokumentacją projektową, w tym wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania i eksploatacji instalacji,
wykonanie rozprowadzenia instalacji w obrębie 3 pracowni komputerowych w kanałach podparapetowych,
wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń kablowych, zakończeń torów logicznych, paneli krosowych oraz oznaczeń gniazd, kabli i urządzeń.
Lokalne szafy rack 12U w 3 pracowniach komputerowych mają być w pełni wyposażone zgodnie z projektem, tj. z uwzględnieniem wszystkich elementów aktywnych i pasywnych przewidzianych dokumentacją, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.
3.2. Istniejąca szafa dystrybucyjna w piwnicy
W ramach zamówienia należy doprowadzić okablowanie strukturalne oraz instalacje teletechniczne do istniejącej szafy rack zlokalizowanej w pomieszczeniu węzłowym w piwnicy budynku A.
Zakres prac obejmuje:
doprowadzenie wszystkich wymaganych połączeń okablowania strukturalnego z 3 pracowni komputerowych oraz innych instalacji teletechnicznych objętych zamówieniem do istniejącej szafy w piwnicy,
montaż nowych paneli krosowych (patch paneli) w wolnej przestrzeni istniejącej szafy rack oraz rozszycie i zarobienie w nich doprowadzonych kabli,
uporządkowanie, odszycie i czytelne oznaczenie wszystkich wprowadzonych przewodów wewnątrz szafy.
3.3. Instalacja kontroli dostępu (KD)
W budynku należy wykonać instalację kontroli dostępu obejmującą co najmniej:
pomieszczenie z istniejącą szafą w piwnicy,
pokój nauczycielski.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
wykonanie okablowania dla systemu KD,
montaż urządzeń kontroli dostępu,
wykonanie niezbędnych połączeń zasilających i sterujących,
uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemu.
3.4. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
Należy wykonać instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) dla pomieszczeń objętych zamówieniem, w szczególności z uwzględnieniem:
pomieszczenia z istniejącą szafą w piwnicy,
innych pomieszczeń i stref wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji lub wynikających z przyjętej koncepcji zabezpieczenia obiektu.
Zakres prac obejmuje:
wykonanie tras kablowych i okablowania,
montaż elementów systemu SSWiN,
uruchomienie systemu,
przeprowadzenie prób i testów działania.
3.5. Trasy kablowe i sposób prowadzenia instalacji
Rozprowadzenie instalacji w 3 pracowniach komputerowych na II piętrze należy wykonać w kanałach podparapetowych.
W pozostałych pomieszczeniach sposób prowadzenia tras kablowych należy dostosować do warunków technicznych budynku, z zachowaniem estetyki wykonania oraz zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w sposób uporządkowany i bezpieczny, z odtworzeniem przegród po wykonaniu instalacji.
4. Roboty budowlane i odtworzeniowe
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich robót budowlanych i odtworzeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania instalacji, w tym w szczególności:
wykonania bruzd, przebić i przejść instalacyjnych,
zaszpachlowania bruzd po ułożeniu instalacji,
odtworzenia uszkodzonych tynków i powierzchni ścian poprzez tynkowanie i szpachlowanie,
malowania całych ścian w pomieszczeniach objętych ingerencją po wykonanych pracach (w tym w 3 pracowniach komputerowych),
uporządkowania miejsc prowadzenia robót i wywozu odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.
Prace odtworzeniowe należy wykonać w standardzie nie gorszym niż stan istniejący przed rozpoczęciem robót.
5. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia
Wszystkie instalacje należy wykonać jako kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, pełnowartościowych, posiadających wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznaczeń wszystkich torów kablowych, gniazd, paneli, szaf oraz urządzeń.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pomiarów i testów wszystkich wykonanych instalacji oraz przekazania Zamawiającemu protokołów z pomiarów.
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:
schematy i opisy wykonanych instalacji,
zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń,
protokoły pomiarów i uruchomień,
aktualizację oznaczeń punktów logicznych i urządzeń.
