


Kraków dnia: 2026-10-26
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.25.485.2026	 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa osprzętu elektrycznego dla MS AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.485.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.485.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
Pierwszy zestaw pytań:

Pytanie 1
Pozycja 133 — końcówki kablowe
Prosimy określić rodzaj końcówki, przekrój przewodu, długość części roboczej, materiał i izolację oraz wskazać, czy chodzi o końcówkę pojedynczą czy podwójną. Prosimy również potwierdzić, czy jednostką rozliczeniową jest pojedyncza końcówka, czy opakowanie, a jeśli opakowanie — podać jego zawartość.
Odpowiedź:
Rodzaj końcówki: końcówka pojedyncza;
Przekrój [mm²]: 1,5;
Przekrój AWG: 16;
Izolacja: polipropylen;
Kolor Izolacji: czerwony;
Materiał: miedź [Cu];
Jednostka rozliczeniowa: 1 sztuka;	
Przykładowy produkt spełniający wymagania Zamawiającego: ERGOM HI-1,5/8.

Pytanie 2
Pozycja 102 — stopień ochrony gniazda
W opisie wskazano „gniazdo bryzgoszczelne” oraz IP20. Prosimy potwierdzić wymagany stopień ochrony: IP20 czy IP44, oraz wskazać, czy wymagane jest gniazdo z klapką. W przypadku rozbieżności prosimy poprawić opis lub oznaczenie modelu.
Odpowiedź:
Błąd w opisie. Wymagany stopień ochrony IP44. Gniazdko z klapką. Model referencyjny: Biały Hager Lumina - WL1120
Pytanie 3
Pozycja 212 — barwa światła
Nazwa pozycji wskazuje 11W/840, natomiast model referencyjny — 11W/830. Prosimy jednoznacznie wskazać wymaganą barwę światła: 4000 K, zgodnie z oznaczeniem 840, czy 3000 K, zgodnie z oznaczeniem 830, oraz skorygować opis.
Odpowiedź:
Błąd we wskazaniu modelu referencyjnego. Prawidłowe oznaczenie 11W/840.

Pytanie 4
Pozycja 255 — długość i wyposażenie oprawy
Prosimy potwierdzić jednostkę i wymaganą długość oprawy. Czy zapis „27 mm” jest omyłką i chodzi o około 27 cm? Prosimy podać dopuszczalny zakres długości oraz informację, czy oprawa ma zawierać przewód przyłączeniowy, wyłącznik i elementy mocujące.
Odpowiedź:
Błąd w opisie. Wymagana długość oprawy to 270mm. Oprawa ma zawierać przewód przyłączeniowy, wyłącznik i elementy mocujące.

Pytanie 5
Pozycja 257 — parametry oprawy podszafkowej
Prosimy podać producenta i pełny model referencyjny albo określić minimalny strumień świetlny, barwę światła, długość, napięcie zasilania, sposób montażu oraz wymagane wyposażenie oprawy. Prosimy potwierdzić, że wskazana wartość 6,5 W oznacza moc.
Odpowiedź:
Model referencyjny: IDEUS LED 6,5W WHITE NW 03560 Struhm Ideus IP20 33cm. Moc 6,5W.

Pytanie 6
Pozycje 258–260 — jednostka rozliczeniowa kabli
Kable opisano jako odcinki 100 m, natomiast jednostką jest „szt.”. Czy jedna sztuka oznacza pełny odcinek lub rolkę 100 m, a cena jednostkowa ma obejmować 100 m kabla? Prosimy potwierdzić łączną wymaganą liczbę metrów w każdej pozycji.
Odpowiedź:
Ilością rozliczeniową w pozycjach 258-260 jest szpula z kablem o długości 100m.

Pytanie 7
Pozycje 258–259 — parametry kabli UTP
Prosimy określić materiał żył, minimalną średnicę lub przekrój, wykonanie żyły jako drut lub linka, wymagania dotyczące powłoki i klasy reakcji na ogień, a dla kabla zewnętrznego również odporność na UV i wymaganie żelowania.
Odpowiedź:
Parametry wspólne dla kabli UTP (poz. 258 i 259):
Nierozprzestrzeniający płomienia: nie;
Kolor izolacji: szary;
Materiał żyły: miedź [Cu];
Ekran wspólny: brak;
Klasa żyły: klasa 1 = jednodrutowy.
Dodatkowo dla kabla UTP zewnętrznego (poz. 258):
odporność na UV: tak;	
żelowanie: tak.

8. Pozycja 260 — parametry kabla koncentrycznego
Prosimy określić impedancję, materiał i średnicę żyły centralnej, wymagania dotyczące ekranowania, przeznaczenie wewnętrzne lub zewnętrzne oraz wymagany rodzaj powłoki kabla.
Odpowiedź:
Impedancja: 75 Om;
Ekranowany kabel koncentryczny typu RG6;
Żyła wewnętrzna wykonaną z drutu miedzianego o średnicy co najmniej 1,13mm;
Powłoka PVC: kabel wewnętrzny;
Klasa ekranowania: A;
Oplot aluminiowy 81%;
Podwójny ekran: folia/oplot; 
Klasa CPR: Eca.

Pytanie 9
Pozycje 261–267 — parametry patchcordów
Prosimy wskazać wymagane ekranowanie, materiał żył, rodzaj powłoki i kolor oraz potwierdzić wymaganie fabrycznie zakończonych przewodów ze złączami RJ45 na obu końcach.
Odpowiedź:
Brak wymagania ekranowania;
Materiał: miedź;
Powłoka LSOH;
Kolor: szary;
wymagane fabryczne zakończenia RJ45 na obu końcach.

Pytanie 10
Pozycja 140 — kod i parametry oprawy
Prosimy zweryfikować kod produktu „40580756178046” oraz określić wymagany strumień świetlny, barwę światła, wymiary i sposób montażu oprawy 24 W IP44.,
Odpowiedź:
Poprawne oznaczenie produktu 4058075618046

Pytanie 11
Pozycje 144 i 148 — rodzaj zestawów montażowych
Prosimy potwierdzić, czy wymagane są zestawy podtynkowe, czy natynkowe, oraz wskazać oprawy, z którymi mają być kompatybilne. Czy są to odrębne zestawy dodatkowe, niezależne od wyposażenia wymaganego w poz. 143 i 147?
Odpowiedź:
Wymagane są zestawy podtynkowe do montażu opraw oświetleniowych, odrębne od opraw z pozycji 143 i 147, ale muszą być z nimi kompatybilne.

Pytanie 12
Pozycja 146 — zgodność modelu z parametrami
Prosimy zweryfikować zgodność kodu katalogowego z opisem 25 W / 2700 lm i potwierdzić prawidłowe oznaczenie modelu. Kod wskazany w tej pozycji jest zbliżony do kodu oprawy 15 W z poz. 145.
Odpowiedź:
Model lampy który spełnia wymagania to MILO 101001D840-0D00-0103

Pytanie 13
Pozycja 147 — zakres wymaganego IP65
Prosimy potwierdzić, czy IP65 jest wymagane dla całej oprawy, czy wyłącznie od strony pomieszczenia, oraz czy musi zostać zachowane po zamontowaniu w wymaganej ramce natynkowej.
Odpowiedź:
Wyłącznie do strony pomieszczenia. Nie musi być zachowane po zamontowaniu w wymaganej ramce natynkowej.

Pytanie 14
Pozycja 253 — technologia źródła światła
Produkt nazwano halogenem, jednocześnie wskazując model referencyjny Philips CDM-R111elite 35W/930. Prosimy jednoznacznie określić technologię źródła światła oraz potwierdzić zgodność wymaganych parametrów 35 W, GX8.5 i średnicy 111 mm z podanym modelem referencyjnym.
Prosimy o udostępnienie poprawionego formularza kalkulacji cenowej, jeżeli udzielone wyjaśnienia spowodują zmianę opisów lub jednostek rozliczeniowych..
Odpowiedź:	
Jest to Lampa metalohalogenkowa z odbłyśnikiem MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 928195505330 Philips

Pytanie 15
Pozycja 71
Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie ORNO, OR-CR-203/B?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odpowiedników np. produkcji Orno bądź kanlux

Pytanie 16
Pozycja 141 – product wycofany
Oczekiwany przez Zamawiajacego product został wycofany z produkcji. Ponadto, nie występuje zamiennik, stąd zwracamy sie o usunięcie pozycji z zestawienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje alternatywny produkt spełniający wymagania: oprawa liniowa, podszafkowa KANLUX Mera LED 8W CCT 29216



========================

Drugi zestaw pytań:
Pytanie 17:
135 i 254 — listwy i korytka
Czy jednostka „szt.” oznacza kompletny odcinek długości 2 m wraz z pokrywą? Prosimy również potwierdzić wymagany kolor.
Odpowiedź:
Należy wycenić kompletny zestaw listwa instalacyjna + pokrywa o długości 2m, kolor biały.

Pytanie 18:
126–128 — kanały instalacyjne
Prosimy potwierdzić, że cena jednostkowa ma dotyczyć 1 mb kanału wraz z pokrywą, mimo dostawy w odcinkach 2 m, a ilości podane w formularzu oznaczają łączną liczbę metrów.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia jednostkę rozliczeniową w pozycjach 126-128 (kanały o długości 2m (różne wymiary) na szt. (było mb) oraz potwierdza, że w pozycjach tych wycenić należy zestaw kanał  + pokrywa.

Pytanie 19:
131–132 — końcówki oczkowe
Prosimy potwierdzić wymagany przekrój przewodu i średnicę otworu pod śrubę oraz wskazać, czy jednostka „szt.” oznacza pojedynczą końcówkę, mimo oznaczenia „/100” w kodzie referencyjnym.
Odpowiedź:
Wymagany przekrój przewodu oraz średnica otworu pod śrubę wskazane są w opisach  pozycji w kalkulacji. Zamawiający wymaga wyceny 1 szt. końcówki oczkowej.

Pytanie 20:
50 — wkładka bezpiecznikowa WTA
Prosimy określić charakterystykę czasowo-prądową, rodzaj wykonania oraz wymaganą zdolność wyłączania wkładki 6×30 mm, 10 A, 250 V AC.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje następujące parametry bezpiecznika rurkowego, szklanego: wkładka topikowa WTA, wymiary 6x30, prąd znamionowy 10A, np. LAMEX 73.2830

Pytanie 21:
8–10, 67–70, 229–230 — wyłączniki nadprądowe
Prosimy określić wymaganą znamionową zdolność zwarciową oraz potwierdzić liczbę biegunów i charakterystykę w pozycjach, w których nie wskazano ich jednoznacznie. Czy wymagane jest dopasowanie do istniejących szyn łączeniowych? Jeżeli tak, prosimy wskazać system i parametry połączenia.
Odpowiedź:
Znamionowa zdolność zwarciowa oraz liczba biegunów są wskazane w opisach pozycji. Brak wymogu dopasowanie do istniejących szyn łączeniowych

Pytanie 22:
235–240 — wyłączniki różnicowoprądowe
Prosimy określić wymagany typ wyłączników ze względu na wykrywany prąd różnicowy, w szczególności AC lub A, oraz potwierdzić, czy dopuszczalne jest zaoferowanie typu innego niż wynikający z modelu referencyjnego.
Odpowiedź:
Wymagany typ wyłączników jest wskazany w opisach pozycji. Zamawiający wymaga zaoferowania wyłączników wskazanego typu.

Pytanie 23:
156–163 — przewody
Prosimy określić wymagane kolory izolacji i powłok, napięcia znamionowe tam, gdzie ich nie wskazano, oraz wymagane długości odcinków dostaw. Czy dopuszcza się dostawy w standardowych krążkach lub na bębnach, czy wymagane będzie cięcie na odcinki wskazywane przy poszczególnych zamówieniach?
Odpowiedź:
Parametry kabli są wskazane w opisach pozycji. Dostawy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 24:
158 i 159 — przewody z tym samym kodem
Prosimy potwierdzić, czy pozycje 158 i 159, zawierające ten sam kod referencyjny TO416EK-OW3x1,5, dotyczą identycznego produktu i należy je wycenić odrębnie, czy w jednej z pozycji wystąpiła omyłka.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreślił pozycję 158.

Pytanie 25:
152–153 — płyty grzewcze
Prosimy podać średnicę, napięcie zasilania, sposób mocowania i przyłączenia płyt oraz wskazać modele kuchenek, do których mają pasować. Czy wymagane są dodatkowe elementy montażowe lub przyłączeniowe?
Odpowiedź:
Parametry płyt grzewczych są wskazane w opisach pozycji. Wymagane cztery zaciski podłączeniowe i Śruba mocująca M6.

Pytanie 26:
174–175 — styczniki
Prosimy określić napięcie i rodzaj zasilania cewki, wymagany prąd znamionowy oraz kategorię użytkowania. Dla pozycji 175 prosimy również wskazać jednoznaczne oznaczenie modelu referencyjnego.
Odpowiedź:
Napięcie, rodzaj zasilania cewki, wymagany prąd znamionowy oraz kategorię użytkowania są wskazane w opisach pozycji.

Pytanie 27:
98 i 100 — przyciski dzwonkowe
W obu pozycjach wskazano przycisk OSPEL Akcent ŁP-6A/00. Prosimy potwierdzić, czy powtórzenie jest zamierzone i należy wycenić ten sam produkt w obu pozycjach, czy jedna z pozycji powinna obejmować inny asortyment.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreślił pozycję 100.

Pytanie 28:
225 i 242 — wyłączniki
W obu pozycjach wskazano model KONTAKT SIMON AQW1/11. Prosimy potwierdzić, czy należy zaoferować identyczny produkt w obu pozycjach, czy nastąpiło błędne powielenie oznaczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreślił pozycję 242.

Zamawiający udostępnia uwzględniający powyższe załącznik nr 1A do SWZ: Nowa obowiązująca kalkulacja cenowa Zał.1A-kalkulacjacenowa_osprzęt_elektryczny 485.2026 .xlsx
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