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Opis przedmiotu zamówienia
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	Zasilacz awaryjny UPS
Dane ogólne
Typ urządzenia: zasilacz awaryjny UPS do zastosowań serwerowych i infrastruktury IT
Topologia: True On-Line Double Conversion / VFI zgodnie z IEC 62040
Rodzaj UPS: online, 1-fazowy 1/1
Moc pozorna / czynna: min. 3000 VA / 3000 W
Współczynnik mocy wyjściowej: PF = 1,0
Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny
Czas przełączenia w tryb bateryjny: 0 ms
Panel sterowania: wyświetlacz LCD z możliwością odczytu parametrów pracy i diagnostyki
Czas podtrzymania i baterie
Wymagany wariant: TP19
Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 19 minut
Czas podtrzymania przy obciążeniu 75%: minimum 28 minut
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: minimum 47 minut
Czas podtrzymania przy obciążeniu 25%: minimum 128 minut
Zestaw baterii dla wariantu TP19: 18 x 12 V / 9 Ah
Możliwość współpracy z zewnętrznym modułem bateryjnym: Tak
Złącze dla zewnętrznego modułu bateryjnego: Tak
Parametry wejścia / wyjścia
Zakres napięcia wejściowego: 110 - 300 VAC
Zakres częstotliwości wejściowej: 40 - 70 Hz
Napięcie nominalne wyjściowe: 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC
Częstotliwość nominalna wyjściowa: 50 / 60 Hz
Układ ładowania baterii: do 8 A
Złącza i komunikacja
Gniazda wyjściowe: min. 8 x IEC C13, w tym min. 4 programowalne oraz 1 x IEC C19
Porty komunikacyjne: USB, RS-232, TVSS
Slot rozszerzeń: SNMP / AS-400
Wyłącznik awaryjny: EPO / REPO
Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania UPS: Tak, np. ViewPower PL lub równoważne
Zimny start: Tak
Automatyczny bypass / Static Switch: Tak
Obudowa i montaż
Typ obudowy: RACK 19” / TOWER
Wymagana wysokość dla wariantu TP19: maks. 4U (UPS + moduł bateryjny)
Wymiary jednostki UPS: maks. 438 x 630 x 88 mm (szer. x gł. x wys.)
Wymiary modułu bateryjnego: maks. 438 x 630 x 88 mm (szer. x gł. x wys.)
Montaż w szafie rack 19”: Tak
Warunki pracy i normy
Poziom hałasu: poniżej 45 dB
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 40°C
Zalecana temperatura pracy: 15°C - 25°C
Wilgotność: 0 - 95% bez kondensacji
Wymagane normy: EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, CE, RoHS lub równoważne
Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące
Przykładowy produkt spełniający wymagania:
Zasilacz UPS rack 19” 3kVA | 3kW CORE ONE 3K COVER, wariant TP19, 2 lata gwarancji.
	2 szt.


	Lp .
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	20
	Mysz bezprzewodowa 
Kompatybilna z posiadanym komputerem Apple/macOS.

Parametry podstawowe
Typ myszy: multimedialna, ergonomiczna, dla użytkowników praworęcznych.

Łączność: bezprzewodowa.

Sensor: optyczny / wysokiej precyzji, możliwość pracy na różnych powierzchniach.

Rozdzielczość sensora: regulowana, maks. min. 8000 dpi.

Liczba przycisków: min. 8.

Rolka / elementy przewijania: min. 3 elementy przewijania / sterowania.

Łączność i zasilanie
Interfejs: Bluetooth oraz 2,4 GHz lub równoważna łączność bezprzewodowa.

Zasięg pracy: min. 10 m.

Zasilanie: wbudowany akumulator; pojemność min. 500 mAh.

Czas pracy na baterii: do 70 dni lub równoważny przy typowym użytkowaniu.

Możliwość pracy z min. 3 urządzeniami i szybkiego przełączania między nimi.

Funkcje użytkowe
Regulacja rozdzielczości DPI: Tak.

Cicha praca przycisków: Tak.

Wbudowana pamięć ustawień: Tak lub funkcjonalność równoważna.

Dodatkowy panel / pierścień akcji lub równoważne narzędzie do skrótów i produktywności.

Haptyczne sprzężenie zwrotne lub równoważne rozwiązanie zwiększające kontrolę pracy.

Wymiary max.: 128 x 88 x 51 mm, Waga: do 150 g.

Podświetlenie: brak lub możliwość pracy bez podświetlenia.

Gwarancja: min. 24 miesiące 

Przykładowy produkt spełniający wymagania:
Logitech MX Master 4 for Mac jasnoszary
	1 szt.

	30
	Monitor

Przekątna ekranu 23,8"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów 16 mln

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker Free), filtr światła niebieskiego

Jasność 300 cd/m²

HDMI 1 x HDMI 1.4

DisplayPort 1 x DisplayPort 1.4

USB 3.2 Gen. 1 2 szt.

USB Typu-C 1 szt. z funkcją power delivery 90W

Regulacja wysokości Tak - 15 cm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Tak - ~5° (do przodu/w dół) / ~20° (do tyłu/w górę)

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB-C, Kabel HDMI 1.4
Przykładowy monitor spełniający wymagania: Dell Pro Plus P2425DE

	6 szt.
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	Dysk SSD

Przeznaczenie produktu PC

Pojemność 1000 GB

Format M.2

Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4 

Prędkość odczytu (maksymalna) 7450 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 6900 MB/s

Odczyt losowy 1,200,000 IOPS

Zapis losowy 1,550,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 1 500 000 godz

Radiator Nie

Dodatkowe wymagania: Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM lub równowazne
256-bitowe szyfrowanie danych AES

Kolor Czarny

Wysokość 2,3 mm, Szerokość 22 mm

Głębokość 80 mm

Gwarancja 60 miesięcy

Powyższe parametry spełnia np. : dysk SSD Samsung 990 Pro 1TB
	1 szt.

	50
	Klawiatura

Wymiary maksymalne: Długość: 435 mm, Szerokość: 127 mm. Wysokość: 36,3 mm Masa: 780 g , Długość kabla: 1,8 m

Możliwości Techniczne Przełączniki: Romer G, 12 Klawiszy multimedialnych, Anti-Ghosting dla 6 klawiszy

Dodatkowe wymagania Białe podświetlenie, Nakładki na klawisze z PBT, Góra obudowy zrobiona z aluminium

Powyższe parametry spełnia np.: klawiatura - Logitech G413 SE


	1 szt.
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	Monitor

Przekątna ekranu 23,8"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Płaski

Monitor bezramkowy Tak

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

HDR Nie

Czas reakcji 5 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,275 x 0,275 mm

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 1500:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt.

DisplayPort 1.2 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.

USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. .USB 3.2 Gen. 1 typu-C - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Tuner TV Nie

Głośniki Nie

Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Zakres obrotu (PIVOT) ~90° (w lewo); ~90° (w prawo)

Regulacja wysokości (Height) Tak

Zakres regulacji wysokości (Height) 150 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak

Zakres regulacji pochylenia (Tilt)

~5° (do przodu/w dół)

~21° (do tyłu/w górę)

Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak

Zakres regulacji obrotu (Swivel)

~45° (w lewo)

~45° (w prawo)

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna C

Pobór mocy podczas pracy 12 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W

Kolor Czarny

Dodatkowe wymagania

Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel DisplayPort

Kabel USB-B -> USB-A

Wymiary maksymalne: Szerokość 539 mm

Wysokość (z podstawą) 364 mm, Głębokość (z podstawą) 182 mm

Gwarancja 36 miesięcy 

Ilość pikseli na cal 93 PPI

Powyższe parametry spełnia np: monitor - Dell P2425H

	1 szt.

	70
	Zasilacz awaryjny UPS
Dane ogólne
Topologia typu On‑line

Moc minimum 3 000 VA / 2 700 W

Czysty przebieg sinusoidalny na wyjściu

Obsługa pełnego zakresu napięcia wejściowego (110–290 V), automatyczna detekcja częstotliwości (50/60 Hz)

Szybki czas przełączenia < 2 ms przy awarii zasilania
Czas podtrzymania i baterie
Czas podtrzymania minimum 2h minut przy obciążeniu adekwatnym do 2,7 kW

Współpraca z zewnętrznymi bateriami

Parametry wejścia / wyjścia
Zakres napięcia wejściowego: 110 - 300 VAC
Zakres częstotliwości wejściowej: 40 - 70 Hz
Napięcie nominalne wyjściowe: 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC
Częstotliwość nominalna wyjściowa: 50 / 60 Hz
Układ ładowania baterii: do 8 A
Złącza i komunikacja
Porty komunikacyjne  RS‑232 lub  USB‑B oraz obsługa SNMP.

Możliwość zarządzania przez dedykowane oprogramowanie

Gniazda wyjściowe co najmniej 5× IEC C13 (10 A), 1× IEC C19 (15 A), 1× IEC C20 (20 A).

Ochrona  przed przepięciami i przeciążeniem

Obudowa i montaż
Obudowa typu Rack (2U/3U) – montaż w szafie serwerowej

Montaż w szafie rack 19”: Tak
Warunki pracy, normy i oprogramowanie
Oprogramowanie do monitoringu umożliwiające zamknięcie systemów i zdalne zarządzanie (dla systemu MS Windows Server)

Gwarancja min 24 miesiące na urządzenie

Gwarancja min 12 miesięcy na baterie

Przykładowy produkt spełniający wymagania:
Green Cell Zasilacz Awaryjny UPS 3000VA 2700W do Szaf Serwerowych Rack RTII z wyświetlaczem LCD i zestawem montażowym do szaf rack
	2 szt.
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	Gogle VR
Wymagania minimalne:
Typ urządzenia: samodzielne gogle mieszanej rzeczywistości / komputer przestrzenny do pracy z aplikacjami przestrzennymi, prezentacji, materiałów 3D oraz środowisk VR/MR.

Tryb działania: samodzielny, bez konieczności podłączenia do komputera PC.

Pamięć masowa: minimum 1 TB.

Pamięć operacyjna: minimum 16 GB pamięci zunifikowanej / RAM.

Procesor główny: układ klasy Apple M5 lub równoważny, minimum 10-rdzeniowy CPU i 10-rdzeniowy GPU, wsparcie akceleracji obliczeń AI / Neural Accelerators oraz sprzętowej akceleracji ray tracingu.

Dodatkowy układ do przetwarzania danych z kamer i czujników: klasy Apple R1 lub równoważny; opóźnienie toru obrazu photon-to-photon nie większe niż 12 ms.

Kompatybilność z system operacyjny: visionOS lub równoważnym
Wyświetlacz i optyka:
System wyświetlania: 3D, dwa wyświetlacze micro-OLED lub równoważne.

Liczba pikseli: co najmniej 23 miliony pikseli łącznie.

Rozdzielczość: minimum 3660 x 3200 pikseli na oko.

Pokrycie przestrzeni barw: co najmniej 92% DCI-P3.

Odświeżanie ekranu: obsługiwane częstotliwości co najmniej 90 Hz, 96 Hz, 100 Hz i 120 Hz.

Obsługa płynnego odtwarzania materiałów opartych o wielokrotności 24 fps i 30 fps.

Regulacja rozstawu źrenic IPD: minimum zakres 51-75 mm.

Passthrough: kolorowy podgląd otoczenia.

Kamery, sensory i śledzenie:
Stereoskopowy system kamer 3D, obsługa zdjęć i wideo przestrzennego.

Kamera główna: minimum 18 mm, przysłona f/2.00, minimum 6,5 stereo megapiksela.

Zestaw czujników: co najmniej 2 kamery główne wysokiej rozdzielczości, 6 kamer śledzenia otoczenia, 4 kamery śledzenia oczu, kamera TrueDepth lub równoważna, skaner LiDAR lub równoważny, czujniki IMU, czujnik migotania oraz czujnik światła otoczenia.

Śledzenie: dłoni, oczu i twarzy; typ śledzenia inside-out; minimum 6DoF.

Sterowanie: wzrok, dłonie/gesty i głos, bez wymogu korzystania z kontrolerów w podstawowej obsłudze.

Biometria: uwierzytelnianie oparte o tęczówkę oka lub równoważne zabezpieczenie biometryczne.

Audio, łączność i zasilanie:
Audio: dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy, personalizowany dźwięk przestrzenny oraz minimum sześciomikrofonowa matryca z kierunkowym kształtowaniem wiązki.

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (802.11ax) lub nowsze oraz Bluetooth 5.3 lub nowszy.

Obsługiwane akcesoria wejściowe: klawiatury, trackpady/myszy i kontrolery do gier zgodne z systemem urządzenia.

Bateria: zewnętrzna lub zintegrowana, czas pracy co najmniej 2,5 godziny ogólnego użytkowania oraz do 3 godzin odtwarzania wideo; możliwość użytkowania podczas ładowania.

Konstrukcja i zestaw:
Masa gogli: nie więcej niż 800 g z opaską i elementami dopasowującymi; masa baterii nie większa niż 353 g.

W zestawie: gogle/komputer przestrzenny, uszczelnienie/Light Seal lub równoważny element dopasowujący, dodatkowa poduszka/uszczelnienie, opaska na głowę, osłona przednia, bateria, ściereczka do czyszczenia, zasilacz oraz przewód USB-C do ładowania.

Warunki pracy: temperatura pracy minimum w zakresie 0-30°C, wilgotność względna 0-95% bez kondensacji.

Stan: fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny zestaw producenta.

Gwarancja: zgodnie z warunkami producenta/sprzedawcy, nie krótsza niż 12 miesięcy.

Przykładowy produkt spełniający wymagania:
Apple Vision Pro M5 1TB.
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	Dysk serwerowy SSD

Pojemność: min 1,9 TB  (1900 GB)

Format: 2,5". Wysokość obudowy: maksymalnie 15 mm

Interfejs: SAS-4, 24 Gb/s, Kompatybilność: SAS 24 Gb/s, z możliwością pracy w środowisku SAS 12 Gb/s.

Typ złącza: SFF-8681 lub równoważne zgodne z SAS-4.

Rodzaj pamięci NAND: 3D V-NAND, 3-bit MLC (TLC) lub technologia równoważna, przechowująca maksymalnie 3 bity na komórkę.

Sekwencyjny odczyt: minimum 4 000 MB/s.

Sekwencyjny zapis: minimum 2 000 MB/s.

Losowy odczyt 4K: minimum 700 000 IOPS.

Losowy zapis 4K: minimum 80 000 IOPS.

Trwałość: minimum 1 DWPD przez 5 lat.

TBW: minimum 3 500 TB.

MTBF: minimum 2 500 000 godzin.

Szyfrowanie sprzętowe: AES 256-bit lub równoważne.

Przeznaczenie: praca ciągła 24/7 w środowisku serwerowym lub macierzowym.

Stan: fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany.

Gwarancja: min 5 lat

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung PM1653 1,92 TB
	3 szt.

	100
	Płyta główna w formacie ATX. 
Chipset zapewniający zgodność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem Intel Core i9-13900K. 
Gniazdo procesora LGA1700. 
Obsługa pamięci DDR5 w konfiguracji dwukanałowej, co najmniej 4 gniazda DIMM, maksymalna obsługiwana pojemność pamięci nie mniejsza niż 192 GB. 
Co najmniej dwa pełnowymiarowe gniazda PCI Express 5.0 x16, umożliwiające jednoczesną instalację dwóch kart graficznych i pracę w konfiguracji co najmniej x8/x8. 
Możliwość zainstalowania posiadanych przez Zamawiającego dwóch kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090, z zastrzeżeniem zgodności wymiarów kart z obudową oraz zapewnienia odpowiedniego chłodzenia i zasilania. 
Co najmniej cztery gniazda M.2 obsługujące nośniki PCIe oraz co najmniej osiem portów SATA 6 Gb/s. 
Zintegrowana karta sieciowa przewodowa o przepustowości co najmniej 10 Gb/s oraz dodatkowy port Ethernet o przepustowości co najmniej 2,5 Gb/s. 
Wbudowana łączność bezprzewodowa Wi‑Fi 6E lub nowsza oraz Bluetooth. 
Co najmniej dwa porty Thunderbolt 4 / USB4 USB-C. 
Zintegrowane wyjście obrazu HDMI. 
Przykładowa płyta główna: ASUS PROART Z790-CREATOR WIFI LGA1700 ATX Motherboard Support Intel Core 12/13th
	1 szt.

	110
	KARTA GRAFICZNA
Dedykowana karta graficzna do posiadanego komputera stacjonarnego, opartego na układzie NVIDIA GeForce RTX 5090. 
Pamięć graficzna: co najmniej 32 GB GDDR7. 
Interfejs pamięci: co najmniej 512-bit. 
Interfejs systemowy: PCI Express 5.0 x16 lub zgodny wstecznie. 
Liczba rdzeni CUDA: co najmniej 21 760. 
Obsługa technologii ray tracingu lub równoważnej oraz akceleracji obliczeń AI. 
Wyjścia obrazu: co najmniej 3 × DisplayPort 2.1 oraz 1 × HDMI 2.1. 
Obsługa jednoczesnego podłączenia co najmniej czterech wyświetlaczy. 
Karta wyposażona w aktywny układ chłodzenia oraz fabryczny system odprowadzania ciepła. 
Karta musi być kompatybilna z płytą główną wyposażoną w złącze PCI Express 5.0 x16. 
Przykładowa karta graficzna: Karta graficzna GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5090 Infinity 32GB DLSS 4.5
	1 szt.
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	Pamięć operacyjna:

· rodzaj pamięci: DDR5

· typ złącza: UDIMM

· łączna pojemność: 64 GB (2 x 32 GB)

· liczba pamięci w zestawie: 2 szt.

· szybkość transferu: 6000 MT/s

· temperatura pracy: 0-85 ⁰C

· opóźnienie: CL30

· obsługiwane profile OC: AMD EXPO, Intel XMP

· chłodzenie: radiator

· wymiary: 133,35 x 42,23 x 7,11 mm

· gwarancja: ograniczona wieczysta

· uwagi dodatkowe: kolor czarny, podświetlenie RGB

np. Kingston FURY Beast Black DDR5 RGB KF560C30BBEAK2-64

	1 szt.
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	Dysk SSD

Pojemność użytkowa 4 TB (4000 GB) 
Format  M.2 2280 
Interfejs  PCIe NVMe 4.0 x4 
Konstrukcja Single-sided (elementy aktywne wyłącznie po jednej stronie płytki 
PCB) 
Grubość Maksymalnie 2,4 mm 
Pamięć NAND TLC lub MLC 
Pamięć podręczna DRAM Tak - min 1 GB LPDDR4 (dedykowany DRAM, nie HMB) 
Prędkość odczytu sekwencyjnego  Minimum 7000 MB/s 
Prędkość zapisu sekwencyjnego Minimum 6000 MB/s 
Losowy odczyt (4K, QD32) Minimum 800 000 IOPS 
Losowy zapis (4K, QD32)  Minimum 800 000 IOPS 
Wytrzymałość (TBW) Minimum 2400 TB 
Gwarancja Minimum 5 lat
Przykładowy model: 
Dysk SSD Samsung 990 PRO 4TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
	1 szt.

	140
	Dysk twardy HDD wewnętrzny

Typ: dysk twardy HDD przeznaczony do pracy w systemach NAS i macierzach RAID, praca ciągła 24/7

Pojemność: 4000 GB (4 TB)

Wielkość dysku: 3.5”

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) – 1 szt.

Złącza: SATA (dane), SATA (zasilanie, 15-pin)

Technologia zapisu: CMR (Conventional Magnetic Recording) – 

Prędkość obrotowa: min. 5400 obr./min

Pamięć podręczna cache: min. 128 MB

Prędkość odczytu: min. 180 MB/s

Dodatkowe informacje: przeznaczony do pracy w macierzach RAID, obsługa ograniczenia czasu odzyskiwania błędów (TLER/ERC), wymiary zgodne ze standardem 3.5” 

Dołączone akcesoria: brak wymaganych (dysk w opakowaniu antystatycznym); Gwarancja: min. 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: WD Red Plus 4TB (WD40EFZZ) 
	2 szt.
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	Monitor 32” 4K
Przekątna ekranu Minimum 31,5”
Rozdzielczość natywna Minimum 3840 × 2160 px, 4K UHD
Częstotliwość odświeżania Minimum 120 Hz przy rozdzielczości natywnej
Format obrazu 16:9
Typ matrycy VA lub równoważna/lepsza pod względem kontrastu, jasności, odwzorowania kolorów i parametrów obrazu
Jasność Minimum 300 cd/m²
Kontrast statyczny Minimum 3000:1
Liczba wyświetlanych kolorów Minimum 1,07 mld kolorów
Pokrycie przestrzeni barw Minimum 99% sRGB oraz minimum 95% DCI-P3
Czas reakcji Maksymalnie 5 ms GTG w trybie szybkim lub lepszy
Powłoka ekranu Przeciwodblaskowa/matowa
Twardość powłoki Minimum 3H
Obsługa HDR Tak
Synchronizacja obrazu Obsługa technologii VRR / AMD FreeSync Premium lub równoważnej
Regulacja podstawy Minimum: regulacja wysokości, pochylenia oraz obrotu w poziomie / swivel
Głośniki Wbudowane głośniki

Złącza wideo Minimum 2 × HDMI oraz minimum 1 × DisplayPort

HDMI Porty HDMI obsługujące 4K przy 120 Hz

DisplayPort DisplayPort minimum 1.4 lub równoważny

HDCP Obsługa HDCP 1.4 i 2.2

Zasilanie 100–240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy w trybie pracy Nie więcej niż 32 W typowo

Pobór mocy w trybie czuwania Nie więcej niż 0,5 W

Kabel w zestawie
Minimum kabel zasilający oraz kabel sygnałowy umożliwiający pracę w 4K przy 120 Hz

Gwarancja Minimum 36 miesięcy
Przykładowy monitor: Dell 32 Plus 4K Monitor S3225QS
	2 szt.

	160
	Monitor 32” 4K 
Przekatna ekranu Minimum 31,5"

Rozdzielczosc natywna Minimum 3840 x 2160 px, 4K UHD

Czestotliwosc odświeżania Minimum 120 Hz przy rozdzielczosci natywnej

Format obrazu 16:9 lub format szerszy przy zachowaniu co najmniej równoważnej powierzchni roboczej i rozdzielczości pionowej minimum 2160 px

Typ matrycy IPS Black lub technologia równoważna/lepsza pod względem kontrastu, kątów widzenia, stabilności kolorów i zastosowań profesjonalnych

Jasność Minimum 450 cd/m2 typowo; obsługa szczytowej jasności minimum 600 cd/m2 lub równoważna obsługa HDR

Kontrast statyczny Minimum 3000:1 albo technologia zapewniająca obiektywnie wyższy kontrast, np. OLED / QD-OLED

Liczba wyświetlanych kolorów
Minimum 1,07 mld kolorów

Pokrycie przestrzeni barw
Minimum 100% sRGB oraz minimum 99% DCI-P3 lub Display P3

Dokładność kolorów
Sredni Delta E nie większy niż 2,0; preferowane <= 1,5

Katy widzenia Minimum 178 stopni w poziomie i 178 stopni w pionie

Czas reakcji Maksymalnie 8 ms GTG typowo lub 5 ms GTG w trybie szybkim

Powierzchnia ekranu Matowa / przeciwodblaskowa, twardosc powłoki minimum 3H

HDR Obsluga HDR, minimum VESA DisplayHDR 600 lub standard równoważny/lepszy

Technologie ochrony wzroku
Redukcja migotania, redukcja emisji światła niebieskiego bez istotnego pogorszenia odwzorowania kolorów; preferowany czujnik oświetlenia otoczenia

Regulacja podstawy
Minimum: regulacja wysokości, pochylenia, obrotu w poziomie oraz pivot

Standard montażu VESA 100 x 100 mm lub rownowazny

Wejscia wideo Minimum: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort oraz 1 x Thunderbolt 4 / USB-C z DisplayPort Alt Mode

Thunderbolt / USB-C Thunderbolt 4 lub rownowazne lacze USB-C obslugujace obraz, dane i zasilanie laptopa

Power Delivery Zasilanie laptopa przez USB-C/Thunderbolt minimum 90 W; preferowane minimum 140 W EPR

Hub USB Wbudowany hub USB z portami USB-A i USB-C; lacznosc co najmniej 10 Gb/s dla wybranych portow

Ethernet Wbudowany port RJ-45, minimum 1 GbE; preferowane 2,5 GbE

KVM / obsluga wielu komputerów Wbudowana funkcja KVM lub równoważna funkcja przełączania urządzeń peryferyjnych pomiędzy źródłami

Daisy Chain / MST Możliwość łańcuchowego podłączenia kolejnego monitora przez DisplayPort Out lub Thunderbolt Out

Tryby PiP/PbP Obsluga Picture-in-Picture i/lub Picture-by-Picture

HDCP Obsluga HDCP 2.2 lub nowsza dla wejść cyfrowych

Gwarancja Minimum 36 miesięcy 

Przykładowe modele spełniające wymagania: 

Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor - U3225QE

Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor - U3226Q


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	170
	PALMREST + KLAWIATURA Z PODŚWIETLANIEM LED
z wejściem na czytnik mini SD po prawej stronie do posiadanego laptopa HP Probook 650 G8 notebook (ekran 15 cali) 
Specyfikacja 
•    Kondycja: Nowy zamiennik 
•   Klawiatura bez trackpointa - QWERTY PL 
•    Wersja z otworem na fingerprint - brak czytnika / zaślepki w zestawie 
•      Kolor: SREBRNY + CZARNA KLAWIATURA
Przykładowa klawiatura: Klawiatura do HP Probook 450 455 G8 G9 650 G8 G9


	1 szt.

	180
	Skaner płaski 
•    Typ skanera: Płaski 
•    Typ sensora: CIS 
•    Wyświetlacz: Brak 
•    Interfejs: USB 
•    Rozdzielczość optyczna: 4800 x 4800 dpi 
•    Prędkość skanowania w kolorze: 6 str./min 
•    Prędkość skanowania w czerni: 10 s 
•    Głębia koloru (wejście): 48-bitowa 
•    Głębia koloru (wyjście): 24-bitowa 
•    Obsługiwane nośniki: A4 
•    Formaty plików: JPEG, TIFF, PDF, BMP 
•    Dodatkowe informacje: Wbudowany stojak do pionowego skanowania, Poprawa tekstu, Automatyczny podział na obszary 
Wymiary maksymalne: Szerokość: 249 mm,  Głębokość: 364 mm, Wysokość: 39 mm, Waga: do 1,5 kg 
•    Dołączone oprogramowanie
•    Dołączone akcesoria: Kabel USB 
•    Gwarancja: 12 miesięcy 
Przykładowy płaski skaner: Epson Perfection V39II
	1 szt.

	190
	Macierz dyskowa:

- min. 4 zatoki na dyski HDD 3,5''

- Interfejsy: HDMI, USB-A, USB-C, RJ-45 x2.

- min. RAM 8GB

- min. 3 sloty NVMe,

Przykładowe urządzenie spełniające wymogi: TERRAMASTER F4-425 Plus-N95 
	1 szt.

	200
	Dyski twardy TB serwerowe

do macierzy dysków o specyfikacji w pkt 190

- pojemność min. 8TB 

- konstrukcja o rozmiarze 3,5''

- zastosowanie serwerowe: technologia CMR lub równowazna

- Cache min. 256MB

Przykładowe urządzenie spełniające wymogi: WD Red Plus 8TB model: WD80EFPX
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	210
	Mysz komputerowa

optyczna+bluetooth

bezprzewodowa

symetryczna prosta 3 przyciski - TYLKO (dla osoby lewo-ręcznej i prawo-ręcznej równocześnie) cicha rolka rozdzielczość myszki 4000dpi

Przykładowa mysz: LOGITECH M240 SILENT 


	1 szt.

	220
	Monitor interaktywny 

Typ urządzenia: monitor interaktywny z ekranem dotykowym, przeznaczony do sal dydaktycznych, szkoleniowych, konferencyjnych i pracy hybrydowej.

Przekątna ekranu: 65 cali.

Matryca / podświetlenie: IPS / D-LED lub równoważne.

Rozdzielczość: minimum 3840 x 2160 px (4K UHD).

Jasność: minimum 470 cd/m2.

Kontrast: minimum 5000:1 dynamiczny.

Kolory: minimum 1,07 mld kolorów, gamut minimum 85% NTSC.

Obsługa dotyku: minimum 50 punktów dotyku, czas reakcji maksymalnie 8 ms.

Szkło ochronne: grubość minimum 3,2 mm, twardość 9H, powłoka antyrefleksyjna.

System operacyjny: Android 14 z certyfikatem EDLA / Google EDLA, umożliwiający korzystanie z aplikacji i usług Google bezpośrednio z poziomu monitora.

Możliwość rozbudowy: obsługa opcjonalnego modułu Windows / OPS.

Procesor: 8-rdzeniowy Cortex A73 + A53 lub równoważny, z akceleratorem AI.

Pamięć: minimum 16 GB RAM oraz minimum 256 GB pamięci wewnętrznej.

Kamera: wbudowany zestaw kamer minimum 48 MP + 3 x 8 MP, obsługa funkcji Auto Framing oraz Speaker Mode.

Audio: system 2.1 o łącznej mocy minimum 60 W, w tym 2 x 20 W + subwoofer 20 W.

Mikrofony: zbieranie głosu z odległości do 12 m, kąt 180 stopni, redukcja echa i hałasu, wyrównywanie głośności mówców.

Funkcje AI: inteligentna tablica, rozpoznawanie pisma odręcznego, notatki AI, inteligentne wyszukiwanie, tłumaczenie głosu na żywo, transkrypcja i rozpoznawanie mówców.

Udostępnianie ekranu: obsługa urządzeń z systemami Android, iOS, Windows i macOS; K-share, DLNA, AirPlay, Miracast; możliwość podziału ekranu na obraz z maksymalnie 9 urządzeń.

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 + Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC.

Złącza tylne: minimum 2 x HDMI IN, DP IN, USB-C, VGA IN, AUDIO IN, 2 x LAN, USB 2.0, 2 x USB 3.0, MIC IN, SPDIF, RS232, AUDIO OUT, SD, HDMI OUT.

Złącza przednie: minimum USB-C oraz 2 x USB 3.0.

Czujniki: podczerwień, NFC, światła.

Żywotność panelu: minimum 50 000 godzin.

Wymiary referencyjne: około 1723 x 88 x 1022 mm.

Waga netto: około 53,2 kg ± 1,5 kg.

Wyposażenie w zestawie: pilot zdalnego sterowania, minimum 2 pióra dotykowe, przewód zasilający 3 m, uchwyt ścienny, instrukcja i karta gwarancyjna.

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Horion 65M6AProV2 Android 14 EDLA Dual-WIFI 16GB+256GB Quad Camera.
	1 szt.

	230
	Dysk zewnętrzny 1TB
interfejs USB 3.2 Gen. 1, złącze USB Micro-B, kompatybilność z Windows, MacOS lub równoważnymi, usługi odzyskiwania danych

Przykładowy dysk:  Seagate Expansion Portable USB 3.0 gen.1
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
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	240
	Myszka pionowa bezprzewodowa z wymienną baterią, prawa

obsługiwany system operacyjny: android 8, chreme OS, Windows 10, Windows 11 lub równowazne, rozdzielczość maks.4000 dpi, bezprzewodowa, zasięg 10 m, typ akumulatora: 1 bateria AA, rolka przewijania, złącze bluetith, USB typ A
Przykładowa mysz: Logitech Lift


	4 szt.

	250
	Słuchawki bezprzewodowe 
rodzaj łączności: blutooth 5.4, system stereo 2.0, aktywna redukcja hałasu ANC, mikrofon wbudowany, złącze USB typu C, zasięg 10 m, zasilanie - wbudowany akumulator 45mAh, moc ładowania: max 5W, min.2,5W, max.czas pracy: 6 h (30 h przy użyciu etui), sterowanie dotykowe
Przykładowy produkt: Samsung Galaxy Buds 4
	4 szt.

	260
	Pendrive 128 GB
Pojemność 128 GB, USB 3.0
Nterfejs  USB 3.2

Maksymalna prędkość zapisu 9 MB/s

Maksymalna prędkość odczytu 30 MB/s 

Przykładowy produkt: Kingston 128GB USB 3.2 Gen1 DataTraveler Exodia


	10 szt.

	270
	Zestaw Mysz+klawiatura

Komunikacja bezprzewodowa: Radiowa w paśmie 2,4 GHz (z wykorzystaniem odbiornika USB typu Nano) lub technologia Bluetooth (wersja min. 5.0). 
Zasięg działania: Minimum 10 metrów. 
Szyfrowanie transmisji: Bezprzewodowe szyfrowanie połączenia radiowego za pomocą algorytmu AES (Advanced Encryption Standard) o długości klucza minimum 128-bit (wymóg bezpieczeństwa IT w administracji). 
•Współpraca z systemami: Pełna, natywna kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10/11 bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (Plug and Play). 
wymagana dostawa kompletu: Klawiatura, mysz, odbiornik USB , komplet baterii niezbędnych do uruchomienia urządzeń. 
Klawiatura 
• Układ klawiszy: Pełnowymiarowy, standardowy układ QWERTY (wersja US/PL International). 
• Sekcja numeryczna: Zintegrowana, wydzielona 10-klawiszowa klawiatura numeryczna. 
• Klawisze multimedialne/funkcyjne: Minimum 12 klawiszy obsługiwanych bezpośrednio lub za pomocą klawisza modyfikatora (np. Fn) umożliwiających sterowanie głośnością, odtwarzaczem oraz szybki dostęp do przeglądarki/poczty. 
• Konstrukcja: Niskoprofilowa z cichym mechanizmem skoku klawiszy. Nadruki na klawiszach odporne na ścieranie (np. zabezpieczone powłoką UV lub wykonane w technologii laserowej). 
• Ergonomia: Regulowane nóżki pozwalające na zmianę kąta nachylenia klawiatury. 
• Odporność na zalanie: Konstrukcja klawiatury posiadająca kanaliki odprowadzające przypadkowo rozlany płyn. 
Mysz 
• Typ czujnika: Optyczny. 
• Rozdzielczość czujnika: Minimum 1000 DPI (zapewniająca płynną pracę biurową). 
• Konstrukcja/Kształt: Ergonomiczny, symetryczny (umożliwiający wygodną pracę osobom prawo- i leworęcznym). 
• Liczba przycisków: Minimum 3 przyciski (lewy, prawy oraz klikalna rolka przewijania - scroll). 
• Zarządzanie energią: Wbudowany wyłącznik zasilania (ON/OFF) oraz funkcja automatycznego przejścia w tryb uśpienia (oszczędzania energii). 
Gwarancja: Minimum 24 miesiące

Przykładowy produkt: Dell Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz KM3322W
	3 szt.

	280
	Pamięć DDR4 

Pamięć RAM typu DDR4, o pojemności 32GB. Częstotliwość 3600MHz., opóźnienie CL18
Warunki spełnia np.:
Goodram DDR4 32GB 3600MHz IRP-K3600D4V64L18 32GDC
	4 szt.

	290
	Dysk zewnętrzny SSD 2 TB
Rodzaj: przenośny dysk półprzewodnikowy SSD, gotowy do użytkowania.

Pojemność nominalna: minimum 2 TB (2000 GB).

Interfejs: USB 3.2 Gen 2x2 o przepustowości 20 Gb/s.

Rodzaj złącza: USB Type-C; zgodność wsteczna z wolniejszymi trybami USB.

Deklarowana maksymalna szybkość odczytu sekwencyjnego: minimum 2000 MB/s.

Deklarowana maksymalna szybkość zapisu sekwencyjnego: minimum 2000 MB/s.

Technologia nośnika: pamięć półprzewodnikowa NAND 3D lub równoważna.

Zasilanie: bezpośrednio z portu USB, bez osobnego zasilacza.

Odporność: stopień ochrony minimum IP55 z fabrycznie dołączoną osłoną.

Obudowa: kompaktowa, przenośna; materiał metal/tworzywo lub równoważny.

Wymiary: maksymalnie 100 × 70 × 20 mm (bez przewodu).

Masa: maksymalnie 150 g (bez przewodu).

Obsługiwane systemy: co najmniej Windows 10/11 i macOS.

Wyposażenie: przewód USB-C–USB-C umożliwiający pracę w trybie 20 Gb/s oraz osłona ochronna.

Stan: fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, z instrukcją i gwarancją.

Gwarancja: minimum 60 miesięcy.

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Kingston XS2000 2 TB USB 3.2 Gen 2x2 Srebrny
	1 szt.

	300
	Dysk zewnętrzny SSD 4 TB
Rodzaj: przenośny dysk półprzewodnikowy SSD, gotowy do użytkowania.

Pojemność nominalna: minimum 4 TB.

Interfejs: USB 3.2 Gen 2x2 o przepustowości 20 Gb/s.

Rodzaj złącza: USB Type-C; zgodność wsteczna z wolniejszymi trybami USB.

Deklarowana maksymalna szybkość odczytu sekwencyjnego: minimum 2000 MB/s.

Deklarowana maksymalna szybkość zapisu sekwencyjnego: minimum 1950 MB/s.

Szyfrowanie danych: sprzętowe AES z kluczem 256-bitowym.

Obsługa funkcji monitorowania stanu nośnika S.M.A.R.T. oraz protokołu UASP.

Odporność na upadek: testowana z wysokości do 3 m wg deklaracji producenta.

Zasilanie: bezpośrednio z portu USB, bez osobnego zasilacza.

Obudowa: kompaktowa, przenośna, odporna na codzienne użytkowanie.

Wymiary: maksymalnie 100 × 70 × 20 mm (bez przewodów).

Masa: maksymalnie 150 g (bez przewodów).

Kompatybilność: Windows, macOS i Android (wspierane wersje producenta).

Oprogramowanie producenta umożliwiające zarządzanie nośnikiem / aktualizację oprogramowania.

Wyposażenie: przewody USB-C–USB-C i USB-C–USB-A oraz dokumentacja.

Stan: fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny.

Gwarancja: minimum 60 miesięcy.

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung Portable SSD T9 4 TB USB 3.2 Czarny
	1 szt.

	310
	Karta graficzna

Bardzo dobre dopasowanie do modeli LLM (large language model) takich jak np. Qwen3.5 9B lub nowszych, kart graficzna przeznaczona do rozbudowy istniejącej stacji obliczeniowej dedykowanej do trenowania modeli AI

Obsługa Ray tracingu Tak

Rodzaj złącza PCIe 5.0 x16 oraz kompatybilność z PCIe 4.0 i PCIe 3.0

Pamięć 16 GB lub więcej

Rodzaj pamięci GDDR7

Szyna pamięci 128 bit

Przepustowość pamięci minimum 448 gb/s

Wynik testów wydajności 3DMark Time Spy (przy współpracy z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX) na poziomie minimum 13 000

Rdzenie CUDA minimum 4608

Typ chłodzenia Aktywne

Liczba wentylatorów minimum 3

Rodzaje wyjść co najmniej HDMI 2.1b - 1 szt. DisplayPort 2.1b - 3 szt.

Obsługiwane biblioteki DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6

Złącze zasilania 8 pin - 1 szt.

Rekomendowany pobór mocy około 550 W

Długość nie więcej niż 304 mm

Szerokość nie więcej niż 120 mm

Wysokość nie więcej niż 50 mm

Format PCB ATX maksymalna liczba zajmowanych slotów 2.5 slot

np. ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 16GB GDDR7 DLSS5
	1 szt.
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	320
	Adapter USB/Rj45
Zastosowanie: sieci komputerowe

Złącze 1: USB Typu-A męskie

Złącze 2: RJ-45 żeńskie

Standard: USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1)

Przepustowość: do 5 Gbit/s

Długość: maksymalnie 10 cm

Dodatkowe informacje: aluminiowa obudowa
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Adapter USB - RJ-45 UNITEK U1309A
	2 szt.

	330
	Kabel sieciowy Rj-45
Zastosowanie: sieci komputerowe

Złącze 1: RJ-45 męskie

Złącze 2: RJ-45 męskie

Standard: co najmniej kategoria 5e

Przepustowość: do 1 Gbit/s

Długość: 2 m

Kolor: Czarny

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Gembird CAT5e UTP Patch cord
	3 szt.

	340
	Stacja dokująca 

umożliwiająca jednoczesne korzystanie z dodatkowych portów po podłączeniu do laptopa
Minimum wymagań:
- 1x USC-C

 - 2 x USB-A 3.1

- 1 x HDMI

- 1 x PD

- 1 x RJ-45 

- 1 x czytnik kart SD
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Unitek USB-C 2x USB 3.1 HDMI DP RJ45 czytnikSD
	1 szt.

	350
	Przełącznik sieciowy

służący do łączenia ze sobą komputerów i innych urządzeń, minimum wymagań:

- 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps

- obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 Q

Gwarancja: minimum 24 miesiące
Przykładowy produkt spełniający wymagania: TP-Link 8p TL-SG108E
	1 szt.

	360
	Karta graficzna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej karty graficznej do komputera stacjonarnego, spełniającej następujące wymagania minimalne:

· dedykowana pamięć graficzna o pojemności co najmniej 16 GB VRAM;

· wydajność układu graficznego wynosząca co najmniej 35 000 punktów w rankingu PassMark G3D Mark, według średniego wyniku opublikowanego na stronie videocardbenchmark.net na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu;

· interfejs umożliwiający montaż w złączu PCI Express x16;

· co najmniej jedno fizyczne wyjście HDMI w standardzie minimum 2.1, umożliwiające bezpośrednie podłączenie wyświetlacza bez przejściówek;

· sprzętowa obsługa ray tracingu oraz przyspieszania obliczeń sztucznej inteligencji;

· obsługa DirectX 12 Ultimate oraz OpenGL 4.6;

· fabryczny, aktywny układ chłodzenia powietrzem;

· sterowniki udostępniane przez producenta dla systemów Windows 11 64-bit oraz Linux 64-bit;

gwarancja na okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru.
np. RTX 5080 zgodnie z załączoną specyfikacją 
	2 szt.
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	370
	Stacja dokująca

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej stacji dokującej, umożliwiającej podłączenie urządzeń peryferyjnych, wyświetlaczy, sieci przewodowej oraz zasilanie komputera za pośrednictwem jednego przewodu.

Wymagania minimalne:

· połączenie z komputerem w standardzie Thunderbolt 5, zapewniające przepustowość 80 Gb/s oraz obsługę trybu Bandwidth Boost do 120 Gb/s;

· zgodność z komputerami wyposażonymi w Thunderbolt 4, z uwzględnieniem ograniczeń tego interfejsu;

· możliwość ładowania podłączonego komputera mocą co najmniej 140 W przez przewód łączący komputer ze stacją;

· co najmniej 4 porty Thunderbolt 5, w tym jeden do połączenia z komputerem i co najmniej trzy do podłączania urządzeń peryferyjnych;

· co najmniej 3 dodatkowe porty USB-C o przepustowości minimum 10 Gb/s, w tym co najmniej jeden zapewniający zasilanie urządzeń mocą minimum 20 W;

· co najmniej 2 porty USB-A, w tym jeden o przepustowości minimum 10 Gb/s i drugi o przepustowości minimum 480 Mb/s;

· co najmniej jeden port sieciowy RJ-45 Ethernet obsługujący prędkość 2,5 Gb/s;

· oddzielne czytniki kart SD i microSD, oba obsługujące standard UHS-II;

· złącze audio słuchawkowo-mikrofonowe 3,5 mm oraz oddzielne wejście i wyjście audio 3,5 mm;

· możliwość jednoczesnej obsługi dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 4K przy częstotliwości odświeżania 240 Hz, po podłączeniu do komputera obsługującego taką konfigurację;

· zgodność z systemem macOS 15 lub nowszym;

· zewnętrzny zasilacz zapewniający jednoczesne zasilanie stacji, podłączonych urządzeń oraz ładowanie komputera z wymaganą mocą;

· przewód Thunderbolt 5 o długości co najmniej 1 m oraz przewód zasilający w zestawie;

· gwarancja na okres co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru.

np. CalDigit TS5 Thunderbolt 

	4 szt.

	380
	Micro Converter 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego konwertera sygnału wideo i audio, umożliwiającego współpracę urządzeń wyposażonych w interfejsy SDI oraz HDMI.

Wymagania minimalne:

· jednoczesna, niezależna konwersja sygnałów w obu kierunkach: SDI do HDMI oraz HDMI do SDI, również przy różnych formatach sygnałów w obu torach;

· co najmniej jedno wejście i jedno wyjście SDI ze złączami BNC, obsługujące standardy SD-SDI, HD-SDI oraz 3G-SDI;

· co najmniej jedno wejście i jedno wyjście HDMI ze złączami typu A;

· obsługa sygnału Full HD 1920 × 1080 przy częstotliwości do 60 klatek na sekundę w obu kierunkach konwersji;

· obsługa formatów 720p, 1080i oraz 1080p, w tym częstotliwości 50, 59,94 i 60 Hz odpowiednio do formatu;

· automatyczne wykrywanie formatu sygnału wejściowego;

· obsługa sygnałów 3G-SDI Level A oraz Level B;

· przesyłanie dźwięku osadzonego w sygnałach HDMI i SDI;

· regeneracja taktowania sygnału SDI, tzw. reclocking;

· złącze USB-C umożliwiające zasilanie, konfigurację oraz aktualizację oprogramowania urządzenia;

· możliwość konfiguracji za pomocą oprogramowania dostępnego dla systemów macOS i Windows;

· wytrzymała metalowa obudowa ze wskaźnikami LED informującymi o zasilaniu i obecności sygnału;

· zasilacz sieciowy 100–240 V AC w zestawie, wraz z przewodem umożliwiającym zasilenie urządzenia oraz wtyczką odpowiednią do gniazd stosowanych w Polsce;

gwarancja na okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru
np. BiDirectional SDI/HDMI 3G
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	390
	Dysk zewnętrzny SSD 1TB, USB 4.0 gen3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, przenośnego dysku SSD przeznaczonego do przechowywania i przenoszenia danych, spełniającego następujące wymagania minimalne:

· pojemność nominalna co najmniej 1 TB (1000 GB);

· interfejs USB4 Gen 3x2 o przepustowości co najmniej 40 Gb/s;

· złącze USB-C;

· deklarowana przez producenta maksymalna prędkość sekwencyjnego odczytu co najmniej 4000 MB/s oraz zapisu co najmniej 3700 MB/s;

· wsteczna zgodność z interfejsem USB 3.2;

· sprzętowe szyfrowanie danych AES 256-bit;

· zasilanie przez port USB, bez konieczności stosowania zewnętrznego zasilacza;

· zgodność z systemami Windows 10 lub nowszym oraz macOS 10.15 lub nowszym;

· odporność na upadek z wysokości co najmniej 2 m, potwierdzona deklaracją producenta dotyczącą testów 
w warunkach kontrolowanych;

· przewód USB-C–USB-C obsługujący transmisję danych z przepustowością co najmniej 40 Gb/s w zestawie;

· gwarancja na okres co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru.

np. dysk zewnętrzny samsung p7 portable, ssd, 1 tb,usb 4.0, gen 3 
	1 szt.

	400
	Przenośny zestaw głośnomówiący do prowadzenia telekonferencji:
- wyposażony w mikrofon dookólny z zasięgiem odbioru głosu min. 1,5 m;
- funkcję eliminacji echa;
- urządzenie musi umożliwiać połączenie z komputerem za pomocą USB oraz bezprzewodowo poprzez Bluetooth, z zasięgiem bezprzewodowym min. 30 m;
- wymagany wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewniający min. 15 godzin czasu rozmów; 
- urządzenie musi posiadać przyciski/sterowanie do odbierania i kończenia połączeń, regulacji głośności oraz wyciszenia mikrofonu;
- wymagana kompatybilność z komputerami, urządzeniami mobilnymi oraz platformami komunikacji Unified Communications. 

Minimalne parametry spełnia np.: Zestaw głośnomówiący Jabra Speak 510
	1 szt.

	410
	Monitor

Przekątna ekranu co Co najmniej 31,5"
Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS 

Typ ekranu Płaski

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość ekranu co najmniej 3840 x 2160 (UHD 4K)

Częstotliwość odświeżania ekranu co najmniej 120 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw

Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 95%

Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,8 mln

HDR

Czas reakcji maksimum 5 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,185 x 0,185 mm

Jasność minimum 600 cd/m²

Kontrast statyczny Minimum 1000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza HDMI 2.1 - 2 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., Wyjście audio – 1

 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - min 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typ-C – min 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Thunderbolt 4 – opcjonalnie min 1 szt 

RJ-45 (LAN) - opcjonalnie min 1 szt

Obrotowy ekran (PIVOT) Tak 

(Dopuszczalne ramię obrotowe typu Vesa)

Regulacja wysokości (Height) co najmniej 130 mm

Zakres regulacji pochylenia (Tilt)  około 5° (do przodu/w dół) około 

21° (do tyłu/w górę)

Zakres regulacji obrotu (Swivel) około 20° (w lewo) około 20° (w 

prawo)

Możliwość montażu na ścianie VESA

Pobór mocy podczas pracy nie większy jak 31 W

Pobór mocy podczas spoczynku nie większy jak 0,3 W
	1 szt.

	420
	Wewnętrzny dysk twardy HDD.
Pojemność nominalna Minimum 24 TB; 1 TB = 10¹² bajtów. Pojemność dostępna po formatowaniu może być mniejsza.
Format i montaż 3,5 cala; standardowe otwory montażowe; wysokość nie większa niż 26,2 mm.
Interfejs i zasilanie SATA III 6 Gb/s; standardowe złącza danych SATA i zasilania SATA; zasilanie +5 V i +12 V.
Technologia zapisu CMR (konwencjonalny zapis magnetyczny). Nie dopuszcza się SMR.
Prędkość obrotowa Minimum 7200 obr./min.
Pamięć podręczna Minimum 512 MB.
Transfer sekwencyjny
Maksymalna trwała szybkość transferu danych z nośnika: minimum 280 MB/s. Nie jest to szybkość interfejsu SATA.
Tryb pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; dopuszczalny czas pracy 8000 godzin rocznie.
Obciążenie roczne limit obciążenia pracą (WRL) minimum 500 TB/rok, łącznie dla odczytu i zapisu.
Niezawodność: Deklarowany MTBF minimum 2 500 000 godzin.
Format sektorów
512e: sektor logiczny 512 B, sektor fizyczny 4096 B. Dopuszcza się dysk przełączalny, dostarczony w trybie 512e.
Praca w NAS i RAID
Przystosowanie do wielodyskowych systemów NAS lub serwerowych macierzy RAID;
Odporność na drgania
Wbudowane czujniki drgań obrotowych (RV) i mechanizm kompensacji ich wpływu na pracę dysku.
Diagnostyka Obsługa S.M.A.R.T. oraz diagnostyki stanu dysku.
Gwarancja
Minimum 60 miesięcy 
	1 szt.

	430
	Monitor komputerowy

Parametr Wymaganie minimalne

Liczba 1 szt.

Ekran 27 cali; proporcje 16:9; rozdzielczość natywna co

najmniej 3840 × 2160 pikseli.

Panel IPS lub równoważny; kąty widzenia co najmniej

178° w pionie i poziomie; powierzchnia matowa,

antyrefleksyjna.

Odświeżanie Co najmniej 100 Hz przy 3840 × 2160 przez co

najmniej jedno wejście obrazu.

Jasność / kontrast / barwy Jasność typowa ≥350 cd/m²; kontrast statyczny

≥1500:1; pokrycie sRGB ≥99%.

Wejścia obrazu Co najmniej 1 × HDMI, 1 × DisplayPort i 1 × USB-C

z obsługą obrazu.

USB-C do komputera Jednoczesne przesyłanie obrazu i danych oraz

zasilanie USB Power Delivery ≥90 W.

Koncentrator USB Co najmniej 3 × USB-A i 1 × USB-C dla urządzeń

peryferyjnych; transmisja ≥5 Gb/s.

Sieć Wbudowane RJ-45, udostępniające sieć

komputerowi przez USB-C.

Ergonomia Regulacja wysokości ≥150 mm, pochylenia, obrotu

w poziomie i pivot.

Mocowanie / komfort VESA 100 × 100 mm; ograniczanie migotania i

redukcja emisji światła niebieskiego.

Wyposażenie Podstawa, przewód zasilający, przewód USB-C

obsługujący wymagane funkcje oraz przewód

DisplayPort.

Gwarancja Co najmniej 36 miesięcy.

Produkt przykładowy: Dell Pro Plus P2725QE.


	1 szt.
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	440
	Zewnętrzny dysk SSD

Parametr Wymaganie minimalne

Liczba / typ 1 szt.; przenośny SSD, bez ruchomych elementów

mechanicznych.

Pojemność Co najmniej 2 TB nominalnie.

Interfejs / złącze USB 3.2 Gen 2×2, 20 Gb/s; USB-C.

Wydajność Deklarowane przez producenta maksymalne

prędkości sekwencyjne: odczyt ≥2000 MB/s i zapis

≥2000 MB/s.

Zasilanie Z portu USB, bez dodatkowego zasilacza.

Ochrona danych Obsługa ochrony hasłem i szyfrowania AES 256-

bit.

Odporność Co najmniej IP55; deklarowana odporność na

upadek z wysokości ≥2 m.

Wyposażenie Przewód USB-C–USB-C obsługujący transmisję 20

Gb/s.

Gwarancja Co najmniej 60 miesięcy.

Produkt przykładowy: SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 2 TB.
	1 szt.

	450
	Zewnętrzny dysk HDD

Parametr Wymaganie minimalne

Liczba / typ 1 szt.; przenośny dysk HDD w zewnętrznej

obudowie.

Pojemność Co najmniej 5 TB nominalnie.

Interfejs USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, co najmniej 5 Gb/s.

Zasilanie Z portu USB, bez zewnętrznego zasilacza.

Podłączenie Do portu USB-A komputera za pomocą przewodu

w zestawie.

Wyposażenie Obudowa i przewód transmisyjny; komplet

gotowy do użytkowania.

Gwarancja Co najmniej 24 miesiące – 

Przykłądowy produkt: Seagate Expansion Portable 5 TB.


	1 szt.

	460
	Macierz dyskowa

Konstrukcja / procesor Wolnostojący desktop/tower; procesor

czterordzeniowy

RAM Co najmniej 8 GB.

Zatoki HDD Co najmniej 4 zatoki SATA 3,5”

SATA / wymiana SATA 6 Gb/s; hot-swap dysków SATA.

Gniazda SSD Co najmniej 2 × M.2 2280 NVMe, niezajmujące

zatok HDD; co najmniej PCIe 3.0 ×2 na gniazdo.

Sieć Co najmniej 2 × RJ-45 Ethernet 2,5 Gb/s, zgodne

także z siecią 1 Gb/s.

USB Co najmniej 1 × USB-A ≥10 Gb/s.

System System NAS z graficznym panelem

administracyjnym w przeglądarce.

Wyposażenie Zasilacz, przewód zasilający, mocowania dysków

Gotowość Gotowy do uruchomienia po podłączeniu zasilania

i sieci oraz wprowadzeniu lokalnych ustawień

sieciowych.

Przykładowy produkt: QNAP TS-453E-8G
	1 szt.

	470
	Dysk HDD
Kompatybilny z macierzą dyskowa wskazana w poz. nr 460

Parametr Wymaganie minimalne

Przeznaczenie NAS; praca ciągła 24/7.

Pojemność / format Co najmniej 4 TB nominalnie każdy; 3,5ʺ.

Interfejs / zapis SATA 6 Gb/s; technologia CMR.

Przykładowy produkt: Seagate IronWolf 4 TB ST4000VN006.
	2 szt.

	480
	Dyski SSD NVMe 

Kompatybilny z macierzą dyskowa wskazaną w poz. nr 460

Pojemność / format Co najmniej 500 GB nominalnie każdy; M.2 2280.

Protokół / interfejs NVMe; PCIe zapewniający prawidłową pracę w gniazdach pamięci typu NAS.

Przeznaczenie Przyspieszanie dostępu do danych zgodnie z

systemem i zaleceniami pamięci masowej typu NAS.

Przykładowy produkt: Kingston NV3 500 GB SNV3S/500G, PCIe 4.0 ×4 NVMe
	2 szt.

	490
	Wieloportowa stacja dokująca USB-C z funkcją zasilania (Power Delivery) (w zestawie z przewodem USB –C i zasilaczem)
Dostawa fabrycznie nowej stacji dokującej (replikatora portów) ze złączem USB Typu-C, przeznaczonej do rozbudowy stanowisk pracy i zapewniającej równoległą obsługę wielu monitorów oraz szybkiego ładowania urządzeń przenośnych.

· Rodzaj urządzenia: Wieloportowa stacja dokująca / replikator portów z możliwością pracy aktywnej (z własnym zasilaczem) oraz pasywnej.

· Interfejs połączeniowy z komputerem: USB Typu-C w standardzie min. USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s).

· Łączna liczba portów wyjściowych: Min. 11 portów.

· Obsługa zasilania i ładowania (Power Delivery):

· Liczba dedykowanych portów ładowania USB-C PD: Min. 1 szt.

· Moc ładowania w technologii Power Delivery (PD): Min. 100 W.

· Interfejsy wideo (wyjścia obrazu):

· Gniazda DisplayPort: Min. 2 szt.

· Gniazda HDMI: Min. 2 szt.

· Porty danych i komunikacyjne:

· Porty USB 3.2 Gen 1 (Typu A): Min. 2 szt. (przepustowość min. 5 Gb/s).

· Porty USB 2.0 (Typu A): Min. 2 szt. (przepustowość min. 480 Mb/s).

· Porty USB Typu-C 3.2 Gen 2: Min. 2 szt. (przepustowość min. 10 Gb/s).

· Porty USB-C z obsługą Power Delivery 100 W: min. 1 szt.

· Złącze sieciowe RJ-45 (LAN): Min. 1 szt. (Gigabit Ethernet lub szybsze).

· Funkcje dodatkowe i ergonomia:

· Wbudowany dedykowany przycisk szybkiego blokowania ekranu / wygaszania obrazu (Screen-Lock).

· Obsługiwane zasilanie: 

· Sieciowe (zasilacz zewnętrzny) oraz z portu USB komputera.

· Dodatkowe akcesoria:

· Zewnętrzny zasilacz sieciowy USB-C GaN o mocy min. 100 W

· Obudowa w kolorze szarym lub grafitowym.

· Gwarancja: Min. 24 miesiące.

Przykładowe urządzenie: BASEUS Nomos NU1 Air Spacemate USB Typu C 3.2 Gen. 2, Aktywna / Pasywna


	2 szt.
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	500
	Sieciowa pamięć masowa (NAS) z dyskami

Rodzaj: Dysk sieciowy (NAS) z dołączonymi dyskami twardymi

Typ obudowy: Wolnostojąca (typu Tower / Desktop)

Wymagana pojemność dostarczonych dysków: 16 TB (2 x 8 TB)

Maksymalna obsługiwana pojemność urządzenia: Min. 80 TB

Liczba dostarczanych dysków: 2 sztuki (zamontowane w kieszeniach NAS)

Pojemność jednostkowa: Min. 8 TB (łączna dostarczona pojemność surowa: min. 16 TB)

 Format dysku: 3,5 cala

 Interfejs: SATA 6 Gb/s

 Prędkość obrotowa: Min. 7 200 obr./min (RPM)

Przeznaczenie/Klasa dysków: Dyski dedykowane do pracy ciągłej (24/7) w sieciowych pamięciach masowych (klasa NAS / Enterprise)

Kieszenie na dyski: Min. 4 zatoki obsługujące dyski 2,5" oraz 3,5" z funkcją wymiany podczas pracy (Hot swap)

Min. 2 gniazda na dyski M.2 PCIe NVMe

Obsługiwane konfiguracje macierzy (RAID): 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD oraz zautomatyzowany/hybrydowy system zarządzania RAID (umożliwiający elastyczne łączenie dysków o różnej pojemności).

Interfejsy (porty wejścia/wyjścia):

Min. 2x USB 3.2 Gen. 1

Min. 1x RJ45 (LAN) o przepustowości min. 1 Gbps

Min. 1x RJ45 (LAN) o przepustowości min. 2.5 Gbps

Procesor: Min. 4-rdzeniowy, , architektura 64-bitowa (o wydajności odpowiadającej lub przewyższającej układ z podanych parametrów).

Pamięć RAM: Min. 2 GB (w technologii min. DDR4)

Obsługiwane protokoły sieciowe: m.in. AFP, Klient NTP, NFS, WebDAV

Obsługiwane systemy plików: min. EXT3, EXT4, Btrfs

Zasilanie i akcesoria w zestawie: Dedykowany zasilacz, kabel zasilający (min. 1 szt.), kable sieciowe (min. 2 szt.), niezbędne elementy montażowe.

Wymiary fizyczne i waga (tolerancja +/- 10%):

Wysokość: ok. 166 mm

Szerokość: ok. 199 mm

Głębokość: ok. 223 mm

Waga (bez dysków/zestawu startowego): ok. 2,2 kg

Gwarancja: Min. 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie: Synology DS425+ (2x 8TB HDD HAT3320-8T)

	1 szt.

	510
	Dysk M2 o pojemności 2 TB

· Pojemność dysku: Min. 2000 GB (2 TB)

· Format obudowy: M.2 (typ 2280)

· Interfejs komunikacyjny: PCIe NVMe min. Gen 4.0 x4

· Wydajność – sekwencyjny odczyt danych: Min. 7000 MB/s

· Wydajność – sekwencyjny zapis danych: Min. 7000 MB/s

· Wydajność – losowy odczyt (4K): Min. 1 000 000 IOPS

· Wydajność – losowy zapis (4K): Min. 1 000 000 IOPS

· Rodzaj zastosowanych kości pamięci: Pamięć półprzewodnikowa wielopoziomowa 3D (TLC lub równoważna o identycznej/wyższej trwałości)

· Niezawodność (MTBF): Min. 1 800 000 godzin

· Współczynnik trwałości zapisu (TBW): Min. 1600 TB

· Chłodzenie: Zintegrowana, niskoprofilowa osłona odprowadzająca ciepło (np. radiator grafenowo-aluminowy lub równoważny), pozwalająca na montaż w gniazdach o ograniczonej przestrzeni

Wymiary gabarytowe:

· Wysokość: Max. 3,5 mm

· Szerokość: Max. 22 mm

· Długość: Max. 80 mm

Gwarancja producenta/dostawcy: Min. 60 miesięcy (5 lat)
Przykładowe urządzenie: Kingston 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000


	2 szt.

	520
	Karta Micro SD

Typ karty: MicroSDXC

Pojemność: 64 GB

Prędkość odczytu: nie mniej niż 170 MB/s

Prędkość zapisu: nie mniej niż 80 MB/s

Klasa prędkości: Class 10, UHS-I/U3 lub wyższa

Klasa nagrywania wideo: V30 lub wyższa

Obsługa nagrywania wideo: Full HD oraz 4K UHD

Przykładowa karta SD: SanDisk Extreme MicroSDXC 64 GB Class 10 UHS-I/U3 A2 V30 (SDSQXAH-064G-GN6AA)


	20 szt.

	530
	Dysk SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 o pojemności min. 500 GB
· Typ urządzenia: Dysk SSD wewnętrzny

· Pojemność dysku: Min. 500 GB

· Format obudowy (Form Factor): M.2 (format 2280)

· Interfejs komunikacyjny: PCIe NVMe Gen 4.0 x4

· Prędkość odczytu sekwencyjnego: Min. 4 500 MB/s

· Prędkość zapisu sekwencyjnego: Min. 1 600 MB/s

· Współczynnik niezawodności (MTBF): Min. 2 000 000 godzin

· Wytrzymałość zapisu (TBW): Min. 150 TBW

· Technologia pamięci Flash: 3D NAND

· Wymiary fizyczne: Maksymalna grubość/wysokość do 4,0 mm (zapewniająca kompatybilność ze standardowymi złączami M.2)

· Protokoły komunikacyjne: NVMe (zapewniający ograniczenie opóźnień i kolejkowania)

· Zarządzanie energią i temperaturą: Wbudowane mechanizmy zarządzania napięciem ograniczające wzrost temperatury pod obciążeniem

· Gwarancja: Min. 36 miesięcy gwarancji
	5 szt.

	540
	Monitor

Przekątna Ekranu: 27”

Powłoka Matrycy: Matowa

Rodzaj Matrycy: IPS Black

Rozdzielczość: 2560x1440

Format obrazu: 16x9

Częstotliwość: 120Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 98%, sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów: 10,7 mld

Czas reakcji: 5ms

Jasność: 350 cd/m

Kontrast statyczny: 2000:1 

Kąt widzenia pion, poziom: 178 stopni

Złącza: HDMI 1.4, DisplayPort, USB 3.2 Gen2 3szt (w tym USB-C 1szt), wyjście DisplayPort, wyjście Audio, Wejście AC

Obrotowy ekran: Tak

Regulacja wysokości: Tak

Regulacja pochylenia: Tak

Możliwość montażu VESA: VESA 100x100mm

Kolor: czarny-srebrny

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Przykładowy monitor spełniający wymagania: DELL U2724D

	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	550
	Monitor komputerowy 4K UHD
Lp.     Parametr     Wymaganie minimalne 
1     Przekątna ekranu     Minimum 31,5″, maksimum 34″ 
2     Proporcje i kształt     16:9, ekran płaski 
3     Rozdzielczość natywna     Minimum 3840 × 2160 pikseli (4K UHD) 
4     Technologia matrycy     IPS, IPS Black lub równoważna matryca o szerokich kątach widzenia i wysokim kontraście 
5     Kontrast statyczny (natywny)     Minimum 2500:1 
6     Częstotliwość odświeżania     Minimum 120 Hz przy rozdzielczości natywnej 
7     Jasność typowa w trybie SDR     Minimum 450 cd/m² 
8     Kąty widzenia     Minimum 178° w poziomie i 178° w pionie 
9     Odwzorowanie kolorów     Minimum 99% sRGB oraz 95% DCI-P3 
10     Dokładność odwzorowania barw     Średnia wartość Delta E ≤ 2, potwierdzona dokumentacją producenta 
11     Powierzchnia ekranu     Matowa lub z powłoką antyodblaskową 
12     Komfort wzroku     Technologia ograniczająca emisję światła niebieskiego oraz migotanie podświetlenia, bez istotnego pogorszenia odwzorowania barw 
13     Fabryczny PIVOT     Mechaniczny obrót całego ekranu o co najmniej 90° z położenia poziomego do pionowego, realizowany przez oryginalną podstawę producenta, dostarczaną w komplecie z monitorem 
14     Regulacja ustawienia     Regulacja wysokości w zakresie minimum 120 mm, nachylenia oraz obrotu ekranu w poziomie (swivel) 
15     Złącza obrazu     Minimum 1 × HDMI oraz 1 × DisplayPort; obsługa rozdzielczości natywnej przy 120 Hz przez co najmniej jedno złącze 
16     Podłączenie laptopa     Minimum 1 × USB-C lub Thunderbolt z przesyłaniem obrazu i zasilaniem podłączonego komputera (Power Delivery minimum 90 W) 
17     Koncentrator USB     Wbudowany hub USB z co najmniej dwoma portami USB typu A 
18     HDR     Obsługa sygnału HDR10 
19     Gwarancja     Minimum 36 miesięcy 
20     Wyposażenie     Fabryczna podstawa z PIVOT-em 90°, przewód zasilający oraz przewód umożliwiający podłączenie obrazu z komputera 
Przykładowy monitor spełniający wymagania: DELL Ultra sharp U3225QE
	1 szt.

	560
	Myszka komputerowa: 
Lp.     Parametr     Wymaganie minimalne 
1     Typ urządzenia     Mysz komputerowa bezprzewodowa 
2     Profil ergonomiczny     Dla osób praworęcznych, konstrukcja pełnowymiarowa z podparciem dłoni i kciuka 
3     Rodzaj sensora     Wysokoprecyzyjny sensor optyczny lub laserowy 
4     Rozdzielczość sensora     Maksymalna czułość minimum 8000 DPI 
5     Regulacja czułości     Programowa regulacja DPI, obejmująca wartość 4000 DPI 
6     Powierzchnie robocze     Możliwość pracy na różnych powierzchniach, również na szkle 
7     Łączność bezprzewodowa     Bluetooth oraz łączność radiowa 2,4 GHz za pośrednictwem odbiornika USB 
8     Odbiornik     Odbiornik USB-A lub USB-C dostarczany w komplecie z myszą 
9     Obsługa wielu komputerów     Możliwość sparowania i przełączania pomiędzy co najmniej 3 urządzeniami 
10     Liczba przycisków     Minimum 7 przycisków lub elementów sterujących 
11     Konfiguracja funkcji     Możliwość programowej zmiany funkcji przycisków i przypisywania skrótów 
12     Przewijanie pionowe     Kółko z przewijaniem precyzyjnym oraz trybem szybkiego, swobodnego przewijania 
13     Przewijanie poziome     Osobne kółko lub inny ergonomiczny element sterowania przewijaniem poziomym 
14     Kultura pracy     Przyciski główne o obniżonym poziomie hałasu 
15     Zasilanie     Wbudowany akumulator ładowany przez USB-C 
16     Czas pracy     Deklarowany przez producenta czas działania na pełnym ładowaniu: minimum 60 dni 
17     Zasięg łączności     Minimum 10 m w warunkach określonych przez producenta 
18     Zgodność     Co najmniej Windows 10 i Windows 11 
19     Gwarancja     Minimum 24 miesiące 
Przykładowy model: Logitech MX Master for Business
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	570
	Przełącznik sieciowy 24-portowy Gigabit Ethernet:
Minimalne wymagania techniczne:

1. Typ urządzenia: przełącznik sieciowy zarządzalny (Easy Smart / Smart Managed).

2. Porty: minimum 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s.

3. Wydajność przełączania: minimum 48 Gb/s.

4. Przepustowość pakietowa: minimum 35,7 Mpps.

5. Tablica adresów MAC: minimum 8000 wpisów.

6. Funkcje zarządzania: obsługa VLAN (IEEE 802.1Q), QoS (IEEE 802.1p), IGMP Snooping, Port Mirroring oraz zabezpieczenia przed pętlami sieciowymi.

7. Zarządzanie: konfiguracja i monitorowanie przez interfejs WWW lub dedykowane oprogramowanie.

8. Montaż: możliwość instalacji w szafie RACK 19", akcesoria montażowe w zestawie.

9. Chłodzenie: konstrukcja bezwentylatorowa.

10. Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz.

Minimalne wymagania spełnia np.: TP-Link TL-SG1024DE.
	1 szt.

	580
	Myszka komputerowa

- Laserowa mysz bezprzewodowa podłączana za pomocą odbiornika łączności bezprzewodowej typu USB A.
- Przynajmniej 5 przycisków (lewy, środkowy, prawy oraz dwa przyciski “Wstecz” i “Dalej” pod kciukiem”). Przycisk środkowy powinien być zintegrowany z kółkiem przewijania.
- Kółko przewijania z dwoma poziomami oporu przewijania i możliwością przełączenia ich osobnym przyciskiem.
- Rozdzielczość pracy: minimum 1000 dpi.
- Zasilanie bateriami AA lub AAA.
- Ergonomiczny kształt z profilowaniem na kciuk.
- Kolor czarny lub ciemnoszary.
Minimalne wymagania spełnia np.: Logitech M705.


	5 szt.

	590
	Szerokokątna kamera internetowa:

- Matryca CMOS o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080
- Rozdzielczość wideo w formacie MJPG: co najmniej 1080p przy 30 klatek/s
- Format zapisywanego obrazu: BMP/JPG
- Pole widzenia po przekątnej:  co najmniej 77 stopni
- Zakres ostrości: nie gorsza niż 50 mm do nieskończoności 
- Głębia kolorów: 8-bitów
- Redukcja migotania dla 50 Hz i 60 Hz
- Wbudowane dwa mikrofony wielokierunkowe
- Pełna zgodność z aplikacjami: Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx
- Interfejs USB 2.0
- Zgodność z Plug and Play UVC (klasa urządzeń wideo USB)
- Długość kabla: co najmniej 1,5 m
- Fabrycznie wyposażona w  zaczep umożliwiający mocowanie na komputerze przenośnym lub monitorze, oraz złącze do montażu na standardowym statywie
- Możliwość obracania o 360 stopni w poziomie i pochylanie w pionie co najmniej o 30 stopni 
- Kolor kamery i pokrywy obiektywu: czarny
Minimalne wymagania spełnia: Creative Live! Cam Sync 1080p
	5 szt.

	600
	Przenośny zewnętrzny moduł pamięci USB („pendrive”):

- Pojemność nie mniejsza niż 256 GB

- Prędkość odczytu nie mniejsza niż 150 MB/s

- Dwa złącza USB sztywno zabudowane (bez przejściówek ani kabli): typu C i typu A 3.2 Gen.1

- Zgodność z urządzeniami obsługującymi funkcję USB OTG

- Obudowa metalowa wysokowytrzymała, wstrząsoodporna, kolor srebrny lub jasnoszary

- W zestawie lub możliwość bezpłatnego pobrania dedykowanej aplikacji do wykonywania kopii zapasowych

- Wymiary nie większe niż 45x15x10 mm

Minimalne wymagania spełnia: SanDisk SDDDC4-256G-G46.
	10 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	610
	Dysk zewnętrzny SSD – 1 TB: 
- Pojemność: co najmniej 1000 GB 
- Interfejs: USB 3.2 Gen 2 lub nowszy, kompatybilny z USB wersji 3.1, 3.0 i 2.0 
- Złącze USB-C 
- Prędkość odczytu: co najmniej 1050 MB/s 
- Prędkość zapisu: co najmniej 1000 MB/s 
- Wymiary: nie większe niż 90 × 60 × 15 mm 
- Waga: nie większa niż 100 g 
- Materiał obudowy: Aluminium lub lekki stop metaliczny amortyzowany gumą 
- Odporność na kurz i wodę: co najmniej IP65 
- Odporność na wibracje i na upadki z wysokości 2 metrów 
- Wbudowane sprzętowe szyfrowanie AES-256 
- Wbudowana ochrona danych kluczem dostępu 
- Kolor: czarny 
- Wbudowany mechanizm kontroli temperatury 
- Zgodny z systemami Windows, macOS, Android 
- W zestawie oprogramowanie do zarządzania i kabel USB-C - USB-A 
Minimalne wymagania spełnia: SSD SAMSUNG Portable T7 Shield 1 TB
	1 szt.

	620
	Dysk zewnętrzny SSD – 2 TB:
- Format: 2.5 cala
- Typ: SSD
- Pojemność: Min. 2 TB
- Prędkość interfejsu: Min. 10 Gbit/s
- Interfejs: USB min. 3.2 min. gen 2 (USB 3.1) - typ C
- Szybkość zapisu: Min. 2000 MB/s
- Szybkość odczytu: Min. 2000 MB/s
- Standard ochrony: Min. IP55
- Szyfrowanie: Min. 256-bit AES
- Dołączone akcesoria: kabel USB-C, kabel USB-C > USB-A
- Wymiary: Wysokość: 9-11 mm, szerokość 55-60 mm, długość 100-120 mm
- Masa Max. 100 g
Minimalne wymagania spełnia: SSD SanDisk Extreme PRO Portable 2TB; USB 3.2; 2000 MB/s; SDSSDE81-2T00-G25
	1 szt.

	630
	Ergonomiczna pionowa mysz bezprzewodowa:

- ergonomiczna konstrukcja dopasowana do naturalnej pozycji uścisku dłoni z osią pionową nachyloną pod kątem 57 stopni z tolerancją 3 stopnie,

- profil praworęczny,

- sensor optyczny, rozdzielczość co najmniej 4000 dpi z przełączaną prędkością kursora

- rolka przewijania i co najmniej 6 przycisków

- szybkie ładowanie akumulatora, możliwość pracy bez ładowania (po pełnym naładowaniu) co najmniej przez 4 miesiące

- możliwość podłączenie przez łącze Bluetooth i kabel USB-C (odpinany)

- kolor czarny

-długość 120 mm z tolerancją 10 mm, szerokość 80 mm z tolerancją 8 mm

- w zestawie kabel do ładowania i nanoodbiornik

Minimalne wymagania spełnia:  Logitech MX Vertical Ergonomic.
	2 szt.

	640
	Klawiatura bezprzewodowa.

- Klawiatura bezprzewodowa Bluetooth 2,4 GHz.
- Układ klawiszy zgodny ze standardem ANSI (długi lewy Shift, klawisz “|\” nad klawiszem Enter, klawisz “~” nad klawiszem Tab).
- Równoległe ułożenie klawiszy w poziomych liniach. Zamawiający nie dopuszcza klawiatur
 z układami “ergonomicznymi” w tej części zamówienia.
- Przeważający kolor klawiatury: czarny lub ciemnoszary.
- Odseparowana sekcja klawiszy bocznej klawiatury numerycznej od reszty przycisków.
- Diody sygnalizujące caps lock, scroll lock i num lock nad boczną klawiaturą numeryczną.
- Przyciski multimedialne obejmujące co najmniej Play/Pause oraz zmianę głośności i całkowite wyciszenie ponad przyciskami F1-F12.
- Żywotność: najmniej 5 milionów naciśnięć każdego przycisku.
- Dostępna regulacja wysokości klawiatury (dostępne co najmniej 2 poziomy nachylenia).
Minimalne wymagania spełnia np.:  Logitech K270.
	5 szt.
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	Opis przedmiotu zamówienia
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	650
	Myszka komputerowa

- Laserowa mysz bezprzewodowa podłączana za pomocą odbiornika łączności bezprzewodowej typu USB A.
- Przynajmniej 5 przycisków (lewy, środkowy, prawy oraz dwa przyciski “Wstecz” i “Dalej” pod kciukiem”). Przycisk środkowy powinien być zintegrowany z kółkiem przewijania.
- Kółko przewijania z dwoma poziomami oporu przewijania i możliwością przełączenia ich osobnym przyciskiem.
- Rozdzielczość pracy: minimum 1000 dpi.
- Zasilanie bateriami AA lub AAA.
- Ergonomiczny kształt z profilowaniem na kciuk.
- Kolor czarny lub ciemnoszary.
Minimalne wymagania spełnia np.: Logitech M705.


	5 szt.

	660
	Słuchawki nauszne telekonferencyjne
- Typ nauszne zamknięte, wyściełane miękką gąbką z pokryciem imitującym skórę, w całości okalające uszy.
- Wyposażone w mikrofon zainstalowany na giętkim pałąku, pozwalającym na regulację położenia mikrofonu. Zamawiający dopuszcza również, by pałąk był częściowo sztywny, ale pozwalał na regulację położenia mikrofonu w trzech płaszczyznach.
- Połączenie przewodowe. Zamawiający nie dopuszcza słuchawek bezprzewodowych.

- Przewód powinien być odłączany od słuchawek i możliwy do wpięcia z jednej lub drugiej strony słuchawek (do lewego lub prawego głośnika).
- Wyposażone w technologię redukcji szumu zbieranego przez mikrofon z otoczenia (np. Clear Voice Technology).
- Przewód do podłączenia słuchawek powinien mieć długość co najmniej 2 m i nie większą niż 4 m. Nie jest dopuszczalne łączenie przewodów w celu uzyskania minimalnej długości.
- Słuchawki powinny umożliwiać połączenie po USB typ A do komputera. Zamawiający dopuszcza, by słuchawki posiadały połączenie z komputerem z użyciem gniazda minijack (pojedynczego lub podwójnego), jednak wtedy słuchawki powinny być również wyposażone w kompatybilny z nimi adapter minijack na USB typ A. Kompatybilność zostanie oceniona przez Zamawiającego na podstawie publicznie dostępnych informacji o kompatybilności, pochodzącej od producenta słuchawek.
- Pasmo przenoszenia słuchawek: co najmniej 20-20,000 Hz.
- Słuchawki w kolorze czarnym.
Minimalne wymagania spełnia np.:  Koss SB42 USB.

	5 szt.

	670
	Szerokokątna kamera internetowa:

- Matryca CMOS o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080
- Rozdzielczość wideo w formacie MJPG: co najmniej 1080p przy 30 klatek/s
- Format zapisywanego obrazu: BMP/JPG
- Pole widzenia po przekątnej:  co najmniej 77 stopni
- Zakres ostrości: nie gorsza niż 50 mm do nieskończoności 
- Głębia kolorów: 8-bitów
- Redukcja migotania dla 50 Hz i 60 Hz
- Wbudowane dwa mikrofony wielokierunkowe
- Pełna zgodność z aplikacjami: Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx
- Interfejs USB 2.0
- Zgodność z Plug and Play UVC (klasa urządzeń wideo USB)
- Długość kabla: co najmniej 1,5 m
- Fabrycznie wyposażona w  zaczep umożliwiający mocowanie na komputerze przenośnym lub monitorze, oraz złącze do montażu na standardowym statywie
- Możliwość obracania o 360 stopni w poziomie i pochylanie w pionie co najmniej o 30 stopni 
- Kolor kamery i pokrywy obiektywu: czarny
Minimalne wymagania spełnia: Creative Live! Cam Sync 1080p


	5 szt.
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	680
	Kable sieciowe:

10 -metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: straight,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: szary.

	10 szt.

	690
	Monitor LCD z podświetleniem LED przeznaczone są do zastosowań biurowych
- Przekątna ekranu: min. 23,8”

- Typ panela LCD: IPS

- Powłoka matrycy: matowa

- Ekran: płaski

- Wejścia wideo: 1x HDMI, 2 x DisplayPort, 1x USB-C, 1x RJ45, 1x USB 3.2

- Rozdzielczość obrazu: min. 2560x1440 QHD 

- Jasność: min. 350 cd/m2

- Kontrast: min. 1500:1

- Proporcje ekranu: min. 16:9

- Częstotliwość odświeżania: min. 100

- Czas reakcji: min. 5ms 

- Technologia ochrony oczu: redukcja migotania, filtr światła niebieskiego,

- Regulacja wysokości,

- Regulacja kąta pochylenia

Minimalne wymagania spełnia: Monitor DELL Pro Plus P2425DE 23.8 QHD IPS LED HDMI DP USB-C RJ-45 3YPPG AE
	7 szt.

	700
	Wieloportowy adapter (hub) USB-C z wyjściem HDMI i portem Ethernet 1 Gb/s 
- Złącze do komputera: USB typu C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s, lub wyższy standard), na kablu zintegrowanym o minimalnej długości 10 cm.

- Port Ethernet: 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mb/s

- Wyjście wideo: 1 × HDMI min. 2.0, rozdzielczość min. 4K@30Hz

- Porty USB: min. 3, w tym min. 2 × USB-A, każdy min. 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1).

- Port USB-C Power Delivery (pass-through), ładowanie komputera mocą min. 85 W.

- Jednoczesna praca wszystkich portów.

- Działanie bez dodatkowych sterowników (plug and play) w Windows 10/11, macOS (min. 13) i Linux.

Minimalne wymagania spełnia:  AXAGON HMC-7HX2 Wieloportovy hub 7in1 5Gbps, 2x USB-A + 1x USB-C, 2x HDMI 4K 60Hz, GLAN, PD 100W, 15cm kabel USB-C


	5 szt.

	710
	Przełącznik sieciowy 16-portowy, bezwentylatorowy, z PoE+ 
- Min. 16 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s, auto-negocjacja, Auto MDI/MDI-X.

- Min. 8 portów PoE/PoE+ zgodnych z IEEE 802.3af/at (do 30 W na port).

- Budżet mocy PoE: min. 120 W łącznie.

- Min. 2 porty SFP 1 Gb/s (dodatkowe lub combo).

- Przepustowość matrycy min. 32 Gb/s, architektura nieblokująca.

- Tablica MAC min. 8 000 wpisów, ramki Jumbo min. 9 kB.

- Urządzenie bezwentylatorowe.

- Zarządzanie przez WWW (HTTPS): VLAN IEEE 802.1Q (min. 32), QoS 802.1p, IGMP Snooping, LLDP, LACP 802.3ad, RSTP 802.1w, zarządzanie PoE na pojedynczym porcie (wł./wył., restart, podgląd poboru mocy), aktualizacja firmware.

- Obudowa metalowa, montaż biurkowy i naścienny lub w szafie rack 19” (uchwyty w zestawie).

- Zasilacz wbudowany 230 V AC lub zewnętrzny w zestawie.

- Oznaczenie CE, zgodność z RoHS.

Minimalne wymagania spełnia:  TP-Link SG2016P wersja 1.30


	1 szt.
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	720
	Zewnętrznego dysk SSD 2TB
Pojemność dysku: minimum 2 TB (2000 GB).
* Technologia wykonania: Półprzewodnikowa (SSD), oparta na wewnętrznym protokole NVMe.
* Interfejs zewnętrzny: USB Typu C wspierający standard minimum USB 3.2 Gen 2x2 (o przepustowości do 20 Gb/s).
* Prędkość odczytu sekwencyjnego: minimum 2000 MB/s.
* Prędkość zapisu sekwencyjnego: minimum 1950 MB/s.
* Zarządzanie energią i temperaturą: Dysk musi posiadać wbudowany, automatyczny system ochrony termicznej, chroniący urządzenie przed przegrzaniem oraz drastycznymi spadkami wydajności (prędkości transferu) podczas długotrwałego i ciągłego zapisu danych.

2. Konstrukcja i odporność fizyczna
* Obudowa: Wykonana z materiału o strukturze antypoślizgowej (np. wzmocnione tworzywo lub elastomery), minimalizująca ryzyko przypadkowego wysunięcia się z dłoni.
* Odporność na upadki: Konstrukcja urządzenia musi gwarantować bezawaryjne działanie po upadku z wysokości minimum 3 metrów na twarde podłoże (weryfikowalne na podstawie oficjalnej specyfikacji technicznej producenta).
* Waga: Maksymalnie 130 gramów wraz z obudową.

3. Bezpieczeństwo i kompatybilność
* Ochrona danych: Zintegrowane, sprzętowe szyfrowanie danych AES 256-bit z możliwością opcjonalnego zabezpieczenia dostępu hasłem.
* Oprogramowanie: Dostarczenie wraz z dyskiem bezpłatnego, dedykowanego oprogramowania producenta urządzenia do zarządzania bezpieczeństwem, sprawdzania kondycji dysku oraz aktualizacji oprogramowania układowego (firmware).
* Kompatybilność: Natywne wsparcie (bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników przez użytkownika) dla systemów operacyjnych: Windows 10/11, macOS oraz Android lub równowaznych.

4. Wyposażenie i wymagania formalne
* Zawartość zestawu: dwa osobne, dedykowane przewody: 1. Kabel USB-C do USB-C, 2. Kabel USB-C do USB-A..
* Gwarancja: Minimum 60 miesięcy 
	1 szt.

	730
	Pamięć RAM
standard SODIMM: rodzaj DDR4, pojemność 16 GB, częstotliwość pracy 3200 MHz
	8 szt.

	740
	Przedłużacz USB-C 3.2 Gen2 
 aktywny przedłużacz USB-C 3.2 gen.2 (wtyczka USC-C, gniazdo USB-C), szybkość transferu danych: do 10Gbit/s, kolor: czarny, długość: 5 m, kompatybilność z tablicą SmartBoard MX275 
Przykładowy sprzęt: DIGITUS Aktywny przedłużacz USB 3.2 Gen2 10G, USB-C 29628
	2 szt.

	750
	Pendrive USB-C oraz USB-A 3.1 Gen. 1 - 128GB 

Pojemność: 128 GB 
Złącza: Podwójne – USB typu C oraz USB typu A (interfejs USB 3.1 Gen. 1) 
Prędkość odczytu: do 400 MB/s 
Prędkość zapisu: do 50 MB/s 
Obudowa:  metalowa i obrotowa chroniąca złącza, z oczkiem do zawieszenia 

Przykładowy sprzęt: Dysk flash SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ - 128GB
	5 szt.
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	760
	Pendrive USB-C oraz USB-A 3.1 Gen. 1 - 256GB 
Pojemność: 256 GB 
Złącza: Podwójne – USB typu C oraz USB typu A (interfejs USB 3.1 Gen. 1) 
Prędkość odczytu: do 400 MB/s 
Prędkość zapisu: do 50 MB/s 
Obudowa:  metalowa i obrotowa chroniąca złącza, z oczkiem do zawieszenia 

Przykładowy sprzęt: Dysk flash SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ - 256 GB
	5 szt.

	770
	Pendrive USB-C oraz USB-A 3.2 Gen. 1 - 32GB 
Pojemność: 32 GB 
Złącza: Podwójne – USB typu C oraz USB typu A (interfejs USB 3.2 Gen. 1) 
Prędkość odczytu: do 60 MB/s 
Prędkość zapisu: do 20 MB/s 
Obudowa: metalowa obudowa obrotowa chroniąca złącza, z oczkiem do zawieszenia 

Przykładowy sprzęt: GOODRAM ODA3 USB 32GB


	7 szt.

	780
	Monitor
Przekątna i rozdzielczość
27 cali, rozdzielczość 3840 x 2160 (4K UHD).

Panel
Technologia IPS (typu IPS Black lub równoważna), kontrast natywny nie niższy niż 3000:1.

Odświeżanie
Nie niższe niż 120 Hz, z obsługą zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR).

Jasność i kolor
Jasność nie niższa niż 350 cd/m2, odwzorowanie 1,07 mld kolorów (10-bit), pokrycie sRGB nie mniejsze niż 99 procent, fabryczna kalibracja o dokładności Delta E poniżej 2.

Wbudowany hub i złącza
Wbudowany hub Thunderbolt 4 obejmujący: 1 port Thunderbolt 4 upstream z zasilaniem Power Delivery nie mniejszym niż 140 W oraz 1 port Thunderbolt 4 downstream (łańcuchowanie). Ponadto: DisplayPort 1.4 wejście oraz DisplayPort wyjście (łańcuchowanie monitorów), port HDMI 2.x, funkcja KVM realizowana przez dodatkowy port USB-C upstream, nie mniej niż 4 porty USB-A 10 Gb/s, nie mniej niż 2 porty USB-C downstream, wbudowany port RJ-45 Ethernet 2,5 GbE, wyjście audio.

Ergonomia podstawy
Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu w poziomie oraz obrót do pionu (pivot). Montaż w standardzie VESA 100 x 100 mm.

Komfort pracy
Czujnik natężenia światła otoczenia, sprzętowa redukcja światła niebieskiego potwierdzona certyfikatem komfortu wzroku.

Gwarancja Minimum 24 miesiące
Powyższe wymagania spełnia Dell UltraSharp 27 4K U2725QE
	1 szt.

	790
	Dysk wewnętrzny SSD M.2 NVMe

przeznaczenie produktu
PC

rodzaj dysku
SSD

pojemność
min. 500 GB

format
M.2 2280

interfejs
PCI Express 3.0 x4 NVMe lub nowszy, z zachowaniem kompatybilności wstecznej

Gwarancja producenta
min. 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: GoodRam PX500 gen. 3 M.2 PCIe NVMe, GoodRam PX600 M.2 PCIe NVMe, ADATA Legend 710 M.2 gen. 3 NVMe
	1 szt.
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	800
	Słuchawki bezprzewodowe nauszne

typ podłączenia:
bezprzewodowe z opcją kabla jack 3,5mm

wersja Bluetooth:
min. 5.0

mikrofon:
tak

regulacja głośności:
tak

aktywna redukcja szumów (ANC):
tak

pasmo przenoszenia:
20 - 20000 Hz

dynamika (SPL):
93 dB

impedancja:
32 Ω

port ładowania:
USB-C

waga:
maks. 180 g

gwarancja:
min. 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: JBL Tune 680NC
	1 szt.)

	810
	Kamera internetowa:

rozdzielczość połączeń i nagrań wideo
min. FullHD (1920 x 1080)

mikrofon: 
wbudowane, min. 2 szt.

interfejs: 
USB-A

dodatkowe informacje: 
redukcja szumów, kompatybilna z systemami Windows

gwarancja: 
min. 24 miesiące 

Przykładowy model spełniający wymagania: CREATIVE Live! Cam Sync V2
	3 szt.

	820
	Pilot z wskaźnikiem laserowym do prezentacji multimedialnych:

łączność: 
 radiowa 2.4 Ghz

zasięg komunikacji z odbiornikiem: 
min. 100 m

zasilanie: 
1 x bateria AAA

typ wskaźnika: 
laserowy

zasięg lasera: 
min. 200 m

waga: 
maks. 30 g
dodatkowe informacje: 
kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows, MacOS, Android, Linux; etui
gwarancja: 
min. 24 miesiące 

Przykładowy model spełniający wymagania: Norwii N29 AAA
	4 szt.

	830
	Adapter HDMI – VGA + Audio

wtyczka: 
HDMI męskie

gniazdo: 
VGA (D-sub) żeńskie, Jack 3.5 mm żeński
zastosowanie:
transmisja dźwięku, transmisja obrazu
dodatkowe informacje: 
obsługa sygnału Full-HD, dołączony kabel audio 3.5 mm
gwarancja: 
min. 24 miesiące
	2 szt.

	840
	Zasilacz sieciowy do posiadanego laptopa DELL Inspiron N7110

napięcie wejściowe: 
100–240 V AC, 50–60 Hz

napięcie wyjściowe: 
19,5 V DC

moc znamionowa: 
min. 90 W

prąd wyjściowy: 
min. 4,62 A
wtyk zasilający: 
okrągły, 7,4 mm x 5,0 mm, z pinem identyfikacyjnym w środku

rodzaj wtyczki: 
Europa 
zabezpieczenia: 
przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem

gwarancja: 
min. 12 miesięcy
dodatkowe informacje: 
oryginalny lub kompatybilny (pełna zgodność) z posiadanym laptopem Dell Inspiron N7110
	1 szt.
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	850
	Mysz komputerowa bezprzewodowa

łączność: 
bezprzewodowa

interfejs: 
min. 2,4 GHz

sensor: 
optyczny

rozdzielczość: 
min. 2000 DPI

liczba przycisków: 
min. 3

rolka przewijania: 
1

profil obudowy: 
uniwersalny

zasięg pracy: 
do 10 m

zasilanie: 
bateryjne lub równoważne rozwiązanie
kolor dominujący: 
czarny lub szary

wymiary
min. 110 × 60 × 35 mm

gwarancja: 
min. 18 miesięcy

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Dell MS300
	2 szt.
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