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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa komory klimatycznej dla WIMiC - KC-DE-zp.25.529.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.529.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1
Czas naprawy w przypadku części z zagranicy
Czy w § 7 ust. 5 lit. c Wzoru Umowy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu naprawy z 30 do maksymalnie 60 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od zagranicznego producenta?   
Uzasadnienie: Sprowadzenie dedykowanych komponentów elektronicznych i chłodniczych może obiektywnie przekroczyć 30 dni z przyczyn całkowicie niezależnych od serwisu.   
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia czasu naprawy. Zaplanowane badania w komorze klimatycznej są długotrwałe i wyłączenie aparatury na okres ok. 2 miesięcy jest zbyt długi.

Pytanie 2
Warunki rozładunku i wniesienia sprzętu
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę spedycyjną pod budynek (lub na rampę) i wniesienie komory we własnym zakresie? Jeśli nie, prosimy o podanie informacji o dostępności windy towarowej oraz wymiarach ciągów komunikacyjnych?
Uzasadnienie: Standardowa spedycja ciężkiego sprzętu laboratoryjnego kończy się na rozładunku z auta. Precyzyjne dane o warunkach lokalowych są konieczne do prawidłowej wyceny usługi wniesienia.   
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje wniesienia aparatury do budynku. Główne wejście ma wymiary 86cm szerokości, a winda posiada wejście o szerokości 90cm i mieści standardową paletę 120 × 80 cm. Budynek posiada tylne szerokie wejście z rampą do wniesienia większych urządzeń, które wymaga wcześniejszego zgłoszenia terminu dostawy.

Pytanie 3
Samodzielne uruchomienie sprzętu przez Zamawiającego
Czy Zamawiający dopuszcza samodzielne uruchomienie i test komory przez personel AGH na podstawie dostarczonej instrukcji w języku polskim, bez konieczności przyjazdu instalatora Wykonawcy?   
Uzasadnienie: Sprzęt nie wymaga skomplikowanego montażu instalacyjnego. Samodzielne podłączenie przez kadrę uczelni pozwoli obniżyć cenę ofertową.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza samodzielne uruchomienie i test komory przez personel AGH.

	

Pytanie 4
Prosimy o doprecyzowanie dokładnego miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. Na jakie piętro miała by się odbyć dostawa? Czy budynek posiada windę? Jeśli tak to prosimy o informację na temat szerokości wejścia do windy. Proszę też o podanie szerokości samego wejścia do pomieszczenia, do którego urządzenie ma zostać docelowo dostarczone.
Odpowiedź:
Dostawa aparatury dotyczyłaby piętra -1. Budynek posiada windę mieszczącą standardową paletę 120 x 80 cm (wejście do windy 90cm). Najwęższe wejście na drodze do docelowego pomieszczenia ma 86cm szerokości. Budynek posiada szerokie wejście i rampę dla większych urządzeń, jednak wymaga to wcześniejszego zgłoszenia docelowego dnia dostawy.
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