**Opis techniczny samochodu osobowego: Załącznik nr 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie)** |
| **Producent, typ, model, marka** |  |
| **1. Wymogi ekologiczno- energetyczne:** |  |
| 1) zużycie paliwa w cyklu mieszanym (wartość uśredniona w l/100 km), nie więcej niż 8,0 l (wg. danych producenta) |  |
| **2. Silnik:** |  |
| 1) Benzynowy – wolnossący , benzynowy – turbo, |  |
| 2) pojemność skokowa silnika minimalna 990 cm3, maksymalna 1600 cm3, |  |
| 3) moc minimalna 95 KM, |  |
| 4) spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 |  |
| **3. Napęd:** |  |
| 1) napęd kół przednich, |  |
| 2) skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, minimum 5-cio biegowa + bieg wsteczny, |  |
| 3) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |  |
| **4. Układ hamulcowy:** |  |
| 1) system zapobiegający blokowaniu kół w czasie hamowania, |  |
| **5. Układ kierowniczy:** |  |
| 1) wspomaganie układu kierowniczego, |  |
| 2) kierownica po lewej stronie z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach  |  |
| **6. Podwozie i nadwozie:** |  |
| 1) długość minimum 4100 mm, wysokość max. 1900 mm, |  |
| 2) obręcz kół jezdnych minimum 15" – stalowe lub aluminiowe (opony letnie wg zaleceń producenta),  |  |
| dodatkowy komplet opon zimowych (4 opony), |  |
| 3) pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową, wraz z koszem montażowym znajdującym się pod samochodem lub wnęką umożliwiającą jego ulokowanie w bagażniku nie ograniczając jego przestrzeni + standardowy zestaw do wymiany kół  |  |
| 4) możliwość przewozu minimum 4 osób (kierowca + 3 pasażerów), |  |
| 5) co najmniej jedne drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego po prawej stronie, |  |
| 6) elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera w 1 rzędzie, |  |
| 7) lusterka boczne (zewnętrzne) sterowane elektrycznie i podgrzewane, |  |
| 8) trzecie światło "stop", |  |
| 9) klapa tylnaz szybą i wycieraczką (szyba ogrzewana), |  |
| 10) klimatyzacja, |  |
| 11) tapicerka siedzeń wykonana z tkaniny (w ciemnej tonacji), |  |
| 12) regulowane siedzenie kierowcy i podłokietnikiem, |  |
| 13) siedzenia w układzie: 1 rząd – fotel kierowcy i pasażera, 2 rząd – miejsca siedzące dla minimum2 osób, |  |
| 14) składane siedzenia w drugim rzędzie, |  |
| 15) zagłówki z regulacją wysokości, |  |
| 16) podłoga wyłożona wykładziną a podsufitka tkaniną, |  |
| 17) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera w 1 rzędzie: poduszki czołowe (z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera), poduszki boczne, |  |
| 18) centralny zamek sterowany zdalnie, |  |
| 19) radio fabrycznie montowane z odtwarzaczem MP3 + głośniki minimum 4 szt., |  |
| 20) zbiornik paliwa o pojemności minimum 45 l, |  |
| 21) komplet dywaników przód i tył odpowiedni dla modelu pojazdu, |  |
| 22) oświetlenie podsufitowe części pasażerskiej, |  |
| 23) lakier metalizowany lub perłowy,(srebrny lub w odcieniach szarości), |  |
| 24) komputer pokładowy, |  |
| 25)minimum 1 gniazdo 12 V w kabinie kierowcy , |  |
| 26) dwa komplety kluczyków, |  |
| 27) czujniki cofania tył, |  |
| 28) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu, |  |
| 29) sygnalizacja dźwiękowa informująca o niewyłączonych światłach |  |
| **7. Zabezpieczenia pojazdu:** |  |
| 1) immobiliser |  |
| **8. Gwarancja fabryczna:** |  |
| 1) gwarancja ogólna min. 2 lata lub minimum 100 tysięcy km przebiegu |  |
| **9. Pojazd o masie całkowitej do 3,5 t.** |  |
| 1) wymagana kategoria prawa jazdy do prowadzenia pojazdu: B |  |
| **10. Serwis:** |  |
| 1)Autoryzowana stacji obsługi w odległości max. 30 km od siedziby Zamawiającego. |  |
| **11. Inne**  |  |
| 1) Dostarczenie samochodu na adres PCz |  |

**UWAGA!** Należy obligatoryjnie wypełnić wszystkie pozycje tabeli.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań należy wpisać „TAK” lub podać oferowany parametr.

Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek punkcie lub podanie mniejszego parametru niż minimum wymagane przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*Podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy)*