Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

WYKAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO ( SPECYFIKACJA )

1. **Torba ratownicza typu PSP – R1 wraz z wyposażeniem – 2 szt.**

|  |
| --- |
| Opis pojedynczego zestawu |
|  | *Nazwa wyposażenia* | *Ilość* |
| **1. Torba ratownicza typu PSP – R1** |
| 1. | Rurki ustno – gardłowe wielorazowe  | 6 kompletów |
| 2. | Jednorazowe rurki krtaniowe i maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem | 3 komplety |
| 3. | Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym | 3 szt. |
| 4. | Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt | 1 szt. |
| 5. | Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) z maską twarzową o 2 rozmiarach przeźroczystą i obrotową (3600) | 1 szt. |
| 6. | Worek samorozprężalny dla dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) z maską twarzową o 2 rozmiarach przeźroczystą i obrotową (3600) | 1 szt. |
| 7. | Filtr bakteryjny dla dorosłych HIV, hepatis C, TBC | 5 szt. |
| 8. | Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu wykonany z mosiądzu1.mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, 2.regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25 l/min, 3.gniazdo szybkozłącza w systemie AGA, | 1 szt. |
| 9. | Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej –dwie duże i jedna mała/, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi –przezroczyste | 1 komplet (3 szt.) |
| 10. | Przewód tlenowy o długości 10 m. | 1 szt. |
| 11. | Butla tlenowa aluminiowa z możliwością pracy w pozycji pionowej 1. pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar,2. możliwość napełnienia w systemie DIN /dla tlenu medycznego/, 3. ciśnienie robocze min. 200 atm., | 1 szt. |
| 12. | Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru1. kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany - 2 szt.2. kołnierz szyjny dziecięcy regulowany –1szt. 3. kołnierze umieszczone w torbie transportowej | 3 szt. |
| 13. | Opatrunki\*\* /wymiary wg standardu/1. osobisty „W”- 2 szt.2. kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 10 szt.3. gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 - 5 szt.4. gaza opatrunkowa jałowa 1/ 2 m2 - 5 szt.5. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 5 cm - 4 szt. 6. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 10 cm - 8 szt. 7. chusta trójkątna tekstylna - 4 szt. 8. bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt. 9. bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt. 10. siatka opatrunkowa nr 1 - 2 szt. 11. siatka opatrunkowa nr 2 - 2 szt. 12. siatka opatrunkowa nr 3 - 2 szt. 13. siatka opatrunkowa nr 6 - 2 szt. 14. przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m – 1 szt. 15.przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 szt.16. żel schładzający w opakowaniu min 120ml – min. 2 szt.17. opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz - min. 2 szt.18. opatrunki hydrożelowe schładzające – min 8 sztuk pokrywających w sumie powierzchnię nie mniejszą niż 4000 cm2  | 1 komplet |
| 14. | Opatrunek zastawkowy na ranę klatki piersiowej | 2 szt. |
| 15. | Opaski zaciskowe (taktyczne)1. jednoczęściowa,2. szerokość taśmy min. 4 cm,3. z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,4. z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem,5. z płynną regulacją naciągu,6. z możliwością założenia jedną ręką. | 2 szt. |
| 16. | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/-50ml) | 1 szt. |
| 17. | Nożyczki ratownicze stalowe atraumatyczne | 1 szt. |
| 18. | Okulary ochronne | 2 szt. |
| 19. | 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml | 5 szt. |
| 20. | 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml | 2 szt. |
| 21. | Folia izotermiczna | 5 szt. |
| 22. | Folia do przykrywania zwłok | 3 szt. |
| 23. | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała | 2 szt. |
| 24. | Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml | 1 szt. |
| 25. | Rękawiczki ochronne nitrylowe  | 10 szt.  |
| 26. | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne | 2 szt. |
| 27. | Torba / plecak transportowa1. wymiary torby : długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30( +/-10) cm, 2. wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego | 1 szt. |
| 1. **Nosze typu deska – 2 szt.**
 |
| 1. | Nosze typu deska.:1. pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 4 komplety 2. zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, nie dopuszcza się elementów elastycznych typu „motyl”3. wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w PSP. |
| 1. **Szyny typu Kramera – 2 szt. ( zestawy )**
 |
| 1. | Szyny typu Kramera w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – pokrowiec dostosowany rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w pokrowcu jednocześnie do całego zestawu.Wymiary (tolerancja +/- 10 mm):1. 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm - 1 szt.2. 1500 x 120 mm – 1 szt. 3. 1200 x 120 mm – 1 szt.4. 1000 x 100 mm – 1 szt. 5. 900 x 120 mm – 2 szt., 6. 800 x 120 mm – 1 szt.7. 800 x 100 mm – 1 szt.8. 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm – 1 szt. 9. 700 x 70 mm – 1 szt.10. 600 x 80 mm lub 600 x70 mm – 1 szt. 11. 600 x 70 mm – 1 szt.12. 250 x 50 mm – 2 szt. | 14 szyn stanowiących zestaw  |

**4. Hydrauliczne nożyce do cięcia – 1 szt**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Opis** |
| Hydrauliczne nożyce do cięcia- CU5030 CLFirma HOLMATRO | * niewielkie nożyce z ostrzami NCT. System mocowania ostrzy i-Bolt, posiadające ergonomiczne uchwyty z wbudowanym oświetleniem LED,

- waga urządzenia: ok. 9,5 kg,- wymiary: ( a x b x c ) ok. 674 x 270 x 188 mm,- System CORE™,- klasyfikacja wg EN 12204-BC 150F:9,5. |

**5. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach – 1 komplet**

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Opis** |
| Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościachRA 4331 CFirma HOLMATRO | - rozpieracz kolumnowy z funkcją ciągnięcia, posiadający specjalny zawór Speed Valve,- wyposażony w końcówki: klinową i stożkową,- ilość tłoków: 1,- waga urządzenia gotowego do pracy ok. 12,6 kg,- długość narzędzia wsuniętego ok. 612 mm,- długość narzędzia wysuniętego ok. 962 mm,- wymiary: ( a x b x c ) ok. 612 x 122 x 338 mm,- System CORE™,- klasyfikacja wg EN 13204 R161/350-12,6. |

**6. Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 komplet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **Opis zestawu** | **Ilość** |
| Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów | - podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji,- ekologiczne wykonanie z polietylenu,- wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa,- zestaw zawiera:* 2 x podpórka schodkowa – waga 6,3 kg,
* 2 x klin mały – waga 0,5 kg,
* 2 x klin duży – waga 1,0 kg

 - waga całkowita zestawu – 15,6 kg.  | 1 komplet |

**7. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Plandeka | * Wymiary: (d x s) 200 x 150 cm
* Materiał: wykonana z włókna poliestrowego powlekanego PCV
* Kolor: pomarańczowy
* Waga: ok. 2,3 kg
 |

**8. Pilarka do drewna – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Pilarka do drewna | **Dane techniczne pilarki np. STIHL MS 362**Moc kW/KM     3,4/4,6Pojemność skokowa cm³     59,0Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Podziałka/Typ     3/8" Rapid Super ComfortCiężar kg (\*)     5,9Stosunek ciężaru do mocy kg/kW     1,7Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s² 3,5/3,5Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)     103,0Poziom mocy akustycznej dB(A) 114,0  |

**9. Przenośny zestaw oświetleniowy – 3 kpl.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Przenośny zestaw oświetleniowy | Zestaw winien być wyposażony w maszt teleskopowy o długości 60 cm, w bardzo wytrzymały moduł świetlny LED o żywotności ok 50.000 godzin. Zestaw winien być odpinany z paskiem na ramię z nylonu.Kolor: czarny lub żółty.Certyfikat – IP54Dane podstawowe: * Czas pracy: do 28 godzin
* Moc: do 4000 lumenów
* Tryby pracy:  wysokie natężenie - 4000 lumenów - 6 godzin                     średnie natężenie - 3000 lumenów - 8 godzin                      niskie natężenie   - 1000 lumenów - 28 godzin
* Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wraz z ostrzeżeniem o niskim poziomie naładowania
* Możliwość obrotu masztu o 340 stopni
* Wiele pozycji rozmieszczenia
* Wygodny pasek na ramię
 |

**10. Sprzęt do oznakowania terenu akcji – 3 kpl.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Sprzęt do oznakowania terenu akcji | Zestaw zawiera:1. Pachołek drogowy odblaskowy wykonany z elastycznego PVC wysokość 500 mm – 2 szt.
2. Zestaw flar ostrzegawczych w walizce ładującej (kolor pomarańczowy)

Główne parametry:- 16 super jasnych diód.- 9 trybów pracy (patrz tabelka)- czas pracy od 5 do 60 godzin;- czas ładowania 2-14 godzin;- wodoodporne do 10m;- obudowa odporna na potrzaskanie oraz na najechanie większości samochodów;- w obudowie flary wbudowany magnes do montażu flar na karoserii samochodów, barierkach ochronnych itp. |

**11. Latarka akumulatorowa – 4 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Latarka akumulatorowa | Czas ładowania: | 10 h |
|  | Czas pracy: | tryb moonlight: 20 dni |
|  | Czas pracy tryb niskiej mocy: | Wersja ładowalna: 10h; Wersja bateryjna: do 20h |
|  | Czas pracy tryb wysokiej mocy: | Wersja ładowalna: 3h 30min; Wersja bateryjna: 8h |
|  | Klips: | http://www.mactronic.pl/images/ok_icon.gif |
|  | Kolor: | pomarańczowy |
|  | Materiał: | wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym |
|  | Moc światła: | 175 lm |
|  | Moc światła tryb wysoki: | 175 lm/ 41 000 cd (wg ANSI/FL1) |
|  | Numer Atex : | II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb |
|  | Wodoodporność: | IP66 |
|  | Wstrząsoodporność: | 2m |
|  | Wymiary: | 17.92 x 7.24 x 7.29 cm |
|  | Zasięg światła: | 405 m |
|  | Źródło światła: | C4 LED |

**Sprzęt wymieniony w punktach 4,5 stanowi dopełnienie asortymentu znajdującego się na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyłącznie podane modele pasują do uzupełnienia wyposażenia.**