Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

WYKAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO ( SPECYFIKACJA )

1. **Torba ratownicza typu PSP – R1 wraz z wyposażeniem – 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis pojedynczego zestawu | | |
|  | *Nazwa wyposażenia* | *Ilość* |
| **1. Torba ratownicza typu PSP – R1** | | |
| 1. | Rurki ustno – gardłowe wielorazowe | 6 kompletów |
| 2. | Jednorazowe rurki krtaniowe i maski krtaniowe w różnych rozmiarach  z uchwytem | 3 komplety |
| 3. | Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym | 3 szt. |
| 4. | Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt | 1 szt. |
| 5. | Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)  z maską twarzową o 2 rozmiarach przeźroczystą i obrotową (3600) | 1 szt. |
| 6. | Worek samorozprężalny dla dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)  z maską twarzową o 2 rozmiarach przeźroczystą i obrotową (3600) | 1 szt. |
| 7. | Filtr bakteryjny dla dorosłych HIV, hepatis C, TBC | 5 szt. |
| 8. | Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu wykonany z mosiądzu  1.mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe,  2.regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny  25 l/min,  3.gniazdo szybkozłącza w systemie AGA, | 1 szt. |
| 9. | Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej –  dwie duże i jedna mała/, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi –  przezroczyste | 1 komplet (3 szt.) |
| 10. | Przewód tlenowy o długości 10 m. | 1 szt. |
| 11. | Butla tlenowa aluminiowa z możliwością pracy w pozycji pionowej  1. pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar,  2. możliwość napełnienia w systemie DIN /dla tlenu medycznego/,  3. ciśnienie robocze min. 200 atm., | 1 szt. |
| 12. | Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru  1. kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany - 2 szt.  2. kołnierz szyjny dziecięcy regulowany –1szt.  3. kołnierze umieszczone w torbie transportowej | 3 szt. |
| 13. | Opatrunki\*\* /wymiary wg standardu/  1. osobisty „W”- 2 szt.  2. kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 10 szt.  3. gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 - 5 szt.  4. gaza opatrunkowa jałowa 1/ 2 m2 - 5 szt.  5. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 5 cm - 4 szt.  6. opaski opatrunkowe dziane o szerokości 10 cm - 8 szt.  7. chusta trójkątna tekstylna - 4 szt.  8. bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt.  9. bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt.  10. siatka opatrunkowa nr 1 - 2 szt.  11. siatka opatrunkowa nr 2 - 2 szt.  12. siatka opatrunkowa nr 3 - 2 szt.  13. siatka opatrunkowa nr 6 - 2 szt.  14. przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m – 1 szt.  15.przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 szt.  16. żel schładzający w opakowaniu min 120ml – min. 2 szt.  17. opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz - min. 2 szt.  18. opatrunki hydrożelowe schładzające – min 8 sztuk pokrywających w sumie powierzchnię nie mniejszą niż 4000 cm2 | 1 komplet |
| 14. | Opatrunek zastawkowy na ranę klatki piersiowej | 2 szt. |
| 15. | Opaski zaciskowe (taktyczne)  1. jednoczęściowa,  2. szerokość taśmy min. 4 cm,  3. z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,  4. z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem,  5. z płynną regulacją naciągu,  6. z możliwością założenia jedną ręką. | 2 szt. |
| 16. | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml  (+/-50ml) | 1 szt. |
| 17. | Nożyczki ratownicze stalowe atraumatyczne | 1 szt. |
| 18. | Okulary ochronne | 2 szt. |
| 19. | 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml | 5 szt. |
| 20. | 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml | 2 szt. |
| 21. | Folia izotermiczna | 5 szt. |
| 22. | Folia do przykrywania zwłok | 3 szt. |
| 23. | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała | 2 szt. |
| 24. | Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml | 1 szt. |
| 25. | Rękawiczki ochronne nitrylowe | 10 szt. |
| 26. | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne | 2 szt. |
| 27. | Torba / plecak transportowa  1. wymiary torby : długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30( +/-10) cm,  2. wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego | 1 szt. |
| 1. **Nosze typu deska – 2 szt.** | | |
| 1. | Nosze typu deska.:  1. pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 4 komplety  2. zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, nie dopuszcza się elementów elastycznych typu „motyl”  3. wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny  i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w PSP. | |
| 1. **Szyny typu Kramera – 2 szt. ( zestawy )** | | |
| 1. | Szyny typu Kramera w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – pokrowiec dostosowany rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w pokrowcu jednocześnie do całego zestawu.  Wymiary (tolerancja +/- 10 mm):  1. 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm - 1 szt.  2. 1500 x 120 mm – 1 szt.  3. 1200 x 120 mm – 1 szt.  4. 1000 x 100 mm – 1 szt.  5. 900 x 120 mm – 2 szt.,  6. 800 x 120 mm – 1 szt.  7. 800 x 100 mm – 1 szt.  8. 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm – 1 szt.  9. 700 x 70 mm – 1 szt.  10. 600 x 80 mm lub 600 x70 mm – 1 szt.  11. 600 x 70 mm – 1 szt.  12. 250 x 50 mm – 2 szt. | 14 szyn stanowiących zestaw |

**4. Hydrauliczne nożyce do cięcia – 1 szt**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Opis** |
| Hydrauliczne nożyce do cięcia  - CU5030 CL  Firma HOLMATRO | * niewielkie nożyce z ostrzami NCT. System mocowania ostrzy i-Bolt, posiadające ergonomiczne uchwyty z wbudowanym oświetleniem LED,   - waga urządzenia: ok. 9,5 kg,  - wymiary: ( a x b x c ) ok. 674 x 270 x 188 mm,  - System CORE™,  - klasyfikacja wg EN 12204-BC 150F:9,5. |

**5. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach – 1 komplet**

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Opis** |
| Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach  RA 4331 C  Firma HOLMATRO | - rozpieracz kolumnowy z funkcją ciągnięcia, posiadający specjalny zawór Speed Valve,  - wyposażony w końcówki: klinową i stożkową,  - ilość tłoków: 1,  - waga urządzenia gotowego do pracy ok. 12,6 kg,  - długość narzędzia wsuniętego ok. 612 mm,  - długość narzędzia wysuniętego ok. 962 mm,  - wymiary: ( a x b x c ) ok. 612 x 122 x 338 mm,  - System CORE™,  - klasyfikacja wg EN 13204 R161/350-12,6. |

**6. Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 komplet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **Opis zestawu** | **Ilość** |
| Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów | - podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji,  - ekologiczne wykonanie z polietylenu,  - wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa,  - zestaw zawiera:   * 2 x podpórka schodkowa – waga 6,3 kg, * 2 x klin mały – waga 0,5 kg, * 2 x klin duży – waga 1,0 kg   - waga całkowita zestawu – 15,6 kg. | 1 komplet |

**7. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Plandeka | * Wymiary: (d x s) 200 x 150 cm * Materiał: wykonana z włókna poliestrowego powlekanego PCV * Kolor: pomarańczowy * Waga: ok. 2,3 kg |

**8. Pilarka do drewna – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Pilarka do drewna | **Dane techniczne pilarki np. STIHL MS 362**  Moc kW/KM     3,4/4,6 Pojemność skokowa cm³     59,0 Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Podziałka/Typ     3/8" Rapid Super Comfort Ciężar kg (\*)     5,9 Stosunek ciężaru do mocy kg/kW     1,7 Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s² 3,5/3,5 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)     103,0 Poziom mocy akustycznej dB(A) 114,0 |

**9. Przenośny zestaw oświetleniowy – 3 kpl.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Przenośny zestaw oświetleniowy | Zestaw winien być wyposażony w maszt teleskopowy o długości 60 cm, w bardzo wytrzymały moduł świetlny LED o żywotności ok 50.000 godzin.  Zestaw winien być odpinany z paskiem na ramię z nylonu.  Kolor: czarny lub żółty.  Certyfikat – IP54  Dane podstawowe:   * Czas pracy: do 28 godzin * Moc: do 4000 lumenów * Tryby pracy:  wysokie natężenie - 4000 lumenów - 6 godzin                      średnie natężenie - 3000 lumenów - 8 godzin                       niskie natężenie   - 1000 lumenów - 28 godzin * Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wraz z ostrzeżeniem o niskim poziomie naładowania * Możliwość obrotu masztu o 340 stopni * Wiele pozycji rozmieszczenia * Wygodny pasek na ramię |

**10. Sprzęt do oznakowania terenu akcji – 3 kpl.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** |
| Sprzęt do oznakowania terenu akcji | Zestaw zawiera:   1. Pachołek drogowy odblaskowy wykonany z elastycznego PVC wysokość 500 mm – 2 szt. 2. Zestaw flar ostrzegawczych w walizce ładującej (kolor pomarańczowy)   Główne parametry: - 16 super jasnych diód. - 9 trybów pracy (patrz tabelka) - czas pracy od 5 do 60 godzin; - czas ładowania 2-14 godzin; - wodoodporne do 10m; - obudowa odporna na potrzaskanie oraz na najechanie większości samochodów; - w obudowie flary wbudowany magnes do montażu flar na karoserii samochodów, barierkach ochronnych itp. |

**11. Latarka akumulatorowa – 4 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis zestawu** | |
| Latarka akumulatorowa | Czas ładowania: | 10 h |
|  | Czas pracy: | tryb moonlight: 20 dni |
|  | Czas pracy tryb niskiej mocy: | Wersja ładowalna: 10h; Wersja bateryjna: do 20h |
|  | Czas pracy tryb wysokiej mocy: | Wersja ładowalna: 3h 30min; Wersja bateryjna: 8h |
|  | Klips: | http://www.mactronic.pl/images/ok_icon.gif |
|  | Kolor: | pomarańczowy |
|  | Materiał: | wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym |
|  | Moc światła: | 175 lm |
|  | Moc światła tryb wysoki: | 175 lm/ 41 000 cd (wg ANSI/FL1) |
|  | Numer Atex : | II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb |
|  | Wodoodporność: | IP66 |
|  | Wstrząsoodporność: | 2m |
|  | Wymiary: | 17.92 x 7.24 x 7.29 cm |
|  | Zasięg światła: | 405 m |
|  | Źródło światła: | C4 LED |

**Sprzęt wymieniony w punktach 4,5 stanowi dopełnienie asortymentu znajdującego się na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyłącznie podane modele pasują do uzupełnienia wyposażenia.**