**GMINA DRWINIA**

**DRWINIA 57**

**32-709 DRWINIA**

**Pismo: ZP.271.18.2018/5** DRWINIA dnia: 2018-10-05

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, pn: **Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia "Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi"**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o wyjaśnienie, który z zamieszczonych rysunków dotyczących zagospodarowania terenu jest obowiązujący:

- z PW Architektura - zagospodarowanie rys.nr 1, czy

- z PW Drogi - sytuacja rys.nr 1

Nadmieniamy, że wg PW Architektura rys.nr 1 powierzchnie dotyczące robót drogowych (chodników, nawierzchni parkingu) są większe niż w przedmiarze dotyczącym robót drogowych. Biorąc pod uwagę rys.nr 1 z PW Drogi - powierzchnie są zgodne z przedmiarem robót.

1. Dotyczy przedmiaru na roboty drogowe, zieleń, mała architektura - aktualizacja poz.20: Nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr.8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 - 551,0.

Prosimy o potwierdzenie, czy nawierzchnia chodnika z kostki ma być gr.8 cm i koloru szarego - jak podano w przedmiarze?

Wg PW Drogi rys.4.2 - grubość kostki 6 cm, koloru nie podano.

1. Dotyczy przedmiaru na roboty drogowe, zieleń, mała architektura - aktualizacja poz.56 Ogrodzenie od strony zachodniej (ogrodzenie systemowe, panelowe, malowane proszkowo + fundamenty) mb - 62,0

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać ogrodzenie tylko od strony zachodniej (62,0mb + furtka)

W PW Architektura rys. nr 1 występuje jeszcze ogrodzenie od strony południowej na długości około 34mb + furtka + brama.

1. Brak w przedmiarze robót na roboty budowlane izolacji ław fundamentowych, podwalin, ścian fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Proszę o podanie ilości i korektę przedmiaru.
2. W projekcie wykonawczym w części architektonicznej jest napisane "Ławy i ściany fundamentowe na płaszczyznach zewnętrznych (poziomych i pionowych) - należy izolować termicznie od poziomu posadowienia do poz. +/0,30m płytami z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. min.5,0cm, z rowkami drenującymi i wierzchnią warstwą z geowłókniny o krawędziach zakończonych na zakład, o współczynniku przewodzenia ciepła ?D = 0,035 W/mK, natomiast w części konstrukcyjnej jest napisane, że fundamenty można zaizolować abizolem P i tak jest policzone w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie jaki typ izolacji należy zastosować i ewentualną korektę przedmiaru w poz.11 i 12 na roboty budowlane.
3. W związku z koniecznością pozyskania ofert na materiały i urządzenia od dystrybutorów uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni roboczych

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad. 1) Zamawiający informuje, że obowiązującym rysunkiem jest zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu branży architektonicznej i stanowi on podstawę do wyceny.

Ad. 2) Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm a kolorystykę jak w projekcie architektury.

Ad. 3) Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie ogrodzenia całego terenu inwestycyjnego wraz z ogrodzeniem placu zabaw od strony południowej.

Ad. 4) Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć izolację powłokową bitumiczną.

Ad. 5) Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić cały zakres prac wraz z izolacją termiczną styropianem XPS części podziemnej budynku.

Ad. 6) Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

………………………………