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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, 
pn.: Utwardzenie terenu pod zaplecze szatniowo - socjalne boiska piłkarskiego wraz 
z dostawą i montażem kontenerów  - 1 zestaw.
[bookmark: _GoBack]Treść wspomnianych pytań i stanowisko Zamawiającego jest następujące :
Pytanie  nr 1: Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 9.05.2019. Prośba moja podyktowana jest dniami ustawowo wolnymi od pracy, a także dniami wolnymi od pracy AWF Kraków zamieszczonymi w SIWZ.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert 
na dzień 09.05.2019 roku na godzinę 10:00. Termin otwarcia ofert: 09.05.2019 roku godzina 10:30. W związku z powyższym prosimy zwrócić uwagę, aby wadium było złożone na cały okres związania ofertą – 30 dni licząc od dnia 09.05.2019 roku. 
Pytanie  nr 2: Czy do wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na budowę?
Odpowiedź nr 2: Nie. Zamawiający  zgłosił  prace  związane  z  utwardzeniem  terenu  
na  podstawie  art. 30  związku z art. 29  ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202   ze zm.). 
Pytanie  nr 3: Czy do wykonawcy należy uzyskanie ewentualnego pozwolenia 
na użytkowanie?
Odpowiedź nr 3: Nie.
Pytanie  nr 4: Proszę o potwierdzenie, że do wykonawcy należy wykonanie obiektu sanitarno-szatniowego (6m x 9m) zaś pozostałe obiekty przedstawione na udostępnionych rysunkach nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź nr 4: W  ramach  zamówienia  będzie  dostawa  i montaż  tylko  1 zestawu  szatniowo-sanitarnego  ( 6 m x 9 m)  składającego się  z  dwóch  modułów  szatniowych 
i  jednego  modułu  sanitarnego.
Pytanie  nr 5: Proszę o potwierdzenie, że do wykonawcy należy wykonanie pełnego utwardzenia terenu pod wszystkie - (ogłoszone w tym przetargu oraz planowane 
w przyszłości) obiekty modułowe. 
Odpowiedź nr 5: Wykonawca wykona w ramach  zamówienia  utwardzenie  terenu  pod  wszystkie  zestawy - zgodnie z  projektem  zagospodarowania - rys. 01  architektura ogłoszone w tym przetargu oraz planowane w przyszłości.
Pytanie  nr 6: Proszę o informację, czy przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, oraz elektryczne mają zostać doprowadzone tylko pod obiekt sanitarno - szatniowy czy również 
do planowanych w przyszłości obiektów?
Odpowiedź nr 6: Wykonawca  wykona w ramach  zamówienia  przyłącza  wodociągowe, kanalizacyjne, oraz elektryczne  do  wszystkich zaprojektowanych  zespołów  sanitarno-szatniowych tj. realizowanego 1  zestawu  oraz  pozostałych  nie  realizowanych w tym zamówieniu.
Pytanie  nr 7: Proszę o potwierdzenie, że do wykonawcy należy wykonanie pełnej instalacji drenażu wokół całego nowoprojektowanego utwardzenia terenu. 
Odpowiedź nr 7: Wykonawca  wykona w ramach  zamówienia  pełny  zakres  drenażu  wokół  całego nowoprojektowanego utwardzenia terenu.
Pytanie  nr 8: Proszę o wskazanie, który numer (1,2,3,4) odpowiada obiektowi sanitarno-szatniowemu? Rysunek E-01 - elektryka. 
Odpowiedź nr 8: Na  rysunku  nr  E-01  - plan zagospodarowania  terenu  sieci  elektryczne oznaczony  jest on nr 4.
Pytanie  nr 9: Proszę o informacje, z jakiego powodu zostało zaprojektowane tak znaczne utwardzenie terenu pod planowanymi obiektami? Przy prostych warunkach gruntowych proponujemy wykonanie typowego fundamentu w postaci stopy fundamentowej - podpierającej pojedynczy moduł w sześciu punktach. 
Odpowiedź nr 9: Teren  utwardzany  został  naruszony  w  trakcie  wykonywania  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  - studnie  K  i  Ki  - rys. 1 instalacja  wod-kan plan  sytuacyjny  oraz  
z  uwagi na zaleganie  gruntów  nasypowych do  głębokości ok. 1,0 m.
Pytanie  nr 10: Proszę o możliwość zastosowania blachy płaskiej 2,5mm spawanej 
do konstrukcji zamiast blachy trapezowej. (konstrukcja stropodachu).
Odpowiedź nr 10: Zamawiający wyraża  zgodę  na  zastosowanie  zamiennie  blachy  płaskiej  o  gr. 2,5  mm spawanej do konstrukcji zamiast blachy trapezowej (konstrukcja stropodachu).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zastępca Kanclerza AWF w Krakowie
mgr inż. arch. Anna Sieńkowska
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