Kraków dnia: 2020-07-13

**AWF Kraków**

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Zakup wraz z dostawą mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.**”– znak sprawy **K-2-381/13/2020.**

Zamawiający, **AWF Kraków**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| Pytanie nr 1 – z dnia 13 lipca 2020 r.  Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz .U. z 2015 r poz. 2164). Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w poniższym zakresie:  1. Proszę o informację czy do budynków jest możliwość bezpośredniego dojazdu samochodem ciężarowym o masie całkowitej 18 t z przyczepą o masie całkowitej 18 t.  2. Czy w budynek jest wielopiętrowy a jeżeli tak to czy w budynku jest winda z której można skorzystać do transportu mebli na wyższe piętra. Jeśli w budynku nie ma windy proszę o informację czy szerokości korytarzy i klatki schodowej umożliwia bezkolizyjny transport mebli do poszczególnych pomieszczeń.  3. Które elementy z zadania pierwszego zostaną uznane za elementy stałe wyposażenia .  4. Proszę o wskazanie producenta płyty meblowej który produkuje płytę melaminowaną o reakcji na ogień D-s1, d0.  5. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie płyty laminowanej o grubości 36 mm na wykonanie blatów biurka typ A i stolika typ C.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Ad 1: Jest możliwość bezpośredniego dojazdu samochodem ciężarowym o masie całkowitej 18 t z przyczepą o masie całkowitej 18 t.  Ad 2. Budynek jest wielopiętrowy, w budynku jest winda osobowa która umożliwia transport mebli na wyższe piętra (po odpowiednim zabezpieczeniu windy przez Wykonawcę),  Ad 3. Zamawiający wskazuje element jako stały:  16. Okładzina ścienna    Ad 4. Zamawiający nie wskazuje producenta płyty meblowej ze względu na zmianę treści SIWZ.  Ad 5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty laminowanej o grubości 36 mm na wykonanie blatów biurka typ A i stolika typ C  Pytanie nr 2 – z dnia 14 lipca 2020 r.  „składam zapytanie do załącznika nr 1 do SIWZ, znak sprawy K-2.381/13/2020, w związku z zapisem Zamawiającego:  Elementy składowe – płyty meblowe, muszą posiadać klasę higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322:2017-06. Stałe elementy wyposażenia meblowego powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s1, d0, lub wyższą, zakazuje się stosowania wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiących. Pozostałe elementy wyposażenia powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s2, d0 lub wyższą.  Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, co stanowi stałe element wyposażenia - zwykle są deski odbojowe, jednocześnie prosi o wyjaśnienie z jakich płyt Zamawiający zamawia wyroby: oznaczenia, które zostały zastosowane mogą występować w następujących konfiguracjach  B-s-2, d0 lub D, s-2, d0  Przywołana w opisie konfiguracja nie występuje u producentów płyt laminowanych. Wykonawca składa pytanie w związku z odpowiedziami udzielonymi przez producentów płyt na zapytania dot. opisu. Jednocześnie wykonawca podnosi, że odpowiedź ma istotny wpływ na cenę, gdyż płyta trudnopalna jest znacznie droższa od zwykłej.”  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wskazuje element jako stały:  16. Okładzina ścienna  W związku z ww. pytaniami Zamawiający modyfikuje SIWZ, OPZ załącznik nr 1, w następujący sposób:  1. Dotychczasowy zapis:  Elementy składowe – płyty meblowe, muszą posiadać klasę higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322:2017-06. Stałe elementy wyposażenia meblowego powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s1, d0, lub wyższą, zakazuje się stosowania wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiących. Pozostałe elementy wyposażenia powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s2, d0 lub wyższą.  Otrzymuje brzmienie:  Elementy składowe – płyty meblowe, muszą posiadać klasę higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322:2017-06. Zakazuje się stosowania wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiących  W związku z ww. pytaniami Zamawiający modyfikuje SIWZ, OPZ załącznik nr 2, w następujący sposób:  2. Dotychczasowy zapis:    Elementy składowe – płyty meblowe, muszą posiadać klasę higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322:2017-06. Stałe elementy wyposażenia meblowego powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s1, d0, lub wyższą, zakazuje się stosowania wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiących. Pozostałe elementy wyposażenia powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s2, d0 lub wyższą. Ławki korytarzowe powinny być wykonanie w klasie D-s1, d2, lub wyższej, zakazane jest stosowanie wyrobów łatwozapalnych.  Otrzymuje brzmienie:  Elementy składowe – płyty meblowe, muszą posiadać klasę higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322:2017-06. Zakazuje się stosowania wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiących.  Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:  Zmiana rysunku:  NA3\_05\_MEBLE\_BIURKA.pdf  Na:  NA3\_05\_MEBLE\_BIURKA\_A.pdf  Zmiana rysunku:  NA4\_08 - BIURKA I STOLIK.pdf  Na:  NA4\_08 - BIURKA I STOLIK\_A.pdf  Zmiana rysunków dotyczy zmiany grubości płyt meblowych biurek i stolików na 36 mm.  Z związku ze zmianami SIWZ Zamawiający przedłuża termin składnia ofert na 21 lipca 2020 r. |
|  |
|  |

Zamawiający

Zastępca Kanclerza AWF w Krakowie

Mgr inż. arch. Anna Sieńkowska