Pismo: KCzp.272-255/20/28 Kraków, 2020-07-24

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (15)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”,** którego przedmiotem jest **Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać piktogramy i opisy ujęte w pliku „AW-36”.

**Odp.: Piktogramy należy wykonać jako nadruk na folii samoprzylepnej przeznaczonej do dekoracji ściennej. Świeżo malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie.**

1. Prosimy o wskazanie lokalizacji piktogramów i opisów, które należy wykonać zgodnie z rysunkiem „AW-36”.

**Odp.: Lokalizacja zgodnie z rysunkami wnętrz – ilość piktogramów i numeracji podano na rysunku AW-36-koretka, który zamawiający zamieszcza w poniższym linku:**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36_korekta.pdf)

1. W dokumentacji pojawia się system nadzorczy Gemos "w pawilonie A3". Czy Zamawiający posiada ten system, czy należy dokupić licencje do tej wizualizacji? Jeśli tak, to jakie? Czy pod integracje z systemem GEMOS wchodzi tylko SSP czy jeszcze jakiś inny system? Czy w skład wyceny ma wchodzić zaktualizowanie wizualizacji?

**Odp.: Zamawiający posiada system GEMOS. W zakresie realizacji inwestycji jest wyposażenie centrali SSP w moduł komunikacyjny umożliwiający podłączenie do systemu GEMOS. Zamawiający informuje, że nie należy uwzględniać w wycenie aktualizacji licencji, podkładów i wizualizacji.**

1. Centrala telefoniczna - klient wymaga rozszerzenia systemu, w związku z tym prosimy o przesłanie pliku SPS (informacji o aktualnych licencjach). Jest to niezbędne do oszacowania kosztów inwestycji.

**Odp.: W poniższym linku zamawiający przesyła plik OPS w którym znajdują się wszystkie informacje na temat aktualnych licencji.**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH\_OPS.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH_OPS.pdf)

1. Prosimy o informację, czy w przypadku pozostałych systemów teletechnicznych jest wymagana integracja z istniejącymi systemami zamontowanymi już na terenie AGH. Jeśli tak, to prosimy o podanie informacji o jakie systemy chodzi.

**Odp.: Zamawiający wymaga aby została wykonana integracja w zakresie:**

* **systemów nadzoru zużycia energii elektrycznej: Zamawiający wymaga integracji oraz wizualizacji w istniejących na Uczelni systemach SKADEN oraz Power Monitoring Expert odpowiednich urządzeń**
* **punktów dostępu bezprzewodowego (Access Point) które muszą być zgodne z kontrolerem "Cisco WLC 5508". Dostarczone punkty dostępowe muszą współpracować z posiadanym przez uczelnie systemem nadzorczym Cisco.**
* **podłączenie do istniejącego systemu szlabanów wjazdowych oraz systemu odczytu tablic rejestracyjnych: System wjazdów na Hali Sportowej ma być podłączony do istniejącego systemu na terenie AGH: KINGPARKING wersja 2020.1 oprogramowania TM Control, ParkConf, Flexmon i Flexbi, odczyt kamer jest realizowany na systemie ARH który ten jest też zintegrowanym z KINGPARKING. Zamawiający wymaga aby integracji podlegały elementy szlabanów wjazdowy tj,:**

**\* terminal odczytu kart MiFare,**

 **\* kamera do odczytu tablic rejestracyjnych (wjazd i wyjazd),**

**\* domofon IP (spięty z systemem wjazdowym posiadanym na uczelni),**

* **panelu wyniesionego centrali telefonicznej - dokładna informacja w dokumentacji technicznej załączonej do przetargu.**
* **system GEMOS: w zakresie wyposażenia centralki SSP w moduł komunikacyjny. Centrala SSP musi mieć możliwość integracji z systemem GEMOS.**
1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x120, 60x30 oraz stopnic 60x120, barwionych w masie w kolorze białym mat, oznaczonych na rys. w projekcie wnętrz numerem „1” i „1S”.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x30, 60x60 oraz stopnic 60x60, barwionych w masie w kolorze czerwonym mat, oznaczonych na rys. w projekcie wnętrz numerem „2” oraz „2S”.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x30, 60x60 oraz stopnic 60x120 i 60x60, barwionych w masie w kolorze grafitowym mat, oznaczonych na rys. w projekcie wnętrz numerem „3” oraz „3S”.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek gresowych o wym. 60x60, barwionych w masie kolor RAL 6029 mat, oznaczonych na rys. AW-11 numerem „2”.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek 60x30 w kolorze zielonym, oznaczonych na rys AW-31 numerem „4”.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne płytek 15x15 cm barwionych w masie w kolorze zielonym mat, oznaczonych na rys. AW-31 numerem „4”.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze czerwonym mat, oznaczonych na rys. AW-23.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze grafitowym mat, oznaczonych na rys. AW-26 i AW-27.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze zielonym mat, oznaczonych na rys. AW-31.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne mozaiki o wym. 3x3 cm w kolorze białym mat, oznaczonych na rys. AW-23, AW-26, AW-27, AW-28, AW-30, AW-31, AW-32.

**Odp.: Wymagane parametry zostały podane w opisie proj. wnętrz – od str. 18. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że płytki o wymiarach 40x40 cm oznaczone na rys. AW-17 i AW-18 numerem „11” mają być w kolorze RAL 7016. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne w/w płytek.

**Odp.: Zgodnie z rysunkami płytki mają być w kolorze – szarym, matowym – parametry analogiczne jak podane w pt. 8.2.8. opisu proj. Wnętrz.**

1. Prosimy o określenie parametrów oraz konkretnego koloru z palety RAL wykładziny PCV w piwnicy, oznaczonej na rys. AW-11 numerem „7”. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne w/w wykładziny.

**Odp.: Wykładzina PCV w piwnicy na rysunku A-11 oznaczona nr 7 to ta sama wykładzina co na posadzce sportowej hali B. Jej parametry zgodnie z opisem projektu wnętrz - *pkt. 8.1.2 - posadzka sportowa hali B*. W pomieszczeniu magazynowym i komunikacji – posadzka ta jest montowana bezpośrednio na wylewce (nie jest wymagany ruszt). Kolor zbliżony do RAL 3031. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o informację jaki rodzaj cokołu należy zastosować do wykładziny dywanowej w kolorze bordo?

**Odp.: Listwy przypodłogowe drewniane w kolorze białym**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oznaczenia SP.1 oraz 2PS na rysunkach w projekcie wnętrz dotyczą tego samego materiału. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne podane w opisie technicznym.

**Odp.:** **Tak. Oba opisy dotyczą tego samego materiału i koloru. Parametry wykładziny ściennej podano w opisie wnętrz – pkt. 9.8. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oznaczenia SP.2 oraz 3PS na rysunkach w projekcie wnętrz dotyczą tego samego materiału. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne podane w opisie technicznym.

**Odp.: Tak. Oba opisy dotyczą tego samego materiału i koloru. Parametry wykładziny ściennej podano w opisie wnętrz – pkt. 9.8. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oznaczenia SP.3 oraz 4PS na rysunkach w projekcie wnętrz dotyczą tego samego materiału. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne podane w opisie technicznym.

**Odp.: Tak. Oba opisy dotyczą tego samego materiału i koloru. Parametry wykładziny ściennej podano w opisie wnętrz – pkt. 9.8. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Zgodnie z SIWZ (strona 10) w ofercie nie należy uwzględniać kortów do squasha. Prosimy o informację, które elementy są wyłączone z oferty. Czy dotyczy to również systemowej posadzki i ścian?

**Odp.: Korty do squasha nie są objęte przetargiem. Nie należy wyceniać ścian frontowych, bocznych i tylnych oraz podłogi sportowej w pomieszczeniach 2.03, 2.04, 2.05, 2.06**

1. Prosimy o informację dot. wymiarów (tj. szerokości, długości oraz grubości) okładzin mdf w Sali A.

**Odp.: Projektowane są panele o wym. 95 x180cm gr. całkowita panelu ok. 46mm**

1. W opisie technicznym jest napisane „Należy stosować płyty nacinane (nacięcia w układzie pionowym) mocowane na ruszcie systemowym” (dot. okładzin mdf). Prosimy o informację co ile mają być wykonane nacięcia oraz na jaką głębokość?

**Odp.: Zgodnie z opisem płyty naścinane mają spełniać parametry akustyczne określone w projekcie. Ilość nacięć, odstęp i głębokość są ściśle powiązane z parametrami akustycznymi danego producenta takich płyt.**

1. Jakie wykończenie posadzek należy wykonać w pom. 1.23, 1.24, 1.25. Brak oznaczenia na rys. AW-18.

**Odp.: Zgodnie z rysunkiem AW-35\_koretka w pomieszczeniach 1.23, 1.24, 1.25 należy stosować taką samą posadzkę. W załączeniu zamawiający przysyła skorygowany rysunek, na którym poprawiono błąd pisarski dotyczący antypoślizgowości posadzki w części suchej**.

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW- 35\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-%2035_korekta.pdf)

1. Prosimy o informację, czy okładziny ścienne drewniane w pom. 1.24 (strefa zaplecza sauny) wchodzą w zakres wyceny? Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów desek (tj. grubość, szerokość długość) oraz sposobu montażu.

**Odp.: Tak. Okładziny ścienne drewniane w strefach zaplecza saun są objęte zakresem postepowania. Okładzina z listew drewnianych impregnowanych, montowanych na podkonstrukcji drewnianej. Listwy o wymiarach ok. 6x4cm. Dopuszcza się stosowanie gotowych paneli dekoracyjnych liniowych z drewna 3D.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych akustycznych w Sali A.

**Odp.:** **Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych w Sali B.

**Odp.: Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych w pom. biurowych, sal fitness i hallu  głównego.

**Odp.: Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**

1. Prosimy o podanie produktu referencyjnego spełniającego parametry techniczne sufitów podwieszanych na korytarzach.

**Odp.: Należy zastosować sufit o parametrach zgodnych z podanymi w opisie. Inwestor nie podaje produktów referencyjnych.**