|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET 2** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | ***Cena jednostkowa*** | | ***Wartość*** | | |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jedn. Brutto** | **Vat ( % )** | **wartość netto** | **VAT (kwota)** | **Wartość brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
|  |  |  |  |  |  | **iloraz rubryk 9/1,23** | **różnica rubryk 9-7** | **iloczyn rubryk 4x5** |
| 1 | Skanujące urządzenia wielofunkcyjne małe | szt | 16,00 |  | 23,00% |  |  |  |
| 2 | Skanujące urządzenia wielofunkcyjne duże | szt | 2,00 |  | 23,00% |  |  |  |
| Razem | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Skanujące urządzenia wielofunkcyjne małe** | | | |
|  |  | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Nazwa/Model/Producent - oferowanego urządzenia** |  | | |
| **Dane techniczne** |  |  |  |
| typ | urządzenie wielofunkcyjne | Tak |  |
| technologia druku | laserowa | Tak |  |
| rodzaj | monochromatyczna | Tak |  |
| obsługiwane formaty | A4, A5, A6, B5, Koperty | Tak |  |
| **Drukowanie** |  |  |  |
| rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi | Tak / Podać |  |
| szybkość druku mono | 38 str./min. | Tak / Podać |  |
| druk dwustronny [dupleks] | tak | Tak |  |
| maksymalne obciążenie | 80000 str./mies. | Tak / Podać |  |
| **Skanowanie** |  |  |  |
| typ skanera | płaski | Tak |  |
| rozdzielczość skanera | 1200 x 1200 | Tak / Podać |  |
| **Kopiowanie** |  |  |  |
| szybkość kopiarki w czerni | 38 str./min. | Tak / Podać |  |
| rozdzielczość kopiarki | 600 x 600 dpi | Tak / Podać |  |
| **Faks** |  |  |  |
| pojemność pamięci faksu | 250 str. | Tak |  |
| rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi | Tak |  |
| **Eksploatacja** |  |  |  |
| gramatura papieru | 60 - 120 g/m² | Tak |  |
| **Komunikacja** |  |  |  |
| interfejsy | Ethernet 10/100/1000 Mbps + USB | Tak |  |
| praca w sieci [serwer druku] | tak | Tak |  |
| **Gwarancja** |  |  |  |
| Długość gwarancji dla firm | 5 lat | Tak |  |
| **Dodatkowe informacje** |  |  |  |
| Zainstalowany toner startowy | tak | Tak |  |
|  |  |  |  |
| **Inne wymagania** | |  |  |
| sprzęt musi być dostarczony do magazynu głównego szpitala (Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim) |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MINIMALNE YWMAGANIA DLA: Skanujące urządzenia wielofunkcyjne duże** | | | |
|  |  | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **Nazwa/Model/Producent - oferowanego urządzenia** |  | | |
| Typ | urządzenie wielofunkcyjne | Tak |  |
| Technologia druku | laserowa | Tak |  |
| Rodzaj | monochromatyczna | Tak |  |
| Szybkość kopiowania | 22 str/min | Tak / Podać |  |
| Szybkość drukowania | 22 str/min | Tak / Podać |  |
| Kasety | 2 kasety standardowe na 500 arkuszy + 1 podajnik ręczny na 100 arkuszy | Tak |  |
| Dupleks | Tak - automatyczny | Tak |  |
| Format papieru | A3-A6 | Tak |  |
| Gramatura papieru | 60-220 g/m² | Tak |  |
| Pamięć urządzenia | 2 GB | Tak / Podać |  |
| Dysk Twardy | 250 GB | Tak / Podać |  |
| maksymalne obciążenie | 19000 str./mies. | Tak / Podać |  |
| **Specyfikacja kopiarki** | |  |  |
| Podajnik dokumentów | 100 arkuszy | Tak |  |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% | Tak |  |
| Rozdzielczość | 1800 x 600 dpi | Tak / Podać |  |
| **Specyfikacja drukarki** | |  |  |
| Kontroler | wbudowany kontroler 1.2 GHz | Tak |  |
| Pamięć | 2 GB | Tak |  |
| Rozdzielczość | 1800 x 600 dpi | Tak |  |
| Karta sieciowa | Tak | Tak |  |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, FTP, SMB | Tak |  |
| Język opisu strony | PCL6, PCL5, PostScript, XPS | Tak |  |
| Interfejsy | 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT, USB | Tak |  |
| **Specyfikacja skanera** | |  |  |
| Rodzaj skanowania | E-mail, FTP, HDD, SMB | Tak |  |
| Rozdzielczość | 600 x 600dpi | Tak / Podać |  |
| Szybkość skanowania | 45 oryginałów na minutę | Tak / Podać |  |
| **Gwarancja** |  |  |  |
| Długość gwarancji dla firm | 5 lat | Tak |  |
| **Dodatkowe informacje** |  |  |  |
| Zainstalowany toner startowy | tak | Tak |  |
| **Inne wymagania** | |  |  |
| sprzęt musi być dostarczony do magazynu głównego szpitala (Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim) |  |  |  |