SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dla postępowania przetargowego na „Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.” oraz „Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski”. 

		Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla postępowania przetargowego na
„Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA 
(projekt i realizacja), nadzór autorski”
oraz
[bookmark: _Hlk34900578]„Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów
 przepisów budowlanych i ppoż.”.
I. Przedmiotem zamówienia jest:
· „Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA 
(projekt i realizacja), nadzór autorski”:
1) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dźwigu od strony budynku "Ł" na terenie CSK MSWiA składającej się z:
a) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie/rozbudowie budynku „Ł” o dźwig szpitalny zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego nowy szyb windowy przewidziany do zainstalowania
w budynku „F” przy „Ł” przystosowany do transportu pionowego chorych na łóżkach szpitalnych ułatwiającego przemieszczanie się personelu, pacjentów i osób odwiedzających,
ale przede wszystkim powinien być dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych;
b) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbudowę budynku „Ł”, o dźwig szpitalny i przebudowę istniejących pomieszczeń w części budynku „F”, i „Ł” oraz
w budynku „B” (dla Stacji Uzdatniania Wody),  w imieniu Zamawiającego;
c) projektów wykonawczych wielobranżowych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
d) opracowanie BIOZ;
2) wykonanie prac budowlanych i montażowych wg ww. dokumentacji projektowej;
3) zakup, dostawa i montaż dźwigu;
4)opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, uwzględniającej wszystkie zmiany wykonane, w toku prac budowlanych oraz geodezyjne pomiary powykonawcze;
4) pełnienie nadzoru autorskiego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz pozwolenia na użytkowanie w PINB, (w tym opracowanie dokumentacji  powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej).
· „Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów
 przepisów budowlanych i ppoż.”.
· SSP – System Sygnalizacji Pożaru.
Obejmuje wykonanie inwentaryzacji i koncepcji na realizację zadania (…),  obejmującego wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), w kompleksie budynków CSK MSWiA.
1. Wykonanie inwentaryzacji dla przedmiotowego zadania;
2. Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP);
3. Montaż czujek w pomieszczeniach, nie objętych System Sygnalizacji Pożarowej
z monitoringiem do PSP;
4. Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż podświetlonych znaków ewakuacyjnych;
5. W budynkach B i Ł klatki schodowe należy wydzielić pożarowo ściankami, o żądanej klasie odporności ogniowej (zgodnie z ekspertyzą) na wszystkich kondygnacjach. Wyposażyć
w odpowiednie i niezbędne urządzenia oddymiające klatki schodowe (z monitoringiem ciśnienia);
6. Wykonanie scenariusza pożarowego, w celu zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz wydzielenia strefy objętej pożarem (po montażu urządzeń).
7. [bookmark: _Hlk34910968]Zapewnienie zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
· DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy.
Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzi  zaprojektowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), w kompleksie budynków CSK MSWiA. 
System DSO ma na celu powiadamianie o zagrożeniu i pomoc w prowadzeniu akcji ewakuacyjnej przebywających w obiekcie ludzi.
1. Wykonanie inwentaryzacji do przedmiotowego zadania;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
a) sporządzenie projektu budowlanego;
b) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu, dokumentacja uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z Zamawiającym;
c) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, informacji BIOZ i kosztorysu inwestorskiego, zgłoszenie robót i uzyskanie pozwolenia na budowę (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).
II. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
· wykona próby odbiorowe i rozruch windy szpitalnej z udziałem wymaganych instytucji, w tym  Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego;
· pokryje koszty odbioru UDT i innych niezbędnych decyzji i pozwoleń;
· zapewni przygotowanie oraz udział w badaniach okresowych dźwigów z udziałem Dozoru Technicznego, w okresie gwarancji;
· zapewni wykonawstwo elektrycznych pomiarów ochronnych zgodnie z przepisami UDT;
· zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi i eksploatacji windy szpitalnej;
· pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 500 zł brutto;
· wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem 
w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane
z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót – zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku
z realizacją robót;
· na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe;
· poniesie koszty i opłaty za zużytą energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki, związane
z realizacją przedmiotu umowy według wskazań podliczników zamontowanych przez Wykonawcę, (zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy); rozliczenie kosztów ww. mediów nastąpi poprzez potrącenie przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę z kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
III. Zakres opracowań do wyceny. 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:
 „Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i  bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski ”, w tym:
a)   wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego;
b)   opracowanie kosztorysów inwestorskich (szczegółowych) i przedmiarów robót;
c)   opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
d)   opracowanie Planu BIOZ.
· Wykonawca, zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę, w organie właściwym dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystąpienia, w jego imieniu,
o pozwolenie na budowę (wraz z Dziennikiem budowy). 
· Wykonanie prac budowlanych i montażowych wg uzgodnionej dokumentacji projektowej.
· Wykonanie niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw, zgód i pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
· Po zakończeniu inwestycji Wykonawca, wykona kompleksową dokumentację powykonawczą.
· Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu Zamawiającego (jeżeli obowiązek uzyskania wynikać będzie z Decyzji pozwolenia na budowę). 
· Pełnienie nadzoru autorskiego.
Opracowanie dokumentacji dotyczącej „Adaptacji obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.” przy ul. Wołoskiej 137
w Warszawie, z podziałem na wykonanie SSP i DSO.
· Wykonawca, zobowiązany jest do zgłoszenia robót, w organie właściwym dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający w w/w zakresie upoważni Wykonawcę 
· Wykonanie prac budowlanych i montażowych wg uzgodnionej dokumentacji projektowej.
· Wykonanie niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw, zgód i pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
· Po zakończeniu inwestycji Wykonawca, wykona kompleksową dokumentację powykonawczą.
· Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu Zamawiającego (tylko w przypadku konieczności złożenia do właściwego organu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i jeżeli obowiązek uzyskania wynikać będzie z Decyzji pozwolenia na budowę). 
· Pełnienie nadzoru autorskiego.

IV. Uwaga:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Programy Funkcjonalno – Użytkowe 
(Załącznik Nr … do SIWZ); 
2. Przyjęte rozwiązania projektowe, winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej;
3. Dokumentacja, winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).  
4. Dokumentacja projektowa, winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. roku, poz. 1129);
5. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);
6. Roboty budowlane, należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przy wykonywaniu robót warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi;
7. Wykonawca, zobowiązany jest przez cały okres budowy, prowadzić nadzór autorski projektowy;
8. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
9. W ramach oferty Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny wraz ze szkoleniem obsługi (potwierdzonej protokołem) oraz opracowaniem instrukcji obsługi i eksploatacji 
(w 2 egz. do przekazania Zamawiającemu);
10. W cenę oferty Wykonawca wliczy: bezpłatne przeglądy gwarancyjne, w tym konserwacje 
i serwis, raz na kwartał przez okres udzielonej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
11. Wszystkie komponenty instalacji powinny być oznakowane odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno być wykonane w trwałej postaci i zaakceptowane przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zapewni prowadzenie robót, w sposób nie kolidujący z działalnością Szpitala oraz  składowanie wszelkich materiałów oraz urządzeń budowlanych i sprzętu, w wyznaczonym miejscu wraz z zabezpieczeniem przed dostępem pacjentów oraz osób trzecich.
13. Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie, w kosztach ogólnych budowy. 
14. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania obszaru robót, w stanie uporządkowanym
i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco materiałów z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt. 
15. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystane elementy fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.
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