Wyjaśnienia do Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: Projektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.” Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 964 i DW 965 na  terenie gminy Drwinia” wraz z infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride, uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę / przebudowę lub zgłoszenia przebudowy lub wykonania robót w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’
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W nawiązaniu do zapisów pkt. 4) PFU (str. 16) który mówi, iż wykonawca przy opracowaniu dokumentacji budowy ścieżek rowerowych i pieszo - rowerowych  uwzględni wymagania i rozwiązania projektowe oraz skoordynuje opracowania i realizacje tj. "Przebudowa DW 965 Zielona- Limanowa etap I i II" realizowanej przez ZDW w Kraków, niniejszym Zamawiający przedstawia wyjaśnienia do zakresu budowy planowanej trasy ścieżki rowerowej i pieszo  rowerowej przy DW 965 zawartych na stronie 8, 9, 10, które to wynikły z informacji otrzymanej pismem od Zarządcy Drogi z dnia 25.01.2021 r. znak: DI-1-532-32-176/16

1. DW 965 Zielona –Bochnia-  Limanowa  w miejscowości: Świniary, Zielona, Drwinia, Dziewin, Mikluszowice,  Gawłówek: na odcinku 010 KM 0+000 do odcinka 040 KM 0+520  
	DROGA  WOJEWÓDZKA  DW 965  ZIELONA- LIMANOWA 


	Ścieżka  rowerowa o szerokości 
 2,0 mb 

	str. drogi 

	długość 
[mb]
	ścieżka  pieszo rowerowa o szerokości 3,5 mb 
(tereny zabudowy)
	Strona drogi
	Długość
[mb] 

	
	
	
	odc. 010 km
 0+126 - km 0+220 
	prawa
	94,00

	Na odc. 010 km 0+000 do 0+126   budowa  ronda  ZDW  Kraków wraz ze ścieżką  rowerową , budową 3 szt. zatok  autobusowych i odcinków  chodników  do zatok  autobusowych, kanalizacją oświetleniem i zjazdami 

	Odc. 010 km 0+220 – km 0+404 
	prawa
	184,00
	
	
	

	Odc. 010 km 0+404 – 0+422,5  budowa  ścieżki w ramach  przebudowy DW 965 – przebudowa mostu M1 – ZDW  Kraków 

	Odc. 010 km  0+422,5 – 1+461,51 
	prawa
	1039,01
	
	
	

	Odc.  010 km 1+461,51- km 1+497,39  budowa  ścieżki w ramach przebudowy DW 965  - przebudowa   mostu M2 – ZDW Kraków
Odc. 010km 1+584,21 - 1+740,19 (strona lewa)oraz 1+735,82 - 1+779 (strona prawa)  - budowa pary zatok autobusowych wraz z peronami odcinkami chodników do obsługi zatok autobusowych

	
	
	
	Odc. 010 km 1+497,39 - 1+735,82 (z przejazdem rowerowym na stronę lewą w km od 1+735,82 do 1+740,19)
	Prawa
	238,43

	
	
	
	Odc. 010 km 1+740,19 - 3+276,73
	Lewa
	1536,54

	Uwaga: na jezdni wykonać przejazd rowerowych na drugą stronę ścieżki z oznakowaniem i oświetleniem  w km od 1+735,82 do 1+740,19

	Odc. ref. 010 km 3+276,73 – 3+350  budowa  ścieżki w ramach przebudowy DW 965  -  budowa zatoki autobusowej wraz z peronem, i ścieżką pieszo rowerowej, 

	

	
	
	
	Odc. 010 km 3+332 - km 3+351
 (przebudowa istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo rowerową do przejazdu przez dr. powiatową)
	Prawa 
	19,00

	Nawiązanie  do  istniejącej  ścieżki pieszo- rowerowej  w  m. Drwinia  na odc 020 km 0+000 do  km 0+580

	odc. 020 
km 0+580- km 2+152

	prawa
	1 572,00  
	

	
	

	Uwaga : skrzyżowania  z drogami  gminnymi 
 – należy  uwzględnić  nawiązanie  ścieżki  do dróg gminnych  po  obu stronach  drogi 

	
	
	
	Odc. 020 km 2+152 – km 2+ 318 
Przebudowa  istniejącego chodnika na ścieżkę  o szer.  3,5m - 2,0m lub do 2,5m .W przypadku szer.  2-2,5 wykonać  przejecie  dla  pieszych wraz z oświetleniem  
	prawa
	166,00

	
	
	
	Km 030 km 0+000- km 0+110 
Przebudowa chodnika  na ścieżkę  pieszo rowerową 
	Prawa 
	110,00 

	
	
	
	Odc. 030
km 0+110- km 0+388

	Prawa 
	278 ,00

	Odc. 030 km 0+388
km 0+540   
z przejazdem  rowerowym oświetlonym  na stronę  lewą 
	prawa
	152,00

	
	
	

	Na odcinku  030 w km  0+388 do km 1+629 strona  lewa -   budowa ścieżki objęta  innym opracowaniem  z programu „Budowa  tras  pieszo-rowerowych wraz z podstawową  infrastruktura  towarzysząca w Dolinie  Raby  na terenie  gmin Gdów,  Kłaj  i Drwinia.

	
	
	
	030  km 1+629  do km 2+540 
	lewa
	911,00

	
	
	
	030 km 2+540- km 2+565 
–przebudowa  istniejącego  chodnika 
	Lewa 
	25,00

	
	
	
	040 km 0+000- km 0+120
-  przebudowa  istniejącego  chodnika
	Lewa 
	120,00

	
	
	
	O40  km 0+020 – km 0+050 
z przejazdem rowerowym na stronę  lewą i ze zjazdem  na drogę  gminną 
	Prawa 
	40,00

	
	
	
	Odc 040  
Km 0+120- km 0+510
	lewa
	390,00

	  długość  
	
	2947,01
	

	
	3927,97

	Ogółem  dł.  na DW 965 
	mb   6 874,98
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Dotyczy : Rozbudowy DW 965 Zielona — Limanowa Mt £t

) W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 04.01.2021r w sprawie wskazania lokalizacji
ciggébw pieszych i pieszo — rowerowych wykonanych w ramach zrealizowanego zadania
inwestycyjnego pn.:. ,Rozbudowa DW 965 Zielona — Limanowa”, Zarzad Drog
Wojewodzkich w Krakowie informuje:

1. W zwiazku z przebudowa skrzyzowania DW 965 z DW 964 w m. Swiniary
wykonano odcinki $ciezek rowerowych w nastepujacych lokalizacjach:
- DW 964 od odc. ref 460 km 3+833 - poprzez rondo - do odc. ref. 470 km 0+099 -
po stronie prawej DW 964. Szerokos$¢ $ciezki wynosi 3 m.
- DW 965 od poczatku drogi (ronda) do odc. ref. 010 km 0+126 - po stronie prawej
DW 965. Szerokos$¢ sciezki wynosi 3 m.
Powyzsze zobrazowane jest na przestanej drogg mailowg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej budowy ronda (inwestycje@drwinia.pl).

M 2. W zwigzku z budowg zatok autobusowych na przedmiotowym odcinku DW 965
wykonano $ciezki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego w nastepujacych
lokalizacjach:

- m. Drwinia: odc. ref. 010 km 3+276,73 — 3+350, strona lewa DW 965.

Powyzsze zgodne jest z przestang w mailu geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg (arkusz 2),

- m. Mikluszowice: odc. ref. 030 km 1+301 — 1+389,79, strona lewa DW 965.
Powyzsze zgodne jest z przestang w mailu geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg (arkusz 3).

Szerokosci $ciezek rowerowych w w/w miejscach wynosza 3,0m.

3. Zakres budowy $ciezki rowerowej na obiekcie M2:
- odc. ref. 010 km 1+461,51 - 1+497,39, str. prawa, szer. 3,0m.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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4. W zakresie budowy pary zatok autobusowych w Zielonej wykonano chodnik dla
pieszych szer. 2,0m wraz z przejéciem dla pieszych w lokalizacjach:
- chodnik str. lewa odc. 010 km 1+584,21 - 1+740,19
- na koricu tego chodnika jest przejécie dla pieszych jest przejécie dla pieszych,
- i po stronie prawej chodnik w km1+735,82 - 1+779 odc. ref. 010.
Powyzsze zgodne jest z przestang w mailu geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg (arkusz 1).

5. Zakres budowy $ciezki rowerowej na obiekcie M1:
- odc. ref. 010 km ok. 0+404 — 0+422,5, str. prawa, szer. 3,0m.

Otrzymuija:
1 x adresat
1xala




